	보 도 자 료 [2018. 1. 16.]
담당부서: 발굴제도과 담 당 자: 조미순 연구관(042-481-4957), 배성규 주무관(042-481-4958)

백제 부흥운동 거점 ‘부안 우금산성’에서 동문지(東門址) 확인

- 발굴현장 설명회 개최 / 1.16. 오후 2시 -

문화재청(청장 김종진)의 허가를 받아 부안군청(군수 김종규)과 (재)전북문화재연구원(원장 김규정)이 조사하고 있는 ‘부안 우금산성(禹金山城, 전라북도기념물 제20호)’ 유적에 대한 학술자문회의와 현장설명회가 16일 오후 2시에 발굴현장에서 개최된다.

* 발굴현장: 전라북도 부안군 상서면 감교리 산65-3번지

부안 우금산성은 백제 패망 후 부흥운동이 일어났던 최후 거점성으로 알려져 있는데, 이번 조사는 성 동쪽구간에 대한 성곽시설을 확인하기 위한 발굴이다. 지난해 11월 시작해 오는 3월 마무리될 예정으로 현재 ▲ 우금산성 동문지(東門址)와 등성시설(登城施設, 계단), ▲ 동문지와 인접한 성벽구조 등이 확인되었다.

동문지는 변산 정상과 이어지는 경사면에 있으며, 출입구 형태는 개방문(開拒式, 개거식)으로 판단된다. 북쪽 측벽(側壁)석의 현재 상태로 파악했을 때 두 차례 이상 고쳐쌓은(수개축, 修改築) 것으로 추정된다. 1차 문지의 규모는 길이 3.5m, 너비 3.9m이며 수개축한 2차 문지는 길이 7.1m, 너비 3.3m로 1차 문지보다 너비가 줄었다. 1차 문지의 북쪽 측벽(側壁)과 성 외벽의 모서리, 2차 문지의 양쪽 측벽과 성 내‧외벽 모서리는 직각을 이루고 있다. 2차 문지 통로부 입구에서는 문확석(門確石, 문을 고정시키는 돌) 1매가 확인되었는데, 윗면에는 지름 24㎝, 깊이 8㎝ 크기의 원형홈이 있다.

* 개거식(開拒式): 일명 개방식(開放式) 또는 개방문이라고도 하는데, 성문의 개구부(開口部, 성벽이 좌우로 잘려진 상태) 상부가 개방된 형태

* 측벽(側壁): 문지 양쪽 벽

특이한 점은 2차 문지 양쪽의 측벽에 너비 32~50㎝, 깊이 47~70㎝의 나무기둥(목주, 木柱)홈이 여섯 군데 시설되어 있으며 바닥에는 주초석(건축물의 기둥을 받쳐주는 돌)이 놓여 있다는 점이다. 더 이른 시기에 발견된 문지에서는 보통 땅을 파서 기둥홈을 마련하는데 우금산성은 목주홈을 마련했다는 점에서 발전된 양상을 보인다. 목주홈 간의 거리는 1.8m로 일정하며 양쪽 측벽석에 3개씩 대칭으로 배치되어 있다. 문지 바닥면은 생토를 이용하여 흙다짐하였다.

등성시설(登城施設, 계단)은 동문지의 내부 북쪽에서 확인되었다. 확인된 길이는 4.2m, 너비 6.4m이며, 길게 깬 돌을 이용하여 계단 형태로 쌓았다.

* 등성시설(登城施設): 성안에서 성벽 위나 성문의 문루 등에 올라가게 만든 시설

동성벽은 바닥면을 잘 고른 뒤 모래흙과 풍화토를 깐 후 길게 깬 돌을 이용하여 허튼층쌓기로 축조하였다. 유물로는 다량의 어골문(魚骨文, 생선뼈무늬), 격자문(格子文, 문살무늬)이 새겨진 기와와 ‘부령(扶寧)’명 기와, 청자와 분청사기 조각 등의 유물도 출토되었다.

* 허튼층쌓기: 불규칙한 돌을 사용하여 가로‧세로 줄눈이 일정하지 않게 쌓음

* 부령(扶寧): 부안 일대 옛 지명으로 백제 시대 개화현으로 불리던 것을 신라 경덕왕이 고쳐 부름. 1943년 부령면이 부안읍으로 개칭

이번 조사는 우금산성의 문지 축조 방법과 성벽의 구조, 등성시설을 확인할 수 있었다는 점에서 앞으로의 복원‧정비 사업에 중요한 기초 자료가 될 것으로 기대한다.

발굴현장과 설명회에 대한 더 자세한 내용은 (재)전북문화재연구원(오승환 책임조사원 ☎063-241-5897)으로 문의하시기 바랍니다.

붙임: 사진 자료.  끝.

공공누리 구분	이용 허락 범위
	√ 출처 표시 √ 상업적, 비상업적 이용가능 √ 변형 등 2차적 저작물 작성 가능

	「문화재청(www.cha.go.kr) 새소식, 대한민국 정책브리핑(www.korea.kr) 정책뉴스」 동시 게재