	보 도 자 료 [2019. 11. 20.]
담당부서: 궁능유적본부 복원정비과 / 국립강화문화재연구소 학예연구실 담 당 자: 김태영 사무관(02-6450-3849) / 오현덕 연구관(032-930-0030)

온기 가득한 경복궁 향원정, 그 비밀을 밝히다

- 경복궁 향원정 온돌유구 확인 / 현장공개 11.20. 오전 10시 -

문화재청 궁능유적본부(본부장 나명하)와 국립강화문화재연구소(소장 배병선)는 지난 9월부터 시행한 ‘2019년 경복궁 향원정 발굴조사’에서 향원정의 독특한 온돌구조와 건물의 침하원인을 밝혀내 그 결과를 20일 오전 10시 현장에서 공개한다.

향원정은 정자건물임에도 불구하고 아궁이가 설치된 독특한 형태로 난방을 위한 온돌이 있었을 것으로 추정되어 왔으나, 풍동실험과 연막실험으로는 배연구를 찾을 수 없었다. 이에 지난 9월부터 국립강화문화재연구소가 온돌 형태와 연도(煙道) 등을 확인하기 위한 발굴조사를 진행하였다.

발굴조사 결과, 온돌바닥은 콘크리트로 덮여 있어 주요시설인 구들장은 남아있지 않았다. 그러나 고래둑, 개자리, 연도를 확인할 수 있었다. 방은 건물 기단 안으로 기와를 깨서 넓게 펴고 그 위로 석회가 섞인 점토를 다지는 것을 교차로 반복하여 기초를 조성하였다. 이렇게 조성된 기초 바깥으로 방고래와 개자리를 두르고 있었다.

* 고래둑: 방의 구들장 밑으로 낸 고랑. 온돌에서 불길과 연기가 나가는 통로

* 개자리: 불기운을 빨아드리고 연기를 머무르게 하려고 온돌 윗목에 방고래보다 깊이 파놓은 고랑

* 연도(煙道): 연기가 나가는 통로

일반적으로 방바닥 전체에 여러 줄의 고래를 놓아 방 전체를 데우는 방식과 비교하면 향원정 온돌구조는 방 가장자리에만 난방이 되는 매우 독특한 구조이다.

그동안 확인되지 않았던 연도는 향원정의 외부 기단하부를 통과하여 섬의 동북쪽 호안석축(護岸石築) 방향으로 연장되어 있는 것을 확인하였다. 현재 남아있는 양상으로 미루어 보아 아궁이에서 피워진 연기는 별도의 굴뚝을 통과하지 않고 연도를 통해 자연스럽게 빠져나가는 형태였던 것으로 추정된다.

* 호안석축(護岸石築): 강이나 바닥기슭 둑이 무너지지 않도록 보호하기 위해 만든 돌로 만든 벽

또한, 향원정의 6개 기둥 중 동남방향 초석(楚石, 주춧돌)에 대한 조사 결과, 초석을 받치고 있던 초반석에 균열이 발생되어 있는 것을 확인해 초석의 침하현상이 건물 기울어짐의 주요 원인이었음을 알게 되었다.

* 초석(楚石): 건물 기둥 밑에 기초로 받혀놓은 주춧돌

* 초반석(礎盤石): 초석을 받히고 있는 넓적한 돌

이번 발굴조사를 통해 미제로 남아있던 향원정의 독특한 온돌구조와 향원정의 안전을 위협했던 원인을 정확히 규명한 것은 큰 성과라 할 수 있다. 문화재청 궁능유적본부와 국립강화문화재연구소는 이번 성과를 바탕으로 앞으로 진행될 향원정 보수사업을 성공적으로 완수하여 국민이 더 오래도록 즐길 수 있는 문화재로 돌아올 수 있기를 기대한다.

참고로, 경복궁 향원정(보물 제1761호)은 경복궁 후원 영역에 네모난 연못을 파서 가운데 섬을 만들고 조성된 상징적인 2층 정자 건물로, 경복궁 중건시기인 고종 4년(1867)부터 고종 10년(1873) 사이에 지어진 것으로 추정된다. 2층의 익공식(翼工式) 육각형 정자로 일반적인 정자와는 다르게 아궁이가 설치되어 있는 독특한 구조를 가지고 있다.

* 익공식(翼工式): 전통 목조건축에서 처마 끝의 하중을 받치기 위해 기둥머리 같은 곳에 짜맞추어 댄 나무 부재가 새날개처럼 뾰족하게 처리된 것

향원정은 해방 이후 몇 차례 보수를 거쳤지만 계속해서 기울어짐과 뒤틀림 현상이 발생되어 해체보수의 필요성이 제기되어 왔다. 문화재청 궁능유적본부는 지난 2018년 11월부터 해체보수 공사를 시작하였으며 국립강화문화재연구소와 함께 발굴조사도 진행 중이다.

향원정 보수 관련 사항과 발굴조사 결과는 20일 오전 10시 발굴현장에서 공개한다. 또한, 향원정 공사현장 전면에 설치된 ‘경복궁 향원정 홍보관’에서도 확인할 수 있다.

붙임 1. 향원정 공사 개요.

	「문화재청(www.cha.go.kr) 새소식, 대한민국 정책브리핑(www.korea.kr) 정책뉴스」 동시 게재

2. 사진 자료.  끝.

공공누리 구분	이용 허락 범위
	√ 출처 표시 √ 상업적, 비상업적 이용가능 √ 변형 등 2차적 저작물 작성 가능

	「문화재청(www.cha.go.kr) 새소식, 대한민국 정책브리핑(www.korea.kr) 정책뉴스」 동시 게재

(붙임 1)

향원정 공사 개요

□ 문화재 현황

ㅇ 지 정 별: 보물 제1761호 (2012.3.2 지정)

ㅇ 면    적: 지정면적 207.72㎡(63평) /연면적 41.884㎡(상층 21.167㎡ 하층 20.717㎡)

ㅇ 구조 및 양식: 한식목구조(1출목 2익공, 육각형 평면(1층 온돌, 2층 마루), 모임지붕)

ㅇ 연혁/특징: 고종 4년(1867)부터 고종 10년(1873) 사이에 지어진 것으로 추정

ㅇ 보수·정비 이력

- 2013년      정밀실측 시행

- 1997년      향원정 단청 및 난간 제작 등 보수

- 1989년      정자 옥개부 보수, 연지 준설, 호안석축 보수 등

- 1983~1982년 연지 준설 및 보수, 향원정 절병통 보수

- 1960년      향원정 보수

- 1953년      취향교 남측에 재건립

□ 공사개요

ㅇ 추진배경: 전체적으로 건물 비틀림 발생으로 인해 목부재 이완 및 훼손 발생, 기단 및 주변 석축 이완 발생되어 보수

ㅇ 사업기간: (총차) 2018.11.26.~2020.06.27./(1차-금차) 2018.11.26.~2019.11.25.

ㅇ 사업내용 : 향원정 전체해체보수, 섬둘레석축 (83.3m) 정비 등

ㅇ 추진실적

- 향원정 정밀실측 및 취향교 복원 설계 용역 추진(‘12. 10월~’13. 3월)

- 향원정 보수설계용역 추진(‘17. 5월~’17. 12월)

- 설계심사(‘18.3월) 및 건축분과문화재위원회 심의(’18.7월)

- 향원정 보수공사 1차분 추진(‘18. 11월~’19. 11월)

□ 추진사항

ㅇ 실측조사 결과, 건물이 남동측면으로 기울어진 상태를 실측값으로 확인

ㅇ 지반조사(시추조사, 표준관입시험, 토질시험, 전기비저항시험) 결과, 건물 하부 연약층 확인에 따른 지반보강

ㅇ 발굴조사 결과를 반영하여 구들 및 연도 복원

ㅇ 변형된 건물 내부 가새, 덧기둥 철거에 따른 철물 보강, 부식 목부재 교체 정비(교체율10~20%)

ㅇ 변형된 절병통, 외부난간 등 고증사진 분석을 통한 원형 복원

ㅇ 이완된 기단과 섬둘레 석축 해체 후 재설치 등

□ 향후계획

ㅇ 향원정 보수공사 준공 및 개방(2020. 7월 예정)