	보 도 자 료 [2021. 6. 14.]
담당부서: 국립중원문화재연구소 담 당 자: 전용호 연구관(0438507811), 한지선 연구사(043-850-7813)

국립중원문화재연구소, 백제 제련로 참고한 실험로에서 전통 철 제작

- 복원실험장 준공 후 15일 첫 실험 … 전통제철연구위원회 발족도 -

한반도의 고대 철 생산기술을 조사연구 하고 있는 국립중원문화재연구소(소장 문재범)는 15일 오전 9시 작년에 준공한 『제철기술 복원실험장』에서 첫 번째 제철기술 복원실험을 하고, 같은 날 오후 2시에는 전통제철 연구를 체계적으로 수행하기 위한 『전통제철연구위원회』 발족식을 개최한다. 행사는 코로나19로 최소한의 인원만 참석하며, 대신 문화재청과 국립중원문화재연구소 유튜브로 생중계한다.

* 문화재청 유튜브: https://www.youtube.com/chluvu

* 국립중원문화재연구소 유튜브: https://www.youtube.com/channel/UCJJlfVLYWyA8to63nxPqbIg

국립중원문화재연구소는 그동안 지붕 없는 간이 실험장에서 악천후를 견뎌내며 고대 철 생산 실험을 해오다가 지난해 체계적인 시설을 갖춘 복원실험장을 준공한 이후 올해부터는 안정적으로 전통 제철 실험을 할 수 있게 되었다.

이번에는 충주 칠금동 제철유적에서 확인된 백제의 제련로(製鍊爐)를 참고해 제작한 실험로에서 오전 9시부터 오후 8시까지 철광석과 숯을 넣고 불을 피워 괴련철(塊鍊鐵)을 생산할 계획이다. 실험에 사용되는 원료와 연료, 노의 재료, 생성된 철, 유출재(流出滓)에 대해 자연과학적으로 분석하고 그 결과를 고대 제철기술의 복원연구에 활용하고자 한다.

* 제련로(製鍊爐): 광석을 녹여 금속을 만들기 위한 시설[노(爐)]

* 괴련철(塊鍊鐵): 철광석을 직접 제련하여 얻은 철덩어리

* 유출재(流出滓): 금속보다 녹는점이 낮아 노 밖으로 홀러나온 불순물

그리고, 올해 9월에는 기존 실험에서 만들어진 철 덩어리이자 중간 소재인 철정(鐵鋌)을 제작하는 단야(鍛冶)실험 그리고 주조(鑄造)실험도 진행할 예정이다.

아울러 실험 조건에 대한 체계적인 분석을 통하여 고대 철 생산 기술을 복원하여 문화재 보수 등에도 활용할 수 있도록 관련 분야와 융복합 공동연구로 확대할 계획이다.

한편, 2014년부터 추진해 온 『제철기술 복원연구』사업이 한 단계 도약할 수 있는 새로운 계기를 모색하고자 국내 제철 관련 학계 전문가와 전통기술 장인 등으로 구성된 『전통제철연구위원회』를 오후 2시에 발족하여 운영한다.    올해 시범기간을 거치면서 전통제철연구위원회의 역할과 방향 등에 대해 깊은 논의를 거쳐 내년부터 본격적으로 운영할 예정이며, 위원들의 임기는 3년이다.

국립중원문화재연구소는 이번 행사 외에도 앞으로 복원실험장을 기반으로 다양한 대국민 교육ㆍ체험행사도 추진해 국민에게 중원의 ‘철’과 관련된 정보를 더 널리 알릴 계획이며, 동아시아 제철기술사적 흐름을 밝혀내고 역사적 의의를 규명하는 사업도 꾸준히 이어 나갈 예정이다.

붙임 1. 제철기술 복원실험 개요.

2. 사진 자료.  끝.

공공누리 구분	이용 허락 범위
	√ 출처 표시 √ 비상업적 이용가능 √ 변형 등 2차적 저작물 작성 가능

	「문화재청(www.cha.go.kr) 새소식, 대한민국 정책브리핑(www.korea.kr) 정책뉴스」 동시 게재

(붙임 1)

2021년도 제철기술 복원실험 개요

ㅇ 실 험 명 : 2021년도 제철기술 복원실험(9차)

ㅇ 실험목적 : 괴련철 생산(2020년 실험 제련로 활용)

ㅇ 실험일시 : 2021. 6. 15.(화) 9:00~20:00

ㅇ 실험장소 : 국립중원문화재연구소 제철기술 복원실험장

ㅇ 참 석 자 :『제철연구위원회』고문단, 분과장 및 일반시민(자유참관)

※ 문화재청/국립중원문화재연구소 유튜브로 실시간 온라인 중계

ㅇ 실험일정

시간	조업내용	비고
09:00	고유제	점화식
09:10~12:00	노예열	노하부평균온도 1,200℃ 도달
12:00~17:00	철광석 장입	15kg씩 20회소탄-철광석-중탄-대탄
★14:00~15:00	<제철연구위원회> 발족식(위촉장 수여식)
17:00~19:00	슬래그유출	노상태에 따라 2~3회 유출
19:00~20:00	실험정리
20:00	실험종료

ㅇ 실험로(충주 칠금동 제철유적 5호로를 모델로 하여 제작)