	보 도 자 료 [2021. 10. 12.]
담당부서: 국립문화재연구소(국립중원문화재연구소) 담 당 자: 전용호 연구관(0438507811), 한지선 연구사(043-850-7813)

국립중원문화재연구소,『제철유적 조사방법 전문교육』시행

- 발굴조사요원과 연구자 대상(10.13~15)… 제철기술 복원실험, 주조실험도 병행 -

문화재청 국립중원문화재연구소(소장 문재범)는 (사)한국문화유산협회(회장 서영일)와 공동으로 10월 13일(수)부터 3일간 매장문화재 발굴조사요원(조사원~보조원)과 관련 연구자 등을 대상으로 ‘제철유적 조사방법 전문교육’을 시행하고, 국립중원문화재연구소 유튜브로 생중계한다.

* 국립중원문화재연구소 유튜브: www.youtube.com/c/국립중원문화재연구소

‘제철유적 조사방법 전문교육’은 매장문화재 발굴조사요원과 연구자들에게 제철유적을 식별하고 조사할 수 있는 방법을 교육해 실무능력과 학술조사능력을 향상시키기 위해 기획되었다. 조사방법에 대한 이론교육과 국내 최대의 제련유적인 충주 칠금동 제철유적 발굴현장의 야외실습, 2020년에 준공한 제철기술 복원실험장(무쇠네 대장간)의 단야실습을 통한 실험교육이 같이 이루어진다. 또한, 각종 제철공정에서 확인되는 철재(鐵滓), 노벽, 철광석 등 다양한 부산물의 실물을 검토하여 유적과 더불어 유물에 대한 이해를 높이는 등 제철과 관련한 종합적인 교육을 제공할 것이다.

* 제련유적(製鍊遺蹟): 철광석을 녹여 금속을 만들기 위한 시설 노(爐)가 확인된 유적

* 단야(鍛冶): 때리고 접는 과정을 통해 불순물을 제거하고 완제품(철기)을 만드는 공정

* 철재(鐵滓): 철광석을 녹이는 과정에서 나오는 찌꺼기

이번 교육의 강사진으로는 국내 제철 관련 연구를 주도하고 있는 이남규 교수(한신대학교/고고학), 심재연 교수(한림대학교 한림고고학연구소/고고학), 김권일 팀장(신라문화유산연구원/고고학), 조남철 교수(공주대학교/금속분석학)와  이은철 소장(한국전통야철문화연구소/민속)이 참여하여 고고학과 자연과학 분야의 이론과  실기 교육을 진행할 예정이다. 또한, 교육 참가자 전원에게는 국립중원문화재연구소에서 올해 발간한 『제철유적 조사방법 매뉴얼』책자도 함께 제공한다.

‘하반기 고대 제철기술 복원실험’은 교육 마지막 날인 15일에 실시한다. 이번 실험은 오전 9시부터 오후 8시까지 충주 칠금동 제철유적에서 확인된 백제 제련로(製鍊爐)를 참고해 제작된 실험로에서 철광석과 숯을 넣고 불을 피워 괴련철(塊鍊鐵)을 생산하는 제련실험과 함께 고철을 녹여 쇳물을 뽑아 거푸집에 부어 주조 철기를 만드는 주조(鑄造)실험도 함께 이루어질 예정이다. 실험은 문화재청 유튜브를 통해 실시간으로 볼 수 있다.

* 제련로(製鍊爐): 광석을 녹여 금속을 만들기 위한 시설[노(爐)]

* 괴련철(塊鍊鐵): 철광석을 직접 제련하여 얻은 철덩어리

* 유출재(流出滓): 금속보다 녹는점이 낮아 노 밖으로 홀러나온 불순물

* 문화재청 유튜브: https://www.youtube.com/chluvu

문화재청 국립중원문화재연구소는 이번 제철유적 조사방법 전문교육과 제철기술 복원실험뿐만 아니라 다양한 기회를 통해 국민에게 중원의 ‘철’과 관련된 정보를 더 널리 알릴 계획이며, 동아시아 제철기술사적 흐름을 밝혀내고 역사 의의를 규명하는 사업도 꾸준히 이어 나갈 예정이다.

붙임 1. 제철기술 복원실험 개요.

2. 안내 홍보물.  끝.

공공누리 구분	이용 허락 범위
	√ 출처 표시 √ 비상업적 이용가능 √ 변형 등 2차적 저작물 작성 가능

	「문화재청(www.cha.go.kr) 새소식, 대한민국 정책브리핑(www.korea.kr)」 게재

(붙임 1)

2021년도 제철기술 복원실험 개요

ㅇ 실 험 명 : 2021년도 제철기술 복원실험(9-2차)

ㅇ 실험목적 : 괴련철 생산 및 주조철부 생산

ㅇ 실험일시 : 2021. 10. 15.(금) 09:00~20:00

ㅇ 실험장소 : 국립중원문화재연구소 제철기술 복원실험장

ㅇ 참 석 자 :『제철연구위원회』위원 및 일반시민(자유참관)

※ 문화재청 유튜브로 실시간 온라인 중계

ㅇ 실험일정

시간	조업내용	비고
09:00	고유제	점화식
09:10~12:00	노예열	노하부평균온도 1,200℃ 도달
12:00~17:00	철광석 장입	15kg씩 20회소탄-철광석-중탄-대탄
13:00~15:00	주조(용해)실험 실시
17:00~19:00	철재유출	노상태에 따라 2~3회 유출
19:00~20:00	실험정리
20:00	실험종료

ㅇ 실험로

제련로	용해로

(붙임 2)

안 내  홍 보 물