과  업  지  시  서

1. 용 역 명 : 고양 서삼릉 예릉 정자각 및 비각 보수 실시설계용역

2. 소 재 지 : 경기도 고양시 덕양구 원당동

3. 연    혁 : 제25대 철종와 철종의 비 철인왕후의 능

4. 설계대상

가. 규모 및 구조양식

1) 정자각

ㅇ 면적 : 99.42㎡

ㅇ 양식 : 3칸×5칸, 맞배지붕

2) 비각

ㅇ 면적 : 7.00㎡

ㅇ 양식 : 1칸×1칸, 팔작지붕

나. 보수내용

1) 정자각

ㅇ 퇴색된 내·외부 단청 보수

2) 비각

ㅇ 지붕 산자이상 해체 후 보수

ㅇ 퇴색된 내·외부 단청 보수

5. 사업지침

가. 정자각

ㅇ 퇴색된 내·외부 단청을 한다.

나. 비각

ㅇ 지붕 산자이상 해체 후 보수한다.

ㅇ 교체된 서까래 및 퇴색된 내·외부 단청을 한다.

6. 설계용역기간 : 착수일로부터 60일간

7. 보수설계 지침

가. 정자각

ㅇ 내·외부 단청이 퇴색된 예릉 정자각을 현지 실측․조사하여 보수설계도서를 작성한다.

ㅇ 보수 범위는 현지 조사결과에 따라 담당자와 협의하여 결정하도록 한다.

가. 비각

ㅇ 지붕 기와의 동파 및 노후로 인하여 누수가 되고 있으며 내·외부 단청이 퇴색된 예릉 비각을 현지 실측․조사하여 보수설계도서를 작성한다.

ㅇ 보수 범위는 현지 조사결과에 따라 담당자와 협의하여 결정하도록 한다.

8. 문화재수리 설계도서 작성기준

ㅇ 문화재청 고시 제2012-140호(2012. 12. 24) 문화재수리 설계도서 작성기준을 적용하여 작성한다.

9. 성과품 납품명세

가. 설계원도축소 1부 : 도면 보관용 Box(A3)에 넣어 납품

나. 보수설계도서(현황사진첩 등 포함) 5부(A3 도면 2부 별도)

다. 보수설계도서를 CAD로 작성한 CD-ROM 1장

라. 설계작성시 조사된 모든 자료 및 고증조사자료 일체와 감독관이 요구하는  관련자료

10. 설계용역 수행시 이행 및 유의사항

가. 용역수행자는 성과품 납품시 감독관과 사전 협의한 후 납품한다.

나. 다음사항에 해당하는 사례가 발생하였을 경우 발주청 판단에 의해 일방적으로 용역계약을 해지할 수 있으며 용역수행자는 이에 대하여 이의를 제기할 수 없고 어떤 형태로든 보상을 청구할 수 없다.

- 과업내용서에 부합하지 않게 설계하거나 계약내용에 대한 발주청 지시에 순응하지 않을 때

- 용역수행 추진이 부진하여 용역 기간내에 용역을 완료할 수 없다고 판단될 때

다. 용역수행자는 관련분야(역사, 건축사, 건축시공 등)전문가로 구성된 자문회의를 2회(설계현장조사시, 설계도면 작성 후) 이상 개최하여 보수대상 건축물의 보수범위 및 설계지침 등에 대한 지도를 받아야 하며 이에 소요되는 비용은 용역수행자 부담으로 한다.

- 자문위원의 위촉, 개최시기, 발주측의 참석인원 등에 관한 사항은 감독관과 협의한다.

라. 과업내용서에서 누락된 사항은 다른 일반 관련사항을 적용한다.

마. 설계도서 작성 중 공사비 증가로 인한 추가 용역비는 지급하지 않는다.

바. 용역 수행중 조사된 각종 자료 및 성과품 일체에 대한 소유권과 제반 권한은 문화재청 조선왕릉관리소에 있으며 다른 목적으로 사용하지 않도록 한다.

사. 용역책임자는 용역일정을 준수하고 감독관이 정하는 바에 따라 용역수행 진도를 보고한다.

아. 발주청에서는 관계전문가 또는 관련 공무원을 조사현장에 파견하여 진행사항을 확인할 수 있으며 용역수행자는 이에 협조하여야 한다.

자. 용역수행중 특정분야의 전문지식과 인력이 필요한 경우 용역수행자는 일부 과업내용을 의뢰하여 수행할 수 있으며 의뢰한 결과물 및 보완사항에 대하여는 용역업체가 책임을 진다.

11. 기타사항

가. 용역업체는 금번 용역계약만료일까지 계약내용의 성과품을 제출하도록 하되 추후 공사발주 시 공사단가 및 수량변경 등에 따른 설계도서를 수정보완하여 작성․제출 하며, 그에 대한 대가는 지급하지 아니한다.

나. 본 설계지역은 사적지로서 관람객이 많은 장소이므로 복장을 단정히 하고 실측조사를 위하여 부득이 전기가설을 할 때는 차단기 등을 설치하고 규격전선을 사용해야 한다.