국립무형유산원 시설유지 및 안전관리 현황

2014. 11.

□ 시설현황

ㅇ 소 재 지 : 전북 전주시 완산구 서학로95 (옛 전북 산림환경연구소 부지)

ㅇ 시설규모 : 59,930㎡(부지), 29,615㎡(연건축면적), 지하 1층/지상 5층

□ 시설유지 및 안전관리 현황

ㅇ 시설물의 전반적인 수시점검 및 관리

구분	수행내용	점검주기	비고
시설위탁관리	건축물, 공작물, 옥외시설물, 기타 부대시설물의 유지관리, 조경, 무대, 기계, 전기 ․ 통신 등 분야별 수시점검 및 안전관리	일일점검(주2, 야1) 주간점검(주1회) 월간점검(월1회) 특별점검 : 해빙기, 동절기, 장마철 등
시설경비․미화	ㅇ경비 : 화재, 도난 등의 예방 및 출입자 통제 및 내방객 안내, 입주인원의 안전확보 등 주기적인 순찰업무 수행 ㅇ미화 : 청결과 쾌적한 업무환경 조성을 위한 주기적 시설물 청소 및 기관 이미지 향상과 건물수명 연장에 기여	ㅇ경비 : 주간, 야간 근무 및 일일보고 ㅇ미화 : 청소작업일지 일일보고

ㅇ 각 분야의 전문 업체를 통한 정기점검 및 관리

구분	수행내용	점검주기	비고
소방유지관리	소화전 등 소방시설물 일체의 예방점검 및 수리, 정밀점검 실시(연 1회)	월 1회	요청 시 수시점검
승강기유지관리	시설 내 설치된 승강기(12대) 및 부대품 등에 대한 기능 점검 및 수리	월 1회	요청 시 수시점검
통신유지관리	통신장비 및 통신선로 일체의 예방점검 및 수리	월 1회	요청 시 수시점검
냉난방유지관리	시설 내 설치된 냉난방기 일체의 계절별 점검 및 수리	월 1회	요청 시 수시점검
CCTV유지관리	CCTV시스템 및 부대시설에 대한 예방점검 및 수리	월 1회	요청 시 수시점검
영상방송유지관리	영상, 방송장비(선로포함) 및 관련 부대시설에 대한 점검 및 수리	월 1회	요청 시 수시점검
정기안전점검	안전진단전문기관에 의뢰하여 실시 및 FMS 시스템 활용, 안전점검이력관리	분기별 1회	요청 시 수시점검