2014년도 조경관리 운영 계획

□ 목 적

2014년 조경관리 운영계획을 수립․시행하여 체계적이고 효율적으로 사적지     역사경관림을 보존하고 참배객에 쾌적한 관람환경을 제공

□ 조경관리 추진방향

ㅇ 수목, 잔디, 임야, 기타 조경관리 등 각 분야별로 일정별 세부계획 및 지침을 마련 시행

ㅇ 잔디, 수목의 생육상태 및 관리전반에 대해 관리상태 진단을 통해 향후 관리개선 방안을 마련하고 업무매뉴얼에 반영

ㅇ 경상 업무를 시기별로 효율성 있게 추진하여 사적지 경관을 보존하고 쾌적한 관람환경을 제공

ㅇ 정기예찰(모니터링)을 통해 관리에 있어 예방, 조기발견, 사후조치 등의 체계적인 관리 실시

ㅇ 조경관리를 위한 세부추진계획 시 중요 사항은 별도의 계획을 수립하고    필요시 관계기관(산림청, 충남산림환경연구원, 문화재청, 아산시청)등과 협의

□ 성과 및 활용

ㅇ 2014년도 조경관리 자체 성과 평가 실시

- 추진기간 : 2014 2월 ~ 12월

- 내용 : 2014년도 추진 활동에 대한 성과 평가 실시 후 평가 결과 잘된 점은 활용하고 미흡한 점에 대한 향후 계획 수립 등에 반영

ㅇ  조경관리 매뉴얼 업무매뉴얼 보완

- 추진기간 : 2014년 12월

- 내    용  : 조경관리 정기 예찰 및 작업일지 분석을 통한 조경관리

업무매뉴얼 오류와 개선사항 보완 실시

ㅇ 참배객 관람서비스 제공

- 추진기간 : 2014년 12월

- 내용 : 2014년도 개화 및 단풍시기 예찰 후 개화 시기 등 홈페이지에 제공

□ 조경관리 운영 세부 추진계획

1. 잔디관리 세부계획

가. 잔디밭 관리면적 : 206,076㎡(현충사 : 196,159㎡,  분소 : 9,917㎡)

월별 구분	1월			2월			3월			4월			5월			6월			7월			8월			9월			10월			11월			12월
	상	중	하	상	중	하	상	중	하	상	중	하	상	중	하	상	중	하	상	중	하	상	중	하	상	중	하	상	중	하	상	중	하	상	중	하
잔디생육상태 진단
잔디예초
잔디제초(인력)
잔디제초(약제)
잔디 대취제거(불태우기)
잔디 절근작업
잔디병충해 방제
활터단지 잔디 배수시설(맹암거) 정비
관 수
두더지 방제
보 식
시 비

나. 월별 관리일정

다. 관리별 주요지침 및 내용

ㅇ 잔디생육상태 진단

- 잔디생육상태 진단 및 관리방법, 향후 관리개선방법에 관한 자문 등 실시

ㅇ 잔디예초

- 잔디의 생육상태에 따라 4월 하순부터 예초 실시

- 4~8월중 예고는 3~5cm정도로 유지하고 9월 이후는 잔디 생장 량이 적어지고 저장양분 축적시기로 예초높이를 4~6cm정도 상향조정

- 예초부산물은 미화 반에서 예초 후 최대 2일 이내에 수거 후 반출

- 예초장비의 유지 및 보수 철저(소모품 및 유류 등 구입, 필요시 예초장비 추가구입)

ㅇ 잔디제초(인부사역 인력제초)

- 사역기간 : 4월 하순~10월(잡초발생 상황에 따라 조정)

- 본전안, 고택안, 관목사이, 자생화단지 잡초제거 철저 시행

ㅇ 잔디제초(약제살포)

- 잡초발생전 발아억제처리 방제 실시(잔디발아 전 초봄, 장마 전 6월말 또는 가을 잡초발아전 8월말)

- 잡초발생 후 선택성 경엽처리 방제 실시

- 발아억제처리 시 작업 효율성을 높이기 위해 경엽처리제를 혼합하여 살포하되 잔디생육상태, 기후 등을 반드시 고려

- 약제 살포는 참배객이 적은 날을 선택하고 안전장비를 반드시 착용 후 시약

- 경외 주차장 지역은 잔디밭 개방지역으로 잔디발아 전 초봄을 제외하고 약제살포 금지

ㅇ 잔디대취제거(잔디밭 불태우기)

- 산림법에 의거 아산시에 불놓기 허가를 득한 후 작업시행

- 잔디밭 불태우기 장비 및 인력을 이용하여 최대한 그을음을 제거

- 소나무 등 불에 약한 침엽수 주변 작업 시 충분한 안전조치를 취한 후 작업시행

ㅇ 잔디 절근 작업(스파이킹)

- 잔디밀도를 높이기 위해 생육이 왕성한 6~7월 잔디 절근기를 이용하여 작업시행

ㅇ 잔디 병충해 방제

- 6~7월 장마 전 헥사코나졸 등을 이용 잔디잎마름병(라지팻취) 예방방제 실시

- 굼벵이, 잔디 밤나방은 4~10월 예찰 후 발생시 방제처리

ㅇ 관수

- 건조기 잔디 생육상태를 살펴 스프링클러를 이용하여 관수작업 시행(관수 시 배수지 수동펌핑)

ㅇ 두더지 방제

- 두더지 흙무덤 발견 시 방제약제를 이용 두더지 방제약제 투여

- 두더지 발생지역 굼벵이 발생여부 조사

ㅇ 보식

- 답압, 물리적 훼손, 병충해 등으로 훼손된 지역의 보식실시

- 쏘드 캇터를 이용 온실단지, 휴게소 뒤편 등의 지역에서 잔디 조달

ㅇ 시비

- 잔디생육초기 잔디발생 등을 살펴 생육이 불량한 지역에 영양제 엽면 시비

- 월동기를 위한 양분 축적을 돕기 위해 9월 잔디비료 1회 시비(9월 중순 이후 질소질비료 시비 금지)

2. 수목관리 세부계획

가. 수목관리 현황 : 138종 100,010주(2013년 12월 말 기준)

월별 구분	1월			2월			3월			4월			5월			6월			7월			8월			9월			10월			11월			12월
	상	중	하	상	중	하	상	중	하	상	중	하	상	중	하	상	중	하	상	중	하	상	중	하	상	중	하	상	중	하	상	중	하	상	중	하
수목 수세진단
수목 수형정리 (고사지 및 고사목 제거 포함)
병충해 방제
수목표지판 보수
시비작업
설해 및 풍해 예방
유실수 수확처리
작업부산물 처리

나. 월별일정

다. 관리별 주요지침 및 내용

ㅇ 수목 수세진단

- 우리 소 노거수를 포함한 수목전반에 대한 수세진단을 통해 관리개선방안 마련

ㅇ 수목 수형정리

- 활엽수 가지치기

․ 중부지방의 경우 2월 중순~하순까지가 가장 적절한 시기(수종에 따라 달라 질 수 있지만  수목이 휴면상태에 있는 늦겨울 실시)

※ 절단면에 상처를 보호하기 위해 티오파네이트메틸(실바코, 톱신페스트 등)도포

(절단면이 클 때는 칼루스가 상구를 완전히 감쌀 때까지 1년에 한두 차례 봄-가을에 도포)

․ 죽은 가지, 부러진 가지, 병든 가지, 인명과 재산에 피해를 주는 가지 등은 연중 실시

․ 단풍나무나 자작나무는 이른 봄 가지를 치면 수액이 흘러 상처치유를 지연시키므로 잎이 나온 후 실시하며, 이미 가지치기했을 때 흘러나온 수액이 완전히 마른 후 도포제를 바르거나 겨울철에 가지치기한 다음 도포제를 바름)

․  NPT(지피융기선과 지륭을 표적으로 가지나 줄기를 절단하는 것) 방법으로 시행

․ 지륭이 발달한 가지는 지피융기선의 상단부 바로 바깥쪽에서 지륭이 끝나는 하단부 바로 바깥쪽을 자른다.

․ 지륭이 발달하지 않은 가지는 자르고자 하는 가지의 수직선과 지피융기선과의 1/2지점을 자른다.

- 침엽수 가지치기

․ 연중 아무 때나 무방하지만 수액과 송진이 적게 흘러나오는 겨울철이나 이른 봄 새가지가 나오기 전에 실행하는 것이 좋음

․ 소나무 순치기는 5월 본전안 4주, 연못단지 2주, 주차장 진입로 20주, 준경내 3주에 대해서 실시

- 관목 류 전정

․ 봄에 피는 철쭉 류, 영산홍 류, 개나리 등은 꽃이 지고 난 직후 전정 (이듬해 많은 꽃을 볼 수 있음)

․ 향나무 류, 회양목, 쥐똥나무 등은 5월말~6월초 전정

※ 활엽수와 침엽수를 막론하고 모든 가지는 줄기와 가지의 결합부위 및 가지와 가지의 결합부위에서 자르며, 가지의 마디 중간에서 자르면 안 된다.

- 고사지(목) 제거

․ 4월 잎이 나온 후 고사지(목)을 살펴 제거 (4.28일 행사 준비가 포함된 작업)

․ 고사목의 경우 국가지정문화재현상변경허가를 득하여야 함

․ 쇠약목의 경우 6월경 고사지(목)이 출현하므로 예찰 후 제거

※ 특히 진달래종류는 잎이 늦게 나오는 경우가 있음.

- 관목사이 잡목제거

․ 장마 후 관목사이 잡목 및 덩굴식물 제거(제거 후 근사미 처리)

- 수형정리 작업부산물 처리

․ 병해의 위험이 있을 경우 묘포장에서 소각처리(피목가지마름병 고사지 등)

․ 기타 폐기물 및 파쇄처리

ㅇ 병충해 방제

- 주요 병충해 예찰 및 방제 방법 숙지 (주요병충해 방제방법은 조경관리 업무매뉴얼 및 전문서적 「수목치료의술, 강전유 지음」 등 참고)

- 방제 약제 살포는 참배객이 적은 날을 택하고 안전 장비를 반드시 착용 후 시약

ㅇ 수목표지판 보수

- 기존 수목표지판 설명판 부분 노후로 인한 훼손으로 정비가 필요하므로 설명판 부분 교체 실시

ㅇ 시비작업

- 4월 이식목 및 수세불량목에 대해 영양제 엽면시비

- 3~4월 쇠약목 및 유실수에 대해 조경용 고형비료 시비

- 병충해 및 비기생성병으로 인한 피해목의 수세회복을 위한 시비(엽면시비, 수세회복 시비)

- 쇠약목, 화목류에 대해 늦가을 부숙퇴비 시비

ㅇ 설해 및 풍해예방 예방

- 6월 태풍 등 풍해를 예방하기 위한 수목 안전상태 점검 후 조치

(지주목 및 브레싱 설치 상태, 기울어진 수목 지주설치, 고사지 제거 등)

- 11월 설해예방을 위해 침엽수 점검 후 가지 솎아주기 실시

- 폭설 시 소나무 등 침엽수류 눈털기 실시

ㅇ 작업부산물 처리 : 연 2회 전업업체위탁 처리 실시

ㅇ 유실수 수확 처리

- 유실수 수확 대상 : 매실, 모과, 은행 (필요시 산사, 산수유)

- 열매처리 :

․ 매실, 모과의 경우 설탕에 절여 차담아 겨울철 참배객 시음용으로 제공(18ℓ 유리병으로 30개)

․ 은행의 경우 탈피기로 탈피하여 그늘에 건조 가을단풍행사시 참배객에 제공

3. 임야관리 세부계획

가. 임야관리 현황

월별 구분	1월			2월			3월			4월			5월			6월			7월			8월			9월			10월			11월			12월
	상	중	하	상	중	하	상	중	하	상	중	하	상	중	하	상	중	하	상	중	하	상	중	하	상	중	하	상	중	하	상	중	하	상	중	하
솔잎혹파리 방제 및 충영형성율 조사
재선충병 방제활동
임야밑풀깍기 및 방화선 정비
산불예방활동
임내 덩굴식물 제거 및 수종갱신지역 하예작업
임야간벌 실시

나. 월별일정

다. 관리별 주요지침 및 내용

ㅇ 솔잎혹파리 방제사업

- 경내 조경수 중 솔잎혹파리 충영이 많이 형성된 수목에 대해서는 11월 지면살포방법으로 방제

- 9월경 솔잎혹파리 충영율을 조사하여 피해상황과 다음해 방제에 반영

- 수간주사 방제 : 5월 말에서 6월 말(6월 초․중순이 최성기)

ㅇ 소나무 재선충병 방제

- 재선충병 특별대책 수립 시행

․  정밀예찰조사 실시(고사목, 의심목 조사 후 시료채취하여 충남산림환경연구원에 검사의뢰)

․  조경용 수목 및 목재 반입 시 철저확인(조경공 소나무류는 생산지 및 감염여부 확인, 목재반입 시 재선충병이 발생되지 않는 곳에서 생산된 것을 사용하고 반드시 훈증처리 후 반입)

- 재선충병 수간주사 방제 : 병발생 징후 시

․ 현충사 경내 및 이충무공묘소 봉분주변 임야에 대해 인덱스 유제 수간주사 방제 실시

․ 시기 : 2014년 2월

ㅇ 임야밑풀깎기 및 방화선 정비

- 임야와 방화선내의 잡풀, 잡목, 덩굴식물을 제거를 하여 산불예방 및 송림보호 (잡목침입 방지, 발화물질 정리)

- 임야 밑풀깎기 : 36.3ha(현충사 29ha, 분소 7.3ha) 고유수종을 제외한 임내 잡목, 잡풀, 덩굴식물 제거

- 방화선 정비 : 2.5ha(현충사 1.0ha, 분소 1.5ha) 방화선내 잡풀, 잡목, 덩굴식물 제거 후 낙엽긁기 시행

ㅇ 산불예방활동

- 봄, 가을철 산불예방 종합대책 수립

․  산불예방 사전 준비 : 산불조심기간 설정, 사전점검철저, 산불예방을 위한 홍보활동 강화, 산불예방교육 실시

․  산불예방 대책 확립 : 기상상태별 산불경계태세 확립(국립산림과학원 산불예보시스템 활용), 산불감시초소 운영, 산불예방 특별경계 비상근무 실시

․ 산불진화 대책 확립 : 동원체계확립(자위소방대 편성), 산불진화 요령 숙지

ㅇ 임내 덩굴식물 제거 및 수종갱신지역 하예작업

- 수목의 수간을 감고 올라간 덩굴식물(칡, 담쟁이 등) 제거

- 준경내 구릉, 후손묘 주변, 과녁판 주변, 이면공 뒤편 임야 등 수종갱신지역 하예작업 6월 및 8월 경 2회 실시

4. 기타 조경관리 세부계획

가. 관리현황

- 묘포장 : 4,170㎡(소나무 등 13종 665본)

- 연못현황 : 현충사 2개소 6,281㎡, 분소 1개소 991㎡

나. 월별일정

월별 구분	1월			2월			3월			4월			5월			6월			7월			8월			9월			10월			11월			12월
	상	중	하	상	중	하	상	중	하	상	중	하	상	중	하	상	중	하	상	중	하	상	중	하	상	중	하	상	중	하	상	중	하	상	중	하
묘포장 제초작업
병충해방제 작업
관수작업
고사목 정리
연못물갈이
수생 동․식물관리
연못부유물 청소
자생화단 및 분소오솔길 관리
조경관리 정기예찰

다. 관리별 주요지침 및 내용

ㅇ  제초작업

- 잔디밭 인력제초와 연계한 인력제초 및 예초기를 이용한 풀 깎기 작업  4~9월 까지 수시 실시

ㅇ 병충해 방제 작업

- 경내 병충해작업과 연계하여 실시

ㅇ 관수작업

- 묘포장 정비 후 생육상태에 따라 수시로 관수 실시

ㅇ 고사목 정리

- 수목생육상태 예찰과 연계 고사목 파악 및 정리

ㅇ 연못물갈이

- 경내연못 : 녹조류 발생 상태 등을 관찰하여 필요시 배수지 물을 이용 전체 물갈이 실시

- 경외연못 : 지하수 펌핑을 통한 상시 물갈이 실시

- 분소 연못 : 유입수가 부족하므로 우천 후 유입수 관리 철저

ㅇ 수생 동․식물관리

- 필요시 4월 경내 연못 연꽃 식재대 보식 실시

- 11월 수생식물 잎과 줄기 제거

- 어류 솔방울 병 (4월), 아가미․지느러미 부식병(6~8월) 예찰을 통해 발생초기 울트라마이신 잉어사료에 섞어 3~7일 투약

ㅇ 연못부유물 청소

- 연못 부유물(쓰레기, 낙엽) 발생시 즉시 처리(고무보트 활용)

ㅇ 자생화단 및 분소오솔길 관리

- 4월 자생화 및 분소 오솔기 초화류 필요시 보식

- 노후화된 자생화 표지판 정비 및 잡초제거 수시 실시

ㅇ 조경관리 정기예찰

- 시기 : 3월~11월

- 조경관리 업무매뉴얼 정기예찰 체크리스트에 의거 수목, 잔디, 임야, 기타 조경관리에 대한 예찰실시

- 현황사진을 촬영하여 자료를 축적하고 조경관리 작업일지 작성