사적 제464호 파주용미리혜음원지 주변 현상변경허용기준(2007.3.20)

구 분	허용 기준		비 고
	평스라브	경사지붕 (경사가 3:10이상)
공 통	과도한 절․성토 금지 원지형 보존
절대보존구역	신축불가 기존건물 개․보수 범위내
1-1구역	5m 이하(1층) 농가주택, 농가창고에 한함.	7.5m 이하(1층) 농가주택, 농가창고에 한함.
1-2구역	8m 이하(2층) 주택, 근린생활시설	12m 이하(2층) 주택, 근린생활시설
2구역	8m 이하(2층) 주택, 근린생활시설, 공장	12m 이하(2층) 주택, 근린생활시설, 공장
3구역	11m 이하(3층) 주택, 근린생활시설, 공장	15m 이하(3층) 주택, 근린생활시설, 공장
4구역	8m 이하(2층) 계획관리지역 내 허용시설	12m 이하(2층) 계획관리지역 내 허용시설

※ 건물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 기타 이와 유사한 것 포함