중요민속자료 제26호 정읍김동수씨가옥 주변 현상변경허용기준

구 분	허용기준		비고
	평슬라브	경사지붕 (경사가 3:10 이상)
제1구역	ㅇ 신축 및 시설물 설치 불가
제2-1구역	ㅇ 건축물 최고높이 5m이하(1층이하)	ㅇ 건축물 최고높이 7.5m이하(1층이하)
제2-2구역	ㅇ 건축물 최고높이 5m이하(1층이하) - 농업용 관련 시설만 신축가능(축사 및 환경오염시설은 제외)	ㅇ 건축물 최고높이 7.5m이하(1층이하) - 농업용 관련 시설만 신축가능(축사 및 환경오염시설은 제외)
제3구역	ㅇ 건축물 최고높이 8m이하(2층이하)	ㅇ 건축물 최고높이 12m이하(2층이하)
공통 사항	ㅇ 건축물 최고높이는 옥탑, 계단 탑, 망루, 장식 탑 기타 이와 유사한 것을 포함한 높이로 한다. ㅇ 개ㆍ재축 허용

중요민속자료 제141호 음성김주태가옥 주변 현상변경허용기준

구 분	허용기준		비고
	평슬라브	경사지붕 (경사가 3:10 이상)
제1구역	ㅇ 신축 및 시설물 설치불가
제2-1구역		ㅇ 건축물 최고높이 7.5m이하(1층이하)
제2-2구역	ㅇ 건축물 최고높이 5m이하(1층이하)	ㅇ 건축물 최고높이 7.5m이하(1층이하)
제3구역	ㅇ 건축물 최고높이 8m이하(2층이하)	ㅇ 건축물 최고높이 12m이하(2층이하)
공통 사항	ㅇ 건축물 최고높이는 옥탑, 계단 탑, 망루, 장식 탑 기타 이와 유사한 것을 포함한 높이로 한다. ㅇ 개ㆍ재축 허용

중요민속자료 제143호 음성공산정고가 주변 현상변경허용기준

구 분	허용기준		비고
	평슬라브	경사지붕 (경사가 3:10 이상)
제1구역	ㅇ 신축 및 시설물 설치불가
제2구역	ㅇ 건축물 최고높이 5m이하(1층이하)	ㅇ 건축물 최고높이 7.5m이하(1층이하)
제3구역	ㅇ 건축물 최고높이 8m이하(2층이하)	ㅇ 건축물 최고높이 12m이하(2층이하)
공통 사항	ㅇ 건축물 최고높이는 옥탑, 계단 탑, 망루, 장식 탑 기타 이와 유사한 것을 포함한 높이로 한다. ㅇ 개ㆍ재축 허용