	2011년도 문화재위원회
제4차 사적분과위원회 회의록

▣ 회의일시 : 2011. 4. 1 (금요일), 15:00 ～16:10

▣ 장     소 : 국립고궁박물관 강당

▣ 출석위원 : 최기수, 김권구, 김정동, 김태식, 노중국, 문영빈,

정종섭, 조현종, 채미옥

(이상 9명)

▣ 심의내용 및 의결사항 : 이하 자료와 같음

목 차
【심의사항】
	<문화재(사적) 현상변경 등>
1	사적 제117호 경복궁 주변 기무사터 국립현대미술관 서울관 건립 (국립현대미술관장)

안건번호 사적 2011-04-01

1. 경복궁 주변 기무사터 국립현대미술관 서울관 건립

가. 제안사항

서울시 종로구 소재 사적 제117호 「경복궁」 주변 기무서터 국립현대미술관 서울관 건립을 위한 ‘국가지정문화재현상변경등허가’ 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

ㅇ 경복궁 주변 국립현대미술관 서울관을 건립하기 위해 현상변경 신청한 사항임

※ 동 건은 2011년도 제2차 사적분과 위원회(2011.2.9.)에서 보류된 것을 파사드, 가로경관, 담장 계획 등을 조정하여 재신청한 사항임.

다. 주요내용

(1) 신 청 인 : 국립현대미술관장(경기도 과천시 막계동 광명길 209호)

(2) 대상문화재명 : 경복궁(사적 제117호)

ㅇ 소 재 지 : 서울특별시 종로구 세종로 1-1 등

(3) 신청내용(국립현대미술관 서울관 신축)

ㅇ 위치 : 서울특별시 종로구 소격동 165외 4필지(문화재구역으로부터 약37m 이격)

ㅇ 내용

구분	1차 심의(‘11.2.9.)	금번 신청사항	비고
규 모	지하 3층, 지상 3층	좌동
대지면적	27,303.10㎡	좌동
건축면적	11,436.13㎡	11,796.87㎡	증 360.74
연 면 적	52,511.46㎡	53,809.20㎡	증 1,297.74
최고높이	12m	좌동
구 조	철골콘크리트, 철골트러스구조	좌동

라. 검토의견

ㅇ 본 건은 경복궁의 동측에 문화재 구역에서 30여m 이격되어 전체부지의 1/2이 100m 범위내에 1/2은 100m 범위 밖에 위치하며, 구 종친부 건물터와 구기무사가 위치하고 있던 곳으로서, 현재 문화재현상변경 허용기준에서 개별심의구역으로 설정되어 있음.

ㅇ 국립현대미술관 서울관은 구 기무사 건물을 일부 보존하고 종친부의 건물이었던 경근당과 옥첩당을 이전하여 복원하고 종친부 터가 지닌 역사성을 반영하려는 긍정적 측면이 있음

ㅇ 지난 제2차 사적분과 위원회 심의에서 미술관 내 파사드, 가로경관, 담장 등을 경복궁의 역사문화환경과 조화되도록 심의한 사항을 보완하여 제출하였음.

- 파사드 : 당초 반사도가 높은 색상계열에서 전통건축물의 색상 등을 모티브로 하여 보완

- 담장 : 종친부 동측 기존 전통담장은 존치하고 시멘트블록 담장은 해체하여 원형복원. 북측 변형된 담장은 철거하고 3m 안쪽으로 후퇴하여 전통담장 설치

- 가로경관 : 서울시에서 추진 중인 중학천 복원계획에 포함되어 있는 장생전교와 미술관 동선연계. 경복궁쪽 주진입로에서 경근당과 옥첩당쪽 시야 확보(카페 건물부분 높이 축소)

마. 참고사항

(1) 서울시 문화재위원회 심의(2011.3.18) : 조건부 가결

ㅇ 월대부분 지하구조물 손상이 없도록 확보할 것

ㅇ 이승당 터는 복원 가능하도록 공간 확보할 것

ㅇ 카페부분을 「중문회랑 주춧돌」 선을 확보하기 위하여 최소 60㎝ 서편으로 설치하고, 높이는 최대한 낮추도록 한다.

ㅇ 조건이 완전히 표현된 정리도면이 확인된 후 의결이 발효된 것으로 한다.

(2) 서울시 문화재위원회 심의(2011.2.23)

ㅇ 종친부(월대포함) 건물의 지하구조물을 현상태대로 보존토록 하는 설계 계획을 할 것.

ㅇ 종친부 원래 배치를 고려하여 이승당 터를 인지될 수 있도록 배려하여 설계에 반영할 것.

ㅇ 종친부 주변 조경 등에 대하여 전통조경 기법을 적용할 것.

ㅇ 문화재 보존을 위하여 공조실의 위치를 문화재와 인접되지 않도록 이격시켜 위치를 조정할 것.

ㅇ 공사시 종친부 건축물 관련 지하 구조물 이전 없이 시행할 것.

(3) 문화재위원회 사적분과 심의(2011.2.10)

ㅇ 미술관내 파사드, 가로경관, 담장 등을 경복궁의 역사문화환경과 조화되도록 보완

(4) 서울시 문화재위원회 심의(2011.1.26)

ㅇ 문화재를 원래의 원 위치로 이전하여 복원하는 것은 바람직하나,

ㅇ 우리의 문화재가 가진 가치와 의미를 두고 문화재를 보존할 수 있는 설계안으로 재신청할 것(지하계획 배제)

바. 회의결과

ㅇ 조건부 가결

- 전면부의 가로경관은 전통성․역사성을 고려할 것.

- 전통조경과 전통건축 관계전문가의 자문을 받아 사업을 시행할 것.

- 향후 종친부의 외삼문 등은 중학천 복원 시 연계하여 검토 할 것.