사적 제435호 “부여금강사지” 주변 현상변경허용기준

구 분	허용기준		비 고
	평스라브	경사지붕(경사가 3:10 이상)
1구역	ㅇ 신축 및 시설물 설치 불가 ㅇ 기존 건축물의 증축시 2층 범위내에서 허용 - 평스라브 지붕형태의 증축은 건축물 최고높이 8m이하(2층이하)까지 허용 - 경사지붕(경사가 3:10 이상)형태의 증축은 건축물 최고높이 12m이하(2층이하)까지 허용
2구역	ㅇ 건축물 최고높이 8m이하(2층 이하)	ㅇ 건축물 최고높이 12m이하(2층 이하)
3구역	ㅇ 부여군․청양군 도시계획 조례 및 관련 법률에 따라 처리
공통사항	ㅇ 개․재축 허용 ㅇ 공익을 위한 공공시설물 및 건축물은 별도 심의한다. ㅇ 건축물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기 탑, 망루, 장식 탑, 기타 이와 유사한 것 포함한 높이로 한다.