사적 제295호 “황토현전적지” 주변 현상변경허용기준

구 분	허용기준		비 고
	평스라브	경사지붕 (경사가 3:10 이상)
제1역	건축물 최고높이 5m이하(1층 이하)	건축물 최고높이 7.5m이하(1층 이하)
제2구역	건축물 최고높이 8m이하(2층 이하)	건축물 최고높이 11m이하(2층 이하)	ㅇ 제1구역을 제외한 500m 범위까지로 한다.
공통사항	ㅇ 개․재축 허용 ㅇ 건축물 최고높이는 옥탑, 계단 탑, 승강기 탑, 망루, 장식 탑, 기타 이와 유사한 것 포함한 높이로 한다.