2011년 적용

문화재수리 표준품셈 개정결과

- 제16장 유구정비공사 -

2011. 3

문화재청

공종

구분

당초

개정

비고

제16장

유구정비공사

신설

제16장 유구정비공사

16-0 적용기준

∘편수산정기준은 다음과 같다.

-드잡이 : 10m3당 1인

∘수량산출기준은 다음과 같다.

항목	단위	산출식	비고
드잡이공사	m3	석재체적

공종

구분

당초

개정

비고

제16장

유구정비공사

신설

16-1 석재드잡이

(m3당)

구분	규격	단위	수량	비고
드잡이공 한식석공 보통인부 공구손료	인력품의 5%	인인인식	0.90 0.05 2.35 1
[주] ① 본 품은 한식진폴을 사용하여 석축 또는 기단의 배부름이나 이완된 부분을 드잡이 할 때를 기준으로 한 것이다. [주] ② 한식진폴설치 및 해체는 별도 계상한다. [주] ③ 가설기구는 별도 계상한다. [주] ④ 뒤채움해체 및 쌓기는 별도 계상한다. [주] ⑤ 소운반품이 포함되어 있다.