소수서원, 금성대군신단 주변 현상변경허용기준

구 분	허용 기준		비 고
	평스라브	경사지붕 (경사가 3:10이상)
1구역 (죽계천)	ㅇ 원지형 보존
2구역	ㅇ 신축불가 ㅇ 기존건물 범위 내 개축 허용	ㅇ 건축물 최고높이 7.5m이하(1층) ㅇ 기존건물 범위 내 개축 허용
3구역	ㅇ 건축물 최고높이 8m이하(2층)	ㅇ 건축물 최고높이 12m이하(2층)
4구역	ㅇ 건축물 최고높이 11m이하(3층)	ㅇ 건축물 최고높이 14m이하(3층)
공통사항	ㅇ 권고사항 - 건물신축시 기와지붕 또는 초가지붕 - 가설시설물, 옥외광고물 설치 제한 - 문화재 경관보호에 영향을 미칠수 있는 위험물저장 및 처리시설 등 제한 ㅇ 연면적 1,000㎡이상 건물신축 제한 ㅇ 순흥 읍내리 고분군 일대의 유물산포지 지역은 시∙ 발굴조사 선행 ㅇ 건물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 기타 이와 유사한 것 포함.