중요민속자료 제149호 남원몽심재 주변 현상변경 허용기준

구 분	허용기준		비고
	평슬라브	경사지붕(3/10이상)
제1구역	ㅇ 원지형보존 ㅇ 신축불가
제2구역	ㅇ 건축물 최고높이 5m이하(1층이하)	ㅇ 건축물 최고높이 7.5m이하(1층이하)
제3구역	ㅇ 건축물 최고높이 8m이하(2층이하)	ㅇ 건축물 최고높이 12m이하(2층이하)
공통 사항	ㅇ 건축물 최고높이는 옥탑, 계단 탑, 망루, 장식 탑 기타 이와 유사한 것 포함한 높이로 한다. ㅇ 학교부지 내 증축건물은 문화재청의 별도 심의를 받도록 한다.