	2022년도 문화재위원회
제6차 궁능문화재분과 위원회 회의록

▣ 회의일시 : 2022. 7. 19. (화요일), 14:00 ～16:10

▣ 장     소 : 국립고궁박물관 회의실

▣ 출석위원 : 박경립(위원장), 김문식, 김정희, 류광훈, 박기련, 소현수, 심경미, 우동선, 이  선, 장인철, 주신하, 홍보식(이상 12명)

【 심의사항 】

안건번호 궁능 2022-06-001

1. 창덕궁 주변 근린생활시설 신축

가. 제안사항

서울특별시 종로구 소재 사적 「창덕궁」 주변 근린생활시설 신축을 위하여 행위허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

ㅇ 사적 「창덕궁」 및 「서울 중앙고등학교 본관」 등 주변에 제1종근린생활시설을 신축하고자 신청한 사항임

다. 주요내용

(1) 신 청 인: ㅇㅇㅇ

(2) 대상문화재명: 사적 창덕궁(서울특별시 종로구 소재, 1963. 1. 18. 지정)

(3) 신청내용

ㅇ 위치: 서울특별시 종로구 계동 2-118(이격거리: 80m)

- 허용기준 2구역(평지붕 5m/경사지붕 7.5m), 3구역(평지붕 8m/경사지붕 11m)

ㅇ 사업내용: 창덕궁 주변 제1종근린생활시설 신축

- 대지면적: 69.5㎡

- 건축(연)면적: 37.12(73.28)㎡

- 건축규모: 지상 2층

- 최고높이: 9.18m

(4) 신청인 의견

ㅇ 창덕궁 허용기준 2구역과 3구역에 중첩하여 위치하고 있으며, 2구역의 기준을 적용 시 최고높이가 7.5m로, 계획높이인 9.18m까지 완화적용을 요청합니다.

라. 참고사항

(1) 검토의견('22.7.4./ㅇㅇㅇ)

ㅇ 신청사업은 사적 「서울 중앙고등학교 본관」, 「서울 중앙고등학교 서관」, 「서울 중앙고등학교 동관」 주변 역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준 제2구역(평지붕 8m/경사지붕 10m)에서 이루어지는 행위임

ㅇ 본 신청사업의 최고높이는 9.18m이며 경사지붕에 해당되므로 허용기준 범위 내 이루어지는 행위임

(2) 현지조사 의견('22.7.13./문화재전문위원 ㅇㅇㅇ)

ㅇ 본 신축 건의 대지는 창덕궁의 허용기준 2구역과 3구역에 해당한다. 설계안에 따르면, 경사지붕이며 최고높이가 9.18m인데, 허용기준 2구역에서는 경사지붕의 경우 최고높이를 7.5m로 하고 있다. 따라서 건물의 최고높이에 대한 설계 변경 등의 검토가 필요한 것으로 판단됨

마. 의결사항

ㅇ 부결

- 문화재 역사문화환경 저해 우려

ㅇ 의결정족사항: 출석 12명 / 부결 12명

안건번호 궁능 2022-06-002

2. 고양 서오릉 주변 통일로 우회도로 공사(허가 변경)

가. 제안사항

경기도 고양시 소재 사적 「고양 서오릉」 주변에 기 통일로 우회도로 공사 사업의 내용을 변경하고자 행위허가(변경) 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

ㅇ 기 허가된 고양 서오릉 주변 통일로 우회도로 공사의 변경을 위해 신청한 사항임

- 2008년 사적분과 문화재위원회 8차회의 (2008.08.14.) 심의 : 부결

- 2009년 경관분과 문화재위원회 3차회의 (2009.03.06.) 심의 : 가결

다. 주요내용

(1) 신 청 인 : ㅇㅇㅇ

(2) 대상문화재명 : 고양 서오릉(사적)

ㅇ 소 재 지 : 경기 고양시 덕양구 용두동 475-92번지

(3) 신청내용

ㅇ 위치 : 경기도 고양시 덕양구 용두동 2-61 일원(문화재구역에서 18m 이격)

- 허용기준 1구역(개별심의), 3구역(평지붕 8m, 경사지붕 12m)

ㅇ 사업내용 : 통일로 우회도로 공사(허가사항 변경)

구분	기존(2009.03./허가)	변경(안)	비고
도로계획	- 연장 : 1.9㎞ (터널구간 : 1.7㎞) - 면적 : 34,562㎡ (터널구간 23,075㎡ / 그 외 11,487㎡) - 폭원 : 19m (4차로 신설)	- 연장 : 1.9㎞ (터널구간 : 1.7㎞) - 면적 : 50,880㎡ (터널구간 35,382㎡ / 그 외 15,498㎡) - 폭원 : 17.5m (4차로 신설)	면적 (증) 16,318㎡ 폭원 (감) 1.5m
건축계획	-	○ 터널 관리사무소 - 대지면적: 3,045㎡ - 건축면적: 603.66㎡ - 연면적: 730.26㎡ - 최고높이: 5.0 - 아스팔트콘크리트: 1,072㎡ - 옹벽(h:0~6m) 123m

(4) 신청인 의견 : 없음

라. 참고사항

(1) 현지조사의견(’22.7.13./문화재위원 ㅇㅇㅇ, ㅇㅇㅇ)

ㅇ 사업해당 사업은 고양 서오릉의 보존에 심대한 영향을 미칠 것이라고 판단됨. 문화재 구역 안에 ‘터널관리사무소’를 3,045㎡의 부지에 건설하는 일과, 1.7㎞의 터널을 굴착하고 2.02㎞의 4차선 도로를 신설하는 일은 모두 문화재의 보호에 부합하지 않음. 2009년 3월에 획득했었다고 하는 문화재현상변경 허가 관련 회의록과 기준을 전면적으로 재검토하여야함

(2) 2009. 3. 6. 심의 시 관계부서 의견

ㅇ ㅇㅇㅇ 의견

- 도로개설 시 교통량 증가에 따라 서오릉로와 교차하는 구간이 문화재지정구역 경계(명릉)와 인접하여 소음유발 및 문화재 경관 등을 저해할 우려가 있으므로 교차점을 문화재지정구역 경계로부터 최대한 이격하는 것이 바람직하다고 판단됨

ㅇ ㅇㅇㅇ 의견

- 계획도로는 문화재 보호구역의 명릉 좌청룡 능선 외곽에 대부분 터널로 예정되어 있어 사적지 경관에 미치는 영향은 없을 것으로 판단됨

- 갱구부와 서오릉로의 연결부가 서오릉 진입로와 겹치게 되므로 설계 및 시공 시 원할한(안전한) 소통대책이 수립되어야 할 것으로 사료됨

ㅇ 지자체 전문가 의견

- (경기도문화재위원 ㅇㅇㅇ) 현상변경허가를 요함

- (경기도문화재위원 ㅇㅇㅇ) 문화재위원회 심의 요망

- (경기도문화재위원 ㅇㅇㅇ) 현상변경 허가를 요함

마. 의결사항

ㅇ 보류

- 터널관리사무소 건립 관련 보완자료 필요

- 세계유산분과와 공유 필요

ㅇ 의결정족사항: 출석 12명 / 보류 12명

안건번호 궁능 2022-06-003

3. 남양주 광해군묘, 성묘 주변 도로 확장 공사

가. 제안사항

경기도 남양주 소재 사적 「남양주 광해군묘, 성묘」 주변 도로 확장 공사를 위하여 행위허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

ㅇ 남양주 광해군묘, 성묘 주변에 도로 확장 공사하고자 신청한 사항임

다. 주요내용

(1) 신 청 인 : ㅇㅇㅇ

(2) 대상문화재명 : 남양주 광해군묘, 성묘(사적)

ㅇ 소 재 지 :  경기도 남양주시 진건읍 송능리 337-4

(3) 신청내용

ㅇ 위치 : 경기도 남양주시 진건읍 송능리 355일원

[문화재구역에서 25m（광해군묘), 165m(성묘) 이격]

- 허용기준 1, 2, 4, 5구역

ㅇ 사업내용 : 도로 확장 공사

- 도로확장 : L: 1.77km, B: 9m

- 사업면적 : 총사업면적 : 32,096㎡(보존구역 30,737.6㎡)

(1구역:2,546.3㎡, 2구역:2,865.3㎡, 4구역 14,915.6㎡, 5구역:10,410.4㎡)

- 절토/성토 : 15,097㎥/ 8,518㎥

- 아스팔트 콘크리트 포장 : 30,737.6㎡

- 보강토옹벽 : L=192.3m, H=0.3m~4.5m(보존구역:4구역)

- 교량 2개소 : L=39.8m(보존구역:4구역)

- 수목벌채(신갈나무, 상수리, 소나무)

(4) 신청인 의견 : 없음

라. 참고사항

(1) 현지조사의견(’22.7.15./문화재위원 ㅇㅇㅇ, ㅇㅇㅇ)

ㅇ 기존 1차로로 이용되는 도로를 주민편의를 위해 2차로로 확폭하는 사안임

ㅇ 문화재(광해군묘)와 가장 인접한 구간은 25m 떨어져 있음

ㅇ 문화재 내부에서 시각적으로 연결되어 있지 않은 상황으로 도로 확폭에 의한 영향은 미미할 것으로 판단함

ㅇ 도로 확폭에 따른 절·성토 구간이 발생하나 이 역시 문화재에 미치는 영향은 크지 않다고 판단됨

마. 의결사항

ㅇ 조건부 가결

- 주변 환경과 어울리도록 실시할 것

ㅇ 의결정족사항: 출석 12명 / 조건부 가결 12명

안건번호 궁능 2022-06-004

4. 화성 융릉과 건릉 주변 단독주택 신축

가. 제안사항

경기도 화성시 소재 사적 「화성 융릉과 건릉」 주변 단독주택 신축을 위하여 행위허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

ㅇ 화성 융릉과 건릉 주변에 단독주택 신축하고자 신청한 사항임

다. 주요내용

(1) 신 청 인 : ㅇㅇㅇ

(2) 대상문화재명 : 화성 융릉과 건릉(사적)

ㅇ 소 재 지 : 경기 화성시 효행로481번길 21 (안녕동)

(3) 신청내용

ㅇ 위치 : 경기도 화성시 안녕동 188-749, -745(문화재구역에서 65m 이격)

- 허용기준 1구역(개별심의)

ㅇ 사업내용 : 단독주택 신축

- 대지면적 : 1,335㎡

- 건축(연)면적 : 227.56㎡(227.56㎡)

- 건축규모 : 1개동, 지상1층

- 최고높이 : 4.3m

- 절토 : 214㎥

- 콘크리트 포장(t=20cm) : 297㎡(진입도로 및 주차장)

- 석축 설치(H:0.2~3m ): 137m

(4) 신청인 의견 : 없음

라. 참고사항

(1) 검토의견(ㅇㅇㅇ)

ㅇ 건릉 서측 75m 이격된 개별심의 구역으로 주변 근린생활시설 허가된 지역과 인접하나 허용기준 1구역(개별심의) 지역으로 문화재위원회의 심도 있는 검토가 필요함

마. 의결사항

ㅇ 원안 가결

ㅇ 의결정족사항: 출석 12명 / 원안 가결 12명

안건번호 궁능 2022-06-005

5. 양주 온릉 주변 동·식물 관련 시설 신축

가. 제안사항

경기도 양주시 소재 사적 「양주 온릉」 주변 동·식물 관련 시설(종묘배양장) 신축을 위하여 행위허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

ㅇ 양주 온릉 주변에 동·식물관련시설(종묘배양장)을 신축하고자 신청한 사항임

다. 주요내용

(1) 신 청 인 : ㅇㅇㅇ

(2) 대상문화재명 : 양주 온릉(사적)

ㅇ 소 재 지 : 경기 양주시 장흥면 호국로 255-41 (일영리)

(3) 신청내용

ㅇ 위치 : 경기도 양주시 장흥면 일영리 14-33번지(문화재구역과 연접)

- 허용기준 1구역(개별심의)

ㅇ 사업내용 : 동물 및 식물관련시설(종묘배양장) 신축

- 대지면적 : 2,490㎡

- 건축(연)면적 : 494.1㎡(494.1㎡)

(1동: 164.7㎡, 2동: 164.7㎡, 3동: 164.7㎡)

- 건축규모 : 3개동, 지상1층

- 최고높이 : 6.5m

- 건축구조 : 철골구조

- 성토 : 500㎥

- 보강토 옹벽(H=0.5~1.5m): 124m

- 잡석포장(t=20cm) : 1,998㎡

(4) 신청인 의견 : 없음

라. 참고사항

(1) 검토의견(ㅇㅇㅇ)

ㅇ 신청지는 온릉 남측 경계와 연접된 필지로 온릉 능침에서는 조망되지 않는 지역이나 허용기준 1구역(개별심의)에 포함되어 있고 아직 주변에 허가된 건축물이 없어 문화재위원회의 심도 있는 검토가 필요함

마. 의결사항

ㅇ 부결

- 문화재 역사문화환경 저해 우려

ㅇ 의결정족사항: 출석 12명 / 부결 12명

안건번호 궁능 2022-06-006

6. 양주 온릉 주변 농업용 창고 신축

가. 제안사항

경기도 양주시 소재 사적 「양주 온릉」 주변 농업용 창고 신축을 위하여 행위허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

ㅇ 양주 온릉 주변에 농업용 창고를 신축하고자 신청한 사항임

다. 주요내용

(1) 신 청 인 : ㅇㅇㅇ

(2) 대상문화재명 : 양주 온릉(사적)

ㅇ 소 재 지 : 경기 양주시 장흥면 호국로 255-41 (일영리)

(3) 신청내용

ㅇ 위치 : 경기도 양주시 장흥면 일영리 14-2번지(문화재구역에서 연접)

- 허용기준 1구역(개별심의)

ㅇ 사업내용 : 농업용 창고 신축

- 대지면적 : 795㎡

- 건축(연)면적 : 132.22㎡(132.22㎡)

- 건축규모 : 1개동, 지상1층

- 최고높이 : 5.5m

- 절토 : 80.5㎥

(4) 신청인 의견 : 없음

라. 참고사항

(1) 검토의견(ㅇㅇㅇ)

ㅇ 신청지는 온릉 남측 경계와 연접된 필지로 온릉 능침에서는 조망되지 않는 지역이나 허용기준 1구역(개별심의)에 포함되어 문화재위원회의 심도 있는 검토가 필요함

마. 의결사항

ㅇ 부결

- 문화재 역사문화환경 저해 우려

ㅇ 의결정족사항: 출석 12명 / 부결 12명

안건번호 궁능 2022-06-007

7. 남양주 영빈묘 주변 단독주택 및 근린생활시설 신축

가. 제안사항

경기도 남양주시 소재 사적 「남양주 영빈묘」 주변 단독주택 및 근린생활시설 신축을 위하여 행위허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

ㅇ 남양주 영빈묘 주변에 단독주택 및 근린생활시설 신축하고자 신청한 사항임

다. 주요내용

(1) 신 청 인 : ㅇㅇㅇ

(2) 대상문화재명 : 남양주 영빈묘(사적)

ㅇ 소 재 지 : 경기도 남양주시 진접읍 장현리 175번지

(3) 신청내용

ㅇ 위치 : 경기도 남양주시 진접읍 장현리 190-2(문화재구역에서 80m 이격)

- 허용기준 1구역(개별심의)

ㅇ 사업내용 : 단독주택 및 근린생활시설 신축

- 대지면적 : 1,156㎡(834㎡+도로 322㎡)

- 건축(연)면적 : 166.56㎡(312.99㎡)

- 건축규모 : 1개동, 지하1층 ~ 지상1층

- 최고높이 : 7.41m

- 건축구조 : 철근콘크리트구조

- 절토량 : 4,691㎥(최대 절토높이:10.48m)

- 콘크리트포장(t=20cm) : 231㎡

- 보강토 옹벽(H=1~2.2m): 32.3m

- 수목벌채 : 32본

(4) 신청인 의견 : 없음

라. 참고사항

(1) 검토의견(ㅇㅇㅇ)

ㅇ 신청지는 영빈묘 남측 정명으로 약 80m 이격된 임야지로 능침에서 바라봤을 때 나무 사이로 사업대상지가 일부 노출되어 조망에 영향이 있으며 허용기준 1구역(개별심의)에 포함되어 문화재위원회의 심도 있는 검토가 필요함

마. 의결사항

ㅇ 부결

- 문화재 역사문화환경 저해 우려

ㅇ 의결정족사항: 출석 12명 / 부결 12명

안건번호 궁능 2022-06-008

8. 여주 영릉과 영릉 내 광고영상 촬영

가. 제안사항

경기도 여주시 소재 사적 「여주 영릉과 영릉」 내 광고영상 촬영을 위하여 촬영허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

ㅇ 다가오는 한글날에 ‘가히’(브랜드) 광고에 사용하기 위하여 여주 영릉(英陵) 능침을 배경으로 한글을 만든 세종대왕에 대한 감사 영상을 촬영하고자 신청한 사항임

다. 주요내용

(1) 신 청 인 : ㅇㅇㅇ

(2) 대상문화재명 : 여주 영릉(英陵)과 영릉(寧陵)(사적)

ㅇ 소 재 지 : 경기도 여주시 세종대왕면 왕대리 901-3 일원

ㅇ 지 정 일 : 1970. 5. 27.

(3) 신청내용 : 상업광고 촬영

ㅇ 촬영장소 : 여주 영릉(英陵) 능침 일원

ㅇ 촬영 주요 내용

- 촬영 일정: 2022. 8. 22.(월) 09:00 ∼ 11:00(2시간)

- 촬영 목적: 한글날을 기념하여 세종대왕께 감사하는 ‘가히’ 브랜드
홍보성 영상 촬영

- 촬영 내용: 세종대왕능침을 전반적으로 보여주며 그 앞을 모델이 지나가며, 능침을 바라보는 장면, 능침을 보고 세종대왕님을 떠올리고 그 감사함을 느끼는 따뜻한 장면 등을 촬영

(4) 신청인 의견

ㅇ ‘가히’ 브랜드는 본 촬영을 통해 한글날을 기념하여 세종대왕을 알리고, 가히 브랜드의 인지도를 넓히고자 함

라. 참고사항

(1) 검토의견(ㅇㅇㅇ)

ㅇ 상업적 목적을 갖고 일반관람객들의 출입이 제한되는 능침주변에서 모델과 함께 촬영하는 것은, 사적(여주 영릉과 영릉)의 보존·관리·활용에 중요한 영향을 미치는 사항이므로 문화재위원회의 심도 있는 검토가 필요함

마. 의결사항

ㅇ 부결

- 조선왕릉의 능침 신성성 고려

ㅇ 의결정족사항: 출석 12명 / 부결 12명

【 보고사항 】

안건번호 궁능 2022-06-009

1. 국가지정문화재 현상변경 등 처리 보고

가. 보고사항

서울시 종로구 소재 사적「창경궁」주변 청사 흡연부스 설치에 대한 허가신청 등 13건에 대하여 검토를 거쳐 다음과 같이 자체 처리하였음을 보고합니다.

나. 처리내용

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
(사적) 창경궁	서울시 종로구	ㅇㅇㅇ	<창경궁 주변 청사 흡연부스 설치> ㅇ 위치: 서울특별시 종로구 와룡동 2-70 (허용기준 1구역, 이격거리: 10m) ㅇ 사업내용: 흡연부스 1개소 설치 - 규격: 길이3,000 × 폭2,000 × 높이2,530mm	허가	'22.7.6.
(사적) 경복궁	서울시 종로구	ㅇㅇㅇ 외 2인	<경복궁 주변 근린생활시설 신축> ㅇ 위치: 서울특별시 종로구 화동 44-1, 44-2, 44-4(허용기준 2구역, 이격거리: 20m) ㅇ 사업내용: 근린생활시설 신축 허가변경(지하1층 추가, 층별 면적 조정) - 층 수: 지상3층→지하1층/지상3층 - 건축면적: 76.12㎡ → 73.59㎡ - 연 면 적: 198.98㎡ → 276.41㎡ - 최고높이: 10.92m → 10.85m	허가변경	'22.7.6.
(사적) 덕수궁	서울시 중구	ㅇㅇㅇ	<덕수궁 주변 차량용 수소충전소 구축> ㅇ 위치: 서울특별시 중구 서소문동 37번지 서울시청 서소문별관 (허용기준 1구역, 이격거리 80m) ㅇ 사업내용: 차량용 수소충전소 구축 건 당초 허가사항 변경 - 최고높이: (기존)10.65m→(변경)10.95m - 허가기간: (기존)2021. 9. 27.∼2022. 7. 31 → (변경)2021. 9. 27.∼2022. 8. 31. - 변경사유: 한국가스안전공사 사전컨설팅 실시 후 ‘방호벽 보완’ 검토의견에 따른 건축물 높이 및 공기 변경	허가변경	‘22.7.14.
(사적) 파주 장릉	경기도 파주시	ㅇㅇㅇ	<옹벽 설치> ㅇ 위치 : 경기도 파주시 탄현면 법흥리 497-122 외 1필지{3구역(도시계획조례에 따름) / 문화재구역과 123m 이격} ㅇ 사업내용 : 부지 확장에 따른 옹벽 신설 - 옹벽(H:3.0~6.2m, L:41.3m) - 성토 540.8㎥	허가	‘22.6.22.
(사적) 서울 의릉	서울시 성북구	ㅇㅇㅇ	<지붕 마감재 변경> ㅇ 위치 : 서울특별시 성북구 화랑로32길 146-37(문화재구역 내) ㅇ 사업내용 : 지붕마감재 변경 - 기존 건축물 지붕 마감재 변경 (방수포→아스팔트슁글(300㎡))	허가	‘22.6.22.
(사적) 화성 융릉과 건릉	경기도 화성시	ㅇㅇㅇ	<근린생활시설 신축(허가사항 변경)> ㅇ 위치 : 경기도 화성시 안녕동 188-404 외 1 (1구역/문화재구역과 109m 이격) ㅇ 사업내용 : 근린생활시설 신축 (허가사항 변경) - 변경내용: 장애인 경사로 설치(9m)	허가	‘22.6.30.
(사적) 화성 융릉과 건릉	경기도 화성시	ㅇㅇㅇ	<근린생활시설 신축(허가사항 변경)> ㅇ 위치 : 경기도 화성시 안녕동 188-741 외 1 (1구역/문화재구역과 109m 이격) ㅇ 사업내용 : 근린생활시설 신축 (허가사항 변경) - 변경내용: 장애인 경사로 설치(9m)	허가	‘22.6.30.
(사적) 구리 동구릉	경기도 구리시	ㅇㅇㅇ	<지하수개발> ㅇ 위치 : 경기도 구리시 갈매동 425-132 (2구역/문화재구역과 266m 이격) ㅇ 사업내용 : 지하수 개발 - 사업면적 : 1㎡ - 보호공 설치 : 1*1*1m - 굴착 : 깊이 100m, 지름 150mm	허가	‘22.7.1.
(사적) 구리 동구릉	경기도 구리시	ㅇㅇㅇ	<지하수개발> ㅇ 위치 : 경기도 구리시 갈매동 425-46 (2구역/문화재구역과 190m 이격) ㅇ 사업내용 : 지하수 개발 - 사업면적 : 1㎡ - 보호공 설치 : 1*1*1m - 굴착 : 깊이 100m, 지름 150mm	허가	‘22.7.1.
(사적) 서울 태릉과 강릉	서울특별시 노원구	ㅇㅇㅇ	<휀스 및 목재계단 설치> ㅇ 위치 : 서울특별시 노원구 공릉동 산222-1 (1구역/문화재구역과 연접) ㅇ 사업내용 : 휀스 및 목재계단 설치 - 휀스 이전 설치 206m - 수목제거: 201주 - 목재계단 설치: 65.2m	허가	‘22.7.14.
(사적) 화성 융릉과 건릉	경기도 화성시	ㅇㅇㅇ	<가설건축물 설치> ㅇ 위치 : 경기도 화성시 안녕동 187-6번지 (1구역/문화재구역에서 18m 이격) ㅇ 사업내용 : 가설건축물 설치 (2.5*6.4*3m : 8개소(면적:128㎡), 3*2.6*3m : 5개소(면적:19.5㎡)) - 가설건축물 설치 후 최고높이 : 10.25m - 가설건축물 구조 : 철골 및 천막	허가	‘22.7.14.
(사적) 여주 영릉과 영릉	경기도 여주시	ㅇㅇㅇ	<단독주택 신축(허가사항 변경)> ㅇ 위치 : 여주시 세종대왕면 왕대리 960-17 (1구역/문화재구역에서 130m 이격) ㅇ 사업내용 : 단독주택 신축(허가변경) - 대지면적 : 655㎡(변동없음) - 건축면적 : 99.6㎡ → 104.09㎡ - 연면적 : 99.6㎡ → 98㎡ - 건축규모 : 1개동, 지상 1층(변동없음) - 최고높이 : 4.95m(경사지붕) → 4.80m(평지붕) - 부지조성(변동없음)	허가	‘22.7.14.
(사적) 파주 장릉	경기도 파주시	ㅇㅇㅇ	<근린생활시설 신축(허가사항 변경)> ㅇ 위치 : 경기도 파주시 탄현면 갈현리 850-1 외1 (2구역/문화재구역에서 185m 이격) ㅇ 사업내용 : 근린생활시설 신축(허가변경) - 대지면적 : 1,108.6㎡(변동없음) - 건축규모 : 2동 -> 1동 - 연면적 : 396㎡(198㎡+198㎡) -> 336㎡ - 옹벽 : 3.3∼4.5m(50.5m), 0.3∼4.5m(46.5m) -> 3.8~4.9m(54m), 1.1m(55m)	허가	‘22.7.14.

마. 의결사항

ㅇ 접수

ㅇ 의결정족사항: 출석 12명 / 접수 12명