사적 제203호 장릉 주변 현상변경허용기준

구 분			허용 기준		비 고
			평스라브	경사지붕 (경사가 3:10이상)
1구역			ㅇ 신축불가 ㅇ 기존건물 개․보수 범위내
2구역			ㅇ 건축물 최고높이 8m이하(2층) - 농가주택, 농가창고에 한함.	ㅇ 건축물 최고높이 12m이하(2층) - 농가주택, 농가창고에 한함.
3구역		①지역	ㅇ 건축물 최고높이 8m이하(2층) - 공장신축 불가	ㅇ 건축물 최고높이 12m이하(2층) - 공장신축 불가
		②지역	ㅇ 건축물 최고높이 8m이하(2층)	ㅇ 건축물 최고높이 12m이하(2층)
4구역			ㅇ 건축물 최고높이 14m이하(4층)	ㅇ 건축물 최고높이 18m이하(4층)
5구역	①지역		ㅇ 정연묘 허가처리 기준에 준함
	②지역		ㅇ 건축물 최고높이 14m이하(4층)	ㅇ 건축물 최고높이 18m이하(4층)
공통사항			ㅇ 과도한 절토 및 성토금지 ㅇ 건물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 기타 이와 유사한 것 포함