[사적 제191호 “고려공양왕릉” 주변 현상변경허용기준]

구분	허용기준			비고
	평스라브	경사지붕(3:10)
1구역	ㅇ보존구역
2구역	ㅇ건축물 최고높이 8m 이하 (2층 이하)		ㅇ건축물 최고높이 12m 이하 (2층 이하)
공통	ㅇ기존 건축물 규모 범위 내 재․개축 허용 ㅇ건축물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기 탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함한 높이로 함 ㅇ평지붕, 원색의 건축재 지양