[사적 제367호 “영빈묘” 주변 현상변경허용기준]

구분	허용기준		비고
	평스라브	경사지붕(3:10)
1구역	ㅇ보존구역 (수종갱신 허용)
2구역	ㅇ건축물 최고높이 5m 이하 (1층 이하)	ㅇ건축물 최고높이 7.5m 이하 (1층 이하)	주택만허용
3구역	ㅇ건축물 최고높이 8m 이하 (2층 이하)	ㅇ건축물 최고높이 12m 이하 (2층 이하)
4구역	ㅇ건축물 최고높이 17m 이하 (5층 이하)	ㅇ건축물 최고높이 21m 이하 (5층 이하)
5구역	ㅇ남양주시 도시계획조례 및 관련 법률에 따라 처리
공통	ㅇ기존 건축물 규모 범위 내 재․개축 허용 ㅇ건축물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기 탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함한 높이로 함