사적 제92호 “익산토성” 주변 현상변경허용기준

구 분	허용기준	비 고
제1구역	◦ 임야는 원지형 보존 및 신축불가, 기존 건물 범위 내 개․재축 허용 ◦ 임야를 제외한 지역은 건축물 최고높이 7.5m 이하 (1층 이하)
제2구역	◦ 임야는 원지형 보존 및 신축불가, 기존 건물 범위 내 개․재축 허용 ◦ 임야를 제외한 지역은 건축물 최고높이 12m 이하 (2층 이하)
제3구역	◦ 익산시 도시계획조례 등 관련 법률에 따라 처리
공통사항	◦ 임야의 구분은 지목상 (임)으로 한다. ◦ 제1, 2구역의 지붕형태는 경사지붕(3:10이상)으로 한다. ◦ 건축물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함한 높이로 한다.