공주공산성(사적 제12호), 공주송산리고분군(사적 제13호),공주정지산유적(사적 제474호), 공주고마나루(명승 제21호) 주변 현상변경허용기준

구 분	허용기준		비 고
	평스라브	경사지붕 (경사가 3:10 이상)
제1구역	ㅇ 신축 불가 ㅇ 기존 건축물의 연면적(최고높이 포함) 10% 범위 내에서 증축 허용(단 1회에 한함)
제2구역	ㅇ 신축 불가 ㅇ 공익을 위한 시설물 설치는 최고높이 4m이하로 허용
제3구역	건축물 최고높이 11m이하(3층 이하)	건축물 최고높이 14m이하(3층 이하)
제4구역	ㅇ 공주시 도시계획 조례 및 관련 법률에 따라 처리
제5구역	ㅇ “공주고마나루” 주변 경관 보호를 위해 별도심의 토록 한다.
공통사항	ㅇ 개․재축 허용 ㅇ 건축물 최고높이는 옥탑, 계단 탑, 승강기 탑, 망루, 장식 탑, 기타 이와 유사한 것 포함한 높이로 한다.