문화재수리 표준품셈 정비 및 모니터링 연구용역 착수보고회 결과 보고

1. 용역개요

□ 용 역 명 : 문화재수리 표준품셈 정비 및 모니터링 연구용역

□ 용역업체 : 명지대학교 산학협력단(대표 이종명)

□ 용역금액 : 87,700천원

□ 용역기간 : ‘13. 3. 4. ~ 11.28.

□ 용역내용

- 2공종 5항목 정비

․ 미장공사(1항목) : 회사벽바르기

․ 보존처리(4항목) : 유구정비(경화처리, 유구전사), 석재수지처리(성형) 세척

- ‘12년 개정 고시된 표준품셈 모니터링을 통한 수정․보완 및 정비방향 제시

2. 착수보고회 개요

□ 일  시 : 2013. 03. 12.(화), 14:00 ～ 15:30

□ 장  소 : 문화재청 9층 다목적회의실

□ 참석자 : 총 10명

- 문화재청 : 박왕희(수리기술과장), 이재서, 이만희, 김성도, 신동렬(이상, 수리기술과 사무관), 김상동(담당), 임동훈

- 명지대학교 : 김홍식(책임연구원), 김우웅, 배희남

□ 보고내용

- 용역 추진방법 및 일정 등 착수보고

3. 회의 결과

□  품셈 정비

- 현장실사

․실사 전 시나리오 작성 후 수리협회와 검토‧협의 후 실사 진행

․문화재수리 표준시방서에 입각한 수리현장 실사

․문화재수리 관련 경험과 경력이 있는 조사자 배정

․기계장비는 원래의 용도로 사용하는 경우에만 적용 가능

- 자문위원: 설계, 감리 분야의 전문가 위촉

- 회사벽바르기 : 회사벽의 기준 정립

- 유구정비(경화처리/유구전사) : 문화재청 관할 공사가 없어 실사현장 부족이 우려됨

- 석재수지처리(성형) : 문화재청 관할 공사가 없어 실사현장 부족이 우려됨

- 석재세척

․적용기준 필요

= 작업 대상물에 따라 보존처리 방법을 다르게 적용시켜야 함

= 작업 방법과 결과물에 따라 품 차이 발생

= 기준 이외는 할증, 견적처리 적용 검토

- 사후관리 : 품셈 사후관리와 모니터링 연계

□  품셈 모니터링

- 개정품셈 중 민원, 문제제기 항목에 대하여 의견수렴

․목공사 치목(기계장비)

= 기계장비와 전통연장의 사용정도 차이

․지붕공사 기와이기(맞배/팔작)

= 기준면적과 건물의 규모(작업면적) 차이

․석공사 거친돌 해체/쌓기

= 석재의 크기(무게)와 작업 방법 및 시간 차이

4. 회의 결과

□ 용역수행 : 착수보고 결과 반영, 현장 실사 및 실현, 관계자 의견수렴

□ 관계전문가 자문회의, 중간보고회 및 최종 보고회 개최

□ 용역 성과물 및 보고서 작성

붙임 : 착수보고회 사진 1부.  끝.

【붙임자료】

착수보고회의 사진