문화재수리 표준품셈 정비 및 모니터링 중간보고회 결과 보고

1. 회의 개요

□ 제  목 : 문화재수리 표준품셈 정비 및 모니터링

□ 일  시 : 2013. 09. 12(목), 15:00 ～ 17:00

□ 장  소 : 정부대전청사 소회의실(1동 203호)

□ 참석자 : 총 12명

- 자문위원 : 이상필(한국문화재수리기술연구소장), 위광철(한서대학교 교수), 김사덕(문화재보존과학센터 사무관), 정용재(한국전통문화대학 교수)

- 문화재청 : 박왕희(수리기술과장), 정영훈(시설서기관), 박용기(사무관), 김국환

- 용 역 자 : 김홍식(책임연구원), 배희남(연구실장) 등 4명

□ 회의내용

- 현장실사‧실연 및 모니터링 결과 검토

- 실연대체(설계변경) 검토

2. 회의 결과

□ 공통사항

- 수리현장 실사 품을 원칙으로 하고 부득이한 경우 실연으로 보완토록 함

․실사와 실연의 차이에 대한 보정방안검토

․시공순서, 방법 등이 대표적이고 일반화된 방법인지 공정성에 대해 전문가의 자문, 검토, 확인이 필요

․작업과정에 대한 적정성은 해당분야의 원로기술자 및 기능자의 확인검토 필요

․해당분야 참여기술자 및 기능자의 기록 공개

⇒ 용역결과 보고평가회의 시 보존과학협회에 요청하여 보존과학 기술자 및 기능자 참여

- 보존과학기술자는 작업 방향, 약품 선정 등 작업에 대한 총괄을 담당하고 있으므로 품셈에 포함되어야 함(별도 기준 필요)

․편수의 개념으로 적용(타공정과의 형평성 문제) 검토

⇒ 설계단계에서 수행하는 사전조사 작업과 중복 검토

- 보존처리공사의 경화처리, 유구전사(토층전사), 세척, 석재성형 등은 실제 공사에 적용된 내역서 등 사례를 조사․분석하여 적용된 품 검토 필요

․익산 미륵사지 동탑지 등

⇒ 항목설명서에서 설계 시, 시공 시 적용 현황을 검토함

- 품셈에 대한 주기를 더 상세하게 작성토록 함

□ 회사벽바르기

- 기계장비(믹서기 등) 사용한 재료비빔은 인력 사용으로 검토 필요

⇒ 품에 영향을 미치기 때문에 향후 조사시 인력으로 작업하도록 현장과 협의토록 함(필요시 문화재청 공문 협조)

□ 유구 현장보존(경화처리)

- 토양경화제는 유구에 잘 스며드는 약제를 사용함

□ 유구 이전복원(토층단면전사)

- 수지도포 시 토양의 성격(구석기토층, 도자기퇴적층, 패총 등)에 맞게 수지도포 횟수 검토 필요(배접횟수별 할증 적용)

․기본 : 3회 도포

․사질토 : 1～2회 도포

․도자기퇴적층 : 5회 도포

․기와편, 패총 등 : 4회 이상 도포

- 주기에 붓을 사용하여 도포할 때를 기준으로 함을 명시

□ 세척

- 유기물(이끼류, 지의류 등)과 무기물(녹물, 그을음 등)로 구분하여 건식세척과 습식세척을 적용토록 함(분류기준 필요)

․수용성, 지용성 오염물(페인트, 유지류 등)의 세척은 필요시 별도 계상함을 주기에 명시

- 오염물의 종류, 형태 등에 대한 사전조사․진단(재질분석, 오염훼손도 작성 등)은 주기에 필요시 별도 계상함을 명시

․사전조사․진단 결과에 따라 오염별 작업방법을 선정토록 함

⇒ 설계단계에서 수행하는 사전조사 작업과 중복 검토

- 세척 후 발수경화제 및 살생물제 처리는 필요 시 별도 계상 명시

․세척 이후 보존관리를 위해 발수경화제 외에 지의류 제거제 처리를 실시할 수 있음

□ 석재성형

- 석재성형의 범위를 명시토록 함(접합 포함 여부 등)

- 접합면의 가공방법은 멸실된 형태에 맞게 가공토록 함

□ 모니터링

- 2012년 개정고시된 표준품셈의 불합리한 공종 및 항목에 대한 검토 필요

․수리현장에서 제기된 항목을 우선적으로 검토 필요

․필요시 기 개정고시된 품셈 수정

3. 향후추진계획

- 현장실사‧실연

․회사벽바르기(3현장), 세척(2현장) 현장실사 예정 : 9월말～10월 중순

․유구 현장보존-경화처리(2현장), 유구 이전복원-토층단면전사(2현장), 석재성형(2현장) 실연 예정 : 9월말～10월 중순

- 모니터링

․설문조사 예정 : 9월말～10월 중순

- 최종보고회

․2013년 10월 24일(목) 예정

= 현장실사‧실연 결과 보고

= 모니터링 보고

붙임 : 1. 자문의견서 각 1부.

2. 참석자 서명부 1부.

3. 자문회의 사진 2부. 끝.

자문회의 사진