	2010년도 문화재위원회
제11차 건축문화재분과위원회 회의록

▣ 회의일시 : 2010. 10. 21(목), 14:00 ～ 18:00

▣ 장     소 : 국립고궁박물관 회의실

▣ 출석위원 : 박언곤, 문영빈, 유창종, 이상필, 정명섭, 최성은, 윤홍로, 서만철, 고영훈, 김창숙(효탄) (이상 10명)

▣ 심의내용 및 의결사항 : 이하 자료와 같음

문  화   재  위  원  회

목 차
【심의사항】
1	보림사 동부도 주변 현광선사 부도탑 건립	공개
2	여주 신륵사 조사당 주변 노유자(장애인 쉼터)시설 건립	공개
3	여주 신륵사 조사당 주변 호안석축 및 우회도로 등 설치	공개
4	서봉사 현오국사탑비 주변 근린생활시설 신축	공개
5	나주 동문외 석당간 주변 소매점 신축	공개
6	산청 대포리 삼층석탑 주변 창고 신축	공개
7	영주 부석사 무량수전 주변 농업용 창고 신축	공개
8	진전사지 삼층석탑 주변 단독주택 신축	공개
9	서울 흥인지문 주변 공동주택(주상복합) 건립(3차)	공개
10	서울 문묘 및 성균관 명륜당 사용	공개
11	청주 용화사 석조불상군 주변 삼성각 신축	공개
12	김천 직지사 대웅전 주변 템플스테인 신축	공개
13	울주 천전리각석 주변 탐방로 정비(2차)	공개
14	경주 독락당 주변 다목적 마당 조성(2차)	공개
15	예산 수덕사 대웅전 주변 만공기념관 신축	공개
【검토사항】
16	부산 범어사 대웅전 주변 보제루 해체보수	공개
17	파주 보광사 대웅보전 보물지정 검토	공개
18	부산 장안사 대웅전 보물지정 검토	공개
19	부산 운수사 대웅전 보물지정 검토	공개
20	국가지정문화재(국보․보물/석조) 지정 명칭변경	공개
【보고사항】
21	신륵사 다층석탑 탑신 추정 석재 발견	공개
22	영암 도갑사 해탈문 주변 누각 및 장랑 복원 공사	공개

【심의사항】

안건번호 건축분과 2010-11-01

1. 보림사 동부도 주변 현광선사 부도탑 건립

가. 제안사항

전남 장흥군 소재 보물「보림사 동부도」주변에 현광선사 부도탑을 건립하고자 국가지정문화재현상변경 등 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

ㅇ 보물「보림사 동부도」주변에 현광선사 부도탑을 건립하고자 하는 사항임.

다. 주요내용

(1) 신 청 인 : 보림사 주지

(2) 대상문화재명 : 보림사 동부도

ㅇ 소 재 지 : 전남 장흥군 유치면 봉덕리 산10-1

ㅇ 지 정 일 : 1963. 01. 21

(3) 신청내용

ㅇ 사업위치 : 전남 장흥군 유치면 봉덕리 산10-1

- 문화재와의 이격거리 : 약 30m 내외

ㅇ 사업내용(현광선사 부도탑 건립)

- 재  질 : 화강석

- 양  식 : 원구형 부도

- 높  이 : 2.2m

※ 보림사동부도 : 팔각원당형, 높이 3.6m

라. 검토의견

ㅇ 본 건은 보림사 동부도 주변에 청원당 현광선사의 부도탑을 건립하고자 신청한 사항으로 신청위치는 동부도군 최하단의 공지이며, 형태는 조선시대 이 지역에서 유행한 원구형 부도로 높이는 2.2m임.

ㅇ 부도의 주인인 현광스님은 한국전쟁으로 폐허가 된 보림사를 현재의 모습으로 중창한 중창주로 동부도 주변에 부도를 건립하여도 좋을 것으로 판단되며, 위치, 양식, 크기 또한 적정한 것으로 사료됨.

마. 의결사항

ㅇ 가결

안건번호 건축분과 2010-11-02

2. 여주 신륵사 조사당 주변 노유자시설(장애인쉼터) 건립

가. 제안사항

경기 여주군 소재 보물「여주 신륵사 조사당」주변에 노유자시설(장애인쉼터)을 건립하고자 국가지정문화재현상변경 등 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

ㅇ 보물「여주 신륵사 조사당」주변에 노유자 시설(장애인 쉼터)을 건립하고자 하는 사항임.

다. 주요내용

(1) 신 청 인 : 조계종 사회복지 재단

(2) 대상문화재명 : 여주 신륵사 조사당

ㅇ 소 재 지 : 경기 여주군 여주읍 천송리 282번지

ㅇ 지 정 일 : 1963. 01. 21

(3) 신청내용

ㅇ 사업위치 : 경기 여주군 여주읍 천송리 산 113-3, 298-6, 298-17

- 문화재와의 이격거리 : 약 138m 내외

ㅇ 사업내용(노유자 시설 건립)

- 부지면적 : 5,406㎡

- 연 면 적 : 690.16㎡(지하 1층, 지상 2층)

․지하층~지상 2층 : 노유자 시설

․3층 : 엘리베이터실, 계단실

- 구 조 : 철근콘크리트, 외부 적벽돌 치장쌓기

- 높 이 : 12.6m

라. 현지조사 의견

ㅇ 본 건은 여주신륵사 보호구역에서 약 140m 이격된 부지에 가정폭력에 노출되어 있는 여성장애인을 위한 쉼터를 조성하고자 신청한 사항으로 신청부지는 현재 임야지역이고 신륵사 경내에서는 보이지 않는 상황임.

ㅇ 신청부지는 사찰 중심영역에서 멀고 수목으로 시야가 차폐되어 문화재 주변 경관에 미치는 영향은 크지 않을 것으로 판단됨.

ㅇ 다만, 부지조성으로 인하여 주변 지형을 많이 훼손하고 있으므로 지형훼손을 최소화하는 방향으로 배치를 조정하는 것이 바람직할 것으로 사료됨.

마. 의결사항

ㅇ 조건부가결

- 남쪽 평지로 위치를 조정하여 지형훼손을 최소화 하도록 함.

안건번호 건축분과 2010-11-03

3. 여주 신륵사 조사당 주변 호안석축 및 우회도로 설치 등

가. 제안사항

경기 여주군 소재 보물「여주 신륵사 조사당」주변에 호안석축 및 우회도로 등을 설치하고자 국가지정문화재현상변경 등 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

ㅇ 보물「여주 신륵사 조사당」주변에 호안석축 및 우회도로 등을 설치하고자 하는 사항임.

다. 주요내용

(1) 신 청 인 : 여주군수

(2) 대상문화재명 : 여주 신륵사 조사당

ㅇ 소 재 지 : 경기 여주군 여주읍 천송리 282번지

ㅇ 지 정 일 : 1963. 01. 21

(3) 신청내용

ㅇ 사업위치 : 경기 여주군 여주읍 천송리 288-14번지 일원

ㅇ 사업내용(호안석축 및 우회도록 설치 등)

- 잔디광장 및 원형광장, 주차장 조성(일주문 인근)

- 조경목 식재 : 소나무, 느티나무, 은행나무, 왕벗나무, 철쭉, 맥문동 등

- 저수호안 : 조경석쌓기 260m, 밑다짐공 278m

- 고수호안 : 조경석쌓기 122m

- 현사면(강월헌 인근) 보강 - L=35m, B=10m

라. 현지조사 의견

ㅇ 본 건은 여주 신륵사 입구에서부터 진입로를 강변으로 우회하여 주차장과 광장을 조성하고, 사찰 전면 호안의 유실을 방지하기 위하여 석축을 정비하고자 신청한 사항임.

ㅇ 현재 일주문을 지나 신륵사로 진입할 때 강변을 인지하기 어려워 진입도로를 우회하는 사업으로 바람직할 것으로 판단되나, 주차장이 사찰측으로 접근하고 있는 사항은 주차공간과 휴게공간을 분리하는 방향으로 조정하는 것이 바람직할 것으로 판단됨.

ㅇ 사찰 전면 호안의 유실 방지를 위하여 부분적인 석축설치는 필요한 것으로 판단되나 계획안은 획일적인 조경석축 쌓기로 계획되어 있어 문화재 주변경관과 어울리지 않으므로 조정이 필요한 것으로 판단됨.

- 과거 신륵사로 진입하는 나루터는 주변의 지형 변화를 최소화하는 방향으로 계획하는 것이 바람직할 것으로 판단됨.

- 강물에 유실되고 있는 호안 하단은 유속 저하를 위하여 물과 맞닿는 부분에 자연석을 최소한으로 설치하는 것으로 보완하는 것이 적정할 것으로 판단됨.

- 도로변 상단석축은 경관을 저해할 우려가 있으므로 자연스런 법면으로 처리하는 것이 좋을 것으로 사료됨.

마. 의결사항

ㅇ 부결

- 호안석축 필요성에 대하여 관련자료 보완 필요

- 강변과 연결되는 석축 구간이 자연친화적인 설계 필요

- 신륵사 경내는 경관보호를 위해 최소화로 정비 필요

안건번호 건축분과 2010-11-04

4. 서봉사 현오국사탑비 주변 근린생활시설 신축

가. 제안사항

경기 용인시 소재 보물「서봉사 현오국사탑비」주변에 근린생활시설을 신축하고자 국가지정문화재현상변경 등 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

ㅇ 보물「서봉사 현오국사탑비」주변에 근린생활시설(소매점, 휴게음식점)을 신축하고자 하는 사항임.

다. 주요내용

(1) 신 청 인 : 김ㅇㅇ

(2) 대상문화재명 : 서봉사 현오국사탑비

ㅇ 소 재 지 : 경기 용인시 수지읍 신봉리 산110

ㅇ 지 정 일 : 1963. 01. 21

(3) 신청내용

ㅇ 사업위치 : 경기 용인시 수지구 신봉동 74-23번지

- 문화재와의 이격거리 : 약 435m(표고차 59.5m)

ㅇ 사업내용(근린생활시설 신축)

- 대지면적 : 1,716㎡,        - 건축면적 : 300㎡

- 연 면 적 : 600㎡          - 옹    벽 : 약 L=103m, H=3m

- 구    조 : 지상 2층, 철근콘크리트, 적벽돌치장쌓기

- 높    이 : 9.7m

라. 검토의견

ㅇ 본 건은 서봉사 현오국사탑비 보호구역에서 약 435m 이격된 부지에 근린생활시설을 신축하고자 신청한 사항으로 탑비 주변은 대부분 임야지역으로 자연환경이 잘 보존된 상황이고,

ㅇ 신청부지는 탑비에서 거리가 멀고 보이지 않으며, 주변에는 1층과 2층의 건물이 자리 잡고 있어 문화재 경관에 미치는 영향은 크지 않을 것으로 판단됨.

ㅇ 다만, 부지조성을 위하여 신청지 전면에 높이 3m의 옹벽이 길이 48m 가량 설치되고 있어 탑비로 올라가는 초입부의 경관을 압도할 우려가 있으므로 석축의 높이를 축소하는 방향으로 조정하는 것이 바람직할 것으로 판단됨.

마. 의결사항

ㅇ 조건부가결

- 경관을 저해할 우려가 있으므로 석축높이를 축소하여 시행토록 함.

안건번호 건축분과 2010-11-05

5. 나주 동문외 석당간 주변 소매점 신축

가. 제안사항

전남 나주시 소재 보물「나주 동문외 석당간」주변에 소매점을 신축하고자 국가지정문화재현상변경 등 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

ㅇ 보물「나주 동문외 석당간」주변에 근린생활시설(소매점, 휴게음식점)을 신축하고자 하는 사항임.

다. 주요내용

(1) 신 청 인 : 양ㅇㅇ

(2) 대상문화재명 : 나주 동문외 석당간

ㅇ 소 재 지 : 전남 나주시 성북동 229-9

ㅇ 지 정 일 : 1963. 01. 21

(3) 신청내용

ㅇ 사업위치 : 전남 나주시 삼도동 1385-3번지

- 문화재와의 이격거리 : 27m

ㅇ 사업내용(근린생활시설 신축)

- 건축면적(연면적) : 93.18㎡

- 구    조 : 지상 1층, 경량철골조

- 높    이 : 4.89m

라. 검토의견

ㅇ 본 건은 동문외 석당간 보호구역으로부터 약 27m 이격된 부지에 지상 1층의 근린생활시설을 1동을 신축하고자 신청한 사항으로 신청부지는 답으로 사용되고 있으며 현상변경허용기준 심의결과 원지형보존 지역으로 의결되었음.

ㅇ 신청 부지는 문화재와 상당히 근접한 거리이고, 그 사이에는 지장물이 없어 직접적인 가시권에 있으므로 신청 건물이 신축될 경우 문화재 주변 경관을 저해할 것으로 사료됨.

마. 의결사항

ㅇ 부결

- 석당간과 근접하여 건물이 신축될 경우 문화재 주변 경관을 저해할 우려가 있음.

안건번호 건축분과 2010-11-06

6. 산청 대포리 삼층석탑 주변 창고 건립

가. 제안사항

경남 산청군 소재 보물 「산청 대포리 삼층석탑」 주변에 창고를 신축하고자 국가지정문화재현상변경 등 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

ㅇ 보물 「산청 대포리 삼층석탑」주변에 창고를 신축하고자 하는 사항임.

다. 주요내용

(1) 신 청 인 : 강ㅇㅇ

(2) 대상문화재명 : 산청 대포리 삼층석탑

ㅇ 소 재 지 : 경남 산청군 삼장면 대포리 573

ㅇ 지 정 일 : 1992.01.15

(3) 신청내용

ㅇ 사업위치 : 경남 산청군 삼장면 대포리 산117-1

ㅇ 사업내용 : 창고(곳감건조장) 신축

- 규모 : 지상1층 2동, 일반목구조

- 건축면적 : 336㎡ (1동 168㎡, 2동 168㎡)

- 최고높이 : 5.1m

- 문화재 이격 거리 : 약 166m

라. 검토의견

ㅇ 본 건은 대포리 삼층석탑 보호구역으로부터 약 170m 이격된 부지에 농가창고를 신축하고자 신청한 사항으로 신청부지는 임야지역이며 경사지형을 이루고 있는 상황임.

ㅇ 신청부지는 석탑에서 멀리 떨어져 직접적으로 보이지 않으나 석탑으로 올라가는 진입부에 해당되는 지역으로 신축을 위하여 많은 양의 절․성토가 이루어지며, 건물의 크기 또한 21m x 8m로 커서 신청건물이 신축될 경우 문화재 주변 경관을 저해할 것으로 사료됨.

마. 의결사항

ㅇ 부결

- 창고신축을 위하여 많은 양의 절․성토와 문화재 주변경관을 저해할 우려가 있음

안건번호 건축분과 2010-11-07

7. 영주 부석사 무량수전 주변 농업용 창고 신축

가. 제안사항

경북 영주시 소재 국보 「영주 부석사 무량수전」주변에 농업용 창고를 신축하고자 국가지정문화재현상변경 등 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

ㅇ 국보 「영주 부석사 무량수전」주변에 농업용 창고를 신축하고자 하는 사항임.

- 현상변경허용기준 제1구역 “원지형 보존”에 해당되는 사항임.

다. 주요내용

(1) 신 청 인 : 이ㅇㅇ

(2) 대상문화재 : 영주 부석사 무량수전

ㅇ 소 재 지 : 경북 영주시 부석면 북지리 148

ㅇ 지 정 일 : 1962. 12. 20

(3) 신청내용

ㅇ 사업위치 : 경북 영주시 부석면 북지리 88-4

- 문화재(보호구역)와의 이격거리 : 약 420m

ㅇ 사업내용 : 농업용 창고 신축

- 대지면적 1,654㎡, 건축면적(연면적) 63㎡, 지상1층,

경량철골조/판넬, 높이 4.5m

라. 검토의견

ㅇ 본 건은 부석사 보호구역으로부터 약 420m 이격된 부지에 농가창고를 신축하고자 신청한 사항으로 신청부지 주변에는 농가주택이 자리 잡고 있는 상황임.

ㅇ 신청부지는 부석사에서 멀고 보이지 않아 문화재 경관에 미치는 영향은 크지 않을 것으로 판단됨. 다만, 가설건물이므로 건물의 색채를 채도가 높지 않은 색상으로 권고하는 것이 바람직할 것으로 사료됨.

마. 의결사항

ㅇ 가결

- 건물의 색채는 무채색 계열을 권고함.

안건번호 건축분과 2010-11-08

8. 진전사지 삼층석탑 주변 단독주택 건립(3차)

가. 제안사항

강원 양양군 소재 국보「진전사지 삼층석탑」주변에 단독주택을 신축하고자 국가지정문화재현상변경 등 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

ㅇ 국보 「진전사지 삼층석탑」주변에 단독주택을 신축하고자 하는 사항임.

※ 동 건은 2006년 제7차(‘06.7.20), 제9차(’06.9.21) 문화재위원회에서 부결된 사항으로 건축물의 규모를 일부 축소하여 재신청한 사항임

- 부결사유 : 문화재 주변의 지형을 훼손하는 등 역사문화경관을 저해함

다. 주요내용

(1) 신 청 인 : 김ㅇㅇ

(2) 대상문화재명 : 진전사지 삼층석탑

ㅇ 소 재 지 : 강원도 양양군 강현면 둔전리 100-2

ㅇ 지 정 일 : 1966. 02. 28

(3) 신청내용

ㅇ 사업위치 : 강원도 양양군 강현면 둔전리 67번지

ㅇ 사업내용 : 단독주택 신축

- 지상 1층, 건축연면적 : 175.86㎡, 철근콘크리트조

라. 지방자치단체의견(강원 양양군)

ㅇ 본 사업대상지는 문화재청 고시 제2009-106호(2009.12.07)호 현상변경허용기준에 제1구역(원지형 보존)으로 고시되어 있으나, 현재 수차례 주민들의 민원발생으로 현상변경허용기준 변경을 추진하기 위해 변경기준안이 제출되어 있는 상태이며,

ㅇ 건축부지를 최대한 문화재와 떨어진 곳에 계획하였고 조경 등으로 차폐시설을 하며 부지가 인근지역에 비해 낮아 문화재에 미치는 영향은 미비할 것으로 사료됩니다.

마. 검토의견

ㅇ 본 건은 진전사지 석탑으로부터 약 240m 이격된 부지에 주택을 신축하고자 신청한 사항으로 신청부지는 진전사지의 진입부에 해당되고, 진입하면서 직시되는 위치이므로 현상변경허용기준안에서 원지형보존 지역으로 의결된 지역임. 따라서 신청건물이 신축될 경우 문화재주변 경관을 저해할 것으로 사료됨.

바. 의결사항

ㅇ 부결

- 해당건물이 신축될 경우 문화재 주변경관을 저해할 우려가 있음.

안건번호 건축분과 2010-11-09

9. 서울 흥인지문 주변 공동주택(주상복합) 건립(3차)

가. 제안사항

서울 종로구 소재 보물「서울 흥인지문」주변에 공동주택(주상복합)을 신축하고자 국가지정문화재현상변경 등 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

ㅇ 보물「서울 흥인지문」주변에 공동주택(주상복합)을 신축하고자 하는 사항임.

※ 문화재위원회 건축문화재분과 심의결과

- 2010. 7. 15 : 부결

․ 흥인지문 인근에 최고높이 90m를 넘는 고층건물이 들어설 경우 주변 경관을 저해할 우려가 높음.

- 2010. 9. 16 : 부결

․ 흥인지문 인근에 23층 높이의 건물이 신축될 경우 문화재 주변 경관을 저해함.

․ 향후 종로대로변 개발사례(종묘 앞)를 참고하여 경관(높이 등)을 조정할 필요가 있음.

다. 주요내용

(1) 신 청 인 : 김ㅇㅇ

(2) 대상문화재명 : 서울 흥인지문

ㅇ 소 재 지 : 서울 종로구 종로6가 69

ㅇ 지 정 일 : 1963. 01. 21

(3) 신청내용

ㅇ 사업위치 : 서울시 종로구 종로 6가 82-1번지 일대

․ 문화재와의 이격거리 : 50m 내외(서울성곽으로부터 66~72m)

ㅇ 사업내용(주상복합 공동주택 건립)

구 분		1차	2차	3차(금회)	비고
부지면적		12,566.30㎡	좌 동	좌 동
건축면적		5,751.17㎡	좌 동	좌 동
연면적	공동주택	61,541.05㎡	59,961.01㎡	13,978.89㎡	감)45,982.12㎡
	판매시설	37,864.11㎡	37,864.11㎡	38,616.44㎡	증)752.33㎡
	업무시설	9,729.28㎡	9,729.28㎡	9,922.60㎡	증)193.32㎡
	오피스텔	-	-	46,616.60㎡	증)46,616.60㎡
	합 계	109,134.44㎡	107,554.40㎡	109,134.53㎡	증)1,580.13㎡
층 수		지하 6층, 지상 15~25층	지하 6층, 지상 15~23층	지하 6층, 지상 15~23층
높 이		89.9m (옥탑 95m)	83.66m (옥탑 90.16m)	83.66m (옥탑 88.41m)

라. 현지조사 의견

ㅇ 본 건은 흥인지문과 서울성곽 주변에 도시환경사업의 일환으로 기존 노후가옥을 철거하고 지하 6층, 지상 25층의 주상복합으로 신축하고자 신청하여 부결된 사안으로 금번에 계획변경하여 재신청하였음.

ㅇ 금번에는 2개층을 축소하였으나 신청건물이 들어설 경우 문화재 주변의 경관을 압도할 우려가 있으므로 주변 건축물의 높이를 고려하여 계획 조정하는 것이 바람직할 것으로 판단됨.

- 흥인지문 주변과 종로대로 변의 기존 건축물 높이를 참고(동대문시장 및 종묘 주변 세운재개발지구)하여 주변 가로경관에 어울리는 계획으로 조정하는 것이 필요할 것으로 판단됨.

ㅇ 사업 시행시에는 지표조사 결과에 따라 유구조사를 선행하며, 지하터파기에 의한 지하수의 변동을 고려하여 대비책을 마련하여야 할 것으로 사료됨.

※ 지표조사 결과

- 조사지역은 한성의 동쪽관문으로 군사적으로 중요한 기능을 담당하였음.

- 조사지역 주변에는 한양도성과 흥인지문, 훈련원터, 여진의 사신이 머물렀던 ‘북평관’과 한성각부에 설치되었던 중등교육기관의 하나인 ‘동학당’이 있었던 것으로 전해지므로 기존 건축물 철거 후 시․발굴조사를 선행한 후 그 결과에 따라 사업시행하는 것이 바람직하겠음.

마. 의결사항

ㅇ 부결

- 해당 건물이 들어설 경우 문화재 주변경관을 압도할 우려가 있음.

안건번호 건축분과 2010-11-10

10. 서울문묘 및 성균관 명륜당 사용

가. 제안사항

서울시 종로구 소재 사적「서울문묘일원」내 보물「서울문묘 및 성균관」명륜당을 사용하고자 국가지정문화재 현상변경 등 허가신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

ㅇ 사적「서울문묘 일원」내 보물 「서울문묘 및 성균관(대성전, 명륜당, 동무, 서무, 삼문)」명륜당을 성균관 석전교육원의 강의장으로 사용하고자 하는 사항임.

※ ‘09년 제13차 문화재위원회(건축문화재분과) 심의(‘09.12. 17) : 조건부 가결

- 1년간 사용 후 재사용 여부는 재부의 하도록 함.

- 사용계획서를 제출하도록 함.

- 전기사용은 불가함.(주간에만 사용)

- 마루는 좌식으로 사용하도록 함.

다. 주요내용

(1) 신 청 인 : 성균관장 최ㅇㅇ

(2) 대상문화재 : 보물「서울문묘 및 성균관」

ㅇ 소 재 지 : 서울시 종로구 명륜 3가 53번지

(3) 신청내용(석전보존회 산하 석전교육원 강의실로 명륜당 활용)

ㅇ 전기시설 배제, 주간에만 사용

ㅇ 강의실 사용기간 : 1학기 : 3~6월말, 2학기 : 9 ~12월 초

ㅇ 강 좌 수 : 28개 강좌(1학기 : 14개, 2학기 : 14개)

ㅇ 학 생 수 : 총 420명 내외(1강좌 : 약 15명 내외)

라. 검토의견

ㅇ 본 건은 성균관이 명륜당을 석전교육을 위한 강의실로 활용하고자 신청한 사항으로 명륜당의 고유기능인 강학공간으로 사용하는 것이므로 적절할 것으로 판단됨.

ㅇ 다만, 사용에 있어서는 야간과 동절기의 수업은 화재 등(전기시설 및 동절기 난방기구 사용금지)의 위험성을 동반할 우려가 있으므로 수업시간과 기간을 제한하고, 수업을 위한 비품은 건물에 훼손을 주지 않도록 최소화하는 것이 필요하다고 판단됨.

ㅇ 또한, 당해 문화재를 사용하는 사항이므로 사용기간을 1년으로 제한하고, 추후에는 관리상태 점검결과에 따라 재허가 여부를 심의하는 것이 바람직할 것으로 사료됨.

마. 의결사항

ㅇ 조건부가결

- 사용기간은 1년간으로 허가하고, 강의에 필요한 비품 등은 건물의 훼손을 주지 않도록 함.

- 화재의 위험이 있으므로 전기 및 난방기구 사용을 금지함.

안건번호 건축분과 2010-11-11

11. 청주 용화사 석조불상군 주변 삼성각 건립

가. 제안사항

충북 청주시 소재 보물 「청주 용화사 석조불상군」 주변에 삼성각을 건립하고자 국가지정문화재현상변경 등 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

ㅇ 보물 「청주 용화사 석조불상군」주변에 삼성각을 건립하고자 하는 사항임.

다. 주요내용

(1) 신 청 인 : 용화사 주지

(2) 대상문화재명 : 청주 용화사 석조불상군-

ㅇ 소 재 지 : 충북 청주시 흥덕구 사직1동 216-1

ㅇ 지 정 일 : 1989.04.10

(3) 신청내용

ㅇ 사업위치 : 충북 청주시 흥덕구 사직1동 216-1

ㅇ 사업내용 : 삼성각 건립

- 규모 : 정면3칸, 측면1칸, 맞배지붕, 한식목구조

- 건축면적 : 22.23㎡

라. 검토의견

ㅇ 본 건은 용화사 경내에 삼성각을 신축하고자 신청한 사항으로 용화사 경내의 건물은 전체가 근래에 신축된 건물이고 석불상은 전각 내에 모셔져 있어 문화재 주변 경관에 미치는 영향은 없을 것으로 판단되며, 신축위치와 양식 또한 비교적 적절한 것으로 사료됨.

마. 의결사항

ㅇ 가결

안건번호 건축분과 2010-11-12

12. 김천 직지사 대웅전 주변 템플스테이 신축

가. 제안사항

경북 김천시 소재 보물 「김천 직지사 대웅전」주변에 템플스테이를 건립하고자 국가지정문화재현상변경 등 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

ㅇ 보물 「김천 직지사 대웅전」주변에 템플스테이를 건립하고자 하는 사항임.

- 현상변경허용기준 제1구역 “원지형 보존”에 해당되는 사항임

다. 주요내용

(1) 신 청 인 : 대한불교조계종 직지사

(2) 대상문화재 : 김천 직지사 대웅전

ㅇ 소 재 지 : 경북 김천시 대항면 운수리 216

ㅇ 지 정 일 : 2008. 9. 3

(3) 신청내용

ㅇ 사업위치 : 경북 김천시 대항면 운수리 206

- 문화재(보호구역)와의 이격거리 : 약 60m

ㅇ 사업내용(템플스테이 신축)

- 대지면적 1,917㎡, 건축면적(연면적) 93.15㎡, 맞배지붕, 높이 6.34m

라. 검토의견

ㅇ 본 건은 직지사 대웅전으로부터 약 200m 이격된 부지에 템플스테이를 신축하고자 신청한 사항으로 신청부지는 중심사역에서 벗어나고 보이지 않아 문화재 주변 경관에 미치는 영향은 크지 않을 것으로 판단됨.

ㅇ 다만, 건물의 형태와 양식이 전통건축에 맞지 않으므로 조정하여 시행하는 것이 바람직할 것으로 사료됨.

마. 의결사항

ㅇ 조건부가결

- 관계전문가 자문을 받아 설계도서를 보완하여 시행토록 함.

안건번호 건축분과 2010-11-13

13. 울주 천전리 각석 주변 탐방로 정비(2차)

가. 제안사항

울산광역시 울주군 소재 국보 『울주 천전리 각석』 주변 탐방로를 정비하고자 국가지정문화재 현상변경 등 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

ㅇ 국보 「울주 천전리 각석」 주변 탐방로를 정비 하고자 하는 사항임.

※ 동 건은 2010년 9차(‘10.8.19) 문화재위원회 심의 결과 부결된 바 있음

- 부결사유

· 관계전문가의 충분한 검토를 거쳐 정비계획을 보완하여 추진함.

· 세계유산 등재 여건을 감안하여 종합적인 계획을 수립하여 시행함이 바람직함.

다. 주요내용

(1) 신 청 인 : 울산광역시장

(2) 대상문화재 : 국보 「울주 천전리 각석」

ㅇ 소 재 지 : 울산광역시 울주군 두동면 천전리 산 210번지

(3) 신청내용

ㅇ 신청개요 : 울주 천전리각석 주변 탐방로 정비

ㅇ 사업위치 : 울주군 울산암각화박물관 ~ 천전리각석

ㅇ 사업내용(탐방로 정비)

▪ 기존 탐방로 정비

- 습지로 구간 : 쇄석 포장(412.98㎡)

- 자연마사길 및 황토포장 구간

· 목재데크 : 위험구간 3개소 신설 및 기존 6개소 보완(재도장)

· 목재울타리 : 위험구간 3개소(72m) 신설 및 로프 교체

- 황토포장 구간 : 표층 보수 (폭 3m, 길이 458m)

▪ 휴게시설 설치 : 기존 시설 존치 및 석재벤치 6개소 신설

▪ 통합안내판 설치 : 기존 시설 철거 및 통합안내판 3개 설치

라. 검토의견

ㅇ 본 건을 울주 천전리 각석에서 반구대 암각화 박물관까지 기존의 탐방로를 정비하고 휴게시설 등을 설치하고 신청한 사항으로 기존 탐방로가 일부 노후되거나 위험구간이 발생하여 정비가 필요한 것으로 판단되며, 문화재 주변 경관에 미치는 영향도 크지 않은 것으로 사료됨.

마. 의결사항

ㅇ 가결

- 습지로 구간은 자연경관과 어울리도록 시행토록 함.

안건번호 건축분과 2010-11-14

14. 경주 독락당 주변 다목적마당 조성

가. 제안사항

경북 경주시 소재 보물「경주 독락당」주변에 다목적마당 조성을 위하여 국가지정문화재 현상변경등 허가신청한 사항을 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

ㅇ 보물「경주 독락당」주변에 다목적마당 조성을 하고자 하는 사항임.

- 현상변경허용기준 제1구역 “원지형 보존”에 해당되는 사항임

- ´10.9.16 문화재위원회 심의시 “주차장 설치 등 구체적인 계획을 제출받아 재심의”로 보류되어, 계획 수정·보완 후 재신청하는 사항임

다. 주요내용

(1) 신 청 인 : 한국농어촌공사 경주지사

(2) 대상문화재 : 보물「경주 독락당」

ㅇ 소 재 지 : 경북 경주시 안강읍 옥산리 1600-1

ㅇ 지 정 일 : 1964. 11. 14

(3) 신청내용

ㅇ 사업위치 : 경북 경주시 안강읍 옥산리 1554-1번지 일원(인접 지역)

- 문화재(보호구역)와의 이격거리 : 약 30m

ㅇ 사업내용 : 다목적마당 조성

- 사업부지 3,202㎡

- 잔디식재 2,705㎡, 평의자 10개소, 조경(이팝, 배롱, 산철쭉 등) 공사

라. 검토의견

ㅇ 본 건은 독락당의 기존 주차장 전면에 신규로 광장, 휴게시설 등을 조성하기 위하여 신청한 사항으로 신청부지는 독락당 전면에 해당하는 위치임.

ㅇ 독락당 전면의 전답을 다목적 마당으로 조성하고자 하는 사항으로 취지는  바람직할 것으로 판단되나 단순히 잔디식재로 공간을 구성하는 것은 실효성이 떨어지므로 관계전문가 자문을 받아 종합적인 계획을 수립한 후 시행하는 것이 바람직할 것으로 사료됨.

마. 의결사항

ㅇ 조건부가결

- 조경 관계전문가의 자문을 받아 시행토록 함.

안건번호 건축분과 2010-11-15

15. 예산 수덕사 대웅전 주변 만공기념관 신축

가. 제안사항

충남 예산군 소재 국보 「예산 수덕사 대웅전」주변에 만공기념관을 건립하고자 국가지정문화재현상변경 등 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

ㅇ 국보 「예산 수덕사 대웅전」주변에 만공기념관을 건립하고자 하는 사항임.

- 현상변경허용기준 제1구역 “원지형 보존”에 해당되는 사항임.

다. 주요내용

(1) 신 청 인 : 수덕사 주지

(2) 대상문화재 : 예산 수덕사 대웅전

ㅇ 소 재 지 : 충남 예산군 덕산면 사천리 19

ㅇ 지 정 일 : 1962. 12. 20

(3) 신청내용

ㅇ 사업위치 : 충청남도 예산군 덕산면 사천리 13-1

- 문화재(보호구역)와의 이격거리 : 약 40m

ㅇ 사업내용 : 만공기념관 건립

- 건축면적(연면적) 183.9㎡, 9칸×2.5칸, 이익공 팔작지붕, 높이 8m

라. 검토의견

ㅇ 본 건은 수덕사 황화루 전면 동측에 경허스님의 법을 계승하고 선지종풍(禪旨宗風)을 진작시켜 한국불교의 중흥조로 추앙받고 있는 만공스님 기념관을 신축하고자 신청한 사항으로 신청부지는 대웅전으로 올라가는 진입부에 해당되는 위치이며 현재 수목이 식재되어 있는 상황임.

ㅇ 신청부지가 사찰로 진입하는 중심축에 위치하므로 전면 9칸 규모의 신청건물이 들어설 경우 진입부를 압도할 우려가 있으므로 주변 경관에 어울리도록 위치와 배치를 조정하는 것이 바람직할 것으로 사료됨.

마. 의결사항

ㅇ 부결

- 현 위치에 신청건물이 들어설 경우 진입부를 압도할 우려가 있음.

- 기능, 위치, 규모 적정성 검토

【검토사항】

안건번호 건축분과 2010-11-16

16. 부산 범어사 대웅전 주변 보제루 보수

가. 제안사항

2010년도 문화재보수정비 국고보조사업으로 추진 중인 부산 금정구 소재 보물 「부산 범어사 대웅전」 주변 보제루 보수사업을 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

ㅇ 보물 「부산 범어사 대웅전」주변에 보제루를 보수하고자 하는 사항임.

다. 주요내용

(1) 신 청 인 : 부산 금정구청장

(2) 대상문화재명 : 부산 범어사 대웅전

ㅇ 소 재 지 : 부산 금정구 청룡동 546 범어사 경내

ㅇ 지 정 일 : 1966.02.28

(3) 신청내용

ㅇ 사업위치 : 부산 금정구 청룡동 546 범어사 경내

ㅇ 사업내용 : 보제루 보수

개 요	현 황	계 획 안(금정구)
건물구조	단층, 겹처마, 팔작지붕	누각형식, 겹처마, 팔작지붕
칸 수	정면 5칸, 측면 3칸	정면 5칸, 측면 3칸
기둥크기	귀주 600㎜, 평주 600㎜	귀주 750㎜, 평주 600㎜
기둥높이	H=3,100㎜(주초상)	H=3,300㎜(주초상)
건물높이	H=11,680㎜(상층기준)	H=10,220㎜(상층기준)
가 구	굴도리 7량가	굴도리 7량가
처마내밀기	2,280㎜	2,550㎜

라. 검토의견

ㅇ 본 건은 범어사 경내의 보제루를 원형 고증을 통하여 개축코자 신청한 사항으로 현 보제루는 1965년 콘크리트로 개수되었으며, 현재 건물이 노후되고 퇴락되어 보수가 필요한 상황임.

ㅇ 현재의 보제루는 전통양식과 어울리지 않고 보수가 필요하므로 고증을 통하여 개축하는 것은 바람직한 것으로 판단됨.

ㅇ 다만, 중창의 시기를 1700년대와 1812년에서 어느 시기로 정할 것인가에 대한 논의가 필요할 것으로 판단되며, 부지에 대한 발굴조사를 선행한 후 상세 설계에 대하여는 관계전문가 자문을 통하여 시행하는 것이 바람직할 것으로 사료됨.

마. 의결사항

ㅇ 조건부가결

- 부지에 대한 유구조사를 선행한 후 관계전문가 자문을 받아 시행토록 함.

안건번호 건축분과 2010-11-17

17. 파주 보광사 대웅보전 보물 지정

가. 제안사항

경기 파주시 소재 유형문화재 「보광사 대웅보전」에 대한 국가지정문화재(보물) 지정 신청 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

ㅇ 경기 유형문화재 「보광사 대웅보전」에 대한 국가지정문화재(보물) 지정 신청 사항임.

다. 주요내용

(1) 신 청 인 : 보광사 주지

(2) 대상문화재 : 경기 유형문화재 「보광사 대웅보전」

ㅇ 소재지 : 경기도 파주시 광탄면 영장리 13 보광사

(3) 신청내용 : 국가지정문화재(보물) 지정 신청

ㅇ 명칭 : 보광사 대웅보전(普光寺大雄寶殿)

ㅇ 소유자 : 보광사

ㅇ 소재지 : 경기도 파주시 광탄면 영장리 13 보광사

ㅇ 조성연대 : 조선시대

ㅇ 규격 : 전면3칸, 측면3칸

ㅇ 재질 : 목조 와가

ㅇ 수량 : 1동

ㅇ 형식 : 팔작지붕

라. 검토의견

ㅇ ㅇㅇㅇ 문화재위원 : 국가지정문화재(보물) 지정 가치 미흡

ㅇ ㅇㅇㅇ 문화재위원 : 국가지정문화재(보물) 지정 가치 미흡, 벽화에 대한 지정가치는 동산분과 문화재위원회에서 별도 검토 필요

ㅇ ㅇㅇㅇ 문화재전문위원 : 국가지정문화재(보물) 지정 가치 미흡

마. 의결사항

ㅇ 부결

- 국가지정문화재(보물) 지정 가치 미흡

국가지정 신청문화재 조사검토보고서

1. 지정신청 현황

ㅇ 지정현황 : 경기도 유형문화재 제83호

ㅇ 명    칭 : 보광사 대웅보전(普光寺大雄寶殿)

ㅇ 소 유 자 : 보광사

ㅇ 소 재 지 : 경기도 파주시 광탄면 영장리 13

ㅇ 수    량 : 1동

ㅇ 규    격 : 정면 3칸 × 측면 3칸

ㅇ 재    질 : 목조 와가

ㅇ 형    식 : 맞배지붕

ㅇ 조성연대

- 광해군 14년(1622) 설미(설미)와 덕인(덕인) 법당과 승당 창건

- 현종 8년(1667) 지간(지간)과 석련(석련)이 중수

- 영조 16년(1740) 대웅전, 관음전 중수 및 만세루 창건

- 광무 5년(1901) 중창

2. 조사자 의견

가. 문화재위원 ㅇㅇㅇ

1) 입지환경 및 연혁

대한불교조계종 제25교구 봉선사 말사인 보광사는 해발 약 622m인 고령산(古靈山,高嶺山) 기슭에 있다. 사원(寺院)의 북측과 남측에 흐르는 계류가 합하여지는 곳에 지형에 따라 보광사의 전각이 조화롭게 배치되어 있다. 사원은 서향으로 배치된 대웅보전을 중심으로 북측에는 근대에 조성한 것으로 보이는 삼층석탑과 요사채가 있고, 삼층석탑 동측 석축위의 높은 곳에 산신각과 응진전이 있으며, 남측에 원통전이 있고 원통전 남동측 한단 높은 곳에 어실각과 향나무가 있다.

대웅보전 서측 마당에 석등이 있고 그 서쪽에 있는 만세루에는 만세루(萬歲樓), 고령산보광사(古靈山普光寺)라 쓴 현판이 걸려있다. 석등 남측에 지장전이 배치되어 있다. 석등 북측에 요사채가 배치되어 있고 그 서측에 범종각이 배치되어 있다.

보광사는 신라 진성여왕 8년(894)에 도선국사가 창건하였다고 하며, 고려 고종 2년(1215) 원진국사가 재창하였고, 우왕 14년(1388) 무학대사가 삼창하였다고 하며, 임진왜란때 소실되었다 한다.

임진왜란후 광해군 14년(1622,壬戌) 설미(雪眉)와 덕인(德仁)이 법당과 승당을 창건하였다하며, 인조 12년(1634,甲戌)에 범종 봉안 불사가 이루어 졌으며, 현종 8년(1667,丁未) 지간(支干,智侃)과 석련(石蓮,釋蓮)등이 보광사를 중수하였다. 영조 16년(1740,庚申) 대웅전, 관음전을 중수하고 만세루를 창건하여 영조의 생모 최씨의 능인 소령원의 기복사(祈福寺)로 조선 왕실의 원찰이 되었다한다.

광무 5년(1901) 중창 불사가 있었으며, 1950.6.25 한국동란 때 만세루와 대웅보전을 제외한 전각이 소실되었다.

근대에는 1957년에 수각이 건립되었고, 1973년 종각 건립, 1981년 호국대불이 세워졌다.

대웅보전에 관한 현장의 자료는 대웅보전 북측면 문위에 걸려 있는 조선 고종 6년(1869, 己巳)의 고령산보광사 상축서(古靈山普光寺 上祝序) 편액과 광무 2년(1898,戊戌)3월 3일에 점안봉안(點眼奉安)된 영산회상후불탱의 화기, 인조 12년(1643,崇禎七年)에 조성된 명문 범종, 대황제계하만만세(大皇帝階下萬萬歲) 등의 명문이 세겨져 있는 청동금고, 갑자(甲子)년 옥간(玉澗)이쓴 대웅보전 현판1), 광해군 2년(1610,萬曆三十八年)과 인조 23년(1645,順治二年)의 명문 암막새기와, 내부 북측벽에 걸려 있는 양주고령산보광사대법당중건시주명록(楊洲古靈山普光寺大法堂重建施主名錄) 등이 있다.

..............................................................................................................................................

1) 대웅보전의 현판은 영조의 친필로 알려져 있다고 기록되어 있으며,영조의 친필 일 경우 현판의 년대(甲子)는 영조 20년(1744)에 해당된다. 그러나 현판의 좌측에 횡서로 쓴 甲子仲秋玉澗書의 玉澗에 대한 고증이 필요하다. 조선시대 옥간은 유학자인 권각(權恪, 자 敬甫, 호 玉澗, 1693~1775)과 말기의 유학자인 최병식(崔秉植,자 孟車, 孟雷, 호 玉澗, 1867~1928)가 있다. 이 경우의 甲子年은 영조 20년(1744)과 일제강점기인 1924년으로 볼 수 있는데, 현존 건물의 중건 년대 등을 고려하여, 추후 萬歲樓, 古靈山普光寺,大雄寶殿 등 현판 편액에 대한 서지학적 고증이 필요할 것으로 본다.

2) 현상 및 특징

대웅전은 조선 후기 건물로 정면 3칸 측면 3칸 규모를 가진 다포계양식의 팔작지붕으로 서향으로 배치되어 있다. 기단은 북측면과 동측면은 외벌대이고, 남측면은 2두벌대이며, 전면인 서측면은 지형에 따라 높게 쌓은 3단의 각석기단 앞에 단차를 두어 장대석을 2단으로 쌓았는데 근래에 조영한 것으로 보인다, 기단 양측에도 근래에 조영한 화강석 계단이 있는데 북측은 8단이고, 남측은 7단으로 되어 있다.

건물은 자연석 덤벙 주초 위에 배흘림이 있는 원형 기둥을 그랭이질로 맞추어 세웠다. 기둥 위에는 안초공을 두어 창방과 평방 머리를 감싸고 있으며, 내․외 2출목의 공포를 두었는데 외부로 나온 쇠서는 연꽃과 연봉을 초각 하였고, 쇠서 내부는 운공형으로 초각하여 화려하게 장식하였으며, 중앙서(重仰舌)의 끝단면 마다 수(壽)자와 복(福)자를 넣어 단청하였다.

공간포는 전․후면에는 각 칸에 3구씩 배치하였고, 양쪽 측면에는 각 칸 2구씩 배치 하였으며 그 수법이 정교하고 화려하게 초각되어 조선후기의 장식적인 성향을 잘 볼 수가 있다.

또한 정면의 어칸 기둥 위에는 용의 형상이 조각되어 있는데 좌측의 청룡은 여의주를 물고 있고, 우측의 황룡은 여의주를 물고 있지 않고 있으며 내부에는 꼬리를 초각하여 기둥에 끼워 넣었으며, 정면 좌우측 귓기둥 위 귀한대에도 용머리를 초각 하였다.

양쪽 측면과 후면 벽체와 포벽도 모두 판벽으로 되어 있는데 사찰의 보통의 벽이 회벽 또는 흙벽인데 비하여 매우 특이하다. 판벽에는 신장상, 반야용선도, 연화왕생장면 등 모두 10점의 벽화가 그려져 있다.

남측 어칸 판벽에는 연화를 들고 있는 해태를 타고 연꽃을 들고 있는 동자의 동측 해태 꼬리 상부에는 1993년에 벽화를 보수한 기록이 “佛紀/二五三七/補修/畵師/趙星鎬/金芝延/文銀泳/000/"종서로 쓴 묵서가  있으나 일부 성명은 육안으로 판독하기 어려웠다.

처마는 겹처마로 구성하고 팔작지붕을 올렸으며 용마루는 착고,부고 적새 5단으로 쌓고 취두를 올리고 망와로 용마루를 마감하였다. 내림마루와 추녀마루는 당골막이,적새 3단으로 망새(일부 명문 망새로 보임)로 마감하였다. 전․후면과 양측면에는 와구토로 마감하였으나,건물 네 모서리 추녀부분에만은 명문 암막새와 수막새를 올렸다.

창호는 북측면 서측 협간에 있는 교살문을 통하여 불전으로 출입하고 있으나 남측면은 문이 없다.동측면 어칸의 외부는 띠살 쌍분합문이 고 내부는 판벽문이다.서측 정면 3칸은 모두 띠살로 된 4짝 사분합문을 달았으며 이 문들은 모두 열어서 처마에 설치된 들쇠에 들어 올릴 수 있도록 짜여져 있으며 들쇠, 문고리, 은혈장식 철물이 있다.

건물내부 바닥은 우물마루를 깔았고,천정은 가운데 일부는 우물천정으로 하고 주변은 빗반자로 꾸몄으며, 내․외부 단청은 화려하며 비교적 잘 보존되어 있다.

건물 내부는 화려한 중층 닫집으로 장엄하게 꾸몄으며, 불단에는 목조삼존불좌상과 목조보살입상이 모셔져 있고 수미단 뒤편에는 광무2년(1898,光武二年,戊戌)의 화기가 있는 영산회상후불탱이 있다.

대웅보전 내부에는 수미단 북쪽편에 인조 12년(1634,甲戌)에 조성된 범종이 있고, 남쪽편에 명문이 있는 청동금고가 보관되어 있다.

3) 조사자 의견

조선후기에 중건된 보광사 대웅보전의 건축특성과 판벽 외부에 그려진 벽화, 단청, 명문막새기와 등 건조물의 보존 가치는 매우 중요하게 생각되며, 아울러 보광사에 소장되어 있는 범종과 청동금고 등 불교공예와 영산회상후불탱 등 불교회화, 각종 현판 편액 등에 대한 종합적 고증조사 연구는 계속해서 진행되어야 할 것으로 생각된다. 보광사 대웅보전의 국가지정문화재로 지정은 대웅보전의 중건년대 등을 고려하여 볼 때 현재와 같이 경기도 유형문화재로 보존․관리 하는 방안도 무리가 없을 것으로 사료 된다.

나. 문화재위원 ㅇㅇㅇ

1) 문화재 현황

경기도 파주시 광탄면 영장리 고령산에 위치한 보광사는 대한불교조계종 제 25교구 본사인 봉선사의 말사이다. 사찰은 임진왜란 때 소실되어 1602년 雪眉와 德仁이 법당과 승당을 건립하고, 1633년 學岑과 덕인의 제자인 智什 등이 범종을 만들기 시작하여 1634년에 완성하였다. 1667년 智侃(支干)과 石蓮(釋蓮)이 대웅보전, 관음전, 만세루 등을 재건․단청하고, 1740년(또는 1730년)에 숙종의 후궁으로 영조를 낳은 숙빈 최씨의 무덤인 昭寧園의 願刹이 되어 大雄寶殿, 光膺殿, 만세루 등이 중수되었으며, 1851년에는 화담이, 1894년에는 봉성이 다시 당우를 중수하였다. 또한 1898년에 대웅보전 안에 영산회상도, 칠성도, 삼장도, 독성도, 감로도, 신중도 등을 조성하였다.

대웅보전은 팔작지붕에 정면 3칸, 측면 3칸으로 서향하고 있으며, 그 내부에는 목조오존불상과 여러 점의 불화가 봉안되어 있다. 목조오존불상은 석가삼세불을 중심으로 좌우에 협시보살입상이 시립해있다. 삼세불과 협시보살은 크기와 조각기법 등이 많은 차이가 있어 제작시기와 작가가 다른 것으로 생각된다. 그 가운데 목조석가삼존불상은 제작시기가 16세기로 올라가는 것으로 생각되며, 미륵보살입상의 복장에서는 발원문이 발견되어 숭정 6년(1633) 英賾을 首화승으로 하는 6명의 조각승들에 의해 경기도 회암사에서 조성․봉안되었던 상임이 밝혀졌다. 한편, 대웅보전에 사용된 기와 가운데 順治 3년(1864)명의 막새기와가 보이는 점은 건물중수와 관련하여 주목된다.

2) 현상 및 특징

대웅전의 내부 포벽에는 여래, 나한, 초화문 등이 그려져 있고, 건물 외부 판벽에는 벽화가 그려져 있다. 벽화의 내용을 살펴보면, 파도위에 떠있는 龍船위에 삼존불상의 좌우로 지장보살과 인로왕보살이 표현된 <반야용선도>,  寶棒을 든 <韋太天>, 사자위에 탄 <문수동자상>, 연화좌에 앉아있는 여래, 보살상을 중심으로 한 <蓮華化生圖>, 바위에 앉은 <백의관음도> 등이 보인다. 이 가운데 건물 남쪽 판벽에 있는 <문수동자상>에는 佛紀 2537(1993)년에 畵師 趙星鎬외 몇 명이 보수했다는 畵記가 墨書되어 있다. 보수는 희미해진 윤곽선을 다시 긋고 채색이 박락된 부분에 加彩하는 범위에서 이루어진 것으로 생각된다. 또한 보수된 흔적은 대웅전 내부의 일부 벽화에서도 찾아볼 수 있다. 가채된 부분은 채색이 두껍게 올려 있는데, 전통안료가 아닌 화학적인 합성안료가 사용되었거나 原畵의 필선이 훼손되었을 가능성이 있다.

3) 조사자 의견

보광사 대웅보전은 조선후기에 여러 차례 중수되었고 조선말기에도 대대적으로 보수된 건물이다. 현재 대웅보전 안에 봉안된 불화들이 그려진 1898년 무렵에 건물 외부 판벽에도 그림이 그려진 것으로 추정되는데, 이들 판벽화는 현존하는 중부지역 사찰벽화 가운데 보기 드문 예이다. 따라서 대웅보전의 ‘보물’로의 승급보다는 벽화에 대한 지정(동산분과)을 검토해야 할 것으로 판단된다.

다. 문화재전문위원 ㅇㅇㅇ

1) 입지 및 연혁

보광사는 해발 약 622 m인 고령산(古靈山,高嶺山) 기슭에 위치하며, 사원(寺院)의 북측과 남측에 흐르는 계류가 합쳐지는 곳에 지형에 따라 조화롭게 전각을 배치하였다. 배치를 보면 서향으로 배치된 대웅보전을 중심으로 북측에는 근대에 조성한 것으로 보이는 삼층석탑과 요사채가 있고, 삼층석탑 동측 석축위의 높은 곳에 산신각과 응진전이 있고, 남측에 원통전이 있으며, 원통전 남동측 한단 높은 곳에 어실각이 있다. 대웅보전 서측 마당에는 석등이 있고, 그 서쪽에는 만세루(萬歲樓)가 있으며, 석등 남측에 지장전이 배치되어 있다. 석등 북측에 요사채가 배치되어 있고 그 서측에 범종각이 배치되어 있다.

보광사는 대한불교조계종 제25교구 봉선사의 말사로 신라 진성여왕(眞聖女王) 8년(894) 왕명으로 도선국사(道詵國師)가 창건한 후 고려 고종(高宗) 2년(1215) 원진국사(圓眞國師)가 중창하였고, 우왕(禑王) 14년(1388) 무학대사(無學大師)가 삼창(三創)한 것으로 전한다. 조선 선조(宣祖) 때 임진왜란(1592)으로 소실되어 광해군 14년(1622,壬戌) 설미(雪眉)와 덕인(德仁)이 법당과 승당을 창건하였다하며, 인조 12년(1634,甲戌)에 범종 봉안 불사가 이루어 졌다. 현종(顯宗) 8년(1667) 지간(支干), 石蓮(석련) 두 대사(大師)가 사창(四創)하였고, 영조(英祖) 16년(1740) 중수(重修)하여 인근에 있는 영조의 생모 숙빈(淑嬪) 최씨 소령원(昭寧園)의 기복사(祈福寺)를 삼았으며, 광무(光武) 5년(1901)에도 중수가 있었다. 1950년 6.25 한국동란 때 만세루와 대웅보전을 제외한 전각이 소실되었다.

대웅보전에 관한 현장의 자료는 대웅보전 북측면 문위에 걸려 있는 조선 고종 6년(1869, 己巳)의 고령산보광사 상축서(古靈山普光寺 上祝序) 편액과 광무 2년(1898,戊戌)3월 3일에 점안봉안(點眼奉安)된 영산회상후불탱의 화기, 인조 12년(1643,崇禎七年)에 조성된 명문 범종, 대황제계하만만세(大皇帝階下萬萬歲) 등의 명문이 세겨져 있는 청동금고, 갑자(甲子)년 옥간(玉澗)이쓴 대웅보전 현판, 광해군 2년(1610,萬曆三十八年)과 인조 23년(1645,順治二年)의 명문 암막새기와, 내부 북측벽에 걸려 있는 양주고령산보광사대법당중건시주명록(楊洲古靈山普光寺大法堂重建施主名錄) 등이 있다.

2) 현상 및 특징

대웅전은 정면 3칸·측면 3칸의 규모로 다포계 팔작집으로 서향으로 배치되어 있다. 기단은 북측면과 동측면은 외벌대이고, 남측면은 2두벌대이며, 전면인 서측면은 지형에 따라 높게 쌓은 3단의 각석기단 앞에 단차를 두어 장대석을 2단으로 쌓았는데 근래에 조영한 것으로 보인다. 기단 양측에도 근래에 조영한 화강석 계단이 있다. 초석은 자연석 덤벙 주초이다. 배흘림이 있는 원형 기둥 위에는 용의 형상을 한 안초공(按草工)을 두어 창방과 평방 머리를 감싸고 있으며, 내·외2출목의 공포를 두었는데 외부로 나온 쇠서는 연꽃과 연봉을 초각되어 조선후기의 장식적인 성향을 잘 볼 수가 있다. 공간포는 전․후면에는 각 칸에 3구씩 배치하였고, 양쪽 측면에는 각 칸 2구씩 배치 하였다. 내부는 운공형으로 조각하여 매우 화려하게 장식하였다.

양쪽 옆면과 뒷면 벽체는 모두 두꺼운 나무판으로 만들었는데, 보통의 벽이 회벽인데 비해 특이하며 양 옆벽에는 신장상, 반야용선도, 연화왕생장면 등 모두 10점의 벽화가 그려져 있다. 남측 어칸 판벽에는 연화를 들고 해태를 탄 동자가 그려져 있는데, 동측 해태 꼬리 상부에는 1993년에 벽화를 보수한 기록이 있다. “佛紀/二五三七/補修/畵師/趙星鎬/金芝延/文銀泳/000/"종서로 쓴 묵서가  있으나 일부 성명은 육안으로 판독하기 어려웠다.

앞면 3칸은 모두 4짝의 문을 달았으며 이 문들은 모두 열어서 들어올릴 수 있도록 짜여졌다. 지붕 처마를 받치면서 장식을 겸하는 공포가 앞·뒷면에는 각 칸에 3구씩, 양쪽 옆면에는 각 칸에 2구씩 배치되었다. 그 수법이 매우 정교하고 화려하게 조각되어 조선 후기의 장식적인 성향을 잘 보여주고 있다. 또한 정면의 기둥 위에는 용의 형상이 조각되어 있다

3) 조사자 의견

보광사 대웅보전은 화려한 건축특성과 판벽 외부에 그려진 벽화, 단청 등 조선후기의 건축 특성을 잘 보여주고 있으나 대웅보전의 중건년대 등을 고려하여 볼 때 국가지정문화재(보물)로 지정하기에는 미흡한 것으로 사료됨.

안건번호 건축분과 2010-11-18

18. 장안사 대웅전 보물 지정

가. 제안사항

부산광역시 기장군 소재 부산시 기념물 제37호 장안사대웅전에 대해 국가지정문화재(보물) 지정 신청 사항을 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

ㅇ 부산광역시 기념물 제37호 장안사대웅전을 국가지정문화재(보물)로 지정 신청한 사항임.

다. 주요내용

(1) 신 청 인 : 부산광역시장

(2) 대상문화재명 : 부산광역시 기념물 제37호 「장안사대웅전」

ㅇ 소 재 지 : 부산광역시 기장군 장안읍 장안리 598번지 외 2

(3) 신청내용[국가지정문화재(보물) 지정 신청]

ㅇ 명    칭 : 장안사 대웅전 (長安寺 大雄殿)

ㅇ 소 유 자 : 장안사

ㅇ 소 재 지 : 부산광역시 기장군 장안읍 장안리 598번지 외 2

ㅇ 수    량 : 1동

ㅇ 규    격 : 정면 3칸 × 측면 3칸

ㅇ 재    질 : 목조 와가

ㅇ 형    식 : 팔작지붕

라. 검토의견

ㅇ ㅇㅇㅇ 문화재위원 : 국가지정문화재(보물) 지정 가치 있음.

ㅇ ㅇㅇㅇ 문화재전문위원 :  국가지정문화재(보물) 지정 가치 있음.

ㅇ ㅇㅇㅇ 문화재전문위원 :  국가지정문화재(보물) 지정 가치 있음.

마. 의결사항

ㅇ 보류

- 변형된 부분(외부단청, 지붕, 창호 등)에 대한 자료 보완

- 기단 및 계단의 형태에 대해 자료 보완

국가지정 신청문화재 조사검토보고서

1. 지정신청 현황

ㅇ 지정현황 : 부산광역시 기념물 제37호

ㅇ 명    칭 : 장안사 대웅전 (長安寺 大雄殿)

ㅇ 소 유 자 : 장안사

ㅇ 소 재 지 : 부산광역시 기장군 장안읍 장안리 598번지 외 2

ㅇ 수    량 : 1동

ㅇ 규    격 : 정면 3칸 × 측면 3칸

ㅇ 재    질 : 목조 와가

ㅇ 형    식 : 팔작지붕

ㅇ 조성연대

- 신라 문무왕 13년(673년) 원효대사가 척판암과 함께 창건

- 신라 애장왕(809년) 장안사라 고침

- 인조 8년(1631년) 임진왜란때 소실된 것을 의월대사가 중창, 7년 뒤 태의대사가 중건함

- 효종 8년(1657년) 원정, 학능, 충묵 스님이 대웅전을 중건

- 영조 20년(1744년) 서까래 등 부분적인 수리를 함

- 1948년 각현스님이 대웅전과 각 건물을 중수함

2. 조사자 의견

가. 문화재위원 ㅇㅇㅇ

1) 연  혁

기장군 장안읍 불광산 기슭에 자리한 장안사는 신라 문무왕 13년(673년)에 원효대사가 이 척판암과 함께 창건하여 쌍계사라 하였고, 이후 애장왕(809년)이 이 곳을 다녀간 후 장안사라 부르게 되었다.

임진왜란 때 병화로 모두 소실되었다가 인조 8년(1631년) 의월대사가 중창하였고, 인조 16년(1638년) 태의대사가 중건하였다고 한다.

長安寺大雄殿記에 의하면 효종 5년(1654년) 원정, 학능, 충묵 스님이 대웅전을 중건하였다. 이에 대한 확인을 위해 2009년 6월 천장 일부를 해체하고 조사한 결과 ‘淸國 順治 十三年 丁酉’라 기록된 묵서명을 통해 효종 8년(1657년)에 대웅전이 중건하였음을 알 수 있다.

이는 기장현이 울산에 편입되었다가 다시 복현되는 시점과 일치하는 것으로서, 임진왜란 때 소실된 대웅전을 복구할 수 있는 재정적 여건을 충족한 것으로 보인다.

이 외에 영조 20년(1744년)에 일부 서까래를 수리한 소규모의 공사의 기록과 1947년, 1951년명 수리 묵서명도 함께 확인하였다.

2) 현  황

장안사 대웅전은 정면 3간(11.65m), 측면 3간(7.63m)에 구배가 큰 겹처마팔작지붕을 올린 목조와가이다. 자연초석 위에 민흘림 원기둥을 세웠다.

정면 어칸에는 4분합 띠살문을, 좌우 협칸에는 3분합 띠살문을 달았고, 측면 출입문과 배면 출입문에는 교살로 된 여닫이 띠살문을 달았다. 문선에서는 제비추리맞춤이나 연귀맞춤과 같은 고식이 남아 있다.

공포는 다포계 형식의 내외3출목포작이다. 정면에는 각 주칸마다 각기 1구의 주간포, 배면에는 어칸에만 1구의 주간포를 배치하였다. 반면에 측면에는 주간포를 두지 않고 있어 각 면의 공포구성이 차이 있게 구성되어 있다. 초제공과 2제공은 쇠서 형태를 앙서로 만들었고, 삼제공도 두 갈래로 부리가 빠져 나와 있는 특이한 형상이다. 내부의 공포는 보아지형태이며, 주심첨차는 첨차 단부를 수직으로 절단하고 그 아래를 교두형으로 하였다. 3개의 출목첨차는 사절하고 그 아래를 S자 형태로 초각했다. 배면의 주간포는 살미의 끝이 전면이 앙서형인데 비해 교두형으로 만들었다. 공포의 형태도 정면과 좌우 측면, 배면에서 시기적 차이와 수법의 차이가 보인다.

가구는 5량으로 구성되어 있으며, 내부에 고주는 후퇴하여 전면 공간을 넓게 마련하고 있다.

천장은 종보 상단에서 우물천장을 설치하고, 평주에서 고주까지의 높이에는 외곽으로 빗천장을 마련하였다. 바닥에는 우물마루를 짜서 깔았다.

3) 조사자 의견

장안사 대웅전은 상태가 양호하며 소규모의 사찰 대웅전으로서는 화려한 수법이 구사된 건축물이다. 다만 정면과 배면의 공포 구성이 다르고, 좌, 우측에는 주간포가 짜여지지 않는 등 완결성이 떨어지는 점도 있다.

그러나 이러한 현상은 조선 후기 임진왜란으로 인해 크게 피해를 입은 지역 사정을 감안하면 개, 보수 당시 재정 형편이 여의치 못했을 상황이 충분히 고려되는 점이다.

長安寺大雄殿記에서 보였던 기록을 천장 속 묵서명을 통해 확인하였다. 효종 8년(1657년)에 중수된 묵서명에는 인근의 범어사, 통도사의 묵서명과는 달리 당시 중창공사에 관여했던 사찰 승려는 물론이고, 시주를 했던 인물까지 망라되어 있어 건축사와 향토사를 연구하는데 더없이 소중한 자료로 활용될 수 있다. 뿐만 아니라 선조 32년(1599년) 기장현이 혁파되어 동래와 울산에 나뉘어 편입되었다가 효종 4년 (1653년)에 당시 기장 현감 강유후의 진소로 54년 만에 복현되었던 시점과 대웅전의 조영시점이 같아진다.

이 기록에 따르면 1657년에 중창이 된 후, 두 차례에 걸쳐 부분적인 수리가 이루어진 것으로 보인다. 그러나 부분적인 수리일 뿐 대부분의 구조부재는 1657년 이래 원래 모습을 유지하고 있다고 판단된다.

구조부재 등 주요 골격이 1658년 중창 이래 변함이 없다는 것은 부재의 재질과 형상등이 옛 모습 그대로일 뿐 아니라 같은 시기 인근 사찰 건물의 용척과 동일한 점에서도 시기적 연관성이 입증된다. 범어사 대웅전(1658년)과 이로부터 40년 뒤에 세워진 범어사 일주문(1694년)과 동일한 평균 1.04곡척이 사용된 것으로 나타난다.

이상과 같은 건물의 확실한 건립연대로 그 문화재적 가치가 충분하다고 보여지며, 부산지역에서 가장 오래된 목조건축으로서 임란 이후에 건립된 희소적인 가치를 감안하면 국가지정문화재로 지정되기에 충분하다고 판단된다.

다만, 이번 조사는 종도리 하부장혀를 완전히 드러내지 못한 상태에서 임시방편으로 이루어진 내용으로 판단하였으므로 향후 해채 수리를 통해 온전하고 철저한 조사가 이루어져야 할 것이다.

나. 문화재전문위원 ㅇㅇㅇ

1) 연  혁

장안사는 불광산(659m) 자락에 있는 고찰로 범어사(梵魚寺)의 말사이다. 673년(신라 문무왕 13) 원효대사가 창건하여 쌍계사라 부르다가 애장왕(809)이 이곳을 다녀간 809년부터 장안사로 고쳐 불렀다. 1592년(선조 25)에 일어난 임진왜란으로 모든 전각이 소실된 후 1631년(인조 8)에 의월대사, 1638년(인조 16)에 태의대사가 각각 중창하였다. 1654년(효종 5)에 승(僧) 원정 · 학능 · 충묵이 대웅전을 중건하고, 1948년에 승(僧) 각현이 대웅전 및 부속 건물을 수리했다. 그 후 1987년에 종각을 짓고 요사채를 중창하여 오늘에 이르고 있다.

金邦翰(1635∼1698)이 쓴 장안사대웅전기(長安寺大雄殿記)에 의하면 효종 5년(1654)에 승(僧) 元正이 순치 갑오년(효종 5)에 대웅전 복구의 원(願)을 세워 정유년(효종 8, 1657)에 중건했음을 알 수 있다. 2009년 6월 천장 반자의 일부를 해체하고 조사한 결과 <順治十三年記宗道理墨書銘(효종 8년,1657)> 1건 등 모두 4건의 묵서명(墨書(銘)이 발견되었다.

조선 중기의 유학자로, 자는 공점(公漸)이고 호는 오정(鰲亭). 본관은 慶州이고 출신지는 경상남도 蔚山이다. 증조부는 김취(金鷲), 조부는 임진왜란 때 창의하여 兵曹判書에 追贈된 金潤龍이고, 아버지는 金慶裕이다. 그는 1678년(숙종 4) 戊午 增廣試 生員 3등 62위로 합격하였다. 그는 소과에 합격하였으나 대과공부는 하지 않고 향리에 은거한 채 학문연구와 후진 양성에 힘썼다. 그는 육경과 제자백가에 두루 통달하였으나 특히 《周易》에 밝았다. 그리하여 《周易》을 보다 쉽게 이해하기 위해 7년간 圓寂山 滴水庵에 들어가 연구하여 《周易集解》를 완성하였지만 당시에는 간행하지 못하고, 1918년 후손 金時駿이 간행하였다. 저서로《鰲亭先生文集》이 전한다.

대웅전 천장 반자 속에서 발견된 묵서명

①順治十三年記宗道理墨書銘

종도리 하부에 너비 12cm, 길이600cm로 편평하게 다듬은 면에 墨書한 상량문. 총1184자 중 45자는 판독이 불가능함

淸國順治十三年機張北面佛光山長安寺法堂大雄殿丁酉二月初四日山役 五月十二日立柱 六月初七日上樑記文(이하 생략)

緣化秩 指示 杜軒比丘, 都邊手信行比丘, 左邊手知幻比丘, 右邊手明鑑比丘 副邊手○性比丘, 德日比丘, 德明比丘, 聖昶比丘, 雪玄比丘, ○○比丘, 尙式比丘, 仅宗比丘, 德○比丘, 國玄比丘, 日澄比丘, 覺文比丘, 大玄比丘, 呂黙比丘

②乾隆八年記 종도리 받침장여 墨書銘

종도리 받침장여 앞면에 큰 글씨로 적은 것이다. 상량문의 형식을 갖추지 않았으며 모두 112자에 불과하다.

乾隆八年歲在甲子四月初八日 椽重修同苦錄 大木 比丘喆弘 金貴碩, 金世興, 高尙丁時僧統嘉善應信 時和尙嘉善平學 前僧統通政建學...(이하 생략)

③佛紀二千九百七十四年三月日記緣化秩

20×30cm크기의 목판에 쓴 묵서로 건물 우측 종도리 받침장여의 측면에 못으로 고정했다. 불기 2974년은 서기 1947년에 해당한다. 모두 81자가 적혀 있는데, 모두 시주자 이름이다.

佛紀二千九百七十四年三月日 居士河元埈 朴善導化 鄭慶浩 宋有情化 裵洪植, 金吉祥化 尹德鳳...(이하 생략)

④佛紀二九七八年記 緣化秩

20×40cm크기의 목판에 쓴 묵서로 佛紀二千九百七十四年三月日記緣化秩 묵서명 옆에 나란히 붙어 있다. 불기 2978년은 서기 1951년에 해당한다. 모두 98자가 적혀 있는데, 序文이 없어서 공사 내용을 알 수 없다.

緣化秩 佛紀二九七八年 比丘 金霑山 黃覺玄 金香谷 趙雪色 沙彌金錫天 安炳浩 負木 金龍雲... (이하 생략)

위 묵서명이 발견되기 전까지는  金邦翰(1635∼1698)의 長安寺大雄殿記에 근거하여 대웅전이 대략 1654년(효종 5)에 건립된 것으로 보았다. 長安寺大雄殿記에 “順治甲午 有元正者 欲新前功 袖一券而行乞 萬程經營 丁酉斷手 戊午千礎鰲浮萬楹彙飛 巋然法堂 不日古成 釘而裝之者 禪學其人也 瓦而盖之者 學能其師也 雘而彩之者 沖黙是也 造成佛像者 印岑是也” 라 하여 1654년(順治 甲午)에 元正이 주도하여 공사를 시작하여, 정유년(효종 7, 1657)에 공사를 시작해서 무술년(효종 8년, 1658)에 완공했으며 개와(蓋瓦) 및 단청은 각각 學能, 沖黙, 印岑이 맡았음을 알 수 있다.

조선 중기의 유학자로, 자는 공점(公漸)이고 호는 오정(鰲亭). 본관은 慶州이고 출신지는 경상남도 蔚山이다. 증조부는 김취(金鷲), 조부는 임진왜란 때 창의하여 兵曹判書에 追贈된 金潤龍이고, 아버지는 金慶裕이다. 그는 1678년(숙종 4) 戊午 增廣試 生員 3등 62위로 합격하였다. 그는 소과에 합격하였으나 대과공부는 하지 않고 향리에 은거한 채 학문연구와 후진 양성에 힘썼다. 그는 육경과 제자백가에 두루 통달하였으나 특히 《周易》에 밝았다. 그리하여 《周易》을 보다 쉽게 이해하기 위해 7년간 圓寂山 滴水庵에 들어가 연구하여 《周易集解》를 완성하였지만 당시에는 간행하지 못하고, 1918년 후손 金時駿이 간행하였다. 저서로《鰲亭先生文集》이 전한다.

이 기록은 최근에 발견된 <順治十三年記宗道理墨書銘>에서 정유년(효종 7년, 순치 14)에 상량했다는 기록과 일치한다. 다만 위 묵서명에서 순치 13년을 정유년으로 표기한 것은 착오로 보인다. 金邦翰의 <長安寺大雄殿記>는 <順治十三年記宗道理墨書銘>의 내용과 일치하며, 그가 거론한 공사관계자들은 묵서명이나 불상 복장기(慶尙左道蔚山南面佛光山長安寺佛像施主秩目)에서도 확인된다. 위에서 언급한 사실로 미루어 보아 장안사 대웅전은 임란때 소실된 후 1658년(순치 14, 효종 8)에 중건되었음을 알 수 있다.

그 후 영조 20년(1744)에 서까래 등 부분적인 수리를 했으며, 1948년에 각현스님이 대웅전과 각 건물을 중수하였다. 이밖에 1951년도 대웅전 수리가 있었으나 공사범위와 내용은 알 수 없다. 영조 20년(1744)에는 서까래를 보수하는 중수가 있었으나 참여한 工匠의 수가 4명에 불과해서 대규모 보수공사는 아니었던 것으로 보인다. 당시 공사범위에 대해 자세히 알 수 없으나 공포의 형식편년 등을 고려해 볼 때 이때 연목 교체를 비롯 공포재 교체 등의 옥개부 해체수리가 있었던 것으로 보인다.

대웅전의 부분적인 수리는 <乾隆八年記 종도리 받침장여 墨書銘>을 통해 살펴볼 수 있으며, 1948년의 보수는 <佛紀二千九百七十四年三月日記緣化秩>에 나타나 있으나 공사내용에 대해서는 기록이 없어 구체적으로 알 수 없다. 1951년의 대웅전 보수는 <佛紀二九七八年記 緣化秩>을 통해 수리 사실을 확인할 수 있다.

金邦翰의 <長安寺大雄殿記>와 천장 우물반자 속에서 발견된 묵서명을 종합해 볼때 장안사 대웅전은 1657년(효종 7)에 공사를 시작해서 1658년(효종 8)에 완공한 17세기 중엽의 다포계 주불전으로 그후 1744년과 1948년, 1951년에 부분적으로 수리하여 오늘에 이른 것으로 보인다. 1947년과 1951년에 대대적인 공사가 있었다는 근거가 없다. 즉 1947년 묵서명에 8명의 민간인 시주자 만이 기록되고, 1951년의 묵서명은 6.25 전쟁이 한창이던 때 작성된 만큼 공포를 교체할 정도의 큰 공사가 없었다고 판단된다.

공포형식은 건물의 연혁과 편년을 고찰하는데 중요한 자료가 되는데, 이 점에서 장안사 대웅전의 공포는 매우 독특한 것이다. 안초공이 사용되고, 살미는 범어사 대웅전의 앙서형보다 더욱 細長하고 曲率이 커서 이보다 후대 형식으로 추정된다. 그러나 조선후기 다포계 건축에서 흔히 볼 수 있는 화려하고 장식적인 연봉형이나 연화형살미가 보이지 않는다는 점에서 조선 말기에 變改된 것으로 보기는 어렵다.

공포를 제외한 주요 구조재는 1657년 중창 모습이고, 문선 등에 고식의 제비추리맞춤이나 연귀맞춤이 사용된 것으로 보아 건축사적으로 가치있는 건물로 판단된다.

2) 건물 현황

2.1 평면

장안사 대웅전은 정면 3간(11.65m), 측면 3간(7.63m)에 구배가 큰 겹처마 팔작지붕을 올린 목조와가이다. 평면은 정면 3칸, 측면 3칸으로 정면과 배면의 주간치수는 어칸이 4,100mm로 약간 더 크고, 좌우 협칸은 각각 3,750mm 및 3,800mm으로 거의 같다.  평면 설정은 측면인 경우 용척 315mm를 사용하여 8척(尺)의 등 간격으로 주간(柱間)을 설정한 것으로 보이며, 정면 주간은 양 협칸이 12자, 어칸이 13자이다. 공포 간격은 주간이 넓은 정면 어칸은 약 2050mm(6자 반)이나 양 협칸의 경우 이보다 좁은 1,890mm(6자)이다.  좌우 양 측면 주간은 제1, 2, 3열이 각각 2,550mm, 2,550mm 및 2,530mm로 동일하며 이것으로 보아 조영시 영조척이 사용되었음을 알 수 있다.

이 건물의 주간과 주고 등에 사용된 영조척은 당시 이 지역에서 사용되던 영조척 평균치인 1.04곡척(曲尺) 범위로 나타남. 이는 범어사 대웅전(1658년, 종도리 하단 묵서명 기준)이나 범어사 일주문(1694년)과 같은 비슷한 시기의 건물들과 정확히 일치하고 있다.

2.2 입면

가) 기둥과 창호

외진에 높이가 비슷한 평주(平柱) 12주를 세웠으며, 기둥 굵기는 정면 평주 4개, 좌측면 평주 3개 및 우측 제3열 우주(隅柱)가 같고 나머지 평주 4개는 이보다 약간 가는 편이다. 외진 평주에는 민흘림 기법으로 치목한 원주(圓柱)를 사용했으며, 기둥 높이는 약 4.2m로 주경(柱徑)의 7배 정도이다. 창방과 평방을 겹쳐 놓고 그 위에 내외 3출목의 다포식 공포를 짜고 그 위에 겹처마 팔작지붕을 올렸다.

지붕이 구배가 큰 팔작집이므로 건물의 수직성이 더욱 강조되어 고준(高峻)한 느낌을 준다. 대웅전 불단 좌우 고주의 주경은 평주에 비해 가는 편이다. 정면 어칸에는 사분합 띠살문을, 좌우 협칸에는 삼분합 띠살문을 각각 달았고, 양 측면 전열(前列)과 배면 어칸에도 교살로 된 외여닫이 띠살문을 달았다. 문얼굴과 문선의 결구에 제비초리맞춤과 연귀맞춤이 사용되었으나 많이 개변되어 있다.

대웅전으로 출입하기 위한 문은 정면 전간(全間)을 비롯 양 측면, 배면 어칸에 시설되어 있다. 정면에는 들어열개 방식의 사분합문(어칸)과 삼분합문(양 퇴칸)이, 양 측면과 배면에는 외여닫이 띠살창이 달려 있다. 정면의 문짝은 하부에 2단으로 궁창널을 끼우고 그 위에 다시 정자살 또는 교살을 넣은 것으로 창호의 구조와 살 짜임 등으로 보아 17세기 중엽의 중건시나 1744년 중수시 만든 창호로 볼 수 없으며, 근대기에 교체된 것으로 보인다.

나) 기단과 초석

기단은 막돌 허튼층쌓기 수법으로 축조하고 그 위에 시멘트 몰탈을 덧바르는 수법으로 마감했다. 이는 근대이후 수리하면서 개변된 것으로 보인다.  특히 정면 기단은 상하 2단으로 축조한 것으로, 상층기단을 하층 기단에서 뒤로 물려 조성하고 앞쪽에 화단을 조성해 놓았다. 정면 기단의 중앙부에는 어칸의 폭에 맞춘 8단의 석계(石階)가 시설되어 있으며, 석계의 노출면은 시멘트 몰탈을 바르고 마감했다.

대웅전은 정면에 위치하는 중정 바닥보다 약 2m 정도 더 높으며, 기단 위에는 자연석 초석을 놓고 그 위에 전통적인 덤벙주초 방식으로 기둥을 세웠다.

2.3 상부가구와 구조

상부가구는 5량으로 구성되어 있으며, 후불벽을 형성하는 불단 좌우의 고주를 아주법(移柱法)으로 후퇴하여 불단 전면에 넓은 공간을 형성했다. 천장은 종보 상단에 우물반자를 시설하고, 평주와 고주 사이에는 빗천장을 마련하였다. 바닥에는 우물마루를 짜서 깔았다. 배면의 매주칸에는 창방과 하방사이에 벽선을 대고 토벽을 쳤으며, 벽선의 모서리는 연귀맞춤(좌우 퇴칸) 또는 장부맞춤(어칸)으로 되어 있다. 배면 벽의 중방은 모두 신재로 교체되어 있다. 벽선과 문선의 맞춤법 차이와 신재로 교체된 중방재로 보아 배면 벽은 근대이후 부분적으로 수리했던 것으로 보인다. 양 측면 외벽(2열과 3열)의 문얼굴과 벽선 구성기법 등이 배면 벽과 같은 것으로 보아 같은 시기에 수리된 것으로 보인다. 다만 양 측면의 주간 중 출입문이 달려 있는 칸에는 문의 상인방과 문선을 제비초리 맞춤했고, 하인방과 문선은 장부맞춤으로 결구했다. 상인방과 문선의 크기가 다르고, 문얼굴 보다 작은 띠살문을 달고 남는공간을 목재로 막은 것으로 보아 문짝과 문얼굴이 공히 개변된 것으로 보인다.

장안사 대웅전의 특징은 처마의 앙곡에 있다. 처마의 정면 중앙부에서 좌우 추녀 쪽으로 가면서 처마가 위로 휘어 오르는 앙곡의 정도가 매우 크다 그리고 이러한 심한 처마 앙곡에 맞추어 귀마루도 위로 많이 들여 있다. 지붕 귀마루의 전각(轉角)과 처마 앙곡의 정도는 뚜렷하며, 현존 목조건축 중에서도 같은 사례를 찾기 어려울 정도이다. 이 같은 귀마루의 전각과 처마 앙곡으로 큰 지붕면이 경쾌하게 인식된다. 이 같은 전각과 앙곡은 길게 돌출된 추녀와 그 위에 놓인 사래 및 연목과 부연에 의해 결정된다. 장안사 대웅전의 특징적인 지붕형태와 세부기법은 전통건축의 지붕구조의 변천과 건축의 지역성 연구에 좋은 자료가 된다.

2.4 공포

장안사 대웅전의 공포는 기본적으로 내외 2출목 5포작이다. 정면의 주상포와 간포, 그리고 좌우 측면의 주상포는 같은 앙서형이나 배면 어칸의 간포에 사용된 살미첨차는 교두형이다. 정면 공포의 초제공과 2제공은 앙서형이나  길이가 짧고 아래로 굽어져서는 곧바로 위로 치켜드는 형상이고, 삼제공의 끝을 두 갈래의 부리모양으로 처리한 것도 보기 드문 것이다. 정면과 측면 공포의 살미 내단은 상하가 분리된 교두형이 아니라 한 몸의 보아지형으로 처리했는데, 이는 주심포계 건축의 영향으로 보인다.

주심첨차는 첨차의 단부를 수직으로 절단하고 끝을 공굴린 교두형이나 3개의 출목첨차는 끝을 사절하고 그 아래를 S자형으로 초각한 것으로 조선후기 주심포계 건축의 첨차와 흡사하다. 배면 어칸의 간포는 살미 끝을 쇠서 모양로 처리하지 않고 주심첨차와 같은 교두형으로 처리했다. 포작에서 일관된 통일성이 결여되어 있으나 이는 오히려 조선후기 다포건축의 특성이라 할 수 있다.

공포재의 용척(用尺)을 검토한 결과 평균 1.02곡척(曲尺)으로 나타났으며,  이는 주간(柱間)과 주고(柱高)에 사용된 용척인 1.04곡척과 차이를 보인다. 이는 17세기 중엽에 중건된 후 수차의 수리를 거치면서 당초 공포가 지금과 같이 바뀌었을 것으로 추정하는 근거가 된다. 즉 정면과 배면, 측면의 공포에서 나타나는 넓은 간포 간격과 형식상 통일되지 않은 살미형태 등은  후대 공포가 변개된 것으로 추정된다. 이러한 변개는 발굴된 묵서명에 기록된 공사내용으로 보아 <乾隆八年記 종도리 받침장여 墨書銘>이 작성된 영조 20년(1744) 중수공사 때로 추정된다.

가) 전면과 측면의 주상포와 간포

기둥의 상부에는 안초공을 사용했는데, 안초공 초기 모습을 보여주는 창경궁 명정전(17세기초)에 비해 더 크고 장식적이다. 창방은 춤과 폭이 약 450×220mm로, 춤을 폭으로 나눈 비는 약2.05이다. 타 건물에 보이는 춤/폭의 비는 운문사 대웅전이 2.33, 범어사 대웅전이 2.23, 통도사 대웅전이 2.0이며, 이것으로 보아 장안사 대웅전의 창방은 폭에 비해 춤이 상당히 크며, 이는 운문사와 통도사, 범어사로 이어지는 조선시대 남동해안 다포계 불전의 특징으로 볼 수 있다. 평방의 폭과 춤은 약 430×240mm이며, 춤을 폭으로 나눈 비는 0.56으로 일반적인 다포계 건축과 차이를 보이지 않는다.

다포계 건물의 포간 거리는 4척 전후이나 장안사 대웅전의 포간거리는 이보다 넓다. 이 경우 간포를 1구씩 추가하여 양 퇴칸의 공포 간격을 4척으로 축소 조정하고, 측면에도 간포를 1구씩 추가하는 것이 일반적이다. 그러나 기둥이 상대적으로 높고 소첨과 중첨, 대첨을 사용하고, 첨차의 춤은 250mm(일반적인 다포집 180mm 내외)으로 타 건물보다 70mm 정도 높은 것으로 보아 건축 당시부터 공포간격을 의도적으로 설정했음을 알 수 있다.

주두의 크기는 폭과 춤이 560×240mm로, 조선후기 주심포계 불전의 주두크기에 가깝다. 주두의 폭은 560mm로 넓은 편인데, 이는 공간포의 간격이 상대적으로 넓어 이를 시각적으로 보정할 의도가 반영된 것으로 이해된다. 소로의 경우 폭 190mm, 춤 130mm으로 일반적인 다포계 건물에 비해 춤이 다소 크다. 이는 첨차의 춤이 높은 것과 관련이 있는 것으로 보인다.

장안사 대웅전에는 주심첨차와 출목첨차가 사용되었으며, 마구리는 공히 교두형이다. 주심에 사용된 소첨, 중첨, 대첨의 크기는 길이780mm ․ 1,180mm ․ 1,440mm이며, 폭 120mm, 춤 250mm이다. 이처럼 첨차를 소첨, 중첨, 대첨의 3단으로 구성한 예는 주로 충북 보은의 법주사를 중심으로 중부 내륙지방에서 많이 나타나며, 이밖에 경남의 양산 통도사 응진전 ․ 밀양 영남루내 천진궁 ․ 창원의 성주사 대웅전에서도 사용되었다. 이것으로 보아 대첨과 소첨에 삽입된 중첨은 18세기를 전후하여 동남해안 지역에서도 채용되었음을 알 수 있다.

다포계 건축에 사용되는 첨차의 크기는 폭 120mm, 춤 160~200mm 정도가 일반적이나 장안사 대웅전의 첨차는 폭 120mm, 춤 340mm로 폭에 비해 춤이 매우 크다. 대개 주심포계 건축의 첨차 춤이 다포계보다 크다는 것을 고려할 때 주심포 건축의 영향도 고려해 볼만 하다. 교두형의 첨차 마구리는 직절된 부분이 150mm, 둥글게 굴린 부분이 100mm로 직절한 부분이 상대적으로 커서 둔탁한 느낌을 준다.

출목첨차는 소첨과 대첨으로만 구성되며, 첨차의 길이는 주상포의 소첨, 중첨과 같다. 출목첨차의 마구리는 소첨과 대첨 공히 사절(斜切)된 마구리에 연화두식의 변화된 모습을 초각했다. 이같은 첨차 모양은 창방 뺄목과 내부의 보아지, 5량 화반 동자주에도 사용된 것으로 보아 처음부터 의도된 것으로 보인다. 이러한 초각형 첨차는 주로 연해(沿海) 지역의 다포계 건축에서 볼수있다. 대개 출목 소첨만 초각하는데 비해 장안사 대웅전의 경우 출목 소첨은 물론 출목 대첨까지도 초각했다. 유사한 사례로 전북 김제 금산사 대장전과 부산 범어사 불이문이 있다.

장안사 대웅전 공포는 내외 2출목이며, 외부로 4제공이 일체를 이루고 있다. 출목의 간격은 내외 공히 340mm이며, 제공의 형태는 초제공과 이제공은 짧은 앙서형이고, 삼제공은 연화(蓮花) 수서형이다. 사제공(사익공)의 경우 측면 주상포는 봉두형(鳳頭形)이나 정면(正面)은 운공형으로 되어 있다. 대개 정면성을 고려하여 정면의 사제공 끝에 봉두를 조각하여 장식하는 경향과는 차이를 보인다. 제공의 내외부는 초각으로 일체화가 되어있으며, 이는 교두형 첨차를 사용하여 상하가 구분된 조선중기의 공포보다 후기 형식에 속한다.

나) 배면의 주상포와 간포

배면의 공포의 형식과 구성은 정면 공포와 다르다. 배면 주심첨차의 구성은 정면과 같이 소첨, 중첨, 대첨으로 구성되어 있지만 출목첨차의 경우 소첨과 대첨이 공히 교두형으로 마감되어 있다. 살미의 형태는 모두 교두형으로 보통 조선중기 다포계 건축에서 일반적으로 삼제공 끝을 삼분두로 처리하는 것과 다른 모습이다. 또한 교두형 삼제공 끝에 소로를 놓아 사제공을 받는 형식은 상당히 특징적인 공포 구성방식이다. 배면의 양 퇴칸에는 간포 대신 화반(花盤)을 사용했는데, 주심첨차의 키가 커서 화반의 크기도 상당히 높다. 삼제공의 위치에서 제공 형식으로 아래를 초각한 부재를 사용하여 간포 대신 내외 출목장여를 지지하도록 했다.

다) 귀포

장안사 대웅전에서 가장 특징적인 공포 구성은 귀포에 나타난다. 귀한대의 구성은 모두 앙서형으로, 초기 다포건축의 유앙이 있는 형식에 연해지역 다포계 건축에서 많이 볼 수 있는 용두(龍頭, 삼제공 위)를 올려 장식했다. 좌우대의 출목첨차는 모두 약한 수서형으로 이는 앙서형으로 구성하는 일반적인 형식과는 다른 것이다. 또한 교두형 좌우대의 첨차에 당초문을 초각한 것은 주상포나 간포가 일반적인 다포계 첨차형식을 따르고 있는 것과 다른 점이다. 주상포와 같이 첨차에 초각할 경우 밖으로 드러나는 교두형의 내출목  첨차 마구리를 효과적으로 감출 수 없기 때문이다.

장안사 대웅전 공포의 큰 특징은 귀포 내출목 첨차의 외부 돌출이다. 다포계 건물에서 귀포의 내출목 첨차는 소첨인 경우 도매첨으로, 대첨인 경우 병첨의 형식으로 건물 내부에서 처리되는 것이 일반적이다. 그러나 장안사 대웅전에서는 내부의 첨차가 밖으로 드러나는 형식을 취했다. 그 결과 우주의 주상포에서 중첨과 대첨의 길이가 내출목을 받을 수 있을 만큼 길어졌으며, 귀포의 좌우대 첨차 길이도 더 길어졌으며, 내출목의 첨차 마구리를 시각적으로 은폐하기 위해 당초문을 초각했다. 일반적으로 귀포에서는 귀한대가 내외(內外) 첨차를 일체화하는 역할을 하나 장안사 대웅전에서는 내부의 첨차가 주심(柱心)을 지나 밖으로 돌출하여 귀포의 일체화를 구조적으로 보완하고 첨차의 초각으로 시각적인 효과를 달성했다.

라) 공포의 특징

전술한바와 같이 장안사 대웅전은 문헌기록으로 볼 때 1658년(순치 14, 효종 8)에 중건된 건물이다. 그러나 배면의 공포의 형식과 구성이 정면과 측면의 공포와 다르다. 무엇보다 공포 살미와 안초공 등의 세부 형태가 1658년 중건시의 형식보다 후대의 것으로 나타나 그 후 수리시 공포형식이 지금과 같이 개변되었을 것으로 추정된다.

문헌기록과 부재의 형태를 살펴볼 때 1744년에 지붕을 해체하여 연목 등을 교체하면서 공포도 교체한 것으로 사료된다. 장안사 대웅전의 살미는 범어사 대웅전(1658)의 앙서형 살미보다 더욱 세장하고 곡율이 커서 이보다 후대형식이 분명해 보인다. 다만 봉두형은 사용되었으나 화려한 연봉형이나 연화형 살미가 보이지 않는 다는 점에서 조선말기까지 내려오지는 않는 것으로 판단된다. 살미의 형상만 두고 서울 문묘 존경각(1772년)의 익공과 약간 비슷한 점이 있고, 마구리 양 단부가 사절된 출목첨차의 형태는 수덕사 대웅전과 같은 고려이후 주심포계와 익공계 건물에서 사용되던 것이다. 따라서 장안사 대웅전의 공포는 개변(改變) 이전까지는 범어사 대웅전과 같은 고졸한 앙서형이었던 것으로 보이나, 그후 수리할 때 당시 유행하던 여타 공포법식 및 어려운 사원(寺院) 경제와 공역 여건 등에 맞추어 측면과 배면을 소략하게 처리했을 것으로 보인다.

장안사 대웅전의 공포 특징은 다음과 같다. 첨차의 폭에 비해 춤이 매우 높으며, 주심첨차는 소첨, 중첨, 대첨으로 구성되어 공포대의 높이가 일반적인 다포건축에 비해 높다. 출목첨차가 모두 초각형이고, 인근 지역에서 보기 드문 안초공이 사용되었다는 점도 특징이다. 귀포에서 내부첨차가 외부로 돌출되어 있고, 귀포의 좌우대 첨차가 모두 수서형으로 구성된 것도 큰 특징이다. 정면 공포의 포간 거리가 넓고, 측면의 주간포가 생략되었으며, 배면 양퇴칸의 간포를 생략한 것은 조선중기 이후 불교사원의 경제적 어려움이 반영한 것으로 보인다. 다포계의 장안사 대웅전은 공포를 구성하는 세부요소의 규격과 형태, 치목수법 등에서 조선 중기이후 주심포계 건축의 영향을 받은 건물이며, 남동해안 다포계 건축의 특징을 잘 보여주는 수작이다.

3) 조사자 의견

대웅전 천장반자 속에서 발견된 4건의 묵서명(<順治十三年記宗道理墨書銘>,<乾隆八年記 종도리 받침장여 墨書銘>, <佛紀二千九百七十四年三月日記緣化秩>, <佛紀二九七八年記 緣化秩>)은 이 건물의 건축연대와 변천과정을 이해하는데 중요한 자료로  金邦翰의 長安寺大雄殿記와 함께 이 건물이 17세기 중엽(1657년)에 건축되었음을 확인할 수 있게 되었다. 그 후 영조 20년(1744)에 지붕부분(연목과 공포대)을 수리했으며, 1947년과 1951년에도 부분적인 수리가 있었다. 따라서 장안사 대웅전의 주요 구조부는 대체로 1657년에 중건된 후 1744년에 옥개부를 수리한 이후의 모습을 많이 간직하고 있는 것으로 판단된다.

장안사 대웅전의 보존 상태는 양호한 편이며, 지방 소규모 사찰의 주불전으로서는 17세기 중엽의 건축기법이 구사된 목조건물이다. 그러나 정면과 배면의 공포 구성이 다르고, 좌우 측면에 간포를 두지 않는 등 공포에 있어서 건축의 완결성이 다소 떨어지는 면이 있다. 이는 조선후기 지방 사찰건축에서 흔히 나타나는 것으로, 특히 임란 때 크게 피해를 보았던 지역 사정과 피폐했던 사원경제를 반영하고 있다. 이러한 건축연혁을 보여주듯 장안사 대웅전의 배면 공포형식과 구성은 정면, 측면과 다르며, 공포 살미와 안초공 등은 1658년의 중건시보다 후대 형식이 사용되었다. 이는 1744년에 연목 등을 수리하면서 공포재도 함께 수리 및 교체했기 때문에 나타난 결과이다.

장안사 대웅전의 공포 특징은 첨차의 폭에 비해 춤이 매우 높으며, 주심첨차가 소첨, 중첨, 대첨으로 구성되어 공포대의 높이가 일반적인 다포건축에 비해 높다. 주심첨차가 교두형인데 반해 출목첨차를 의장적인 초각형으로 처리한 것도 특징이다. 그리고 인근 지역에서 보기 드문 안초공이 사용되었다. 귀포에서 내부첨차가 외부로 돌출되어 있고, 귀포의 좌우대 첨차가 모두 수서형으로 구성된 것도 큰 특징이다. 정면 공포의 포간 거리가 넓고, 측면의 주간포가 생략되었으며, 배면 양 퇴칸의 간포를 생략한 것은 조선중기 이후 불교 사원의 경제적 어려움이 반영한 것으로 보인다. 다포계의 장안사 대웅전은 공포를 구성하는 세부요소의 규격과 형태, 치목수법 등에서 조선 중기이후 주심포계 건축의 영향을 받은 건물이며, 남동해안 다포계 건축의 특징을 잘 보여주는 수작이다.

장안사 대웅전의 특징은 처마의 앙곡에서도 나타난다. 지붕 귀마루의 전각(轉角)과 처마 앙곡의 정도는 뚜렷하며, 현존 목조건축 중에서도 같은 사례를 찾기 어려울 정도이다. 이 같은 귀마루의 전각과 처마 앙곡으로 큰 지붕면이 경쾌하게 인식된다. 장안사 대웅전에서 볼 수 있는 특징적인 지붕형태는 전통건축의 지붕구조와 입면구성 및 건축의 지역성 연구에 좋은 자료이다.

1657년 중건시 건축기록인 <順治十三年記宗道理墨書銘>은 부산 지역에서 발견된 조영기문 중 가장 오래된 것이다. 이 묵서명에는 당시 대웅전 중건공사에 관여했던 사찰 승려는 물론이고 시주를 했던 인물들이 기록되어 있어 당시 조선중기 사찰건축의 조영과정과 건축생산 제도 이해에 귀중한 자료이다. 또한 임진왜란으로 크게 피폐했던 기장 지역에서 이처럼 장려한 불전(佛殿)건물을 짓게 된 계기는 물론 다방면의 시주자 등을 기록하고 있어 지역 불교건축사와 향토사 연구에 소중한 자료로 활용될 수 있다.

위에서 살펴본바와 같이 장안사 대웅전은 金邦翰의 長安寺大雄殿記와 묵서명의 발견으로 건물의 중건 및 중수연대가 확실히 규명되었고, 다포식 건물이면서 주심포계와 익공계의 세부기법이 절충된 특징적인 공포형식, 앙곡과 전각이 강한 특징적인 지붕을 가진 건물로 건축사적 ․ 문화재적 가치가 높다고 생각된다. 이러한 제 특성을 고려할 때 보물로 지정하여 보존할 가치가 있는 것으로 판단됩니다.

다. 문화재전문위원 ㅇㅇㅇ

1) 연  혁

불광산 기슭에 자리한 장안사는 범어사(梵魚寺)의 말사로 신라 문무왕 13년(673) 원효대사가 창건하여 쌍계사라 부르다가 애장왕이 이곳을 다녀간 809년부터 장안사로 고쳐 불렀다. 임진왜란으로 모든 전각이 소실된 후 인조 8년(1631)에 의월대사, 인조 16년(1638)에 태의대사가 각각 중창하였다. 효종 5년(1654)에 승(僧) 원정 · 학능 · 충묵이 대웅전을 중건하고, 1948년에 승(僧) 각현이 대웅전 및 부속 건물을 수리했다. 그 후 1987년에 종각을 짓고 요사채를 중창하여 오늘에 이르고 있다.

김방한(1635∼1698)이 쓴 장안사대웅전기(長安寺大雄殿記)에 의하면 효종 5년(1654)에 승(僧) 元正이 순치 갑오년(효종 5)에 대웅전 복구의 원(願)을 세워 정유년(효종 8, 1657)에 중건했음을 알 수 있다. 2009년 6월 천장 반자의 일부를 해체하고 조사한 결과 <順治十三年記宗道理墨書銘(효종 8년,1657)> 1건 등 모두 4건의 묵서명(墨書(銘)이 발견되었다.

대웅전 천장 반자 속에서 발견된 묵서명

①順治十三年記宗道理墨書銘

淸國順治十三年機張北面佛光山長安寺法堂大雄殿丁酉二月初四日山役 五月十二日立柱 六月初七日上樑記文(이하 생략)

緣化秩 指示 杜軒比丘, 都邊手信行比丘, 左邊手知幻比丘, 右邊手明鑑比丘 副邊手○性比丘, 德日比丘, 德明比丘, 聖昶比丘, 雪玄比丘, ○○比丘, 尙式比丘, 仅宗比丘, 德○比丘, 國玄比丘, 日澄比丘, 覺文比丘, 大玄比丘, 呂黙比丘

②乾隆八年記 종도리 받침장여 墨書銘

乾隆八年歲在甲子四月初八日 椽重修同苦錄 大木 比丘喆弘 金貴碩, 金世興, 高尙丁時僧統嘉善應信 時和尙嘉善平學 前僧統通政建學...(이하 생략)

③佛紀二千九百七十四年三月日記緣化秩

佛紀二千九百七十四年三月日 居士河元埈 朴善導化 鄭慶浩 宋有情化 裵洪植, 金吉祥化 尹德鳳...(이하 생략)

④佛紀二九七八年記 緣化秩

緣化秩 佛紀二九七八年 比丘 金霑山 黃覺玄 金香谷 趙雪色 沙彌金錫天 安炳浩 負木 金龍雲... (이하 생략)

위 묵서명이 발견되기 전까지는 김방한(1635∼1698)의 장안사대웅전기에 근거하여 대웅전이 대략 1654년(효종 5)에 건립된 것으로 보았다. 長安寺大雄殿記에 1654년(順治 甲午)에 元正이 주도하여 공사를 시작하여, 정유년(효종 7, 1657)에 공사를 시작해서 무술년(효종 8년, 1658)에 완공했으며 개와(蓋瓦) 및 단청은 각각 學能, 沖黙, 印岑이 맡았음을 알 수 있다.

이 기록은 최근에 발견된 <順治十三年記宗道理墨書銘>에서 정유년(효종 7년, 순치 14)에 상량했다는 기록과 일치한다. 다만 위 묵서명에서 순치 13년을 정유년으로 표기한 것은 착오로 보인다. 김방한의 <長安寺大雄殿記>는 <順治十三年記宗道理墨書銘>의 내용과 일치하며, 그가 거론한 공사관계자들은 묵서명이나 불상 복장기(慶尙左道蔚山南面佛光山長安寺佛像施主秩目)에서도 확인된다. 위에서 언급한 사실로 미루어 보아 장안사 대웅전은 임란때 소실된 후 1658년(순치 14, 효종 8)에 중건되었음을 알 수 있다.

그 후 영조 20년(1744)에 서까래 등 부분적인 수리를 했으며, 1948년에 각현스님이 대웅전과 각 건물을 중수하였다. 이밖에 1951년도 대웅전 수리가 있었으나 공사범위와 내용은 알 수 없다. 영조 20년(1744)에는 서까래를 보수하는 중수가 있었으나 참여한 工匠의 수가 4명에 불과해서 대규모 보수공사는 아니었던 것으로 보인다. 당시 공사범위에 대해 자세히 알 수 없으나 공포의 형식편년 등을 고려해 볼 때 이때 연목 교체를 비롯 공포재 교체 등의 옥개부 해체수리가 있었던 것으로 보인다.

대웅전의 부분적인 수리는 <乾隆八年記 종도리 받침장여 墨書銘>을 통해 살펴볼 수 있으며, 1948년의 보수는 <佛紀二千九百七十四年三月日記緣化秩>에 나타나 있으나 공사내용에 대해서는 기록이 없어 구체적으로 알 수 없다. 1951년의 대웅전 보수는 <佛紀二九七八年記 緣化秩>을 통해 수리 사실을 확인할 수 있다.

2) 건물 현황

장안사 대웅전의 평면은 정면 3칸, 측면 3칸으로 정면과 배면의 주간치수는 어칸이 4,1m로 약간 더 크고, 좌우 협칸은 각각 3,75m 및 3,8m로 거의 같다.  평면 설정은 정면 주간은 양 협칸이 12자, 어칸이 13자, 측면인 경우 용척 3.15m를 사용하여 8척(尺)의 등 간격으로 설정하였다.

이 건물의 주간과 주고 등에 사용된 영조척은 당시 이 지역에서 사용되던 영조척 평균치인 1.04곡척(曲尺) 범위로 나타남. 이는 범어사 대웅전(1658년, 종도리 하단 묵서명 기준)이나 범어사 일주문(1694년)과 같은 비슷한 시기의 건물들과 정확히 일치하고 있다.

기둥은 외진에 높이가 비슷한 평주(平柱) 12주를 세웠고, 외진 평주에는 민흘림 기법으로 치목한 원주(圓柱)를 사용했으며, 기둥 높이는 약 4.2m로 주경(柱徑)의 7배 정도이다. 창방과 평방을 겹쳐 놓고 그 위에 내외 3출목의 다포식 공포를 짜고 그 위에 겹처마 팔작지붕을 올렸다.

지붕이 구배가 큰 팔작집이므로 건물의 수직성이 더욱 강조되어 고준(高峻)한 느낌을 준다. 대웅전 불단 좌우 고주의 주경은 평주에 비해 가는 편이다. 정면 어칸에는 사분합 띠살문을, 좌우 협칸에는 삼분합 띠살문을 각각 달았고, 양 측면 전열(前列)과 배면 어칸에도 교살로 된 외여닫이 띠살문을 달았다. 문얼굴과 문선의 결구에 제비초리맞춤과 연귀맞춤이 사용되었으나 많이 개변되어 있다.

기단은 막돌 허튼층쌓기 수법으로 축조하고 그 위에 시멘트 몰탈을 덧바르는 수법으로 마감했는데, 근대이후 수리하면서 변형된 것으로 보인다. 대웅전은 정면에 위치하는 중정 바닥보다 약 2m 정도 더 높으며, 기단 위에는 자연석 초석을 놓고 그 위에 전통적인 덤벙주초 방식으로 기둥을 세웠다.

상부가구는 5량으로 구성되어 있으며, 후불벽을 형성하는 불단 좌우의 고주를 후퇴하여 불단 전면에 넓은 공간을 형성했다. 천장은 종보 상단에 우물반자를 시설하고, 평주와 고주 사이에는 빗천장을 마련하였다. 바닥에는 우물마루를 짜서 깔았다.

장안사 대웅전의 특징은 처마의 앙곡에 있다. 처마의 정면 중앙부에서 좌우 추녀 쪽으로 가면서 처마가 위로 휘어 오르는 앙곡의 정도가 매우 크다 그리고 이러한 심한 처마 앙곡에 맞추어 귀마루도 위로 많이 들여 있다. 지붕 귀마루의 전각(轉角)과 처마 앙곡의 정도는 뚜렷하며, 현존 목조건축 중에서도 같은 사례를 찾기 어려울 정도이다. 이 같은 귀마루의 전각과 처마 앙곡으로 큰 지붕면이 경쾌하게 인식된다. 장안사 대웅전의 특징적인 지붕형태와 세부기법은 전통건축의 지붕구조의 변천과 건축의 지역성 연구에 좋은 자료가 된다.

공포는 기본적으로 내외 2출목 5포작이다. 정면의 주상포와 간포, 그리고 좌우 측면의 주상포는 같은 앙서형이나 배면 어칸의 간포에 사용된 살미첨차는 교두형이다. 정면 공포의 초제공과 2제공은 앙서형이나  길이가 짧고 아래로 굽어져서는 곧바로 위로 치켜드는 형상이고, 삼제공의 끝을 두 갈래의 부리모양으로 처리한 것도 보기 드문 것이다. 정면과 측면 공포의 살미 내단은 상하가 분리된 교두형이 아니라 한 몸의 보아지형으로 처리했는데, 이는 주심포계 건축의 영향으로 보인다.

주심첨차는 첨차의 단부를 수직으로 절단하고 끝을 공굴린 교두형이나 3개의 출목첨차는 끝을 사절하고 그 아래를 S자형으로 초각한 것으로 조선후기 주심포계 건축의 첨차와 흡사하다. 배면 어칸의 간포는 살미 끝을 쇠서 모양로 처리하지 않고 주심첨차와 같은 교두형으로 처리했다. 포작에서 일관된 통일성이 결여되어 있으나 이는 오히려 조선후기 다포건축의 특성이라 할 수 있다.

3) 조사자 의견

장안사 대웅전은 다포식 건물이면서 주심포계와 익공계의 세부기법이 절충된 공포형식, 앙곡과 전각이 강한 특징적인 지붕을 가진 건물이며, 공포를 제외한 주요 구조재는 1657년 중창 모습이고, 문선 등에 고식의 제비추리맞춤이나 연귀맞춤이 사용된 것으로 보아 건축사적으로 가치있는 건물로 판단된다. 또한, 김방한의 장안사대웅전기와 묵서명의 발견으로 건물의 중건 및 중수연대가 확실히 규명된 부산 지역에서 가장 오래된 목조 건축물로 역사적, 학술적 가치가 높아 국가지정문화재(보물)로 지정하여 보존할 가치가 충분한 것으로 사료됨.

안건번호 건축분과 2010-11-19

19. 운수사대웅전 보물 지정

가. 제안사항

부산광역시 사상구 소재 부산 유형문화재 제91호 운수사대웅전에 대해 국가지정문화재(보물) 지정 신청 사항을 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

ㅇ 부산광역시 유형문화재 제91호 운수사대웅전을 국가지정문화재(보물)로 지정 신청한 사항임.

다. 주요내용

(1) 신 청 인 : 부산광역시장

(2) 대상문화재명 : 부산광역시 유형문화재 제91호 「운수사대웅전」

ㅇ 소 재 지 : 부산 사상구 모라 3동 5번지 운수사 경내

(3) 신청내용[국가지정문화재(보물) 지정 신청]

ㅇ 명    칭 : 부산 운수사 대웅전(釜山 雲水寺 大雄殿)

ㅇ 소 유 자 : 운수사

ㅇ 소 재 지 : 부산광역시 사상구 모라 3동 5번지

ㅇ 수    량 : 1동

ㅇ 규    격 : 정면 3칸 × 측면 3칸

ㅇ 재    질 : 목조 와가

ㅇ 형    식 : 맞배지붕

라. 검토의견

ㅇ ㅇㅇㅇ 문화재위원 : 국가지정문화재(보물) 지정 가치 미흡

ㅇ ㅇㅇㅇ 문화재전문위원 :  국가지정문화재(보물) 지정 가치 미흡

ㅇ ㅇㅇㅇ 문화재전문위원 :  국가지정문화재(보물) 지정 가치 미흡

마. 의결사항

ㅇ 부결

- 국가지정문화재(보물) 지정가치 미흡

국가지정 신청문화재 조사검토보고서

1. 지정신청 현황

ㅇ 지정현황 : 부산광역시 유형문화재 제91호

ㅇ 명    칭 : 부산 운수사 대웅전(釜山 雲水寺 大雄殿)

ㅇ 소 유 자 : 운수사

ㅇ 소 재 지 : 부산광역시 사상구 모라 3동 5번지

ㅇ 수    량 : 1동

ㅇ 규    격 : 정면 3칸 × 측면 3칸

ㅇ 재    질 : 목조 와가

ㅇ 형    식 : 맞배지붕

ㅇ 조성연대

- 창건연대 미상 (가야시대로 소급된다고 주장하나 증빙자료 부재)

- 고려시대에서 조선시대 초기까지의 新增東國輿地勝覽 佛宇條에 기록 無

- 숙종 9년(1683년) 개와 중수

- 숙종 31년(1705년) 중창공사

- 영조 47년(1771년) 3차 중수공사

2. 조사자 의견

가. 문화재위원 ㅇㅇㅇ

1) 연  혁

금정산 서쪽 깊은 골에 위치한 운수사는 창건에 대한 기록이 전무하다.

임란 때 소실되었다가 현종 1년(1660년)에 복구되었으며, 지금도 사찰 주변에 분청사기나 와편이 출토되어 임란 이전부터 사찰이 존재했음을 알 수 있다. 이와 관련하여 1704년 금정산성 축조 이후에 僧營寺刹로 건립된 國淸寺나 海月寺에 비하면 그 사세나 규모가 한층 더 큰 사찰로 유지되었던 것으로 보인다.

1740년 이래의 邑誌類에는 빠짐없이 ‘운수사’가 기록되는 것을 통해 당시 사세가 확장, 확립된 것으로 보인다.

특히 운수사 소속의 ‘緇伯’의 공역활동은 범어사 보제루, 범어사 법당, 범어사 비로전의 중수 기록에서 경북 김천의 직지사 대웅전 중건 공사 기록까지 남아 있다. 이에서 치백은 전문적 승인공장으로 활동했음을 알 수 있으며, 이런 활동이 가능했던 치백이 소속된 운수사는 공역기반이 대단히 견실하고 인력이 풍부했음을 유추해 볼 수 있다. 이러한 점은 국청사나 해월사의 당우 조영에 운수사가 시주한 액수와 공사인력을 통해서도 감안할 수 있는 점이다.

2003년 태풍 매미로 인해 운수사의 풍판이 탈락되고 기와지붕에 누수가 발생했다. 이를 수리하던 중 조영연혁을 기록한 송판이 발견되었다. 여기에는 ‘숙종 9년(1683년) 개와중수’, ‘숙종 31년(1705년) 중창공사’, ‘영조 47년(1771년) 3차 중수공사’의 기록이 되어 있었다.

1683년과 1705년의 공사에 대해서는 짧게 기록한 반면, 1771년 공사기록에는 관계자를 망라한 것을 통해 이 송판은 이 당시의 기록을 보인다. 송판 기록에 따른면 이 건물의 초창은 1683년 이전이로 소급될 수 있다. 그리고 1771년 공사에서는 부분적인 중수가 이루어졌으므로 지금의 건물은 1705년 중창공사로 인해 갖추어진 것으로 보인다.

2) 현  황

장안사 대웅전은 정면 3간(7.63m), 측면 3간(6.11m)에 맞배지붕을 올린 목조와가이다. 지붕의 양측면에는 풍판을 달았으며, 전면은 겹처마로 배면은 홑처마로 구성하였다. 지붕은 좌우로 돌출되는 길이가 1.6m로 웅장하고 위용있도록 구성되었다.

1.5m 높이의 막돌로 쌓은 축대 위에 건물이 놓여있다. 덤벙주초의 초석은 시멘트 몰탈로 된 기단과 함께 덮여, 지표면 상에 극히 일부만 드러나 있다. 기둥은 민흘림 원기둥을 사용하였는데, 우주의 네 기둥에는 원형장석주를 밑에 세우고 있다. 이는 범어사 일주문과 대웅전의 우주, 동래향교 반화루, 동래부 관아 망미루 등에서도 볼 수 있다. 정면어칸에는 4분합교살문을, 협칸에는 3분합교살문을 달았으며, 배면 좌우협칸에는 판문을 달았다. 측면의 전퇴간에는 내부로 드나들 수 있는 외여닫이 교살문을 달았다.

가구는 내부의 경우 1고주 5량가로, 전면 평주와 고주 위에 대량을 얹고 그 위에 화반대공을 세워 종량을 받치는 이중량 구조이다. 좌우 측면의 가구는 2고주 5량가이며 두 고주위에 내부의 종량과 같은 높이로 종량을 얹고, 전, 후 평주 위의 퇴량은 고주와 짜맞춰서 연결했다. 고주 사이의 창방은 종량 형식으로 높게, 전면과 배면쪽은 퇴량형식으로 낮게 걸었다. 창방뺄목은 보방향의 경우 두루뭉술하게 초각해서 소로가 없이 초제공의 배바닥을 받도록 되었으나, 네 모서리 기둥의 도리 방향에서는 몰익공식 창방 뺄목 위에 소로를 놓아서 주심 소첨을 받치게 하고 있다. 내부는 제공을 모두 한 몸체식으로 만들어서 안초공과 흡사하도록 구성하였다. 이는 보수를 거치면서 다포계와 익공계의 요소를 절충한 것으로 보인다.

주심포로 공포를 구성하였다. 소규모 건물임에도 제공을 세 개나 겹쳐 올리는 등 주불전으로서의 장엄과 격식을 갖추고 있다. 특히, 전면과 배면 공포의 수법은 모두 주심포 3출목으로 구성되나, 외부로 돌출되는 초제공과 2제공의 살미의 경우 전면은 연화앙서인데 반해 배면은 앙서로 되어 있다. 제3공의 경우에는 전면에는 새부리 형상의 연봉수서이나 배면은 삼분두형으로 처리하였다. 이는 주심포로 공포를 구성하였으나 여러 번의 개, 보수로 인해 두루 절충된 것으로 보인다.

건물 내부는 최근에 합성목재 등으로 보수하며 격을 떨어드리고 있으며, 천장은 대들보 중간 이하만 보이도록 우물마루를 짜서 전체가 보이지 않도록 만들었다.

3) 조사자 의견

운수사 대웅전은 조선 중기 이래의 주심포계를 기본으로 다포계와 익공계의 형식이 절충된 건물이다. 임진왜란 이후에 건립된 목조건축만이 남아 있는 부산 지역에서 그 유례가 드물게 정제되고 기법이 우수한 목조건물이다.    특히, 개, 보수를 통해 공포의 절충되는 과정이 드러나는 건축기법과 당시 유행하던 부산 지역의 유사한 건축법식이나 제도로 운수사 대웅전의 건축사적 위치와 문화재적 가치를 보여준다.

무엇보다 건립연대가 18세기로 언급되고 있으나 이에 대한 정확한 연대 확정과 사료를 바탕으로 한 고증이 이루어져 할 것으로 보인다.

뿐만아니라 운수사 대웅전의 용척이 조선시대 인근의 건물의 용척과는 다른 것을 보아 중건 때나 그 이후에 건물 규모의 변개가 이루어진 탓으로 보인다. 이처럼 건물의 보수과정에서 다소 원형이 훼손된 것으로 판단되고 국가지정문화재(보물)로 지정하기에는 가치가 미흡한 것으로 사료된다.

나. 문화재전문위원 ㅇㅇㅇ

1) 연  혁

금정산 서쪽 깊은 골에 위치한 운수사의 창건연대는 정확히 알 수 없다.  고려시대에서 조선초까지 사찰 사정을 알려주는 문헌기록이 남아 있지 않다.  <新增東國輿地勝覽> 佛宇條에도 운수사(雲水寺)라는 사명(寺名)이 보이지 않는다. 사찰 주변에서 분청사기와 와편 등이 출토된다고 하는 것으로 보아 임란 이전에 사찰이 존재했던 것으로 짐작된다.

1592년에 일어난 임란 때 소실되었다가 현종 1년(1660년)에 복구되었으며,  1740년 이래의 邑誌類에는 빠짐없이 ‘운수사’가 기록되는 것을 통해 당시 사세가 확장, 확립된 것으로 보인다. 그후 1704년 금정산성 축조 이후에 僧營 寺刹로 건립된 國淸寺나 海月寺에 비해 그 사세나 규모가 한층 더 큰 사찰로 유지되었던 것으로 보인다.

특히 운수사 소속 승장(僧匠) ‘치백(緇伯)’은 범어사의 보제루(1700, 蓋匠 緇伯), 법당(1712, 片手 緇伯), 비로전(1722)의 중수 기록 및 경북 김천의 직지사 대웅전 중건 공사시(1735, 上大木 緇伯) 기록에도 나타나고 있다. 이를 통해 치백(緇伯)이 전문적 승려 공장으로 활동했음을 알 수 있으며, 치백이 소속된 운수사는 공역 기반이 견실하고 공장(工匠)들이 풍부했던 것으로 보인다. 이러한 점은 국청사나 해월사의 당우(堂宇) 조영에 운수사가 시주한 액수와 공사인력을 통해서도 추정할 수 있다.

2003년 기와을 수리하던 중 운수사 대웅전의 조영기문을 묵서한 송판이 발견되었다. 이를 통해 ‘숙종 9년(1683) 개와 중수’, ‘숙종 31년(1705) 중창공사’, ‘영조 47년(1771) 3차 중수공사’의 시기와 공역 내용을 자세히 알 수 있게 되었다. 1683년과 1705년의 공사에 대해서는 짧게 기록한 반면, 1771년 공사기록에는 관계자를 망라한 것을 통해 이 송판은 이 당시의 기록을 보인다. 조영기문에 따르면 운수사 대웅전의 초창은 1683년 이전으로 소급될 수 있다. 그리고 1771년 공사에서는 부분적인 중수가 이루어졌으므로 지금의 건물은 1705년 중창공사 이후의 모습으로 추정된다.

2) 현  황

2.1 기단 및 초석

운수사 대웅전은 큰 막돌을 1.5m 정도 높이로 쌓은 축대 위에 자리 잡고 있다. 건물 뒤로는 완만한 경사의 산록이 이어지나, 중정에서 축대로 오르는 계단은 전면과 좌우 측면 등 세 방향에 걸쳐 마련되었다. 건물 정면 축대 위의 넓이는 좁은 편이나 좌우로는 상당히 넓다. 기단은 어느 정도 높게 조성했으나, 지금은 기단면에 시멘트 몰탈을 덧바른 상태이다. 초석은 큰 막돌로 덤벙주초 방식으로 기둥을 세웠으며, 기단과 초석을 기단을 시멘트 몰탈로 피복하여 초석의 일부만 드러나 있다.

2.2 평면과 창호

운수사 대웅전은 정면 3칸, 측면 3칸의 주심포계 불전이다. 주간은 졍면 어칸이 2,920mm, 좌우 퇴칸 2,350-2,360mm이고, 측면은 중앙 칸이 2,830mm, 양퇴칸이 1,610-1,670mm이다. 평면의 총길이는 정면이 7,630mm, 측면이 6,110mm로 정면이 다소 긴 방형이다. 불단(佛壇)은 배면 벽에 붙여 시설했다. 즉 측면 주열(柱列) 제3열과 4열 사이의 어칸에 위치하고 있다. 바닥은 원래 우물마루였던 것을 최근에 합성목재 블록으로 교체했다. 천장은 대들보 중간 이하 만 보이도록 우물반자를 짜서 천장이 보이지 않도록 했다.

창호는 나왕목으로 만들어 교체한 것으로 학술적 문화재적 가치가 없다.  정면 전칸에 분합문, 배면에 좌우 퇴칸에 판문, 좌측면 전퇴칸에 외짝의 여닫이문을 달아 놓았다. 정면의 어칸에는 사분합 교살문, 협칸에는 삼분합 교살문을 각각 시설했다. 배면에는 좌우 퇴칸에만 외짝의 울거미 널문을 달았으며, 좌측면 전퇴에는 외여닫이 교살문이 달려 있다. 정면의 매 주간에는 상부를 연귀맞춤, 하부를 장부맞춤한 방형의 문얼굴을 만들고 거기에 삼분합 또는 사분합문의 궁창널이 있는 교살문을 넣은 것이다. 반면 배면의 문얼굴은 완결성이 낮은 형태로 후대 개변된 것으로 보인다.

2.3 구조와 가구

상부가구는 1고주 5량가로, 정면 평주와 고주 위에 대량을 결구하고 그 위에 화반대공을 세워 종보를 받는 2중량의 구조이다. 양 측면의 가구는 2고주 5량가이며, 두 고주 위에 내부 종보와 같은 높이로 종보를 얹고, 전후 평주 위에 올린 툇보를 고주와 결구했다.

기둥은 모두 14개로 외진에 평주 8개와 고주 4개, 내부 불단 좌우에 고주 2개가 있다. 기둥은 모두 민흘림한 원주이며, 주경(柱徑)은 평균 340mm정도이다. 기둥의 높이는 정면과 배면의 6개 평주가 2,450mm이며, 양 측면 제2열과 3열의 2개 고주가 3,505mm 정도이다. 외진의 14개 기둥은 모두 원주이며, 특히 우주의 하부에는 기둥높이의 1/2정도 되는 원형 석주를 세워 상부 기둥을 지지하게 했다. 이와 유사한 예는 범어사 대웅전(1713년), 범어사 일주문(1718년), 동래향교 반화루(攀化樓, 1815년), 동래부 관아의 망미루(1742년) 등 부산 동래지역의 조선후기 건물에서 찾아볼 수 있다. 이것으로 보아 강우량이 많은 부산지역의 특성을 감안하여 18세기 이후 우주 하부에 석주형 초석이 사용된 것으로 보인다. 우측면 두번째 고주는 부식된 절반의 길이만큼 잘라내고 동바리로 교체했으며, 4개의 석주와 동바리에는 시주자들의 이름이 새겨져 있다.

우주에만 보 방향과 도리 방향으로 돌출한 창방 뺄목이 있으며, 보 방향 창방 뺄목의 끝은 약한 원호형으로 초각(草刻)되어 있다. 창방 뺄목 바로 위에는 제공을 놓았는데 소로를 사용하지 않았다. 우주를 제외한 기둥에는 보방향으로 안초공 모양의 보재를 끼우고 그 위에 초제공의 뱃바닥을 직접 받게 했으며, 그 내단(內端)을 상부의 제공 내단과 함께 보아지 모양으로 처리했다. 이는 기능상 조선후기 다포계 건축의 안초공과 유사하다. 이처럼 다양한 기법들이 혼재 절충되어 나타나는 것은 주심포계 건물로 건축 후 수차례의 개보수를 통해 다포계나 익공계의 건축법식들이 부분적으로 채용되었기 때문이다.

지붕은 조선후기 부산 지역에서 유행하던 전형적인 맞배지붕으로 양 측면에 풍판이 시설된 형태이다. 처마의 경우 정면은 서까래 위에 부연을 단 겹처마인 반면에 배면은 간략한 홑처마이다. 정면을 겹처마로 처리한 것은 건물의 정면성을 강조하기 위한 것으로 보인다.

처마는 건물 규모에 비해 많이 돌출되어 있다. 이는 2출목에다 제공을 4개나 겹쳐 놓아서 주심도리와 외목도리간의 거리가 크고, 공포대가 높기 때문이다. 운수사 대웅전(2출목 3제공)의 외목도리까지의 거리는 760mm로 범어사 대웅전에 비해 짧으나 처마의 돌출길이가 상대적으로 더 크다. 따라서  지붕 처마가 한층 더 깊고 높게 인식된다. 우주에서 지붕 측면 풍판까지의 거리는 1600mm정도로 건물 규모에 비해 지붕이 좌우 측면으로 많이 돌출되어 있다. 이로 인해 소규모 건물이지만 단아하면서도 웅장하게 인식된다.

2.4 공포 형식

가) 정면 공포

운수사 대웅전의 공포는 외 2출목이나 내부는 보아지 형식으로 처리되어 있으며, 간포와 평방을 사용하지 않은 것으로 보아 주심포계나 익공계 건물에 가깝다. 정면 공포와 배면 공포는 세부형식에서 정면과 차이를 보인다.     정면에는 우주 상부에 2구, 어칸에 2구 등 모두 4구의 공포가 사용되었다.  평방 없이 기둥머리에 주두를 놓고 공포를 형성했으며, 주두는 폭 440mm, 춤 145mm로 조선후기 익공식 건축에서 볼 수 있는 평박한 모양이다. 주두의 경우 운두가 90mm, 굽이 55mm로, 운두가 굽보다 훨씬 높아 일반적인 주두에 보이는 1(굽) : 1(운두)의 비와는 큰 차이를 보인다. 소로는 폭 170mm, 춤 105mm이고, 운두와 굽의 비는 거의 1 : 1에 가까워 일반적인 익공계 소로 형식을 따라 만든 것이다.

맛배집인 운수사 대웅전의 귓기둥에는 창방 뺄목이 사용되었으며, 어칸 기둥머리에는 안초공 모양의 부재가 결구되어 있다. 이를 익공으로 볼 수 도 있으나 초익공이면 상부에 소로를 놓아 1출목 소첨을 받는 것이 일반적인바  운수사 대웅전의 경우는 안초공 모양의 부재로 보는 것이 타당하다.

주두 위에는 주심 소첨과 대첨을 올려놓았다. 대개 주심첨차와 출목첨차의 길이는 비숫하나 건물에 따라서는 주심첨차가 출목첨차보다 더 긴 경우도 많이 있다. 운수사 대웅전은 주심첨차가 출목첨차보다 더 긴 건물이다.     주심첨차의 길이는 소첨 940mm, 대첨 1,360mm인 반면 출목첨차의 경우 소첨은 640mm이나 대첨은 주심 소첨과 같은 940mm이다. 주심첨차를 길게 처리하는 경우는 주로 다포계에서 공포 사이의 간격이 넓어 포벽의 넓은 경우로, 범어사 일주문(조계문)이 이 형식에 속한다.

첨차는 모두 교두형으로, 크기는 폭 100mm, 춤 185mm이다. 첨차는 폭에 비해 춤이 약간 높다. 교두형 첨차 마구리는 직절된 부분이 120mm, 둥글게 모접은 부분이 65mm로 전체의 약 1/3을 모접은 모양이다. 일반적으로 직절된 부분과 둥글게 모접은 부분이 1 : 1인 일반적인 첨차 마구리에 비해 외형이 둔중하다. 또한 주심첨차는 대첨으로 마무리 되었으나 주심장여의 소로 위치와 우주 창방뺄목을 첨차 모양으로 다듬은 것을 고려할 때 주심첨차를 소첨, 중첨, 대첨의 형식으로 구성하고자 의도한 것으로 보인다. 주심포계 식 건물의 출목첨차는 일반적으로 초각이 있는 첨차를 사용하나 운수사 대웅전은 이러한 경향을 따르지 않고 교두형 첨차를 통일적으로 사용한 예로 공포의 형식면에서는 다포계 법식을 채용한 것으로 보인다.

건물 정면의 공포는 보방향으로 초각한 안초공형 부재를 결구하고 그위에  제공살미를 겹쳐 올린 형태이다. 초제공과 이제공은 앙서 위에 연봉을 조각한 형태이고, 삼제공은 수서형이며. 최상단 보머리에는 봉두를 장식하였다. 출목 간격은 모두 380mm로 보통의 다포계가 300mm 전후인 것과 비교해보면 익공계 건물에 가까운 치수임을 알 수 있다. 외부는 연화(蓮花)형으로 되어 있지만 내부는 어칸에서 초각된 보아지를 사용하고 귀기둥에서는 사절된 형식으로 마무리 했다. 앙서 위에 연봉(蓮峰)을 두는 형식은 일반적인 앙서보다는 시기적으로 후기에 나타나며 18세기 중기이후 많이 볼 수 있는 형식이다.

나)배면 공포

운수사 대웅전의 배면 공포는 정면과 다른 형식이다. 외부 형태뿐만 아니라 내부 보아지의 초각까지도 달라서 다른 시기에 조성된 것으로 보인다. 다만 주심첨차의 모양과 길이는 정면 공포와 같다. 배면 공포의 출목 길이는 정면과 차이가 없으나 안초공형 부재의 초각모양은 정면에 비해 간략한 편이다. 초제공과 이제공, 삼분두, 운공으로 구성된 배면 공포의 세부형태는  조선중기 영남지방의 일반적인 다포계 건축을 따른 것으로 양산 통도사 대웅전 공포와 유사하다. 앙서는 쇠서 밑에 화두자의 초각이 있는 것이며, 이제공 위의 삼분두는 내반(內反)된 곡선이 많아 수서로 진행되기 직전의 모습으로 추정된다. 앙서가 다소 길어 보이는 것은 출목 간격이 넓기 때문이다. 배면 공포는 조선중기 다포계 건물의 전형적인 공포형식을 따르면서 살미 내단을 보아지 형식으로 간략하게 처리한 것이다.

다)공포의 특징

운수사 대웅전에는 주심포계 익공식 공포가 다포계 건축의 영향을 받아 변화하는 모습이 나타나 있다. 배면의 공포가 정면의 공포보다 시기적으로 앞서며, 정면 공포는 후대 수리시 당시 유행하던 공포형식으로 개변 또는 교체된 것으로 보인다. 넓은 출목 간격 및 배면 공포의 삼분두 모양 그리고  보아지와 창방 형식 등으로 볼 때 처음부터 익공식 건물로 건축된 것으로 보인다. 운수사 대웅전은 조선중기이후 사찰의 재정이 피폐해져 다포계 건물을 짓기 어려운 상황에서 건물을 최대한 다포계와 유사한 형태로 짓고자 했던 승려들의 의도가 반영된 건물이다. 기둥머리에서부터 초익공을 결구하는 일반적인 익공형식과 달리 운수사 대웅전은 주두 위의 초제공에서 출목첨차를 받은 것이다. 그리고 다포계 공포의 영향으로 출목첨차를 모두 교두형으로 처리한 것은 운수사 대웅전 공포의 특징이다.

3) 조사자 의견

운수사 대웅전은 조선중기 이래의 주심포계 건축을 기본으로 여기에 다포계와 익공계의 건축기법이 절충된 건물이다. 임진왜란 이후 건립된 부산지역  목조건축 중에서 비교적 균제되고 기법이 우수한 목조건물이다. 2003년에 발견된 조영(造營) 기문에 따르면 1660년에 창건된 후 1683년(숙종 9)에 개와(蓋瓦) 중수, 1705년(숙종 31)에 중창, 1771년(영조 47)에 3차 중수했다고 한다.

현 건물은 공포형식과 세부기법 등으로 볼 때 1660년에 창건된 후 1705년, 1771년에 중수 또는 중창한 이후의 모습이다. 1705년의 중창으로 창건시 모습은 사라지고, 1771년 이후 수차례 중수하면서 부분적인 개변이 이루어져  오늘과 같이 정면과 배면의 공포형식이 다르게 나타난 것으로 판단된다. 추후 건물 수리시 건립연대와 변천을 파악할 수 있는 구체적인 자료를 확보하여 묵서명과 함께 종합 고찰하여 건립연대와 공역(工役)을 보다 정확히 규명할 필요가 있다.

이 건물이 지어지던 18세기초 당시 부산 지역에서는 조영활동이 왕성하였으며, 이를 배경으로 당시 운수사의 공역 여건과 기반은 상당한 수준에 달했다. 운수사 대웅전이 건축될 때 범어사의 대웅전이나 일주문(조계문)도 건립되었다. 여러 문헌기록과 같이 운수사의 승려 공장(工匠)은 지역의 사찰 조영  사는 물론 멀리 김천 직지사에까지 가서 공역을 담당하였다. 이들 건물의 건축법식과 제도는 건립연대와 함께 부산지역 건축의 특성을 규명하는데 중요한 단서가 된다.

운수사 대웅전은 조선중기 이래의 주심포계를 기본으로 다포계와 익공계의 형식이 절충된 건물이다. 개 ․ 보수를 통해 정면과 배면에 다른 형식의 공포가 사용되는 등 건축기법과 양식 면에서 통일성과 완결성이 부족하다. 또한 운수사 대웅전의 용척(用尺)이 인근 조선시대 건물의 용척과 다른 것으로 보아 중건시 또는 그 이후 건물에 크고 작은 개변이 있었던 것으로 판단된다. 즉 건물 보수과정에서 원형이 훼손된 것으로 보이며 국가지정문화재(보물)로 지정하기에는 문화재적 학술적 가치가 미흡한 것으로 사료된다.

다. 문화재전문위원 ㅇㅇㅇ

1) 연  혁

금정산 서쪽 깊은 골에 위치한 운수사의 창건연대는 정확히 알 수 없다.  고려시대에서 조선초까지 사찰 사정을 알려주는 문헌기록이 남아 있지 않다.  <新增東國輿地勝覽> 佛宇條에도 운수사(雲水寺)라는 사명(寺名)이 보이지 않는다. 사찰 주변에서 분청사기와 와편 등이 출토된다고 하는 것으로 보아 임란 이전에 사찰이 존재했던 것으로 짐작된다.

1592년에 일어난 임란 때 소실되었다가 현종 1년(1660년)에 복구되었으며,  1740년 이래의 邑誌類에는 빠짐없이 ‘운수사’가 기록되는 것을 통해 당시 사세가 확장, 확립된 것으로 보인다. 그후 1704년 금정산성 축조 이후에 僧營 寺刹로 건립된 國淸寺나 海月寺에 비해 그 사세나 규모가 한층 더 큰 사찰로 유지되었던 것으로 보인다.

특히 운수사 소속 승장(僧匠) ‘치백(緇伯)’은 범어사의 보제루(1700, 蓋匠 緇伯), 법당(1712, 片手 緇伯), 비로전(1722)의 중수 기록 및 경북 김천의 직지사 대웅전 중건 공사시(1735, 上大木 緇伯) 기록에도 나타나고 있다. 이를 통해 치백(緇伯)이 전문적 승려 공장으로 활동했음을 알 수 있으며, 치백이 소속된 운수사는 공역 기반이 견실하고 공장(工匠)들이 풍부했던 것으로 보인다. 이러한 점은 국청사나 해월사의 당우(堂宇) 조영에 운수사가 시주한 액수와 공사인력을 통해서도 추정할 수 있다.

2003년 기와을 수리하던 중 운수사 대웅전의 조영기문을 묵서한 송판이 발견되었다. 이를 통해 ‘숙종 9년(1683) 개와 중수’, ‘숙종 31년(1705) 중창공사’, ‘영조 47년(1771) 3차 중수공사’의 시기와 공역 내용을 자세히 알 수 있게 되었다. 1683년과 1705년의 공사에 대해서는 짧게 기록한 반면, 1771년 공사기록에는 관계자를 망라한 것을 통해 이 송판은 이 당시의 기록을 보인다. 조영기문에 따르면 운수사 대웅전의 초창은 1683년 이전으로 소급될 수 있다. 그리고 1771년 공사에서는 부분적인 중수가 이루어졌으므로 지금의 건물은 1705년 중창공사 이후의 모습으로 추정된다.

2) 현  황

운수사 대웅전은 정면 3칸, 측면 3칸의 주심포계 불전이다. 주간은 정면 어칸이 2.92m, 좌우 퇴칸 2.35-2.36m이고, 측면은 중앙 칸이 2.83m, 양퇴칸이 1.61m으로 정면이 다소 긴 방형이다. 불단(佛壇)은 배면 벽에 붙여 시설했다. 즉 측면 주열(柱列) 제3열과 4열 사이의 어칸에 위치하고 있다. 바닥은 원래 우물마루였던 것을 최근에 합성목재 블록으로 교체했다. 천장은 대들보 중간 이하 만 보이도록 우물반자를 짜서 천장이 보이지 않도록 했다.

기단은 큰 막돌을 1.5m 정도 높이로 쌓은 축대 위에 자리 잡고 있다. 기단은 어느 정도 높게 조성했으나, 지금은 기단면에 시멘트 몰탈을 덧바른 상태이다. 초석은 큰 막돌로 덤벙주초 방식으로 기둥을 세웠으며, 기단과 초석을 기단을 시멘트 몰탈로 피복하여 초석의 일부만 드러나 있다.

창호는 나왕목으로 만들어 교체한 것으로 학술적 문화재적 가치가 없다.  정면의 매 주간에는 상부를 연귀맞춤, 하부를 장부맞춤한 방형의 문얼굴을 만들고 거기에 삼분합 또는 사분합문의 궁창널이 있는 교살문을 넣은 것이다. 반면 배면의 문얼굴은 완결성이 낮은 형태로 후대 개변된 것으로 보인다.

상부가구는 1고주 5량가로, 정면 평주와 고주 위에 대량을 결구하고 그 위에 화반대공을 세워 종보를 받는 2중량의 구조이다. 양 측면의 가구는 2고주 5량가이며, 두 고주 위에 내부 종보와 같은 높이로 종보를 얹고, 전후 평주 위에 올린 툇보를 고주와 결구했다.

기둥은 모두 14개로 외진에 평주 8개와 고주 4개, 내부 불단 좌우에 고주 2개가 있다. 기둥은 모두 민흘림한 원주이며, 주경(柱徑)은 평균 34cm정도이다. 우주의 하부에는 기둥높이의 1/2정도 되는 원형 석주를 세워 상부 기둥을 지지하게 했다. 이와 유사한 예는 범어사 대웅전(1713년), 범어사 일주문(1718년) 등 부산 동래지역의 조선후기 건물에서 찾아볼 수 있다. 4개의 석주와 동바리에는 시주자들의 이름이 새겨져 있다.

지붕은 조선후기 부산 지역에서 유행하던 전형적인 맞배지붕으로 양 측면에 풍판이 시설된 형태이다. 처마의 경우 정면은 서까래 위에 부연을 단 겹처마인 반면에 배면은 간략한 홑처마이다. 정면을 겹처마로 처리한 것은 건물의 정면성을 강조하기 위한 것으로 보인다.

공포는 주심포계 익공식 공포가 다포계 건축의 영향을 받아 변화하는 모습이 나타나 있다. 배면의 공포가 정면의 공포보다 시기적으로 앞서며, 정면 공포는 후대 수리시 당시 유행하던 공포형식으로 개변 또는 교체된 것으로 보인다. 넓은 출목 간격 및 배면 공포의 삼분두 모양 그리고  보아지와 창방 형식 등으로 볼 때 처음부터 익공식 건물로 건축된 것으로 보인다. 운수사 대웅전은 조선중기이후 사찰의 재정이 피폐해져 다포계 건물을 짓기 어려운 상황에서 건물을 최대한 다포계와 유사한 형태로 짓고자 했던 승려들의 의도가 반영된 건물이다. 기둥머리에서부터 초익공을 결구하는 일반적인 익공형식과 달리 운수사 대웅전은 주두 위의 초제공에서 출목첨차를 받은 것이다. 그리고 다포계 공포의 영향으로 출목첨차를 모두 교두형으로 처리한 것은 운수사 대웅전 공포의 특징이다.

3) 조사자 의견

운수사 대웅전은 조선중기 이래의 주심포계를 기본으로 다포계와 익공계의 형식이 절충된 건물이다. 개 ․ 보수를 통해 정면과 배면에 다른 형식의 공포가 사용되는 등 건축기법과 양식 면에서 통일성과 완결성이 부족하다. 또한 운수사 대웅전의 용척(用尺)이 인근 조선시대 건물의 용척과 다른 것으로 보아 중건시 또는 그 이후 건물 보수과정에서 원형이 훼손된 것으로 보이므로 국가지정문화재(보물)로 지정하기에는 문화재적 학술적 가치가 미흡한 것으로 사료된다.

안건번호 건축분과 2010-11-20

20. 국가지정문화재(국보․보물/석조) 지정 명칭변경(안)

가. 제안사항

국가지정문화재(국보․보물/석조) 지정 명칭변경(안)을 부의 하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

ㅇ 국가지정문화재(국보·보물/석조) 지정명칭이 상이함에 따른 각종 민원제기가 빈번하고 혼란 또한 야기되고 있어 통일된 지정명칭 사용 필요

ㅇ 그 동안 지방자치단체 및 관리단체의 의견을 받아 명칭 변경(안)을 마련 관계전문가 회의(1차 건축분야/‘10.7.8, 2차 석조분야/’10.8.9)와 문화재 위원회(1차 건축분과/’10.7.15, 2차 동산분과/‘10.8.12, 3차 건축분과/’10.8.19) 검토를 거쳐 국가지정문화재(국보·보물/목조, 석조) 명칭변경(안)을 마련함

ㅇ 이를 바탕으로 관련기관(지방자치단체, 소유자, 관리자 등)의 의견을 ‘10년 8월 30일부터 9월 30일까지 수렴하여 제시된 의견을 바탕으로 관계 전문가(건축, 석조) 자문회의(’10.10.11)를 개최하여 국가지정문화재(국보·보물/목조, 석조) 명칭부여 기준(안) 및 석조문화재 명칭변경(안)을 마련함

다. 주요내용

(1) 신  청  인 : 문화재청장

(2) 대상문화재 : 국가지정문화재(국보ㆍ보물/석조) 415건(국보 62건, 보물 353건)

(3) 신청내용

ㅇ 국가지정문화재(국보·보물/목조, 석조) 명칭부여 기준(안)(붙임)

ㅇ 석조문화재 명칭변경(안) : 국보 제2호 원각사지십층석탑 등 415건(붙임)

ㅇ 추진경과

- 국보․보물(건축문화재) 명칭변경(안) 검토의뢰(‘09. 4.2)

ㆍ 지방자치단체(시․도), 문화재 관리자(박물관 등) 의견 제출

- 국보․보물(건조물/목조, 석조) 명칭변경(안) 마련(‘09. 6월～’10.4월)

- 국보․보물(석조문화재) 명칭변경(안) 사전 검토 요청(‘10.5.17/문화재위원 12명, 전문위원 15명 서면검토)

- 1차 관계전문가(건축분야) 자문회의 개최(‘10.7.8/목)

ㆍ 국보․보물(목조, 석조) 명칭부여 기준(안), 목조, 석조문화재 명칭변경 제시 의견 및 명칭변경 검토

ㆍ ㅇㅇㅇ, ㅇㅇㅇ, ㅇㅇㅇ, ㅇㅇㅇ, ㅇㅇㅇ 문화재위원, ㅇㅇㅇ 전문위원

- 문화재위원회(건축분과) 검토(‘10. 7. 15/8차)

- 2차 관계전문가(석조분야) 자문회의 개최(‘10.8.9)

ㆍ ㅇㅇㅇ(문화재위원), ㅇㅇㅇ(ㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇ소장), ㅇㅇㅇ(단국대 교수),  ㅇㅇㅇ(문화재전문위원)

- 문화재위원회(동산분과) 검토(‘10.8.12/4차)

- 관련기관(지방자치단체, 소유자, 관리자 등) 의견 수렴(‘10.8.30～9.30/32일간)

- 3차 관계전문가 자문회의 개최(‘10.10.11)

ㆍ ㅇㅇㅇ(문화재위원), ㅇㅇㅇ(문화재위원), ㅇㅇㅇ(ㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇ소장), ㅇㅇㅇ(문화재전문위원), ㅇㅇㅇ(문화재전문위원)

ㅇ 향후계획

- 문화재위원회(건축분과) 검토(‘10. 10월)

- 국보․보물(석조) 관보 예고(‘10. 10～11월)

- 문화재위원회(건축분과) 심의(‘10.12월)

- 국보․보물(석조) 관보 고시(‘11. 1월)

※ 사적 명칭변경 일정에 따라 변경하여 추진할 계획임

라. 관계전문가 자문회의(‘10.10.11) 결과

<국가지정문화재(국보, 보물/건조물) 명칭변경기준(안) 검토>

ㅇ 국가지정문화재(국보ㆍ보물/건조물) 명칭변경 기준(안)에 원칙적으로 동의

- 제4조 2항 2호의 “확실한 근거는 찾을 수 없고 구전되어 올 경우에는 전(傳)자를 ( )로 표기하고 구전되어 오는 지역명과 고유명사를 부여한다”는 기준은 다른 문화재에도 명칭에 사용되고 있으므로 건조물 문화재에서도 명칭에 사용하는 것이 바람직함

<관계전문가 제시 의견 검토>

ㅇ 조선일보 국보순례 제시 기사(유홍준 교수/명지대학교)

- 연곡사 북부도 → 구례 연곡사 북 승탑

ㆍ 제시한 현각선사탑으로 붙이기에는 좀더 명확한 고증이 필요함으로 구례 연곡사 북 승탑으로 명칭 부여

- 연곡사 동부도 → 구례 연곡사 동 승탑

- 구례 연곡사 소요대사 부도 → 구례 연곡사 소요대사탑

․ 연곡사 서부도(보물 제154호)는 현재 명칭은 없으며, 구례 연곡사 소요대사 부도로 명칭이 부여되어 있어 구례 연곡사 소요대사탑으로 명칭 부여

- 이름이 밝혀진 경우에는 ○ ○ 탑, ○ ○ 탑비로 부여하고, 이름의 이름을 알 수 없을 때에는 승탑으로 부여토록 함

ㅇ ㅇㅇㅇ(건축분과 문화재전문위원)

- 석조부도(보물 제351호) → 서울 대현동 승탑

․ 이화여자대학교 박물관 소장 석조부도는 학문적으로 양평 보리사지 대경대사탑으로 검증된 결과라고 보기 어렵다는 소유자(이화여자대학교 박물관)의 의견임으로 명칭변경 기준에 따라 서울 대현동 승탑으로 명칭 부여를 검토하되,

․ 일반적으로 양평 보리사지 대경대사탑으로 전해져 오고 있으므로 학문적 자료를 찾아 고증이 가능하다면 양평 (전)보리사지 대경대사탑으로 부여하는 것이 바람직함

ㅇ ㅇㅇㅇ(문화재청 동산분과 문화재전문위원) : 2차 자문회의(‘10.8.9/석조분야)에서 관련기록을 찾아 확인이 필요하다는 명칭에 대한 관련 문헌을 조사하여 명칭 변경 의견 제시

- 태화사지12지상부도 → 울산 태화사지 십이지상 사리탑

- 공주 서혈사지 석불좌상 → 공주 서혈사지 석조여래좌상

- 신륵사보제존자 석종 → 여주 신륵사 보제존자석종

- 신륵사 보제존자석종비 → 여주 신륵사 보제존자석종비

- 월남사지 진각국사비 → 강진 월남사지 진각국사비

- 운문사 원응국사비 → 청도 운문사 원응국사비

- 해인사 사명대사부도 및 석장비 → 합천 해인사 홍제암 사명대사탑 및 석장비

<관련기관 제시 의견 검토>

ㅇ 경기도 소재(경기도, 소유자)

- 창성사진각국사대각원조탑비 → 수원 창성사지 진각국사탑비

․ 수원 창성사지 진각국사대각원조탑비로 탑호도 명칭에 부여하는 의견을 제시하였으나, 석조문화재 명칭부여 원칙에 따라 시호만을 명칭에 부여하고 하였으므로 변경(안)과 같이 수원 창성사지 진각국사탑비로 부여토록 함

- 회암사지선각왕사비 → 양주 회암사지 선각왕사비, 회암사무학대사홍융탑 → 주 회암사지 무학대사탑, 회암사무학대사홍융탑앞쌍사자석등 → 양주 회암사지 무학대사탑 앞 쌍사자석등

․ 회암사지(사적)가 있던 자리에서 500m 정도 올라가면 지금의 회암사가 있는데, 그 부근에는 원래의 회암사지의 중요 문화재들이 남아있어 국가 및 시도문화재로 지정되었으므로 지금의 회암사로 명칭을 부여하는 것은 바람직하지 않음

ㅇ 대구광역시 소재(대구시, 경북대학교 박물관)

- 석조부도(제135호) → 대구 산격동 연화ㆍ운룡장식 승탑, 석조부도(제258호) → 대구 산격동 사자ㆍ주악장식 승탑

․ 대구광역시 의견과 같이 경북대 야외박물관에 있어 방향성을 찾기 어렵고, 향후 보존상의 문제로 이전 할 경우 명칭을 변경하여야 할 우려가 있으므로 두 승탑의 특징에 따라 명칭 부여

ㅇ 충청북도 소재(소유자/법주사)

- 법주사쌍사자석등 → 보은 법주사 쌍사자석등, 법주사석연지 → 보은 법주사 석연지, 법주사사천왕석등 → 보은 법주사 사천왕석등

․ 법주사 앞에 위치정보를 알 수 있는 지역명인 보은을 명칭에 부여함으로 속리산을 추가할 필요성은 없을 것으로 사료되며,

․ 법주사의 의견과 같이 속리산을 명칭에 부여할 경우  법주사 복천암에 있는 보물도 속리산을 명칭에 포함되어야 함으로 보은 속리산 법주사 복천암 수암화상탑, 보은 속리산 법주사 복천암 학조화상탑으로 명칭이 부여되어 너무 길고 복잡해져 문화재명으로는 바람직하지 않음

ㅇ 전라남도 소재(여수시, 광양시, 중흥사)

- 좌수영대첩비 → 여수 통제이공수군대첩비

․ 좌수영대첩비의 비문에는 충무공이 노량, 한산, 옥포 등의 해전에서 세운 공적이 기술되어 있다. 비신 상단의 제액에 “통제이공수군대첩비(統制李公水軍大捷碑)로 기록되어 있으므로 여수 통제이공수군대첩비로 명칭을 부여함

- 중흥산성삼층석탑 → 광양 중흥산성 삼층석탑, 중흥산성쌍사자석등 → 광양 중흥산성 쌍사자석등

․ 현재의 중흥사(1950년대 건립되었다고 함)의 삼층석탑, 쌍사지 석등이라는 고증이 없으므로 전남 광양시 의견(변경 안과 동일)과 같이 광양 중흥산성 삼층석탑, 광양 중흥산성 쌍사자석등으로 부여토록 함

ㅇ 서울 소재(이화여자대학교 박물관)

- “확실한 근거는 없고 구전되어 오는 문화재의 지정명칭 부여기준은 국민들에게 혼란을 가져올 우려가 있으므로 현재의 지정명칭과 같이 명칭 앞에 전(傳)이라는 표현을 붙여 부여토록 기준을 마련 함

․ 동산문화재, 사적, 중요민속자료에서도 전(傳)이라는 표현을 명칭에 부여하고 있으므로 구전되어 오는 석조문화재는 이를 적용함

- 석조부도(제351호) → 서울 대현동 승탑

․ 이화여자대학교 박물관 소장 석조부도는 학문적으로 양평 보리사지 대경대사탑으로 검증된 결과라고 보기 어렵다는 소유자(이화여자대학교)의 의견임으로 서울 대현동 승탑으로 명칭을 부여하고자 함

․ 일반적으로 양평 보리사지 대경대사탑으로 전해져 오고 있으므로 학문적 자료를 찾아 고증이 가능하다면 양평 (전)보리사지 대경대사탑으로 부여하는 것이 바람직함

<국가지정문화재(국보ㆍ보물/석조) 명칭변경(안)

ㅇ 석조문화재 명칭변경은 제시의견을 반영한 자문회의 자료 검토 안(제시의견이 없는 경우 변경 안)으로 변경함이 타당함

ㅇ 다만 다음 명칭에 대해서는 자문내용과 같이 명칭을 변경토록 함

- 광주춘궁리오층석탑 → 하남 동사지 오층석탑(원래의 사지가 밝혀짐)

- 광주춘궁리삼층석탑 → 하남 동사지 삼층석탑(원래의 사지가 밝혀짐)

- 복천암학조등곡화상탑 → 보은 법주사 복천암 학조화상탑(명칭에서 등곡 제외)

- 금산사심원암북강삼층석탑 → 김제 금산사 심원암 삼층석탑(명칭에서 북강 제외)

- 경주구황리삼층석탑 → 경주 황복사지 삼층석탑(慶州 皇福寺址 三層石塔)

․ 변경(안)의 凰福寺址 → 皇福寺址로 한자 정정

- 군위삼존석굴 → 군위 아미타여래삼존 석굴(아미타여래삼존 석굴로 변경)

- 운문사사천왕석주 → 청도 운문사 석조사천왕상(사천왕석주로 보기 어려움으로 석조사천왕상으로 변경)

- 보루각자격루 → 서울 창경궁 보루각 자격루

․ 보루각은 현재 없는 건물이므로 명칭에서 보루각을 제외하는 것은 문화재위원회 건축분과에서 검토 필요

- 봉인사부도암사리탑및사리장엄구 → 남양주 봉인사 부도암지 사리탑 및 사리장엄구(원래의 명칭에 사용한 사리탑 명칭이 바람직함)

- 석조부도(제135호) → 대구 산격동 연화 운룡장식 승탑(특징을 명칭에 반영)

- 석조부도(제258호) → 대구 산격동 사자 주악장식 승탑(특징을 명칭에 반영)

마. 의결사항

ㅇ 가결

- 다만, 보루각자격루(국보 제229호) → 서울 창경궁 자격루

- 석조부도(보물 제351호) → 양평 (전) 보리사지 대경대사탑

- 서봉사현오국사탑비(보물 제9호)의 서봉사 한자 정정(瑞峰寺 → 瑞鳳寺)

- 영국사망탑봉삼층석탑(보물 제535호)의 망탑봉의 한자는 현재의 한자(望塔峰)로 부여

- 여주신륵사보제존자석종, 보제존자석종비의 석종(石鐘, 石鍾)의 한자는 기록(금석문 등)을 확인하여 부여

붙임 : 국가지정문화재(국보·보물/목조, 석조) 명칭부여 기준(안) 및 석조문화재 명칭변경(안) 1부.

<붙임>

국가지정문화재(국보·보물/목조, 석조) 명칭부여 기준(안) 및 석조문화재 명칭변경(안)

Ⅰ. 국가지정문화재(국보ㆍ보물/목조, 석조) 명칭부여 기준(안)

제1조(목적) 이 지침은 문화재보호법 제2조, 제5조 및 같은 법 시행규칙 제2조에 의하여 지정하는 국가지정문화재(국보·보물/건조물)의 통일된 명칭부여 기준을 정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 유형문화재 중 국보, 보물로 지정한 건조물(목조, 석조)문화재의 명칭부여에 적용한다.

제3조(공통적인 부여원칙) 국가지정문화재(국보·보물/건조물)의 공통적인 지정명칭 부여 기준은 다음과 같다.

① 지정명칭은 다음과 같은 유형으로 부여한다.

1. 문화재(고유명사, 고유지명 등) : 국민 누구나 이해할 수 있는 고유명사화 되어 있는 문화재에 명칭을 부여한다.

2. 고유명사(문화재명, 산, 섬, 강 등) + 문화재 : 국민 누구나 이해할 수 있는 고유명사화 되어 있는 지역 내에 포함되어 있는 문화재에 명칭을 부여한다.

3. 시․도, 시․군․구 + 문화재 : 고유명사를 가지고 있으나 다른 지역에도 있을 수 있어 지역을 명확히 할 필요가 있는 문화재에 부여한다.

4. 시․도, 시․군․구 + 고유명사(사찰, 서원, 산 등) + 문화재 : 고유명사를 가지고 있으나 다른 지역에도 있을 수 있어 지역을 명확히 할 필요가 있는 대상지역내에 개별적으로 위치하고 있는 문화재에 부여한다.

5. 시․도, 시․군․구 + 리․동(마을) + 문화재 : 마을에 소재하는 가옥, 석탑 등은 시․도, 시․군․구와 리․동(마을)을 함께 표기하여야만 국민들이 쉽게 이해할 수 있는 문화재에 부여한다.

② 앞뒤의 단어가 별개 독립된 경우 ‘～ 및 ～’, 앞뒤의 단어가 연관이 있는 경우 ‘～ 와 ～’, 단어가 3개 이상 나열되거나, 같은 계열의 단어 사이 등의 경우 ～ㆍ～를 사용하여 부여한다.

③ 명칭부여는 지역명 + 고유명사(사찰, 서원, 산, 섬, 강 등) + 방향 + 형태 + 재질 + 문화재의 순서로 부여하되, 제3조 1항의 부여원칙에 따라 부여한다.

④ 지역명은 원칙적으로 시․군을 사용한다. 다만, 구를 가지고 있는 도시(특별시, 광역시 등)의 경우에는 도시명을 사용하되, 이 경우에도 군이 도시(특별시, 광역시 등)에 포함되어 있는 경우에는 이를 사용할 수 있다.

⑤ 지정당시의 행정구역이 변경되어도 명칭은 가능한 변경하지 않는다. 다만, 문화재의 특성상 변경된 행정구역을 사용하지 않을 경우 혼란을 가져올 우려가 있거나, 지방자치단체 등의 변경 요구가 있을 경우 역사성 등을 고려하여 행정구역 명칭을 변경할 수 있다.

⑥ 지정명칭에 조사 “의”, 의존명사 “내” 등은 사용하지 않는다.

⑦ 지정명칭에 사용된 어려운 한자어는 가급적 쉬운 우리말로 순화한다.

⑧ 문화재 지정명칭은 한글과 ( )안에 한자를 병기하여 명칭을 부여한다.

⑨ 문화재명칭 표기는 한글 맞춤법 띄어쓰기를 원칙을 준수하되, 문화재의 성격에 따라 재질, 층수 등은 붙여 쓸 수 있다.

⑩ 기 지정되어 널리 사용되고 있는 문화재 지정명칭은 가급적 현행을 유지하되, 현재의 통칭과 상이하여 혼란이 예상될 경우에 한하여 명칭을 변경한다.

⑪ 문화재명칭이 동일 대상지역내에 소재할 경우에는 혼란이 발생하지 않도록 타 분야(사적 등) 지정명칭과 가능한 부합되도록 부여한다.

제4조(건조물문화재의 특성에 따른 부여기준) 건조물(목조, 석조)문화재의 특성에 따른 명칭 부여기준은 다음과 같다.

① 목조문화재

1. 지정명칭은 건물을 중심으로 하되, 원칙적으로 현판이름을 지정명칭으로 한다(별칭은 안내문안에 넣어 설명하도록 하고 지정명칭에서 삭제). 다만, 현행 현판이 고증(기록 등)에 의한 건물의 명칭과 다른 경우에는 고증의 명칭을 우선하여 부여한다.

2. 지정명칭에 지역명이 대상문화재의 고유명사화 되어 있는 경우에는 지역명칭은 생략한다.

② 석조문화재

1. 원 위치가 고증(발굴 등)에 의하여 밝혀진 문화재는 원래의 지역명과 고유명사를 사용하여 명칭을 부여한다.

2. 확실한 근거는 찾을 수 없고 구전되어 올 경우에는 전(傳)자를 ( )로 표기하고 구전되어 오는 지역명과 고유명사를 부여한다.

3. 원 위치를 찾을 수 없을 때에는 현재 소재(보관)한 지역명을 사용하여 명칭을 부여한다.

4. 원 지역명과 현재의 지역명이 혼재되어 있어 국민에게 혼란을 가져올 경우에는 문화재의 특성과 지방자치단체의 요구 등을 고려하여 통일적으로 지역명칭을 사용할 수 있다.

5. 사찰 등의 고유명사가 붙지 않는 문화재는 원칙적으로 “리(동)”을 문화재명 앞에 부여한다. 다만, 석빙고 등은 시ㆍ군을 문화재명 앞에 부여할 수 있다.

6. 사지 등에 동일한 유형의 문화재(석탑 등)가 2개 이상 위치해 있을 경우 문화재명 앞에 동․서․남․북 네 방위와 사방위의 중심이 되는 한 가운데를 나타내는 중앙을 명시하여 명칭을 부여한다.

7. 사찰 등 건물지역 내에 위치한 문화재의 경우 문화재명 앞에 주요 건물 등의 명칭을 붙이고 앞, 뒤를 표기하여 부여한다.

8. 석탑 등의 층수를 나타내는 숫자는 한글로 명칭에 표기한다.

9. 사찰이 현재 남아있는 경우에는 “사”로 폐사되어 있는 경우에는 “사지”로 명칭을 부여한다.

10. 스님의 이름이 밝혀진 부도는 ○○○탑, 부도비는 ○○○탑비로 부여하고, 스님의 이름이 밝혀지지 않는 부도는 승탑으로 통일하여 명칭을 부여한다.

11. 스님의 이름이 밝혀진 탑, 탑비 등은 시호만을 사용하여 명칭을 부여한다.

부칙(시행일) 국가지정문화재(국보·보물/건조물) 명칭부여 기준은 발령한 날부터 시행한다.

Ⅱ. 석조문화재 명칭정비 계획

1. 명칭변경 추진경과 및 계획

(1) 목적

ㅇ 국가지정문화재(국보·보물) 지정명칭이 상이함에 따른 각종 민원제기가 빈번하고 혼란 또한 야기되고 있어 통일된 지정명칭 사용 필요

ㅇ 지정명칭에 위치정보(소재지)가 불분명하고, 용어사용이 일관적이지 못하여 대상 문화재에 대한 정보전달이 명확하지 않아 이를 일제 정비하여 효율적인 보존․관리를 기하고자 함

(2) 명칭변경 대상

ㅇ 대상문화재 : 국가지정문화재(국보ㆍ보물/석조) 415건

(3) 석조문화재 명칭 분석 현황

분류	명칭 부여 기본 유형	현 행	비고
①	문화재명(고유명사, 생물종, 고유지명 등)	15
②	고유명사(문화재, 산, 섬, 강 등) + 문화재명	264
③	시․도, 시․군․구 + 문화재명	29
④	시․도, 시․군․구 + 고유명사(사찰, 서원, 산 등) + 문화재명	20
⑤	시․도, 시․군․구 + 리․동(마을) + 문화재명	87
계		415

(4) 추진경과

ㅇ 국보․보물(건축문화재) 명칭변경(안) 검토의뢰(‘09. 4.2)

- 지방자치단체(시․도), 문화재 관리자(박물관 등) 의견 제출

ㅇ 국보․보물(건조물/목조, 석조) 명칭변경(안) 마련(‘09. 6월～’10.4월)

ㅇ 국보․보물(석조문화재) 명칭변경(안) 사전 검토 요청(‘10.5.17/문화재위원 12명, 전문위원 15명 서면검토)

ㅇ 1차 관계전문가(건축분야) 자문회의 개최(‘10.7.8/목)

- 국보․보물(목조, 석조) 명칭부여 기준(안), 목조, 석조문화재 명칭변경 제시 의견 및 명칭변경 검토

- ㅇㅇㅇ, ㅇㅇㅇ, ㅇㅇㅇ, ㅇㅇㅇ, ㅇㅇㅇ 문화재위원, ㅇㅇㅇ 전문위원

ㅇ 문화재위원회(건축분과) 검토(‘10. 7. 15/8차)

ㅇ 2차 관계전문가(석조분야) 자문회의 개최(‘10.8.9)

- ㅇㅇㅇ(문화재위원), ㅇㅇㅇ(ㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇ소장), ㅇㅇㅇ(단국대 교수),  ㅇㅇㅇ(문화재전문위원)

ㅇ 문화재위원회(동산분과) 검토(‘10.8.12/4차)

ㅇ 관련기관(지방자치단체, 소유자, 관리자 등) 의견 수렴(‘10.8.30～9.30/32일간)

(5) 향후계획

ㅇ 3차 관계전문가 자문회의 개최(‘10.10.11)

ㅇ 문화재위원회(건축분과) 검토(‘10.10.21)

ㅇ 관보 예고(‘10.10～11월)

ㅇ 문화재위원회(건축분과) 심의(‘10.12월)

ㅇ 국보․보물(석조) 관보 고시(‘10.12월～‘11. 1월)

※ 사적 명칭변경 일정에 따라 변경하여 추진할 계획임

2. 관계전문가 자문회의 및 문화재위원회 검토 결과

(1) 1차 자문회의(‘10.7.8/건축분야) 및 문화재위원회(’10.7.15/건축문화재분과) 검토 결과

ㅇ 국가지정문화재(국보, 보물) 명칭변경기준(안) 검토

- 국보ㆍ보물(목조, 석조) 명칭변경 기준(안)에 원칙적으로 동의함

- 현재 폐사지에 위치해 있는 문화재와 이전되어 있는 문화재는 원래 사찰이 폐사되기 이전에 만들어 졌던 문화재이므로 “사지”를 제외하고 명칭을 부여

- 스님의 이름이 밝혀진 경우에는 부도, 석종, 사리탑 등은 ○○○탑, 부도비, 석종비, 사리탑비 등은 ○○○ 탑비, 이름이 밝혀지지 않는 경우에는 승탑으로 통일하여 명칭을 부여

- 스님의 이름이 밝혀진 탑, 탑비의 지정명칭은 원칙적으로 시호를 사용하고, 탑호는 사용하지 않음 등

ㅇ 석조문화재 명칭 변경(안) 검토

- 제시된 의견은 다음과 같이 명칭변경에 반영하여 추진함

ㆍ 연곡사 북부도/국보 → 구례 연곡사 현각선사탑

ㆍ 연곡사 동부도/국보 → 구례 연곡사 승탑

ㆍ 구례 연곡사 소요대사 부도/보물 → 구례 연곡사 소요대사탑

ㆍ 석조부도/보물 351호 → 양평 (전)보리사 대경대사탑

- 석조문화재 명칭변경 검토

ㆍ 현풍 석빙고→ 달성 현풍 석빙고

ㆍ 고달사 원종대사 혜진탑비 귀부 및 이수 → 여주 고달사지 원종국사탑비<귀부 및 이수>

ㆍ 고달사원종대사혜진탑 → 여주 고달사지 원종국사탑

ㆍ 창성사 진각국사 대각원조탑비 → 수원 창성사지 진각국사탑비

ㆍ 법천사 지광국사 현묘탑비 →  원주 법천사지 지광국사탑비

ㆍ 강릉 대창리 당간지주, 강릉 수문리 당간지주는 현재의 명칭 사용

ㆍ 성주사 낭혜화상 백월보광탑비 → 보령 성주사지 낭혜화상탑비

ㆍ 실상사 수철화상 능가보월탑 →  남원 실상사 수철화상탑

ㆍ 나주동문외석당간 → 나주 동문 밖 석장은 석장이 확실한지를 규명하여 부여함

ㆍ 보림사 보조선사 창성탑 → 장흥 보림사 보조선사탑

ㆍ 보림사보조선사 창성탑비 → 장흥 보림사 보조선사탑비

ㆍ 명량대첩비 → 해남 명량대첩비

ㆍ 좌수영대첩비 → 여수 수군대첩비

ㆍ 도갑사도선·수미비 → 영암 도갑사 도선국사ㆍ수미선사비

ㆍ 군위 삼존석굴은 문화재위원회 동산분과 명칭부여를 확인

ㆍ 봉감 모전 오층석탑 → 영양 산해리 모전오층석탑(봉감이 지역명인지 확인)

ㆍ 불굴사 삼층석탑 → 경산 불굴사 삼층석탑(언제 절인지 확인)

ㆍ 직지사 청풍료 앞 삼층석탑 → 구미 (전)강락사지 삼층석탑

ㆍ 사천 매향비 → 사천 흥사리 매향비

ㆍ 대원사 다층석탑 → 산청 대원사 다층석탑, 내원사 삼층석탑 → 산청 내원사 삼층석탑(언제 절인지 확인)

ㆍ 창경궁내 팔각 칠층석탑 →  서울 창경궁 팔각 칠층석탑

ㆍ 북한산 신라 진흥왕 순수비 → 서울 북한산 신라 진흥왕 순수비

ㆍ 봉림사 진경대사 보월능공탑 → 창원 봉림사지 진경대사탑

ㆍ 봉림사 진경대사 보월능공탑비 → 창원 봉림사지 진경대사탑비

ㆍ 보광사 대보광선사비 →부여 보광사지 보광선사비

ㆍ 경북대학교박물관 내에 있는 석조부도/보물 135호, 석조부도/보물 258호는 방향(동, 서, 남, 북)을 확인하여 부여(대구 + 방향 + 명칭)

ㆍ 석조부도/보물 413호→ 양평 (전)보리사지 대경대사탑

※ 서울 소재 궁궐이 들어가는 명칭은 서울을 명칭에 부여하되, 사적의 명칭변경추진과 맞추어 변경 추진

※ 부도, 석종은 탑으로 부도비, 석종비는 탑비, 이름이 밝혀지지 않는 경우에는 부도를 승탑으로 변경(문화재위원회 동산분과의 검토를 받도록 함)

(2) 2차 자문회의(‘10.8.9/석조분야) 결과

<국가지정문화재(목조, 석조) 명칭 부여기준 검토>

ㅇ 공통 부여기준

- ‘5항’ 중 단어가 3개 이상 나열된 경우 ～ㆍ～ㆍ～를 사용하여 부여한다는 국립국어연구원의 확인할 필요가 있음

→ 국립구어연구원에 확인한 결과 가운데 점을 어문규정에 따라 사용할 수 있음

ㅇ 석조문화재 부여기준

- ‘아항’은 사찰이 현재 남아있는 경우에는 “사”로 폐사되어 있는 경우에는 “사지”로 명칭을 부여함

- ‘자항’은 문화재위원회(동산분과)의 검토를 받아 결정토록 함

․제1안은 스님의 이름이 밝혀진 경우에는 부도, 석종 등은 ○○○탑, 부도비, 석종비 등은 ○○○ 탑비, 이름이 밝혀지지 않는 경우에는 승탑으로 통일하여 명칭을 부여한다.

․제2안은 스님의 이름이 밝혀진 경우에는 부도, 석종 등은 ○○○탑, 부도비, 석종비 등은 ○○○ 탑비, 이름이 밝혀지지 않는 경우에는 부도로 이원화하여 명칭을 부여한다.

- ‘차항’은 스님의 이름이 밝혀진 탑, 탑비 중 시호와 탑호를 알 수 있을 때에는 원칙적으로 시호와 탑호를 명칭에 함께 사용하여 부여한다.

- ‘카항“ 지역, 사찰, 방향 등은 한글 맞춤법에 따라 띄어쓰기를 하되 문화재명칭(시호, 탑호, 층수 등)은 붙여 쓴다(추가).

<국가지정문화재(석조) 명칭변경 검토>

ㅇ 관계전문가 제시된 의견 검토

- 구례 연곡사 현각선사탑 → 구례 연곡사 북 부도

․좀더 명확한 고증이 필요함으로 현행 명칭을 유지할 필요가 있음

- 대경대사 석조부도 → 양평 보리사지 대경대사탑

ㅇ 석조문화재 명칭변경(안) 검토

- 용언사 석조계단 → 달성 용언사 금강계단, 안심사계단 → 완주 안심사 금강계단, 금산사방등계단 → 김제 금산사 금강계단(관계전문가 검토 필요)

- 광주 서 오층석탑 → 광주 (전)성거사지 오층석탑

- 광주 동 오층석탑 → 광주 지산동 오층석탑

- 고달사 원종대사혜진탑비 귀부 및 이수 → 여주 고달사지 원종국사탑비

- 신륵사 보제존자석종 →  여주 신륵사 보제존자탑, 신륵사보제존자석종비 → 여주 신륵사 보제존자탑비(석종에 대한 기록 확인 필요)

- 진전사지 부도 → 양양 진전사지 도의선사탑

- 선림원지 홍각선사탑비<귀부및이수> → 양양 선림원지 홍각선사탑비

- 진공대사탑비 귀부 및 이수 → 원주 흥법사지 진공대사탑비

- 사자빈신사지 석탑 → 제천 사자빈신사지 사사자 구층석탑

- 복천암 수암화상탑 → 보은 법주사 복천암 수암화상탑

- 복천암 학조등곡화상탑 → 보은 법주사 복천암 학조등곡 화상탑

- 봉선홍경사 사적갈비 → 천안 봉선홍경사 사적갈기비

- 갑사 철당간 및 지주 → 공주 갑사 철당간

- 연곡사 북 부도 → 구례 연곡사 북 승탑

- 나주 동문 외 석당간 → 나주 동문 밖 석당간

- 월남사지 진각국사비 → 강진 월남사지 진각국사탑비(확인하여 탑비 부여)

- 유마사 해련부도 → 화순 유마사 해련탑(현련에 대한 확인/대사, 국사 등)

- 봉감 모전오층석탑 → 영양 산해리 오층모전석탑

- 불국사 사리탑 → 경주 불국사 사리탑

- 무장사 아미타불조상사적비 이수 및 귀부 → 경주 무장사지 아미타불조상 사적비

- 경주 남산 용장사곡 삼층석탑 → 경주 남산 용장사곡 삼층석탑(경주 남산의 경우 동산의 명칭변경 확인하여 통일성 있게 부여)

- 운문사 원응국사비 → 청도 운문사 원응국사비(탑호 확인 필요)

- 인각사 보각국사탑 및 비 → 군위 인각사 보각국사정조탑 및 비

- 직지사 대웅전 앞 삼층석탑 → 문경 도천사지 동ㆍ서 삼층석탑, 직지사 비로전 앞 삼층석탑 → 문경 도천사지 삼층석탑(도천사지가 명확한지 다시 한번 확인 필요)

- 경주 보문동 연화문당간지주 → 경주 보문사지 연화문당간지주

- 반야사 원경왕사비 → 합천 반야사지 원경왕사비

- 해인사 사명대사 부도 및 석장비 → 합천 해인사 홍제암 사명대사탑 및 석장비(석장비에 대한 비문 확인 필요)

- 보리사 대경대사탑비 → 양평 보리사지 대경대사탑비

- 봉인사 부도암 사리탑 및 사리장엄구 → 남양주 봉인사 부도암지 승탑 및 사리장엄구

- 석조부도/보물 135호 → 대구 산격동 남 승탑, 석조부도/보물 258호 → 대구 산격동 북 승탑

- 석조부도/보물 351호 → 양평 보리사지 대경대사탑

(3) 문화재위원회(‘10.8.12/동산분과) 검토 결과

ㅇ 사찰이 현재 남아있는 경우에는 “사”로 폐사되어 있는 경우에는 “사지”로 구분하여 명칭을 부여함

ㅇ 스님의 이름이 밝혀진 경우에는 부도, 석종 등은 ○○○탑으로 부여하고 부도비, 석종비 등은 ○○○탑비, 이름이 밝혀지지 않는 부도는 승탑으로 통일하여 명칭을 부여함

ㅇ 스님의 이름이 밝혀진 탑, 탑비는 시호만을 사용하여 명칭을 부여함(탑호는 제외)

(4) 문화재위원회(‘10.8.12/건축분과) 검토 결과

ㅇ 가 결

- 명칭변경기준의 구전되어 오는 경우 맨 앞에 전(傳)자를 붙이는 기준은 제외토록 함

3. 관계전문가 제시된 의견 검토 결과

(1) 유홍준 교수/조선일보 유홍준의 국보순례 기사(2010.7.1)

ㅇ 전라남 구례군 토지면 내동리, 지리산 피아골 연곡사에는 아름다운 승탑(僧塔)과 탑비(塔碑)가 즐비하여 국보가 둘, 보물이 넷이나 된다. 탑이란 본래 부처님의 사리를 모시는 것인데 9세기 하대 신라로 들어서면 고승들의 사리도 아담한 팔각당(八角堂) 탑에 모시면서 승탑이라는 새로운 양식이 생겼다.

ㅇ 이 승탑을 흔히는 부도(浮屠)라고 부르지만 부도란 부처(Buddha)의 한자 표기로 잘못된 용어다. 이는 일제강점기에 문화재를 지정하면서 스님의 이름을 알지 못하는 승탑을 부도라고 해둔 것이 마치 미술사와 불교의 전문용어인 것처럼 됐다. 이 잘못된 관행으로 연곡사의 승탑들은 '연곡사 동부도'(국보 53호) '연곡사 북부도'(국보 54호) '연곡사 서부도'(보물 154호)라는 싱겁기 짝이 없고 의미 전달도 되지 않는 문화재 명칭을 갖고 있다.

ㅇ 본래 승탑은 스님의 이름과 함께 하면서 고유명사로 된다. '연곡사 북부도'는 '현각(玄覺)선사탑'이고 '연곡사 서부도'는 '소요(逍遙)대사탑'이라고 해야 맞다. 탑과 탑비에도 명백히 그렇게 적혀 있다. 다만 '연곡사 동부도'는 어느 스님인지 알 수 없으니 그냥 '연곡사 승탑' 이라고 하면 된다.

ㅇ '연곡사 승탑'은 하대 신라의 전형적인 팔각당 승탑으로 그 형태미가 아주 날렵하다. 몸체의 위쪽이 약간 좁아져 경쾌한 상승감이 일어나고 살짝 들린 지붕돌 처마선의 맵시는 교태로울 정도다. 조각 장식은 더없이 다양하고도 정교하다. 받침대에는 사자 여덟 마리, 몸체에는 사천왕 넷, 문짝 둘, 사리함 둘이 돋을새김으로 새겨졌고 몸체의 굄돌에는 신비로운 극락조가 날고 있다. 승탑 바로 곁에 있는 비석 받침돌의 돌거북과 용머리 지붕돌의 조각 솜씨 또한 생동감으로 넘친다.

ㅇ 그러나 정작 중요한 비석은 사라졌다. 다른 것은 다 알면서 우리나라의 가장 아름다운 승탑 중 하나인 이 탑만 스님의 이름을 모른다는 것은 한국 미술사와 불교사의 큰 아쉬움이다.

<검토의견>

ㅇ 연곡사 북부도는 현각선사탑으로 붙이기에는 좀더 명확한 고증이 필요함으로 구례 연곡사 북 승탑, 연곡사 동부도는 구례 연곡사 동 승탑으로 명칭을 변경하고,

- 연곡사 서부도(보물 제154호)는 현재 명칭은 없으며, 구례 연곡사 소요대사 부도로 명칭이 부여되어 있어 구례 연곡사 소요대사탑으로 명칭을 변경함

- 부도를 승탑으로 용어를 바꾸는 것은 해당분야 관계전문가 및 문화재위원회(건축분과, 동산분과)의 검토를 결과 바람직하다는 의견임으로 스님의 이름이 밝혀진 경우에는 ○ ○ 탑, ○ ○ 탑비로 부여하고, 이름의 이름을 알 수 없을 때에는 승탑으로 부여토록 함

(2) ㅇㅇㅇ(건축분과 문화재전문위원)/‘10.6.30

- 보물 제351호 석조부도 → 대경대사 석조부도

<검토의견>

ㅇ 이화여자대학교 박물관 소장 석조부도는 학문적으로 양평 보리사지 대경대사탑으로 검증된 결과라고 보기 어렵다는 소유자(이화여자대학교 박물관)의 의견임으로 명칭변경 기준에 따라 서울 대현동 승탑으로 명칭 부여를 검토하되,

ㅇ 일반적으로 양평 보리사지 대경대사탑으로 전해져 오고 있으므로 학문적 자료를 찾아 고증이 가능하다면 양평 (전)보리사지 대경대사탑으로 부여하는 것이 바람직함

(3) ㅇㅇㅇ(문화재전문위원/‘10.8.25)

ㅇ 태화사지 12지상부도(보물 제441호)

- 삼국유사 전후소장사리조에 통도사 계단, 황룡사 구층탑, 태화사 탑에 불사리를 봉안했다는 기록도 있고, 최근 태화사지 부도를 불사리를 봉안한 사리탑으로 보는 견해도 있으므로 승탑으로 확정할 필요는 없을 것으로 보임. 따라서 불국사 사리탑의 예도 있듯이 "울주 태화사지 사리탑" 내지 "울주 십이지상 사리탑"으로 하는 것이 좋을 듯함

ㅇ 공주 서혈사 석불좌상(보물 979호)

- 마애불 석불 명칭기준(안)에 따라 "공주 서혈사지 석조여래좌상"으로 하는 것이 타당함

ㅇ 신륵사보제존자 석종 및 신륵사 보제존자석종비

- 이 비는 고려말 고승 先覺王師 惠勤(1320~1376)의 승탑과 비로, 비의 제목에 “麗興郡神勒寺普濟舍利石鍾記”라 되어 있음

- 비문의 내용은 신륵사에 석종을 안치하고 그 기문을 짓게 된 연유를 내용으로 하고 있음.

- 조성 당시의 기록을 존중하여 “여주 신륵사 보제존자석종”과 “여주 신륵사 보제존자사리석종기” 또는 현행 명칭기준(안)대로 “여주 신륵사 보제존자석종비”로 명명하는 것이 바람직함.

ㅇ 월남사지 진각국사비

- 비의 제목에 “高麗國曹溪山第二世故斷俗寺住持修禪社主贈諡眞覺國師碑銘幷序”라고 되어 있음

- 비문의 내용은 진각국사 慧諶(1178~1234)의 생애와 입적 후 송광사 광원암에 탑을 세웠다는 기록을 모두 담고 있어 탑비 성격이 강함.

- 다만, 탑과 탑비가 다른 장소에 있기 때문에 현행 개선명칭인 “강진 월남사지 진각국사비”로 명명해도 무리는 없을 듯 함.

ㅇ 운문사 원응국사비

- 圓應國師 學一(1052~1144)의 일대기를 기록한 비임. 탑의 건립 내용과 무관함으로 현행 개선명칭인 “청도 운문사 원응국사비”로 명명하는 것이 바람직함.

ㅇ 해인사 사명대사부도 및 석장비

- 사명대사 석장비는 사명대사의 생애와 입적 후 건탑의 내용을 모두 포함하고 있어 탑비로 보임.

- 篆額에 “慈通弘濟尊者四溟大師石藏碑銘” 되어 있어 조성 당시의 기록을 존중하여 개선명칭인 “합천 해인사 홍제암 사명대사탑 및 석장비”로 명명하는 것이 바람직함.

<검토의견>

ㅇ 태화사지12지상부도는 울산 태화사지 십이지상사리탑으로, 공주 서혈사지 석불좌상은 공주 서혈사지 석조여래좌상으로 명칭을 부여함

ㅇ 신륵사보제존자 석종(보물 제228호) 및 신륵사 보제존자석종비(보물 제229호) → 여주 신륵사 보제존자석종, 여주 신륵사 보제존자석종비, 월남사지 진각국사비 → 강진 월남사지 진각국사비, 운문사 원응국사비 → 청도 운문사 원응국사비, 해인사 사명대사부도 및 석장비 → 합천 해인사 홍제암 사명대사탑 및 석장비로 명칭을 부여함

※ 동 검토의견은 관련기관 의견 수렴시 반영하여 의견을 제시토록 하였으나 제시된 의견이 없었음

4. 관련기관(지방자치단체, 소유자, 관리자 등) 의견수렴 검토 결과

(1) 경기도(소유자, 경기도 의견)

연번	종별	지정 번호	현 재	변경(안)	소유자 및 경기도 제시(안)	검토의견	소재지
29	보물	제14호	창성사진각국사대각원조탑비 (彰聖寺眞覺國師大覺圓照塔碑)	수원 창성사지 진각국사탑비 (水原 彰聖寺址 眞覺國師塔碑)	수원 창성사지 진각국사대각원조탑비 (水原 彰聖寺址 眞覺國師大覺圓照塔碑)	관내 사찰 스님들이 시호뿐만 아니라 탑비명도 부여 요청	경기도 수원시매향동 13-1
38	보물	제387호	회암사지선각왕사비 (檜巖寺址禪覺王師碑)	양주 회암사지 선각왕사비 (楊州 檜巖寺址 禪覺王師碑)	양주 회암사 선각왕사비 (楊州 檜巖寺 禪覺王師碑)	국가지정문화재(국보․보물/건조물) 명칭부여 지침(안)에 의거 사지를 사로 부여하고, “양주 회암사 선각왕사비”로 명칭변경	경기도 양주시 회암동 산8-1
39	보물	제388호	회암사무학대사홍융탑 (檜巖寺 無學大師 洪融塔)	양주 회암사지 무학대사탑 (楊州 檜巖寺址 無學大師塔)	양주 회암사 무학대사탑 (楊州 檜巖寺 無學大師塔)	탑의 시호만을 사용하기로 한 원칙에 따라 “양주 회암사 무학대사탑”으로 명칭변경	경기도 양주시 회암동 산8-1
40	보물	제389호	회암사무학대사홍융탑앞쌍사자석등 (檜巖寺無學大師洪融塔 앞 雙獅子石燈)	양주 회암사지 무학대사탑 앞 쌍사자석등 (楊州 檜巖寺址 無學大師塔 앞 雙獅子石燈)	양주 회암사 무학대사탑 앞 쌍사자석등 (楊州 檜巖寺 無學大師塔 앞 雙獅子石燈)	탑의 시호만을 사용하기로 한 원칙에 따라 “양주 회암사 무학대사탑 앞 쌍사자석등”으로 명칭변경	경기도 양주시 회암동 산8-1

<검토의견>

ㅇ 창성사진각국사대각원조탑비는 석조문화재 명칭부여 원칙에 따라 시호만을 명칭에 부여하고 하였으므로 변경(안)과 같이 수원 창성사지 진각국사탑비로 부여토록 함

ㅇ 회암사지(사적)가 있던 자리에서 500m 정도 올라가면 지금의  회암사가 있는데, 그 부근에는 원래의 회암사지의 중요 문화재들이 남아있어 국가 및 시도문화재로 지정되었으므로 지금의 회암사로 명칭을 부여하는 것은 바람직하지 않으므로 변경(안)과 같이 양주 회암사지 선각왕사비, 양주 회암사지 무학대사탑, 양주 회암사지 무학대사탑 앞 쌍사자석등으로 명칭을 부여토록 함

(2) 대구광역시(대구광역시, 경북대학교 박물관 의견)

<대구광역시 의견>

연번	종별	지정 번호	현 재	변경(안)	대구시 제시(안)	검토의견	소재지
410	보물	제135호	석조부도 (石造浮屠)	대구 산격동 남 승탑 (大邱 山格洞 南 僧塔)	대구 산격동 용무늬 승탑 (大邱 山格洞 龍무늬 僧塔)	1.경북대 야외박물관에 전시되어 있어 남북으로 명칭을 구분할 경우 그 방향성을 찾기가 어렵고 2.향후 보존상의 문제 등으로 이전 할 경우 재차 이름을 변경해야 할 우려가 있음. 따라서 위치에 따른 구분보다 부도의 특징으로 구분하는 것이 타당할 것으로 사료됨	대구광역시 북구 산격동 1370 경북대학교박물관
411	보물	제258호	석조부도 (石造浮屠)	대구 산격동 북 승탑 (大邱 山格洞 北 僧塔)	대구 산격동 가릉빈가상 승탑 (大邱 山格洞 迦陵頻伽像 僧塔) 대구 산격동 사자무늬 승탑 (大邱 山格洞 獅子무늬 僧塔)		대구광역시 북구 산격동 1370 경북대학교박물관

<경북대학교 박물관 의견>

연번	종별	지정 번호	현 재	변경(안)	경북대 제시(안)	검토의견	소재지
410	보물	제135호	석조부도 (石造浮屠)	대구 산격동 남 승탑 (大邱 山格洞 南 僧塔)	대구 산격동 경북대 동 승탑 大邱 山格洞 慶北大 東 僧塔	1. 산격동 남,북 승탑으로 할 경우 원래 위치가 산격동 이었다고 오해할 수 있다 2. 보물 제135호와 제258호 승탑 간의 방향이 N-60도-W로서 동 - 서향에 가깝다	대구광역시 북구 산격동 1370 경북대학교박물관
411	보물	제258호	석조부도 (石造浮屠)	대구 산격동 북 승탑 (大邱 山格洞 北 僧塔)	대구 산격동 경북대 서 승탑 大邱 山格洞 慶北大 西 僧塔		대구광역시 북구 산격동 1370 경북대학교박물관

<검토의견>

ㅇ 대구광역시 의견과 같이 경북대 야외박물관에 있어 방향성을 찾기 어렵고, 향후 보존상의 문제로 이전 할 경우 명칭을 변경하여야 할 우려가 있으므로 두 승탑의 특징에 따라 통일성 있게 석조부도(제135호)는 대구 산격동 연화ㆍ운룡장식 승탑, 석조부도(제258호)는 대구 산격동 사자ㆍ주악장식 승탑으로 명칭 부여

※ 문화재 명칭에 이전되어 전시되고 있는 기관을 명칭에 부여한 사례가 없을 뿐만 아니라 명칭 부여기준에도 맞지 않으므로 경북대를 명칭에 넣는 것은 바람직하지 않음

(4) 충청북도(소유자/법주사 의견 제출)

연번	종별	지정 번호	현 재	변경(안)	법주사 제시(안)	검토의견	소재지
84	국보	제5호	법주사쌍사자석등 (法住寺雙獅子石燈)	보은 법주사 쌍사자석등 (報恩 法住寺 雙獅子石燈)	보은 속리산 법주사 쌍사자석등 (報恩 俗離山 法住寺 雙獅子石燈)	법주사에서 지정명칭에 속리산을 추가 요청	충청북도 보은군 속리산면 사내리 209
87	국보	제64호	법주사석연지 (法住寺石蓮池)	보은 법주사 석연지 (報恩 法住寺 石蓮池)	보은 속리산 법주사 석연지 (報恩 俗離山 法住寺 石蓮池)	법주사에서 지정명칭에 속리산을 추가 요청	충청북도 보은군 속리산면 사내리 209
91	보물	제15호	법주사사천왕석등 (法住寺四天王石燈)	보은 법주사 사천왕석등 (報恩 法住寺 四天王石燈)	보은 속리산 법주사 사천왕석등 (報恩 俗離山 法住寺 四天王石燈)	법주사에서 지정명칭에 속리산을 추가 요청	충청북도 보은군 속리산면 사내리 209

<검토의견>

ㅇ 법주사 앞에 위치정보를 알 수 있는 지역명인 보은을 명칭에 부여함으로 속리산을 추가할 필요성은 없을 것으로 사료되어 변경(안)과 같이 보은 법주사 쌍사자석등, 보은 법주사 석연지 ,보은 법주사 사천왕석등으로 부여함

ㅇ 법주사의 의견과 같이 속리산을 명칭에 부여할 경우  법주사 복천암에 있는 보물도 속리산을 명칭에 포함되어야 함으로 보은 속리산 법주사 복천암 수암화상탑(보물 제1416호), 보은 속리산 법주사 복천암 학조화상탑(보물 제1418호)으로 명칭이 부여되어 너무 길고 복잡해져 문화재명으로는 바람직하지 않음

(5) 전라남도 여수시

연번	종별	지정 번호	현 재	변경(안)	여수시 제시(안)	소재지
211	보물	제571호	좌수영대첩비 (左水營大捷碑)	여수 수군대첩비 (麗水 水軍大捷碑)	여수 통제이공수군대첩비(麗水 統制李公水軍大捷碑) 또는 통제이공수군대첩비(統制李公水軍大捷碑)	전라남도 여수시 고소동 620

ㅇ 명칭부여 지침에 따라 행정지역명을 부기하고, 제액(題額)에 ‘통제이공수군대첩비’라고 새겨져 있으므로 ‘여수 통제이공수군대첩비’로 변경하는 것이 이 문화재의 특징을 가장 잘 나타낸다고 생각됨

ㅇ 국가지정문화재(국보․보물/건조물) 명칭부여 지침에 따르면, 건물의 경우는 현판이름을 지정명칭으로 하는 것이 원칙임.

ㅇ 예를 들어 ‘전주객사’의 경우 현판이름에 따라 일반인이나 학생들에게 생소하고 어려운 ‘전주 풍패지관(全州 豊沛之館)’으로 변경고시됨(‘10.9.29.)

ㅇ 이 비석은 삼도수군통제사(三道水軍統制使)였던 이순신 장군의 공훈을 기리기 위해 건립됨

ㅇ 문화재명이 길고 어렵다는 이유로 ‘통제이공(統制李公)’을 제외하고 ‘수군 대첩비’로만 변경한다면 문화재의 핵심이 사라지게 되며, 명칭부여에 대한 일관성도 잃게 됨

ㅇ 명칭이 길어서 문제가 된다면 비명을 수정하는 것이 아니라 우리나라에 하나뿐인 비석이므로 행정지역명을 제외하면 됨

⇒ 우리시는 ‘(여수) 통제이공수군대첩비’로 변경하는 것이 타당하다고 판단되므로 ‘좌수영대첩비’ 명칭 변경에 반영하여 주시기 바람

<검토의견>

ㅇ 좌수영대첩비의 비문에는 충무공이 노량, 한산, 옥포 등의 해전에서 세운 공적이 기술되어 있다. 비신 상단의 제액에 “통제이공수군대첩비(統制李公水軍大捷碑)로 기록되어 있으므로 여수 통제이공 수군대첩비로 명칭을 부여함

(6) 전라남도 광양시(광양시, 관리자/중흥사 주지 의견)

<국가지정문화재(국보․보물/석조) 명칭변경(안)에 대한 타당성 검토>

연번	종별	지정 번호	현 재	변경(안)	중흥사 제시(안)	검토의견	소재지
180	보물	제112호	중흥산성삼층석탑 (中興山城三層石塔)	광양 중흥산성 삼층석탑 (光陽 中興山城 三層石塔)	광양 중흥사 삼층석탑	<광양시 의견> - 광양시의 의견은 문화재청 변경(안)에 동의함 <중흥사 의견> - 한일합방 후 중흥사지(운평리 산23번지)를 일본인이 매입하여 유물을 관리하던 중 해방이 되어 국유림으로 귀속됨 - 1958년 중흥사 복원 기성회를 조직하여 인법당이 건립되어, 1961년 문화재 보호법 제정당시 임으로 명칭이 부여되어 지금에 이름	전라남도 광양시 옥룡면 운평리 90-1
406	국보	제103호	중흥산성쌍사자석등 (中興山城雙獅子石燈)	광양 중흥산성 쌍사자 석등 (光陽 中興山城 雙獅子石燈)	광양 중흥사 쌍사자 석등		광주광역시 북구 매곡동 산83-3 국립광주박물관

<검토의견>

ㅇ 중흥산성 삼층석탑은 중흥산성(中興山城) 내 중흥사에 있는 석탑이나, 1942년에 간행된 ‘조선보물고적조사자료 광양편’을 보면, 중흥산성은 토석혼축이며 주위둘레는 약 1천8백칸(약 3,270m)이라 하여 둘레가 3㎞가 넘는 대규모의 산성이었음을 알 수 있다. 산성 내에는 석탑 및 석등이 있다고 하였으나 사찰명은 기록되지 않았음

ㅇ 중흥산성 쌍사자 석등은 1930년대 초 일본인의 손에 의해 외지로 반출된 후 여러 곳을 전전하다 1937년 11월, 현 경복궁으로 옮겨졌었다. 그 후 다시 덕수궁, 국립중앙박물관 등으로 옮겨졌다가 1990년 8월 국립광주박물관으로 이전하여 관리하고 있음

ㅇ 현재의 중흥사(中興寺)는 1950년대 초 김공돌이란 스님이 이곳에 조그마한 암자를 건립하고 나서 붙여진 이름이라 하고 있어 전남 광양시 의견(변경 안과 동일)과 같이 광양 중흥산성 삼층석탑, 광양 중흥산성 쌍사자 석등으로 부여토록 함

(7) 이화여자대학교 박물관

<국가지정문화재(국보․보물/건조물) 명칭부여 지침(안)에 대한 검토>

ㅇ 제 4조 2항 1호 나목에 대한 수정 요청

- “확실한 근거는 없고 구전되어 오는 내용에 특별한 이견이 없을 때 구전되어오는 지역명과 고유명사를 명칭에 부여하되, 구전되어 오는 내용은 문화재 설명내용에 담아 국민들이 이해할 수 있도록 한다.”라고 표현된 문장은 문화재를 정확하게 이해함에 있어 혼란이 발생될 수 있으므로, 학술적 자료나 논증에 의해 원 위치가 명확히 밝혀진 문화재에 한하여서만 원래의 지역명과 고유명사를 부여하여야 한다고 생각함

- 또한 근거가 확실치 않은 경우, 명칭 앞에 전(傳)이라는 표현을 붙이는 것이 옳다고 봄

<국가지정문화재(국보․보물/석조) 명칭변경(안)에 대한 타당성 검토>

ㅇ 이화여자대학교 박물관 소장 석조부도(보물 제351호)

연번	종별	지정 번호	현 재	변경(안)	이화여자대학교 제시(안)	소재지
413	보물	제351호	석조부도 (石造浮屠)	양평 보리사지 대경대사탑 (楊平 菩提寺址 大鏡大師塔)	서울시 서대문구 대현동 소재 석조 승탑(1안) 석조 승탑(2안)	서울특별시 서대문구 대현동 산11-1 이화여자대학교박물관

▷ 1차 공문의견 제시(‘10.9.29)

- 귀 청이 석조부도의 원 위치 및 스님이름을 양평 보리사지(폐사지) 대경대사탑으로 제안한 것은, 일부 학자의 추정 내용으로 아직까지 확실한 자료 및 심층적인 고증을 통한 학문적 결과가 도출된 사항은 아니므로, 본 박물관으로서는 수용하기 어려움

- 박물관측 자료에서도 유물구입 이전의 과정에 대한 명확한 자료가 없고, 양평 보리사지터 및 대경대사와 연관되었다는 확정된 내용이 없어, 명칭 변경(안)에 대한 타당성을 인정하기 어려움

- 따라서 귀청이 제시한 문서의 변경사항 난에서 마치 확정적인 사안인 것처럼 표기된 “당초 소재지 및 보리사지(폐사지) 명칭 표기하고, 고려시대 선승 대경대사 탑이므로”라는 문장은 현재로서는 학문적으로 검증된 결과라고 보기 어려우므로 타당치 않다고 봄

- 또한 문서의 비고란에서 표기된 바, 명칭 변경 의견을 제시하였다는 최영식 전문위원에게 문의해 본 결과, 귀 청이 제시한 임의자료에 의거하여 검토하였을 뿐 양평 보리사지(폐사지) 대경대사탑에 대한 학술적인 근거나 의견을 제시한 것은 아니었다고 하므로 비고란의 표기 부분 또한 정정이 요청됨

▷ 2차 메일의견 제시(‘10.10.8

ㅇ 1안 : 서울시 서대문구 대현동 소재 석조 승탑

- 본 박물관은 귀 청이 제안한 명칭부여 지침(안) 제 4조 2항 1호 다목의 “원 위치를 찾을 수 없을 때에는 현재 소재한 지역명을 사용하여 명칭을 부여한다”라는 조항에 의거하여 현 소재지를 명시한 명칭을 제안함

- 유물 명칭 앞에, “서울시 서대문구 대현동 소재”라는 표현을 붙이도록 한다. 특히‘소재’를 밝혀야 하는 것은 현 소재지를 유물의 출토지로 오해할 수 있기 때문임

- 또한 귀 청이 제안한 명칭부여 지침(안) 제 4조 2항 8호“스님의 이름이 밝혀진 부도는 ○○○탑, 부도비는 ○○○탑비로 부여하고, 스님의 이름이 밝혀지지 않은 부도는 승탑으로 통일하여 명칭을 부여한다.”라는 조항에 의거하여 석조 부도의 명칭 중 ‘부도’는 ‘승탑’으로 변경하여 명시함

ㅇ 제2안 : 석조 승탑

- 1안이 가장 바람직하나, 부득이 할 경우에는 석조부도의 원 위치 및 스님이름이 면밀한 고증을 통하여 확실해 질 때 까지는 이전의 명칭을 사용함

<검토의견>

ㅇ “확실한 근거는 없고 구전되어 오는 문화재의 지정명칭 부여기준은 국민들에게 혼란을 가져올 우려가 있으므로 현재의 지정명칭과 같이 명칭 앞에 전(傳)이라는 표현을 붙여 부여토록 기준을 마련 함

- 구전되어 오는 석조문화재로 전(傳)의 표현을 명칭에 부여하여야 하는 문화재는 3건임

예) 광주 (전)성거사지 오층석탑(보물 제109호), 구미 (전)강락사지 삼층석탑(보물 제1186호), 원주 (전)흥법사지 염거화상탑(국보 제104호)

- 현재 지정되어 있는 국보․보물과 다른 분야(동산, 사적 등) 문화재에는 구전되어 올 경우 지정명칭에 전(傳)이라는 표현을 사용하고 있음

예) 건조물 : 전(傳)흥법사 염거화상탑(국보 제104호), 전 문경 오층석탑(보물 제580호)

동  산 : 전 논산 청동방울 일괄(국보 제146호), 전 고령 금관 및 장신구 일괄(국보 제138호), 전 영암 거푸집 일괄(국보 제231호), 전 덕산 청동방울 일괄(국보 제255호), 전 고령 일괄 유물(보물 제570호), 전 오자치초상(보물 제1190호), 전 낙수정 동종(보물 제1325호), 전 윤효전초상(보물 제1502호) 등

사  적 : 전 민애왕릉(사적 제190호), 전 구형왕릉(사적 제214호) 등

중요민속자료 : 전 고종익선관(중요민속자료 제44호), 전 고종갓(중요민속자료 제45호), 전 고종패옥(중요민속자료 제46호), 전황후황원삼(중요민속자료 제49호), 전 왕비당의(중요민속자료 제103호), 전 박신용장군의대(중요민속자료 제110호) 등

ㅇ 이화여자대학교 박물관 소장 석조부도는 학문적으로 양평 보리사지 대경대사탑으로 검증된 결과라고 보기 어렵다는 소유자(이화여자대학교)의 의견임으로 서울 대현동 승탑으로 명칭을 부여하고자 함

- 일반적으로 양평 보리사지 대경대사탑으로 전해져 오고 있으므로 학문적 자료를 찾아 고증이 가능하다면 양평 (전)보리사지 대경대사탑으로 부여하는 것이 바람직함

Ⅲ. 석조문화재 명칭변경(안)

국가지정문화재(국보ㆍ보물/석조) 명칭 변경(안)

<국  보 : 62건>

연번	종별	지정 번호	현 재	변경(안)	제시의견	검토(안)	소재지	변경사항	비고
1	국보	제2호	원각사지십층석탑 (圓覺寺址十層石塔)	서울 원각사지 십층석탑 (서울 圓覺寺址 十層石塔)			서울특별시 종로구 종로2가 38-2	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
2	국보	제147호	울주천전리각석 (蔚州川前里刻石)	울주 천전리 각석 (蔚州 川前里 刻石)			울산광역시 울주군 두동면 천전리 산210	한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
3	국보	제285호	울산대곡리반구대암각화 (蔚山大谷里盤龜臺岩刻畵)	울주 대곡리 반구대 암각화 (蔚州 大谷里 盤龜臺 岩刻畵)	울주 대곡리 반구대 암각화 (蔚州 大谷里 盤龜臺 岩刻畫)	울주 대곡리 반구대 암각화 (蔚州 大谷里 盤龜臺 岩刻畫)	울산광역시 울주군 언양읍 대곡리 991	한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 같은 지역에 ‘국보 제147호 울주 천전리 각석’이 있으므로 행정지역 명칭 통일을 위해 울산을 울주로 변경 한자 정정(岩刻畵→岩刻畫)
4	국보	제4호	고달사지부도 (高達寺址浮屠)	여주 고달사지 승탑 (驪州 高達寺址 僧塔)			경기도 여주군 북내면 상교리 411-1	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 부도(浮屠)란 부처의 한자표기로 일제강점기 문화재를 지정하면서 스님의 이름을 알지 못하는 승탑을 부도로 부르면서 사용하게 되어 이를 승탑으로 바로잡고자 함	사적 382호 여주 고달사지
5	국보	제48호	월정사팔각구층석탑 (月精寺八角九層石塔)	평창 월정사 팔각 구층석탑 (平昌 月精寺 八角 九層石塔)			강원도 평창군 진부면 동산리 63-1	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
6	국보	제59호	법천사지광국사현묘탑비 (法泉寺智光國師玄妙塔碑)	원주 법천사지 지광국사탑비 (原州 法泉寺址 智光國師塔碑)			강원도 원주시 부론면 법천리 산70	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 사지를 부여하고, 탑의 시호만을 사용하기로 한 원칙을 적용	사적 466호 원주 법천사지
7	국보	제122호	진전사지삼층석탑 (陳田寺址三層石塔)	양양 진전사지 삼층석탑 (襄陽 陳田寺址 三層石塔)			강원도 양양군 강현면 둔전리 100-2	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
8	국보	제5호	법주사쌍사자석등 (法住寺雙獅子石燈)	보은 법주사 쌍사자 석등 (報恩 法住寺 雙獅子 石燈)	보은 속리산 법주사 쌍사자 석등 (報恩 俗離山 法住寺 雙獅子 石燈)	변경(안)과 같음	충청북도 보은군 속리산면 사내리 209	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용	사적 503호 보은 법주사 명승 61호 속리산 법주사일원
9	국보	제6호	중원탑평리칠층석탑 (中原塔坪里七層石塔)	충주 탑평리 칠층석탑 (忠州 塔坪里 七層石塔)			충청북도 충주시 가금면 탑평리 11	행정지역 변경 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
10	국보	제41호	용두사지철당간 (龍頭寺址鐵幢竿)	청주 용두사지 철당간 (淸州 龍頭寺址 鐵幢竿)			충청북도 청주시 상당구 남문로 2가 48-19	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
11	국보	제64호	법주사석연지 (法住寺石蓮池)	보은 법주사 석연지 (報恩 法住寺 石蓮池)	보은 속리산 법주사 석연지 (報恩 俗離山 法住寺 石蓮池) 보은 법주사 석련지 (報恩 法住寺 石蓮池)	보은 법주사 석련지 (報恩 法住寺 石蓮池)	충청북도 보은군 속리산면 사내리 209	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 한글 정정(석연지→석련지)	사적 503호 보은 법주사 명승 61호 속리산 법주사일원
12	국보	제197호	청룡사보각국사정혜원륭탑 (靑龍寺普覺國師定慧圓融塔)	충주 청룡사 보각국사탑 (忠州 靑龍寺 普覺國師塔)			충청북도 충주시 소태면 오량리 산32-2	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 탑의 시호만을 사용하기로 한 원칙을 적용
13	국보	제198호	단양신라적성비 (丹陽新羅赤城碑)	단양 신라 적성비 (丹陽 新羅 赤城碑)			충청북도 단양군 단성면 하방리 산3-1	한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
14	국보	제205호	중원고구려비 (中原高句麗碑)	충주 고구려비 (忠州 高句麗碑)			충청북도 충주시 가금면 용전리 280-11	한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
15	국보	제7호	봉선홍경사사적갈비 (奉先弘慶寺事蹟碣碑)	천안 봉선홍경사 갈기비 (天安 奉先弘慶寺 碣記碑)			충청남도 천안시 서북구 성환읍 대흥리 319-8	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 봉선홍경사 갈기로 비신에 기록되어 있으므로 이를 적용
16	국보	제8호	성주사낭혜화상백월보광탑비 (聖住寺郎慧和尙白月葆光塔碑)	보령 성주사지 낭혜화상탑비 (保寧 聖住寺址 郎慧和尙塔碑)			충청남도 보령시 성주면 성주리 80-4	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 사지를 부여하고, 탑의 시호만을 사용하기로 한 원칙을 적용	사적 307호 성주사지
17	국보	제9호	부여정림사지오층석탑 (扶餘定林寺址五層石塔)	부여 정림사지 오층석탑 (扶餘 定林寺址 五層石塔)			충청남도 부여군 부여읍 동남리 254	한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용	사적 301호 부여 정림사지
18	국보	제10호	실상사백장암삼층석탑 (實相寺百丈菴三層石塔)	남원 실상사 백장암 삼층석탑 (南原 實相寺 百丈菴 三層石塔)	남원 실상사 백장암 삼층석탑 (南原 實相寺 百丈庵 三層石塔)	남원 실상사 백장암 삼층석탑 (南原 實相寺 百丈庵 三層石塔)	전라북도 남원시 산내면 대정리 975	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 한자 정정(百丈菴→百丈庵)	사적 309호 실상사일원 중요민속자료 15호 남원 실상사 석장승
19	국보	제11호	미륵사지석탑 (彌勒寺址石塔)	익산 미륵사지 석탑 (益山 彌勒寺址 石塔)			전라북도 익산시 금마면 기양리 97	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용	사적 150호 익산 미륵사지
20	국보	제289호	익산왕궁리5층석탑 (益山王宮里五層石塔)	익산 왕궁리 오층석탑 (益山 王宮里 五層石塔)			전라북도 익산시 왕궁면 왕궁리 산80-1	한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 층수를 나타내는 숫자를 한글로 명칭 표기(5층석탑→오층석탑)	사적 408호 왕궁리유적
21	국보	제12호	화엄사각황전앞석등 (華嚴寺覺皇殿앞石燈)	구례 화엄사 각황전 앞 석등 (求禮 華嚴寺 覺皇殿 앞 石燈)			전라남도 구례군 마산면 황전리 12	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용	사적 505호 구례 화엄사 명승 64호 지리산 화엄사 천기 38호 구례 화엄사 올벚나무
22	국보	제35호	화엄사사사자삼층석탑 (華嚴寺四獅子三層石塔)	구례 화엄사 사사자 삼층석탑 (求禮 華嚴寺 四獅子 三層石塔)			전라남도 구례군 마산면 황전리 산20-1	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용	사적 505호 구례 화엄사 명승 64호 지리산 화엄사일원 천기 38호 구례 화엄사 올벚나무
23	국보	제44호	보림사삼층석탑및석등 (寶林寺三層石塔및石燈)	장흥 보림사 남ㆍ북 삼층석탑 및 석등 (長興 寶林寺 南ㆍ北 三層石塔 및 石燈)			전라남도 장흥군 유치면 봉덕리 45	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 2기의 석탑이 남ㆍ북 방향으로 배치되어 있으므로 방향을 명칭에 부여
24	국보	제53호	연곡사동부도 (鷰谷寺東浮屠)	구례 연곡사 동 승탑 (求禮 鷰谷寺 東 僧塔)			전라남도 구례군 토지면 내동리 산54-1	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 부도(浮屠)란 부처의 한자표기로 일제강점기 문화재를 지정하면서 스님의 이름을 알지 못하는 승탑을 부도로 부르면서 사용하게 되어 이를 승탑으로 바로잡고자 함
25	국보	제54호	연곡사북부도 (鷰谷寺北浮屠)	구례 연곡사 북 승탑 (求禮 鷰谷寺 北 僧塔)			전라남도 구례군 토지면 내동리 산54-1	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 부도(浮屠)란 부처의 한자표기로 일제강점기 문화재를 지정하면서 스님의 이름을 알지 못하는 승탑을 부도로 부르면서 사용하게 되어 이를 승탑으로 바로잡고자 함
26	국보	제57호	쌍봉사철감선사탑 (雙峰寺澈鑒禪師塔)	화순 쌍봉사 철감선사탑 (和順 雙峰寺 澈鑒禪師塔)	화순 쌍봉사 철감선사탑 (和順 雙峯寺 澈鑒禪師塔)	화순 쌍봉사 철감선사탑 (和順 雙峯寺 澈鑒禪師塔)	전라남도 화순군 이양면 증리 195-1	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 한자 정정(雙峰寺→雙峯寺)
27	국보	제16호	안동신세동칠층전탑 (安東新世洞七層塼塔)	안동 법흥사지 칠층전탑 (安東 法興寺址 七層塼塔)			경상북도 안동시 법흥동 8-1	한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 발굴조사 결과 ‘법흥사지’로 확인되었으므로 이를 명칭에 부여
28	국보	제17호	부석사무량수전앞석등 (浮石寺無量壽殿앞石燈)	영주 부석사 무량수전 앞 석등 (榮州 浮石寺 無量壽殿 앞 石燈)			경상북도 영주시 부석면 북지리 148	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
29	국보	제20호	불국사다보탑 (佛國寺多寶塔)	경주 불국사 다보탑 (慶州 佛國寺 多寶塔)			경상북도 경주시 진현동 15-1	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용	사적 502호 경주 불국사
30	국보	제21호	불국사삼층석탑 (佛國寺三層石塔)	경주 불국사 삼층석탑 (慶州 佛國寺 三層石塔)			경상북도 경주시 진현동 15-1	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용	사적 502호 경주 불국사
31	국보	제22호	불국사연화교칠보교 (佛國寺蓮華橋七寶橋)	경주 불국사 연화교 및 칠보교 (慶州 佛國寺 蓮華橋 및 七寶橋)			경상북도 경주시 진현동 15-1	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 연화교, 칠보교사이에 연결부사 ‘및’을 명칭에 부여	사적 502호 경주 불국사
32	국보	제23호	불국사청운교백운교 (佛國寺靑雲橋白雲橋)	경주 불국사 청운교 및 백운교 (慶州 佛國寺 靑雲橋 및 白雲橋)			경상북도 경주시 진현동 15-1	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 청운교, 백운교사이에 연결부사 ‘및’을 명칭에 부여	사적 502호 경주 불국사
33	국보	제24호	석굴암석굴 (石窟庵石窟)	경주 석굴암 석굴 (慶州 石窟庵 石窟)			경상북도 경주시 진현동 999	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
34	국보	제25호	신라태종무열왕릉비 (新羅太宗武烈王陵碑)	경주 신라 태종무열왕릉비 (慶州 新羅 太宗武烈王陵碑)			경상북도 경주시 서악동 844-1	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용	사적 20호 신라무열왕릉
35	국보	제30호	분황사석탑 (芬皇寺石塔)	경주 분황사 모전석탑 (慶州 芬皇寺 模塼石塔)			경상북도 경주시 구황동 312	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 안산암을 벽돌처럼 잘라서 만든 모전(模塼)석탑(石塔)이므로 이를 명칭에 부여
36	국보	제31호	경주첨성대 (慶州瞻星臺)	경주 첨성대 (慶州 瞻星臺)			경상북도 경주시 인왕동 839-1	한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
37	국보	제37호	경주구황리삼층석탑 (慶州九黃里三層石塔)	경주 황복사지 삼층석탑 (慶州 凰福寺址 三層石塔)		경주 황복사지 삼층석탑 (慶州 皇福寺址 三層石塔)	경상북도 경주시 구황동 103	한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 발굴 때 수습된 기와의 명문에 의하면 7세기 초에 창건된 신라시대의 절터인 황복사지가 거의 확실하므로 이를 명칭에 부여
38	국보	제39호	월성나원리오층석탑 (月城羅原里五層石塔)	경주 나원리 오층석탑 (慶州 羅原里 五層石塔)			경상북도 경주시 현곡면 나원리 676	한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 및 행정명칭 변경 표기 부기(월성→경주)
39	국보	제40호	정혜사지십삼층석탑 (淨惠寺址十三層石塔)	경주 정혜사지 십삼층석탑 (慶州 淨惠寺址 十三層石塔)			경상북도 경주시 안강읍 옥산리 1654번지	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
40	국보	제77호	의성탑리오층석탑 (義城塔里五層石塔)	의성 탑리리 오층석탑 (義城 塔里里 五層石塔)			경상북도 의성군 금성면 탑리리 1383-1	한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
41	국보	제109호	군위삼존석굴 (軍威三尊石窟)	군위 삼존 석굴 (軍威 三尊 石窟)		군위 아미타여래삼존 석굴 (軍威 阿彌陀如來三尊 石窟)	경상북도 군위군 부계면 남산리 1477	한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 아미타여래삼존을 모신 석굴이므로 이를 명칭에 부여하여 변경
42	국보	제112호	감은사지삼층석탑 (感恩寺址三層石塔)	경주 감은사지 동ㆍ서 삼층석탑 (慶州 感恩寺址 東ㆍ西 三層石塔)			경상북도 경주시 양북면 용당리 55-1	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 2기의 석탑이 동ㆍ서 방향으로 배치되어 있으므로 방향을 명칭에 부여	사적 31호 경주 감은사지
43	국보	제130호	선산죽장동오층석탑 (善山竹杖洞五層石塔)	구미 죽장리 오층석탑 (龜尾 竹杖里 五層石塔)			경상북도 구미시 선산읍 죽장리 505-2	행정지역 변경 명칭 부기 표기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
44	국보	제187호	봉감모전오층석탑 (鳳甘模塼五層石塔)	영양 산해리 오층모전석탑 (英陽 山海里 五層模塼石塔)			경상북도 영양군 입암면 산해리 391-6	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 석탑의 명칭에서 층수가 앞에 오는 기준을 적용
45	국보	제236호	월성장항리사지서오층석탑 (月城獐項里寺址西五層石塔)	경주 장항리 서 오층석탑 (慶州 獐項里 西 五層石塔)			경상북도 경주시 양북면 장항리 1083	한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 및 행정지역 변경 명칭 부기(월성→경주) ‘사지(寺址)’라는 명칭은 사지(寺址)명이 확인된 것을 제외하고 지역명을 붙일 때는 생략	사적 45호 경주 장항리사지
46	국보	제242호	울진봉평신라비 (蔚珍鳳坪新羅碑)	울진 봉평리 신라비 (蔚珍 鳳坪里 新羅碑)			경상북도 울진군 죽변면 봉평리 521 (전시관 내부로 이전)	한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
47	국보	제264호	영일냉수리신라비 (迎日冷水里新羅碑)	포항 냉수리 신라비 (浦項 冷水里 新羅碑)			경상북도 포항시 북구 신광면 토성리 342-1 신광면사무소 내	행정지역 명칭 변경 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
48	국보	제315호	봉암사 지증대사 적조탑비 (鳳巖寺 智證大師 寂照塔碑)	문경 봉암사 지증대사탑비 (聞慶 鳳巖寺 智證大師塔碑)			경상북도 문경시 가은읍 원북리 485	행정지역 명칭 표기 부기 탑의 시호만을 사용하기로 한 원칙을 적용
49	국보	제33호	창녕신라진흥왕척경비 (昌寧新羅眞興王拓境碑)	창녕 신라 진흥왕 척경비 (昌寧 新羅 眞興王 拓境碑)			경상남도 창녕군 창녕읍 교상리 28-1	한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
50	국보	제34호	창녕술정리동삼층석탑 (昌寧述亭里東三層石塔)	창녕 술정리 동 삼층석탑 (昌寧 述亭里 東 三層石塔)			경상남도 창녕군 창녕읍 술정리 412-20	한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
51	국보	제47호	쌍계사진감선사대공탑비 (雙磎寺眞鑑禪師大空塔碑)	하동 쌍계사 진감선사탑비 (河東 雙磎寺 眞鑑禪師 塔碑)			경상남도 하동군 화개면 운수리 207	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 탑의 시호만을 사용하기로 한 원칙을 적용
52	국보	제229호	보루각자격루 (報漏閣自擊漏)	서울 창경궁 보루각 자격루 (서울 昌慶宮 報漏閣 自擊漏)			서울특별시 중구 정동 5-1	행정지역 명칭 표기 부기 및 당초 위치(창경궁) 부기, 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 관리자 변경 : 궁중유물전시관→덕수궁	사적 123호 창경궁
53	국보	제3호	북한산신라진흥왕순수비 (北漢山新羅眞興王巡狩碑)	서울 북한산 신라 진흥왕 순수비 (서울 北漢山 新羅 眞興王 巡狩碑)			서울특별시 용산구 서빙고로 135 국립중앙박물관	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
54	국보	제86호	경천사십층석탑 (敬天寺十層石塔)	개성 경천사지 십층석탑 (開城 敬天寺址 十層石塔)			서울특별시 용산구 서빙고로 135 국립중앙박물관	원 소재지 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 사지를 부여
55	국보	제99호	갈항사삼층석탑 (葛項寺三層石塔)	김천 갈항사지 동ㆍ서 삼층석탑 (金泉 葛項寺址 東ㆍ西 三層石塔)			서울특별시 용산구 서빙고로 135 국립중앙박물관	당초 소재지 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 사지를 부여하고, 2기의 석탑이 동ㆍ서 방향으로 배치되어 있으므로 방향을 명칭에 부여
56	국보	제100호	남계원칠층석탑 (南溪院七層石塔)	개성 남계원지 칠층석탑 (開城 南溪院址 七層石塔)			서울특별시 용산구 서빙고로 135 국립중앙박물관	당초 소재지 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 원지를 붙여 ‘개성 남계원지 칠층석탑’으로 변경
57	국보	제101호	법천사지광국사현묘탑 (法泉寺智光國師玄妙塔)	원주 법천사지 지광국사탑 (原州 法泉寺址 智光國師塔)			서울특별시 용산구 서빙고로 135 국립중앙박물관	당초 소재지 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 탑의 시호만을 사용하기로 한 원칙을 적용	사적 466호 원주 법천사지
58	국보	제102호	정토사홍법국사실상탑 (淨土寺弘法國師實相塔)	충주 정토사지 홍법국사탑 (忠州 淨土寺址 弘法國師塔)			서울특별시 용산구 서빙고로 135 국립중앙박물관	당초 소재지 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 사지를 부여하고, 탑의 시호만을 사용하기로 한 원칙을 적용
59	국보	제104호	전흥법사염거화상탑 (傳興法寺廉居和尙塔)	원주 흥법사지 염거화상탑 (原州 興法寺址 廉居和尙塔)		원주 (전)흥법사지 염거화상탑 (原州 (傳)興法寺址 廉居和尙塔)	서울특별시 용산구 서빙고로 135 국립중앙박물관	당초(추정) 소재지 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 사지를 부여하고, 구전되어 오고 있으므로 ‘원주 (전)흥법사지 염거화상탑’으로 변경
60	국보	제105호	산청범학리삼층석탑 (山淸泛鶴里三層石塔)	산청 범학리 삼층석탑 (山淸 泛鶴里 三層石塔)			서울특별시 용산구 서빙고로 135 국립중앙박물관	한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
61	국보	제103호	중흥산성쌍사자석등 (中興山城雙獅子石燈)	광양 중흥산성 쌍사자 석등 (光陽 中興山城 雙獅子 石燈)	광양 중흥사 쌍사자 석등 (光陽 中興寺 雙獅子 石燈)	변경(안)과 같음	광주광역시 북구 매곡동 산83-3 국립광주박물관	원 소재지 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
62	국보	제38호	고선사지삼층석탑 (高仙寺址三層石塔)	경주 고선사지 삼층석탑 (慶州 高仙寺址 三層石塔)			경상북도 경주시 인왕동 76 국립경주박물관	원 소재지 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용

<보  물 : 353건>

연번	종별	지정 번호	현 재	변경(안)	제시의견	검토(안)	소재지	변경사항	비고
1	보물	제3호	대원각사비 (大圓覺寺碑)	서울 원각사지 대원각사비 (서울 圓覺寺址 大圓覺寺碑)			서울특별시 종로구 종로2가 38-3	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 원각사지를 명칭에 부여
2	보물	제235호	장의사지당간지주 (莊義寺址幢竿支柱)	서울 장의사지 당간지주 (서울 莊義寺址 幢竿支柱)			서울특별시 종로구 신영동 218-9	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
3	보물	제1462호	인조별서유기비 (仁祖別墅遺基碑)	서울 인조별서 유기비 (서울 仁祖別墅 遺基碑)			서울특별시 은평구 역촌동 8-12	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
4	보물	제1524호	이윤탁한글영비 (李允濯 한글 靈碑)	서울 이윤탁 한글영비 (서울 李允濯 한글靈碑)			서울특별시 노원구 하계동 12	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
5	보물	제250호	범어사삼층석탑 (梵魚寺三層石塔)	부산 범어사 삼층석탑 (釜山 梵魚寺 三層石塔)			부산광역시 금정구 청룡동 546	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용	천기 176호 부산 범어사 등나무군락
6	보물	제247호	동화사비로암삼층석탑 (桐華寺毘盧庵三層石塔)	대구 동화사 비로암 삼층석탑 (大邱 桐華寺 毘盧庵 三層石塔)			대구광역시 동구 도학동 30	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
7	보물	제248호	동화사금당암삼층석탑 (桐華寺金堂庵三層石塔)	대구 동화사 금당암 동ㆍ서 삼층석탑 (大邱 桐華寺 金堂庵 東ㆍ西 三層石塔)			대구광역시 동구 도학동 36	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 2기의 석탑이 동ㆍ서 방향으로 배치되어 있으므로 방향을 명칭에 부여
8	보물	제254호	동화사당간지주 (桐華寺幢竿支柱)	대구 동화사 당간지주 (大邱 桐華寺 幢竿支柱)			대구광역시 동구 도학동 36	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
9	보물	제539호	용연사석조계단 (龍淵寺石造戒壇)	달성 용연사 금강계단 (達城 龍淵寺 金剛戒壇)			대구광역시 달성군 옥포면 반송리 915	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 석조계단를 금강계단으로 변경
10	보물	제601호	대구도학동부도 (大邱道鶴洞浮屠)	대구 도학동 승탑 (大邱 道鶴洞 僧塔)			대구광역시 동구 도학동 36	한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 부도(浮屠)란 부처의 한자표기로 일제강점기 문화재를 지정하면서 스님의 이름을 알지 못하는 승탑을 부도로 부르면서 사용하게 되어 이를 승탑으로 바로잡고자 함
11	보물	제673호	현풍석빙고 (玄風石氷庫)	달성 현풍 석빙고 (達城 玄風 石氷庫)			대구광역시 달성군 현풍면 상리 632	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 타지역 석빙고 명칭(경주 석빙고, 청도 석빙고 등)과 같이 ‘달성 현풍 석빙고’로 변경
12	보물	제10호	강화하점면오층석탑 (江華河岾面五層石塔)	강화 장정리 오층석탑 (江華 長井里 五層石塔)			인천광역시 강화군 하점면 장정리 산193	행정지역 명칭 변경(하점면→장정리) 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
13	보물	제109호	광주서오층석탑 (光州西五層石塔)	광주 성거사지 오층석탑 (光州 聖居寺址 五層石塔)		광주 (전)성거사지 오층석탑 (光州 (傳)聖居寺址 五層石塔)	광주광역시 남구 구동 16-2	‘성거사’의 옛터에 있었던 석탑으로 알려져 있어 명칭을 ‘광주 (전)성거사지 오층석탑’으로 변경
14	보물	제110호	광주동오층석탑 (光州東五層石塔)	광주 지산동 오층석탑 (光州 芝山洞 五層石塔)			광주광역시 동구 지산동 448-4	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
15	보물	제173호	망해사지석조부도 (望海寺址石造浮屠)	울주 망해사지 승탑 (蔚州 望海寺址 僧塔)			울산광역시 울주군 청량면 율리 산16-3	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 부도(浮屠)란 부처의 한자표기로 일제강점기 문화재를 지정하면서 스님의 이름을 알지 못하는 승탑을 부도로 부르면서 사용하게 되어 이를 승탑으로 바로잡고자 함
16	보물	제369호	석남사부도 (石南寺浮屠)	울주 석남사 승탑 (蔚州 石南寺 僧塔)			울산광역시 울주군 상북면 덕현리 산232-2	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 부도(浮屠)란 부처의 한자표기로 일제강점기 문화재를 지정하면서 스님의 이름을 알지 못하는 승탑을 부도로 부르면서 사용하게 되어 이를 승탑으로 바로잡고자 함
17	보물	제382호	청송사지삼층석탑 (靑松寺址三層石塔)	울주 청송사지 삼층석탑 (蔚州 靑松寺址 三層石塔)			울산광역시 울주군 청량면 율리 1420	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
18	보물	제441호	태화사지12지상부도 (太和寺址十二支像浮屠)	울산 태화사지 십이지상 사리탑 (蔚山 太和寺址 十二支像 舍利塔)			울산광역시 중구 학성동 100	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 12지상의 숫자를 한글로 표기 삼국유사 전후소장사리조에 통도사계단, 황룡사 구층탑, 태호사 탑에 불사리를 봉안했다는 기록도 있고, 최근 태화사지 부도를 불사리를 봉안한 사리탑으로 보는 견해도 있으므로 부도를 사리탑으로 변경
19	보물	제4호	중초사지당간지주 (中初寺址幢竿支柱)	안양 중초사지 당간지주 (安養 中初寺址 幢竿支柱)			경기도 안양시 만안구석수동 212-1	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
20	보물	제6호	고달사원종대사혜진탑비귀부및이수 (高達寺元宗大師慧眞塔碑龜趺및螭首)	여주 고달사지 원종대사탑비 (驪州 高達寺址 元宗大師塔碑)			경기도 여주군 북내면 상교리 419-3	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 사지를 부여하고, 탑의 시호만을 사용하기로 한 원칙을 적용 ‘귀부 및 이수’는 명칭에서 제외	사적 382호 여주 고달사지
21	보물	제7호	고달사원종대사혜진탑 (高達寺元宗大師慧眞塔)	여주 고달사지 원종대사탑 (驪州 高達寺址 元宗大師塔)			경기도 여주군 북내면 상교리 산46-1	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 사지를 부여하고, 탑의 시호만을 사용하기로 한 원칙을 적용	사적 382호 여주 고달사지
22	보물	제9호	서봉사현오국사탑비 (瑞峰寺玄悟國師塔碑)	용인 서봉사지 현오국사탑비 (龍仁 瑞峰寺址 玄悟國師塔碑)	용인 서봉사지 현오국사탑비 (龍仁 瑞峯寺址 玄悟國師塔碑)	용인 서봉사지 현오국사탑비 (龍仁 瑞峯寺址 玄悟國師塔碑)	경기도 용인시 수지읍 신봉리 산110	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 사지를 부여 한자 정정(瑞峰寺址→瑞峯寺址)
23	보물	제12호	광주춘궁리오층석탑 (廣州春宮里五層石塔)	하남 춘궁동 오층석탑 (河南 春宮洞 五層石塔)		하남 동사지 오층석탑 (河南 桐寺址 五層石塔)	경기도 하남시 춘궁동 466	행정지역 변경 표기 부기(광주→하남) 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 '88년 발굴 과정에서 동사(桐寺)라는 명문 기와가 출토되어 사명이 확인되었으므로 이를 명칭에 부여	사적 제 352호 하남춘궁동동사지
24	보물	제13호	광주춘궁리삼층석탑 (廣州春宮里三層石塔)	하남 춘궁동 삼층석탑 (河南 春宮洞 三層石塔)		하남 동사지 삼층석탑 (河南 桐寺址 三層石塔)	경기도 하남시 춘궁동 465	행정지역 변경 표기 부기(광주→하남) 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 '88년 발굴 과정에서 동사(桐寺)라는 명문 기와가 출토되어 사명이 확인되었으므로 이를 명칭에 부여	사적 제 352호 하남춘궁동동사지
25	보물	제14호	창성사진각국사대각원조탑비 (彰聖寺眞覺國師大覺圓照塔碑)	수원 창성사지 진각국사탑비 (水原 彰聖寺址 眞覺國師塔碑)	수원 창성사지 진각국사대각원조탑비 (水原 彰聖寺址 眞覺國師大覺圓照塔碑)	변경(안)과 같음	경기도 수원시 팔달구 매향동 13-1	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 사지를 부여하고, 탑의 시호만을 사용하기로 한 원칙을 적용
26	보물	제91호	여주창리삼층석탑 (驪州倉里三層石塔)	여주 창리 삼층석탑 (驪州 倉里 三層石塔)			경기도 여주군 여주읍 창리 132	한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
27	보물	제92호	여주하리삼층석탑 (驪州下里三層石塔)	여주 하리 삼층석탑 (驪州 下里 三層石塔)			경기도 여주군 여주읍 창리 132	한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
28	보물	제225호	신륵사다층석탑 (神勒寺多層石塔)	여주 신륵사 다층석탑 (驪州 神勒寺 多層石塔)			경기도 여주군 북내면 천송리 282	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
29	보물	제226호	신륵사다층전탑 (神勒寺多層塼塔)	여주 신륵사 다층전탑 (驪州 神勒寺 多層塼塔)			경기도 여주군 북내면 천송리 산113-1	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
30	보물	제228호	신륵사보제존자석종 (神勒寺普濟尊者石鐘)	여주 신륵사 보제존자석종 (驪州 神勒寺 普濟尊者石鐘)	여주 신륵사 보제존자석종 (驪州 神勒寺 普濟尊者石鍾)	여주 신륵사 보제존자석종 (驪州 神勒寺 普濟尊者石鍾)	경기도 여주군 북내면 천송리 산113-1	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 한자 정정(石鐘→石鍾)
31	보물	제229호	신륵사보제존자석종비 (神勒寺普濟尊者石鐘碑)	여주 신륵사 보제존자석종비 (驪州 神勒寺 普濟尊者石鐘碑)	여주 신륵사 보제존자석종비 (驪州 神勒寺 普濟尊者石鍾碑)	여주 신륵사 보제존자석종비 (驪州 神勒寺 普濟尊者石鍾碑)	경기도 여주군 북내면 천송리 산113-1	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 한자 정정(石鐘碑→石鍾碑)
32	보물	제230호	신륵사대장각기비 (神勒寺大藏閣記碑)	여주 신륵사 대장각기비 (驪州 神勒寺 大藏閣記碑)			경기도 여주군 북내면 천송리 산113-1	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
33	보물	제231호	신륵사보제존자석종앞석등 (神勒寺普濟尊者石鐘앞石燈)	여주 신륵사 보제존자석종 앞 석등 (驪州 神勒寺 普濟尊者石鐘 앞 石燈)	여주 신륵사 보제존자석종 앞 석등 (驪州 神勒寺 普濟尊者石鍾 앞 石燈)	여주 신륵사 보제존자석종 앞 석등 (驪州 神勒寺 普濟尊者石鍾 앞 石燈)	경기도 여주군 북내면 천송리 산113-1	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 한자 정정((石鐘→石鍾)
34	보물	제387호	회암사지선각왕사비 (檜巖寺址禪覺王師碑)	양주 회암사지 선각왕사비 (楊州 檜巖寺址 禪覺王師碑)	양주 회암사 선각왕사비 (楊州 檜巖寺 禪覺王師碑)	변경(안)과 같음	경기도 양주시 회암동 산8-1	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용	사적128호 회암사지
35	보물	제388호	회암사무학대사홍융탑 (檜巖寺無學大師洪融塔)	양주 회암사지 무학대사탑 (楊州 檜巖寺址 無學大師 塔)	양주 회암사 무학대사탑 (楊州 檜巖寺 無學大師塔)	변경(안)과 같음	경기도 양주시 회암동 산8-1	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 사지를 부여하고, 탑의 시호만을 사용하기로 한 원칙을 적용	사적128호 회암사지
36	보물	제389호	회암사무학대사홍융탑앞쌍사자석등 (檜巖寺無學大師洪融塔 앞 雙獅子石燈)	양주 회암사지 무학대사탑 앞 쌍사자 석등 (楊州 檜巖寺址 無學大師塔 앞 雙獅子 石燈)	양주 회암사 무학대사탑 앞 쌍사자 석등 (楊州 檜巖寺 無學大師塔 앞 雙獅子 石燈)	변경(안)과 같음	경기도 양주시 회암동 산8-1	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 사지를 부여하고, 탑의 시호만을 사용하기로 한 원칙을 적용	사적128호 회암사지
37	보물	제435호	안성죽산리오층석탑 (安城竹山里五層石塔)	안성 봉업사지 오층석탑 (安城 奉業寺址 五層石塔)			경기도 안성시 죽산면 죽산리 148-5	“丙子 次竹州 謁太祖眞 于奉業寺”(고려사 제40권, 세가 권제40, 공민왕3, 12년 계묘(1363년)) : 봉업사는 『고려사』에 따르면 공민왕이 홍건적의 난을 피해 남천(南遷)하였다가 1362년 2월 청주로부터 환도할 때에 들러 태조의 진영(眞影)을 알현(謁見)한 곳으로 고려시대 태조 왕건(王建)의 진영(眞影)을 봉안한 진전사원(眞殿寺院)이며, “今只 有石塔”(신증동국여지승람 권6, 죽산, 고적, 봉업사) : 신증동국여지승람에 의하면 “다만 지금은 석탑만 남아있다.”라고 전하고 있어 조선시대에 폐찰 된 듯함. 위와 같이 고려사와 신증동국여지승람 등에 나타난 자료 등에 비추어 볼 때 당시의 사찰명을 명칭에 부여
38	보물	제488호	칠장사혜소국사비 (七長寺慧炤國師碑)	안성 칠장사 혜소국사비 (安城 七長寺 慧炤國師碑)			경기도 안성시 죽산면 칠장리 762	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
39	보물	제531호	용문사정지국사부도및비 (龍門寺正智國師浮屠및碑)	양평 용문사 정지국사탑 및 비 (楊平 龍門寺 正智國師 塔 및 碑)			경기도 양평군 용문면 신점리 산99-6	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 스님의 이름이 밝혀진 경우 부도를 탑으로 변경하기로 함에 따라 이를 적용	천기30호 양평 용문사 은행나무
40	보물	제611호	태고사원증국사탑비 (太古寺圓證國師塔碑)	고양 태고사 원증국사탑비 (高陽 太古寺 圓證國師 塔碑)			경기도 고양시 덕양구 북한동 15	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
41	보물	제749호	태고사원증국사탑 (太古寺圓證國師塔)	고양 태고사 원증국사탑 (高陽 太古寺 圓證國師塔)			경기도 고양시 덕양구 북한동 산1-1	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
42	보물	제1323호	파주공효공박중손묘역내장명등 (坡州恭孝公朴仲孫墓域內長明燈)	파주 공효공 박중손묘 장명등(坡州 恭孝公 朴仲孫墓 長明燈)			경기도 파주시 탄현면 오금2리 산19	한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 명칭일부 내용변경(박중손묘역내→박중손묘)
43	보물	제76호	춘천근화동당간지주 (春川槿花洞幢竿支柱)	춘천 근화동 당간지주 (春川 槿花洞 幢竿支柱)			강원도 춘천시 근화동 793-1	한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
44	보물	제77호	춘천칠층석탑 (春川七層石塔)	춘천 칠층석탑 (春川 七層石塔)			강원도 춘천시 소양로 2가 162-2	한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
45	보물	제78호	거돈사원공국사승묘탑비 (居頓寺圓空國師勝妙塔碑)	원주 거돈사지 원공국사탑비 (原州 居頓寺址 圓空國師塔碑)			강원도 원주시 부론면 정산리 144	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 사지를 부여하고, 탑의 시호만을 사용하기로 한 원칙을 적용	사적 168호 거돈사지
46	보물	제79호	홍천희망리삼층석탑 (洪川希望里三層石塔)	홍천 희망리 삼층석탑 (洪川 希望里 三層石塔)			강원도 홍천군 홍천읍 희망리 157-7(읍사무소 내)	한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
47	보물	제80호	홍천희망리당간지주 (洪川希望里幢竿支柱)	홍천 희망리 당간지주 (洪川 希望里 幢竿支柱)			강원도 홍천군 홍천읍 희망리 376-26	한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
48	보물	제82호	강릉대창리당간지주 (江陵大昌里幢竿支柱)	강릉 대창리 당간지주 (江陵 大昌里 幢竿支柱)			강원도 강릉시 옥천동 334	한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
49	보물	제83호	강릉수문리당간지주 (江陵水門里幢竿支柱)	강릉 수문리 당간지주 (江陵 水門里 幢竿支柱)			강원도 강릉시 옥천동 43-9	한글 맞춤법(띄어쓰기)
50	보물	제85호	굴산사지부도 (崛山寺址浮屠)	강릉 굴산사지 승탑 (江陵 崛山寺址 僧塔)			강원 강릉시 구정면 학산리 731	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 부도(浮屠)란 부처의 한자표기로 일제강점기 문화재를 지정하면서 스님의 이름을 알지 못하는 승탑을 부도로 부르면서 사용하게 되어 이를 승탑으로 바로잡고자 함	사적 448호 강릉 굴산사지
51	보물	제86호	굴산사지당간지주 (崛山寺址幢竿支柱)	강릉 굴산사지 당간지주 (江陵 崛山寺址 幢竿支柱)			강원도 강릉시 구정면 학산리 1181	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용	사적 448호 강릉 굴산사지
52	보물	제87호	신복사지삼층석탑 (神福寺址三層石塔)	강릉 신복사지 삼층석탑 (江陵 神福寺址 三層石塔)			강원도 강릉시 내곡동 403-2	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
53	보물	제191호	보현사낭원대사오진탑 (普賢寺朗圓大師悟眞塔)	강릉 보현사 낭원대사탑 (江陵 普賢寺 朗圓大師塔)			강원도 강릉시 성산면 보광리 산544	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 탑의 시호만을 사용하기로 한 원칙을 적용
54	보물	제192호	보현사낭원대사오진탑비 (普賢寺朗圓大師悟眞塔碑)	강릉 보현사 낭원대사탑비 (江陵 普賢寺 朗圓大師塔碑)			강원도 강릉시 성산면 보광리 1171	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 탑의 시호만을 사용하기로 한 원칙을 적용
55	보물	제223호	도피안사삼층석탑 (到彼岸寺三層石塔)	철원 도피안사 삼층석탑 (鐵原 到彼岸寺 三層石塔)			강원도 철원군 동송읍 관우리 423	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
56	보물	제410호	정암사수마노탑 (淨岩寺水瑪瑙塔)	정선 정암사 수마노탑 (旌善 淨岩寺 水瑪瑙塔)			강원도 정선군 고한읍 고한리 산214	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용	천기 73호 정선 정암사 열목어 서식지
57	보물	제439호	진전사지부도 (陳田寺址浮屠)	양양 진전사지 도의선사탑 (襄陽 陳田寺址 道義禪師塔)			강원도 양양군 강현면 둔전리 산1	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 도의선사탑으로 알려져 있으므로 이를 적용
58	보물	제443호	향성사지삼층석탑 (香城寺址三層石塔)	속초 향성사지 삼층석탑 (束草 香城寺址 三層石塔)			강원도 속초시 설악동 산24-2	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
59	보물	제444호	선림원지삼층석탑 (禪林院址三層石塔)	양양 선림원지 삼층석탑 (襄陽 禪林院址 三層石塔)			강원도 양양군 서면 황이리 424	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
60	보물	제445호	선림원지석등 (禪林院址石燈)	양양 선림원지 석등 (襄陽 禪林院址 石燈)			강원도 양양군 서면 황이리 424	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
61	보물	제446호	선림원지홍각선사탑비<귀부및이수> (禪林院址弘覺禪師塔碑<龜趺및螭首>)	양양 선림원지 홍각선사탑비 (襄陽 禪林院址 弘覺禪師塔碑)			강원도 양양군 서면 황이리 산89	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 귀부 및 이수는 명칭에서 제외
62	보물	제447호	선림원지부도 (禪林院址浮屠)	양양 선림원지 승탑 (襄陽 禪林院址 僧塔)			강원도 양양군 서면 황이리 산89	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 부도(浮屠)란 부처의 한자표기로 일제강점기 문화재를 지정하면서 스님의 이름을 알지 못하는 승탑을 부도로 부르면서 사용하게 되어 이를 승탑으로 바로잡고자 함
63	보물	제463호	진공대사탑비귀부및이수 (眞空大師塔碑龜趺및螭首)	원주 흥법사지 진공대사탑비 (原州 興法寺址 眞空大師塔碑)			강원도 원주시 지정면 안창리 517-2	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 귀부 및 이수는 명칭에서 제외하고 흥법사지로 알려져 있으므로 이를 명칭에 적용
64	보물	제464호	흥법사지삼층석탑 (興法寺址三層石塔)	원주 흥법사지 삼층석탑 (原州 興法寺址 三層石塔)			강원도 원주시 지정면 안창리 517-2	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
65	보물	제496호	화천계성리석등 (華川啓星里石燈)	화천 계성리 석등 (華川 啓星里 石燈)			강원도 화천군 하남면 계성리 594	한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
66	보물	제497호	양양오색리삼층석탑 (襄陽五色里三層石塔)	양양 오색리 삼층석탑 (襄陽 五色里 三層石塔)			강원도 양양군 서면 오색리 산1-21	한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
67	보물	제499호	낙산사칠층석탑 (洛山寺七層石塔)	양양 낙산사 칠층석탑 (襄陽 洛山寺 七層石塔)			강원도 양양군 강현면 전진리 55	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용	사적 495호 양양 낙산사일원 명승 27호 양양 낙산사 의상대와 홍련암
68	보물	제540호	홍천괘석리사사자삼층석탑 (洪川掛石里四獅子三層石塔)	홍천 괘석리 사사자 삼층석탑 (洪川 掛石里 四獅子 三層石塔)			강원도 홍천군 홍천읍 희망리 151-7(홍천읍사무소 내)	한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
69	보물	제545호	홍천물걸리삼층석탑 (洪川物傑里三層石塔)	홍천 물걸리 삼층석탑 (洪川 物傑里 三層石塔)			강원도 홍천군 내촌면 물걸리 588-1	한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
70	보물	제612호	영월흥녕사징효대사탑비 (寧越興寧寺澄曉大師塔碑)	영월 흥녕사지 징효대사탑비 (寧越 興寧寺址 澄曉大師塔碑)			강원도 영월군 수주면 법흥리 422	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 사지를 부여
71	보물	제750호	거돈사지삼층석탑 (居頓寺址三層石塔)	원주 거돈사지 삼층석탑 (原州 居頓寺址 三層石塔)			강원도 원주시 부론면 정산리 188	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용	사적 168호 거돈사지
72	보물	제1275호	한계사지남삼층석탑 (寒溪寺址南三層石塔)	인제 한계사지 남 삼층석탑 (麟蹄 寒溪寺址 南 三層石塔)			강원도 인제군 북면 한계리 90-4	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
73	보물	제1276호	한계사지북삼층석탑 (寒溪寺址北三層石塔)	인제 한계사지 북 삼층석탑 (麟蹄 寒溪寺址 北 三層石塔)			강원도 인제군 북면 한계리 산1-67	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
74	보물	제1277호	동해삼화사삼층석탑 (東海三和寺三層石塔)	동해 삼화사 삼층석탑 (東海 三和寺 三層石塔)			강원도 동해시 삼화동 산172	한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
75	보물	제1336호	고성건봉사능파교 (高城乾鳳寺凌波橋)	고성 건봉사 능파교 (高城 乾鳳寺 凌波橋)			강원도 고성군 거진읍 냉천리 38-1	한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
76	보물	제1337호	고성육송정홍교 (高城六松亭虹橋)	고성 육송정 홍교 (高城 六松亭 虹橋)			강원도 고성군 간성읍 해상리 1041	한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
77	보물	제15호	법주사사천왕석등 (法住寺四天王石燈)	보은 법주사 사천왕 석등 (報恩 法住寺 四天王 石燈)	보은 속리산 법주사 사천왕 석등 (報恩 俗離山 法住寺 四天王 石燈)	변경(안)과 같음	충청북도 보은군 속리산면 사내리 209	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용	사적 503호 보은 법주사 명승 61호 속리산 법주사일원
78	보물	제16호	억정사대지국사비 (億政寺大智國師碑)	충주 억정사지 대지국사비 (忠州 億政寺址 大智國師碑)			충청북도 충주시 엄정면 괴동리 360-1	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 사지를 부여
79	보물	제17호	정토사법경대사자등탑비 (淨土寺法鏡大師慈燈塔碑)	충주 정토사지 법경대사탑비 (忠州 淨土寺址 法鏡大師塔碑)			충청북도 충주시 동량면 하천리 177-6	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 사지를 부여하고, 탑의 시호만을 사용하기로 한 원칙을 적용
80	보물	제94호	사자빈신사지석탑 (獅子頻迅寺址石塔)	제천 사자빈신사지 사사자 구층석탑 (堤川 獅子頻迅寺址 四獅子 九層石塔)			충청북도 제천시 한수면 송계리 1002-1	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 네 귀에 한 마리씩 모두 4마리의 사자를 배치하였고, 현재 4층만 남아있으나 원래 구층으로 알려져 있으므로 이를 명칭에 적용
81	보물	제95호	괴산미륵리오층석탑 (槐山彌勒里五層石塔)	충주 미륵리 오층석탑 (忠州 彌勒里 五層石塔)			충청북도 충주시 수안보면 미륵리 56	행정지역 변경(괴산→충주) 명칭 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
82	보물	제404호	진천연곡리석비 (鎭川蓮谷里石碑)	진천 연곡리 석비 (鎭川 蓮谷里 石碑)			충청북도 진천군 진천읍 연곡리 485-4	한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
83	보물	제405호	단양향산리삼층석탑 (丹陽香山里三層石塔)	단양 향산리 삼층석탑 (丹陽 香山里 三層石塔)			충청북도 단양군 가곡면 향산리 471-11	한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
84	보물	제459호	제천장락리칠층모전석탑 (堤川長樂里七層模塼石塔)	제천 장락동 칠층모전석탑 (堤川 長樂洞 七層模塼石塔)			충청북도 제천시 장락동 65-2	한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 행정지역 변경 명칭 표기 부기(장락리→장락동)
85	보물	제511호	청원계산리오층석탑 (淸原桂山里五層石塔)	청원 계산리 오층석탑 (淸原 桂山里 五層石塔)			충청북도 청원군 가덕면 계산리 산46-3	한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
86	보물	제532호	영국사부도 (寧國寺浮屠)	영동 영국사 승탑 (永同 寧國寺 僧塔)			충청북도 영동군 양산면 누교리 산138-1	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 부도(浮屠)란 부처의 한자표기로 일제강점기 문화재를 지정하면서 스님의 이름을 알지 못하는 승탑을 부도로 부르면서 사용하게 되어 이를 승탑으로 바로잡고자 함	천기 223호 영동 영국사 은행나무
87	보물	제533호	영국사삼층석탑 (寧國寺三層石塔)	영동 영국사 삼층석탑 (永同 寧國寺 三層石塔)			충청북도 영동군 양산면 누교리 1396	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용	천기 223호 영동 영국사 은행나무
88	보물	제534호	영국사원각국사비 (寧國寺圓覺國師碑)	영동 영국사 원각국사비 (永同 寧國寺 圓覺國師碑)			충청북도 영동군 양산면 누교리 산138-1	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용	천기 223호 영동 영국사 은행나무
89	보물	제535호	영국사망탑봉삼층석탑 (寧國寺望塔峰三層石塔)	영동 영국사 망탑봉 삼층석탑 (永同 寧國寺 望塔峰 三層石塔)	영동 영국사 망탑봉 삼층석탑 (永同 寧國寺 望塔峯 三層石塔)	영동 영국사 망탑봉 삼층석탑 (永同 寧國寺 望塔峯 三層石塔)	충청북도 영동군 양산면 누교리 산139-1	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 한자 정정(望塔峰→望塔峯)	천기 223호 영동 영국사 은행나무
90	보물	제656호	청룡사보각국사정혜원륭탑전사자석등 (靑龍寺普覺國師定慧圓融塔前獅子石燈)	충주 청룡사지 보각국사탑 앞 사자 석등 (忠州 靑龍寺址 普覺國師塔 앞 獅子 石燈)			충청북도 충주시 소태면 오량리 산32-2	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 한자명칭 한글로 순화(前 →앞) 사지를 부여하고, 탑의 시호만을 사용하기로 한 원칙을 적용
91	보물	제658호	청룡사보각국사정혜원륭탑비 (靑龍寺普覺國師定慧圓融塔碑)	충주 청룡사지 보각국사탑비 (忠州 靑龍寺址 普覺國師塔碑)			충청북도 충주시 소태면 오량리 산32-2	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 사지를 부여하고, 탑의 시호만을 사용하기로 한 원칙을 적용
92	보물	제1295호	괴산각연사통일대사탑비 (槐山覺淵寺通一大師塔碑)	괴산 각연사 통일대사탑비 (槐山 覺淵寺 通一大師塔碑)			충청북도 괴산군 칠성면 태성리 산7-1	한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
93	보물	제1296호	제천신륵사삼층석탑 (堤川神勒寺三層石塔)	제천 신륵사 삼층석탑 (堤川 神勒寺 三層石塔)			충청북도 제천시 덕산면 월악리 802	한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
94	보물	제1299호	괴산보안사삼층석탑 (槐山寶安寺三層石塔)	괴산 보안사 삼층석탑 (槐山 寶安寺 三層石塔)			충청북도 괴산군 청안면 효근리 385-2	한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
95	보물	제1338호	옥천용암사쌍삼층석탑 (沃川龍岩寺雙三層石塔)	옥천 용암사 동ㆍ서 삼층석탑 (沃川 龍岩寺 東ㆍ西 三層石塔)			충청북도 옥천군 옥천읍 삼청리 산51-1	한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 2기의 석탑이 동ㆍ서 방향으로 배치되어 있으므로 방향을 명칭에 부여
96	보물	제1370호	괴산각연사통일대사부도 (槐山覺淵寺通一大師浮屠)	괴산 각연사 통일대사탑 (槐山 覺淵寺 通一大師塔)			충청북도 괴산군 칠성면 태성리 산7-1	한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 스님의 이름이 알려져 있으므로 부도를 탑으로 변경
97	보물	제1371호	영동반야사삼층석탑 (永同般若寺三層石塔)	영동 반야사 삼층석탑 (永同 般若寺 三層石塔)			충청북도 영동군 황간면 우매리 151-1	한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
98	보물	제1416호	복천암수암화상탑 (福泉庵秀庵和尙塔)	보은 법주사 복천암 수암화상탑 (報恩 法住寺 福泉庵 秀庵和尙塔)			충청북도 보은군 속리산면 사내리 산1-1	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 법주사를 명칭에 삽입
99	보물	제1418호	복천암학조등곡화상탑 (福泉庵學祖燈谷和尙塔)	보은 법주사 복천암 학조등곡화상탑 (報恩 法住寺 福泉庵 學祖燈谷和尙塔)		보은 법주사 복천암 학조화상탑 (報恩 法住寺 福泉庵 學祖和尙塔)	충청북도 보은군 속리산면 사내리 산1-1	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 법주사를 명칭에 삽입하고, 등곡을 명칭에서 제외
100	보물	제18호	정산서정리구층석탑 (定山西亭里九層石塔)	청양 서정리 구층석탑 (靑陽 西亭里 九層石塔)			충청남도 청양군 정산면 서정리 16-2	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 ‘청양군’ 명칭 부기에 따라 ‘정산면’ 지역명칭 삭제
101	보물	제19호	성주사지오층석탑 (聖住寺址五層石塔)	보령 성주사지 오층석탑 (保寧 聖住寺址 五層石塔)			충청남도 보령시 성주면 성주리 73	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용	사적 307호 성주사지
102	보물	제20호	성주사지중앙삼층석탑 (聖住寺址中央三層石塔)	보령 성주사지 중앙 삼층석탑 (保寧 聖住寺址 中央 三層石塔)			충청남도 보령시 성주면 성주리 73	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용	사적 307호 성주사지
103	보물	제47호	성주사지서삼층석탑 (聖住寺址西三層石塔)	보령 성주사지 서 삼층석탑 (保寧 聖住寺址 西 三層石塔)			충청남도 보령시 성주면 성주리 74	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용	사적 307호 성주사지
104	보물	제99호	천흥사지당간지주 (天興寺址幢竿支柱)	천안 천흥사지 당간지주 (天安 天興寺址 幢竿支柱)			충청남도 천안시 서북구 성거읍 천흥리 234	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
105	보물	제101호	안국사지석탑 (安國寺址石塔)	당진 안국사지 석탑 (唐津 安國寺址 石塔)			충청남도 당진군 정미면 수당리 687-1	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
106	보물	제102호	보원사지석조 (普願寺址石槽)	서산 보원사지 석조 (瑞山 普願寺址 石槽)			충청남도 서산시 운산면 용현리 150	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용	사적 316호 서산 보원사지
107	보물	제103호	보원사지당간지주 (普願寺址幢竿支柱)	서산 보원사지 당간지주 (瑞山 普願寺址 幢竿支柱)			충청남도 서산시 운산면 용현리 105	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용	사적 316호 서산 보원사지
108	보물	제104호	보원사지오층석탑 (普願寺址五層石塔)	서산 보원사지 오층석탑 (瑞山 普願寺址 五層石塔)			충청남도 서산시 운산면 용현리 119-1	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용	사적 316호 서산 보원사지
109	보물	제105호	보원사법인국사보승탑 (普願寺法印國師寶乘塔)	서산 보원사지 법인국사탑 (瑞山 普願寺址 法印國師塔)			충청남도 서산시 운산면 용현리 119-2	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 사지를 부여하고, 탑의 시호만을 사용하기로 한 원칙을 적용	사적 316호 서산 보원사지
110	보물	제106호	보원사법인국사보승탑비 (普願寺法印國師寶乘塔碑)	서산 보원사지 법인국사탑비 (瑞山 普願寺址 法印國師塔碑)			충청남도 서산시 운산면 용현리 119-2	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 사지를 부여하고, 탑의 시호만을 사용하기로 한 원칙을 적용	사적 316호 서산 보원사지
111	보물	제150호	공주반죽동당간지주 (公州班竹洞幢竿支柱)	공주 반죽동 당간지주 (公州 班竹洞 幢竿支柱)			충청남도 공주시 반죽동 302-2	한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
112	보물	제184호	부여장하리삼층석탑 (扶餘長蝦里三層石塔)	부여 장하리 삼층석탑 (扶餘 長蝦里 三層石塔)			충청남도 부여군 장암면 장하리 536	한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
113	보물	제185호	무량사오층석탑 (無量寺五層石塔)	부여 무량사 오층석탑 (扶餘 無量寺 五層石塔)			충청남도 부여군 외산면 만수리 166	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
114	보물	제224호	비인오층석탑 (庇仁五層石塔)	서천 성북리 오층석탑 (舒川 城北里 五層石塔)			충청남도 서천군 비인면 성북리 182-1	행정지역 명칭(비인→성북리) 변경 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
115	보물	제232호	관촉사석등 (灌燭寺石燈)	논산 관촉사 석등 (論山 灌燭寺 石燈)			충청남도 논산시 관촉동 254	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
116	보물	제233호	무량사석등 (無量寺石燈)	부여 무량사 석등 (扶餘 無量寺 石燈)			충청남도 부여군 외산면 만수리 116	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
117	보물	제256호	갑사철당간및지주 (甲寺鐵幢竿및支柱)	공주 갑사 철당간 (公州 甲寺 鐵幢竿)			충청남도 공주시 계룡면 중장리 58	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 지주는 철당간에 포함됨으로 명칭의 통일을 기하기 위하여 지주는 제외
118	보물	제257호	갑사부도 (甲寺浮屠)	공주 갑사 승탑 (公州 甲寺 僧塔)			충청남도 공주시 계룡면 중장리 59	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 부도(浮屠)란 부처의 한자표기로 일제강점기 문화재를 지정하면서 스님의 이름을 알지 못하는 승탑을 부도로 부르면서 사용하게 되어 이를 승탑으로 바로잡고자 함
119	보물	제354호	천흥사지오층석탑 (天興寺址五層石塔)	천안 천흥사지 오층석탑 (天安 天興寺址 五層石塔)			충청남도 천안시 서북구 성거읍 천흥리 190-2	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
120	보물	제537호	아산읍내리당간지주 (牙山邑內里幢竿支柱)	아산 읍내동 당간지주 (牙山 邑內洞 幢竿支柱)			충청남도 아산시 읍내동 255-5	한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 및 행정지역 명칭 변경 표기 부기(읍내리→읍내동)
121	보물	제538호	홍성동문동당간지주 (洪城東門洞幢竿支柱)	홍성 오관리 당간지주 (洪城 五官里 幢竿支柱)			충청남도 홍성군 홍성읍 오관리 297-15	한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 및 행정지역 명칭 변경 표기 부기(동문동→오관리)
122	보물	제799호	마곡사오층석탑 (麻谷寺五層石塔)	공주 마곡사 오층석탑 (公州 麻谷寺 五層石塔)			충청남도 공주시 사곡면 운암리 567	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
123	보물	제1284호	청량사지오층석탑 (淸凉寺址五層石塔)	공주 청량사지 오층석탑 (公州 淸凉寺址 五層石塔)			충청남도 공주시 반포면 학봉리 산18	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
124	보물	제1285호	청량사지칠층석탑 (淸凉寺址七層石塔)	공주 청량사지 칠층석탑 (公州 淸凉寺址 七層石塔)			충청남도 공주시 반포면 학봉리 산18	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
125	보물	제22호	금산사노주 (金山寺露柱)	김제 금산사 노주 (金堤 金山寺 露柱)			전라북도 김제시 금산면 금산리 39	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용	사적 496호 김제 금산사일원
126	보물	제23호	금산사석련대 (金山寺石蓮臺)	김제 금산사 석련대 (金堤 金山寺 石蓮臺)			전라북도 김제시 금산면 금산리 39	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용	사적 496호 김제 금산사일원
127	보물	제24호	금산사혜덕왕사진응탑비 (金山寺慧德王師眞應塔碑)	김제 금산사 혜덕왕사탑비 (金堤 金山寺 慧德王師塔碑)			전라북도 김제시 금산면 금산리 산4-1	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 탑의 시호만을 사용하기로 한 원칙을 적용	사적 496호 김제 금산사일원
128	보물	제25호	금산사오층석탑 (金山寺五層石塔)	김제 금산사 오층석탑 (金堤 金山寺 五層石塔)			전라북도 김제시 금산면 금산리 39	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용	사적 496호 김제 금산사일원
129	보물	제26호	금산사방등계단 (金山寺方等戒檀)	김제 금산사 금강계단 (金堤 金山寺 金剛戒壇)			전라북도 김제시 금산면 금산리 39	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 방등계단을 금강계단으로 변경	사적 496호 김제 금산사일원
130	보물	제27호	금산사육각다층석탑 (金山寺六角多層石塔)	김제 금산사 육각 다층석탑 (金堤 金山寺 六角 多層石塔)			전라북도 김제시 금산면 금산리 39	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용	사적 496호 김제 금산사일원
131	보물	제28호	금산사당간지주 (金山寺幢竿支柱)	김제 금산사 당간지주 (金堤 金山寺 幢竿支柱)			전라북도 김제시 금산면 금산리 28-3	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용	사적 496호 김제 금산사일원
132	보물	제29호	금산사심원암북강삼층석탑 (金山寺深源庵北崗三層石塔)	김제 금산사 심원암 북강 삼층석탑 (金堤 金山寺 深源庵 北崗 三層石塔)		김제 금산사 심원암 삼층석탑 (金堤 金山寺 深源庵 三層石塔)	전라북도 김제시 금산면 금산리 산1	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 위치를 나타내는 어려운 한자어인 북강은 명칭에서 제외	사적 496호 김제 금산사일원
133	보물	제30호	만복사지오층석탑 (萬福寺址五層石塔)	남원 만복사지 오층석탑 (南原 萬福寺址 五層石塔)			전라북도 남원시 왕정동 481-1	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용	사적 349호 만복사지
134	보물	제32호	만복사지당간지주 (萬福寺址幢竿支柱)	남원 만복사지 당간지주 (南原 萬福寺址 幢竿支柱)			전라북도 남원시 왕정동 533	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용	사적 349호 만복사지
135	보물	제33호	실상사수철화상능가보월탑 (實相寺秀澈和尙楞伽寶月塔)	남원 실상사 수철화상탑 (南原 實相寺 秀澈和尙塔)			전라북도 남원시 산내면 입석리 57	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 탑의 시호만을 사용하기로 한 원칙을 적용	사적 309호 실상사일원 중요민속자료 15호 남원 실상사 석장승
136	보물	제34호	실상사수철화상능가보월탑비 (實相寺秀澈和尙楞伽寶月塔碑)	남원 실상사 수철화상탑비 (南原 實相寺 秀澈和尙塔碑)			전라북도 남원시 산내면 입석리 57	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 탑의 시호만을 사용하기로 한 원칙을 적용	사적 309호 실상사일원 중요민속자료 15호 남원 실상사 석장승
137	보물	제35호	실상사석등 (實相寺石燈)	남원 실상사 석등 (南原 實相寺 石燈)			전라북도 남원시 산내면 입석리 50-1	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용	사적 309호 실상사일원 중요민속자료 15호 남원 실상사 석장승
138	보물	제36호	실상사부도 (實相寺浮屠)	남원 실상사 승탑 (南原 實相寺 僧塔)			전라북도 남원시 산내면 입석리 205-7	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 부도(浮屠)란 부처의 한자표기로 일제강점기 문화재를 지정하면서 스님의 이름을 알지 못하는 승탑을 부도로 부르면서 사용하게 되어 이를 승탑으로 바로잡고자 함	사적 309호 실상사일원 중요민속자료 15호 남원 실상사 석장승
139	보물	제37호	실상사삼층석탑 (實相寺三層石塔)	남원 실상사 동ㆍ서 삼층석탑 (南原 實相寺 東ㆍ西 三層石塔)			전라북도 남원시 산내면 입석리 50-1	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 2기의 석탑이 동ㆍ서 방향으로 배치되어 있으므로 방향을 명칭에 부여	사적 309호 실상사일원 중요민속자료 15호 남원 실상사 석장승
140	보물	제38호	실상사증각대사응료탑 (實相寺證覺大師凝蓼塔)	남원 실상사 증각대사탑 (南原 實相寺 證覺大師塔)			전라북도 남원시 산내면 입석리 57	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 탑의 시호만을 사용하기로 한 원칙을 적용	사적 309호 실상사일원 중요민속자료 15호 남원 실상사 석장승
141	보물	제39호	실상사증각대사응료탑비 (實相寺證覺大師凝蓼塔碑)	남원 실상사 증각대사탑비 (南原 實相寺 證覺大師塔碑)			전라북도 남원시 산내면 입석리 57	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 탑의 시호만을 사용하기로 한 원칙을 적용	사적 309호 실상사일원 중요민속자료 15호 남원 실상사 석장승
142	보물	제40호	실상사백장암석등 (實相寺百丈庵石燈)	남원 실상사 백장암 석등 (南原 實相寺 百丈庵 石燈)			전라북도 남원시 산내면 대정리 975	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용	사적 309호 실상사일원 중요민속자료 15호 남원 실상사 석장승
143	보물	제167호	정읍은선리삼층석탑 (井邑隱仙里三層石塔)	정읍 은선리 삼층석탑 (井邑 隱仙里 三層石塔)			전라북도 정읍시 영원면 은선리 43	한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
144	보물	제234호	옥구발산리석등 (沃溝鉢山里石燈)	군산 발산리 석등 (群山 鉢山里 石燈)			전라북도 군산시 개정면 발산리 45-1	한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 및 행정지역 명칭 변경 부기(옥구→군산)
145	보물	제236호	미륵사지당간지주 (彌勒寺址幢竿支柱)	익산 미륵사지 당간지주 (益山 彌勒寺址 幢竿支柱)			전라북도 익산시 금마면 기양리 93-1, 79	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용	사적 150호 익산 미륵사지
146	보물	제267호	임실용암리석등 (任實龍岩里石燈)	임실 진구사지 석등 (任實 珍丘寺址 石燈)			전라북도 임실군 신평면 용암리 734	1992년도 발굴조사(전북대 박물관)때 절터의 명칭을 밝힐 수 있는 명문 기와편의 발견으로 진구사지(珍丘寺址)였음이 확인되었으므로 이를 사용하여 명칭 변경
147	보물	제276호	발산리오층석탑 (鉢山里五層石塔)	군산 발산리 오층석탑 (群山 鉢山里 五層石塔)			전라북도 군산시 개정면 발산리 45-1	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
148	보물	제309호	천곡사지칠층석탑 (泉谷寺址七層石塔)	정읍 천곡사지 칠층석탑 (井邑 泉谷寺址 七層石塔)			전라북도 정읍시 망제동 산9-2	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
149	보물	제828호	금산사석등 (金山寺石燈)	김제 금산사 석등 (金堤 金山寺 石燈)			전라북도 김제시 금산면 금산리 39	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용	사적 496호 김제 금산사일원
150	보물	제1434호	안심사계단 (安心寺戒壇)	완주 안심사 금강계단 (完州 安心寺 金剛戒壇)			전라북도 완주군 운주면 완창리 26	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 계단을 금강계단으로 변경
151	보물	제49호	나주동문외석당간 (羅州東門外石幢竿)	나주 동문 밖 석당간 (羅州 東門 밖 石幢竿)			전라남도 나주시 성북동 229-9	한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 및 한자어 한글로 순화(外 →밖)
152	보물	제50호	나주북문외삼층석탑 (羅州北門外三層石塔)	나주 북문 밖 삼층석탑 (羅州 北門 밖 三層石塔)			전라남도 나주시 대호동 824	한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 및 한자어 한글로 순화(外 →밖)
153	보물	제111호	개선사지석등 (開仙寺址石燈)	담양 개선사지 석등 (潭陽 開仙寺址 石燈)			전라남도 담양군 남면 학선리 593-2	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
154	보물	제112호	중흥산성삼층석탑 (中興山城三層石塔)	광양 중흥산성 삼층석탑 (光陽 中興山城 三層石塔)	광양 중흥사 삼층석탑 (光陽 中興寺 三層石塔)	변경(안)과 같음	전라남도 광양시 옥룡면 운평리 90-1	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
155	보물	제132호	화엄사동오층석탑 (華嚴寺東五層石塔)	구례 화엄사 동 오층석탑 (求禮 華嚴寺 東 五層石塔)			전라남도 구례군 마산면 황전리 12	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용	사적 505호 구례 화엄사 명승 64호 지리산 화엄사 천기 38호 구례 화엄사 올벚나무
156	보물	제133호	화엄사서오층석탑 (華嚴寺西五層石塔)	구례 화엄사 서 오층석탑 (求禮 華嚴寺 西 五層石塔)			전라남도 구례군 마산면 황전리 12	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용	사적 505호 구례 화엄사 명승 64호 지리산 화엄사 천기 38호 구례 화엄사 올벚나무
157	보물	제151호	연곡사삼층석탑 (鷰谷寺三層石塔)	구례 연곡사 삼층석탑 (求禮 鷰谷寺 三層石塔)			전라남도 구례군 토지면 내동리 1354	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
158	보물	제152호	연곡사현각선사탑비 (鷰谷寺玄覺禪師塔碑)	구례 연곡사 현각선사탑비 (求禮 鷰谷寺 玄覺禪師塔碑)			전라남도 구례군 토지면 내동리 산54-1	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
159	보물	제153호	연곡사동부도비 (鷰谷寺東浮屠碑)	구례 연곡사 동 승탑비 (求禮 鷰谷寺 東 僧塔碑)			전라남도 구례군 토지면 내동리 산54-1	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 부도(浮屠)란 부처의 한자표기로 일제강점기 문화재를 지정하면서 스님의 이름을 알지 못하는 승탑을 부도로 부르면서 사용하게 되어 이를 승탑으로 바로잡고자 함
160	보물	제154호	구례 연곡사 소요대사부도 (求禮 鷰谷寺 逍遙大師浮屠)	구례 연곡사 소요대사탑 (求禮 鷰谷寺 逍遙大師塔)			전라남도 구례군 토지면 내동리 산54-1	한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 스님의 이름이 밝혀졌으므로 부도를 탑으로 변경
161	보물	제155호	보림사동부도 (寶林寺東浮屠)	장흥 보림사 동 승탑 (長興 寶林寺 東 僧塔)			전라남도 장흥군 유치면 봉덕리 산10-1	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 부도(浮屠)란 부처의 한자표기로 일제강점기 문화재를 지정하면서 스님의 이름을 알지 못하는 승탑을 부도로 부르면서 사용하게 되어 이를 승탑으로 바로잡고자 함
162	보물	제156호	보림사서부도 (寶林寺西浮屠)	장흥 보림사 서 승탑 (長興 寶林寺 西 僧塔)			전라남도 장흥군 유치면 봉덕리 산50	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 부도(浮屠)란 부처의 한자표기로 일제강점기 문화재를 지정하면서 스님의 이름을 알지 못하는 승탑을 부도로 부르면서 사용하게 되어 이를 승탑으로 바로잡고자 함
163	보물	제157호	보림사보조선사창성탑 (寶林寺普照禪師彰聖塔)	장흥 보림사 보조선사탑 (長興 寶林寺 普照禪師塔)			전라남도 장흥군 유치면 봉덕리 산10-1	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 탑의 시호만을 사용하기로 한 원칙을 적용
164	보물	제158호	보림사보조선사창성탑비 (寶林寺普照禪師彰聖塔碑)	장흥 보림사 보조선사탑비 (長興 寶林寺 普照禪師塔碑)			전라남도 장흥군 유치면 봉덕리 산10-1	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 탑의 시호만을 사용하기로 한 원칙을 적용
165	보물	제170호	쌍봉사철감선사탑비 (雙峰寺澈鑒禪師塔碑)	화순 쌍봉사 철감선사탑비 (和順 雙峰寺 澈鑒禪師塔碑)	화순 쌍봉사 철감선사탑비 (和順 雙峯寺 澈鑒禪師塔碑)	화순 쌍봉사 철감선사탑비 (和順 雙峯寺 澈鑒禪師塔碑)	전라남도 화순군 이양면 증리 산195-1	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 한자 정정(雙峰寺→雙峯寺)
166	보물	제273호	대안사적인선사조륜청정탑 (大安寺寂忍禪師照輪淸淨塔)	곡성 대안사 적인선사탑 (谷城 大安寺 寂忍禪師塔)			전라남도 곡성군 죽곡면 원달리 20	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 탑의 시호만을 사용하기로 한 원칙을 적용
167	보물	제274호	대안사광자대사탑 (大安寺廣慈大師塔)	곡성 대안사 광자대사탑 (谷城 大安寺 廣慈大師塔)			전라남도 곡성군 죽곡면 원달리 산18-1	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
168	보물	제275호	대안사광자대사비 (大安寺廣慈大師碑)	곡성 대안사 광자대사탑비 (谷城 大安寺 廣慈大師碑塔碑)			전라남도 곡성군 죽곡면 원달리 산18-1	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 비를 탑비로 변경
169	보물	제298호	월남사지삼층석탑 (月南寺址三層石塔)	강진 월남사지 삼층석탑 (康津 月南寺址 三層石塔)			전라남도 강진군 성전면 월남리 854	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
170	보물	제300호	화엄사원통전전사자탑 (華嚴寺圓通殿前獅子塔)	구례 화엄사 원통전 앞 사자탑 (求禮 華嚴寺 圓通殿 앞 獅子塔)			전라남도 구례군 마산면 황전리 12	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 한자명칭 한글로 순화(前→앞)	사적 505호 구례 화엄사 명승 64호 지리산 화엄사 천기 38호 구례 화엄사 올벚나무
171	보물	제301호	대흥사북미륵암삼층석탑 (大興寺北彌勒庵三層石塔)	해남 대흥사 북미륵암 삼층석탑 (海南 大興寺 北彌勒庵 三層石塔)			전라남도 해남군 삼산면 구림리 산8-1	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용	사적 508호 해남 대흥사 명승 66호 두륜산 대흥사일원
172	보물	제304호	벌교홍교 (筏橋虹橋)	보성 벌교 홍교 (寶城 筏橋 虹橋)			전라남도 보성군 벌교읍 벌교리 154-1	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
173	보물	제313호	월남사지진각국사비 (月南寺址眞覺國師碑)	강진 월남사지 진각국사비 (康津 月南寺址 眞覺國師碑)			전라남도 강진군 성전면 월남리 813-1	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
174	보물	제320호	대흥사응진전전삼층석탑 (大興寺應眞殿前三層石塔)	해남 대흥사 삼층석탑 (海南 大興寺 三層石塔)			전라남도 해남군 삼산면 구림리 823	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 해남 대흥사의 상징적인 탑으로 대웅전이 바로 옆에 있으며, 사찰 내에서 소재 위치가 불필요하여 ‘응진전’ 명칭을 제외함	사적 508호 해남 대흥사 명승 66호 두륜산 대흥사일원
175	보물	제395호	선암사삼층석탑 (仙岩寺三層石塔)	순천 선암사 동ㆍ서 삼층석탑 (順天 仙岩寺 東ㆍ西 三層石塔)	순천 선암사 동ㆍ서 삼층석탑 (順天 仙巖寺 東ㆍ西 三層石塔)	순천 선암사 동ㆍ서 삼층석탑 (順天 仙巖寺 東ㆍ西 三層石塔)	전라남도 순천시 승주읍 죽학리 802	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 2기의 석탑이 동ㆍ서 방향으로 배치되어 있으므로 방향을 명칭에 부여 한자 정정(仙岩寺→仙巖寺)	사적 507호 순천 선암사 명승 65호 조계산 송광사·선암사일원 천기 488호 순천 선암사 선암매
176	보물	제400호	선암사승선교 (仙巖寺昇仙橋)	순천 선암사 승선교 (順天 仙巖寺 昇仙橋)			전라남도 순천시 승주읍 죽학리 48-1	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용	사적 507호 순천 선암사 명승 65호 조계산 송광사·선암사일원 천기 488호 순천 선암사 선암매
177	보물	제503호	명량대첩비 (鳴梁大捷碑)	해남 명량대첩비 (海南 鳴梁大捷碑)			전라남도 해남군 문내면 학동리 1186-7	행정지역 명칭 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
178	보물	제504호	영광신천리삼층석탑 (靈光新川里三層石塔)	영광 신천리 삼층석탑 (靈光 新川里 三層石塔)			전라남도 영광군 묘량면 신천리 1226	한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
179	보물	제505호	담양읍석당간 (潭陽邑石幢竿)	담양 객사리 석당간 (潭陽 客舍里 石幢竿)			전라남도 담양군 담양읍 객사리 45	행정지역 명칭 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
180	보물	제506호	담양읍오층석탑 (潭陽邑五層石塔)	담양 남산리 오층석탑 (潭陽 南山里 五層石塔)			전남 담양군 담양읍 남산리 342	행정지역 명칭 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
181	보물	제507호	무위사선각대사편광탑비 (無爲寺先覺大師遍光塔碑)	강진 무위사 선각대사탑비 (康津 無爲寺 先覺大師 塔碑)			전라남도 강진군 성전면 월하리 1174	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 탑의 시호만을 사용하기로 한 원칙을 적용
182	보물	제509호	구례논곡리삼층석탑 (求禮論谷里三層石塔)	구례 논곡리 삼층석탑 (求禮 論谷里 三層石塔)			전라남도 구례군 구례읍 논곡리 산51-1	한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
183	보물	제529호	금골산오층석탑 (金骨山五層石塔)	진도 금골산 오층석탑 (珍島 金骨山 五層石塔)			전라남도 진도군 군내면 둔전리 356-2	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
184	보물	제563호	흥국사홍교 (興國寺虹橋)	여수 흥국사 홍교 (麗水 興國寺 虹橋)			전라남도 여수시 중흥동 산191-3	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
185	보물	제571호	좌수영대첩비 (左水營大捷碑)	여수 수군대첩비 (麗水 水軍大捷碑)	여수 통제이공 수군대첩비 (麗水 統制李公 水軍大捷碑)	여수 통제이공 수군대첩비 (麗水 統制李公 水軍大捷碑)	전라남도 여수시 고소동 620	행정지역 명칭 표기 부기 비명에 ‘통제이공수군대첩비’로 기록되어 있으므로 이를 명칭에 적용
186	보물	제584호	윤문효공신도비 (尹文孝公神道碑)	구례 윤문효공 신도비 (求禮 尹文孝公 神道碑)			전라남도 구례군 산동면 이평리 산91-1	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
187	보물	제795호	천관사삼층석탑 (天冠寺三層石塔)	장흥 천관사 삼층석탑 (長興 天冠寺 三層石塔)			전라남도 장흥군 관산읍 농안리 739	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
188	보물	제796호	운주사구층석탑 (雲住寺九層石塔)	화순 운주사 구층석탑 (和順 雲住寺 九層石塔)			전라남도 화순군 도암면 용강리 산36	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용	사적 312호 화순 운주사지일원
189	보물	제797호	운주사석조불감 (雲住寺石造佛龕)	화순 운주사 석조불감 (和順 雲住寺 石造佛龕)			전라남도 화순군 도암면 용강리 941-32	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용	사적 312호 화순 운주사지일원
190	보물	제798호	운주사원형다층석탑 (雲住寺圓形多層石塔)	화순 운주사 원형 다층석탑 (和順 雲住寺 圓形 多層石塔)			전라남도 화순군 도암면 용강리 941-32	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용	사적 312호 화순 운주사지일원
191	보물	제829호	금곡사삼층석탑 (金谷寺三層石塔)	강진 금곡사 삼층석탑 (康津 金谷寺 三層石塔)			전라남도 강진군 군동면 파산리 1012-2	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
192	보물	제831호	동화사삼층석탑 (桐華寺三層石塔)	순천 동화사 삼층석탑 (順天 桐華寺 三層石塔)			전라남도 순천시 별량면 대룡리 282	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
193	보물	제943호	보성우천리삼층석탑 (寶城牛川里三層石塔)	보성 우천리 삼층석탑 (寶城 牛川里 三層石塔)			전라남도 보성군 조성면 우천리 326-17	한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
194	보물	제945호	금둔사지삼층석탑 (金芚寺址三層石塔)	순천 금둔사지 삼층석탑 (順天 金芚寺址 三層石塔)			전라남도 순천시 낙안면 상송리 산2-1	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
195	보물	제1115호	보성봉천리오층석탑 (寶城鳳川里五層石塔)	보성 봉천리 오층석탑 (寶城 鳳川里 五層石塔)			전라남도 보성군 봉래면 봉천리 767-1	한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
196	보물	제1116호	유마사해련부도 (維摩寺海蓮浮屠)	화순 유마사 해련탑 (和順 維摩寺 海蓮塔)			전라남도 화순군 남면 유마리 400	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
197	보물	제1117호	선암사대각암부도 (仙岩寺大覺庵浮屠)	순천 선암사 대각암 승탑 (順天 仙岩寺 大覺庵 僧塔)	순천 선암사 대각암 승탑 (順天 仙巖寺 大覺庵 僧塔)	순천 선암사 대각암 승탑 (順天 仙巖寺 大覺庵 僧塔)	전라남도 순천시 승주읍 죽학리 산48-1	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 부도(浮屠)란 부처의 한자표기로 일제강점기 문화재를 지정하면서 스님의 이름을 알지 못하는 승탑을 부도로 부르면서 사용하게 되어 이를 승탑으로 바로잡고자 함 한자 정정(仙岩寺→仙巖寺)
198	보물	제1118호	성풍사지오층석탑 (聖風寺址五層石塔)	영암 성풍사지 오층석탑 (靈巖 聖風寺址 五層石塔)			전라남도 영암군 영암읍 용흥리 533-1	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
199	보물	제1184호	선암사북부도 (仙巖寺北浮屠)	순천 선암사 북 승탑 (順天 仙巖寺 北 僧塔)			전라남도 순천시 승주읍 죽학리 산48-1	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 부도(浮屠)란 부처의 한자표기로 일제강점기 문화재를 지정하면서 스님의 이름을 알지 못하는 승탑을 부도로 부르면서 사용하게 되어 이를 승탑으로 바로잡고자 함	사적 507호 순천 선암사 명승 65호 조계산 송광사·선암사일원 천기 488호 순천 선암사 선암매
200	보물	제1185호	선암사동부도 (仙巖寺東浮屠)	순천 선암사 동 승탑 (順天 仙巖寺 東 僧塔)			전라남도 순천시 승주읍 죽학리 산48-1	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 부도(浮屠)란 부처의 한자표기로 일제강점기 문화재를 지정하면서 스님의 이름을 알지 못하는 승탑을 부도로 부르면서 사용하게 되어 이를 승탑으로 바로잡고자 함	사적 507호 순천 선암사 명승 65호 조계산 송광사·선암사일원 천기 488호 순천 선암사 선암매
201	보물	제1283호	월출산용암사지삼층석탑 (月出山龍巖寺址三層石塔)	영암 월출산 용암사지 삼층석탑 (靈巖 月出山 龍巖寺址 三層石塔)			전라남도 영암군 영암읍 회문리 산26-8	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
202	보물	제1288호	타루비 (墮淚碑)	여수 타루비 (麗水 墮淚碑)			전라남도 여수시 고소동 620	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
203	보물	제1309호	영암엄길리암각매향명 (靈巖奄吉里岩刻埋香銘)	영암 엄길리 암각 매향명 (靈巖 嚴吉里 岩刻 埋香銘)			전라남도 영암군 서호면 엄길리 산85	한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 엄길리 한자 정정(奄吉里→嚴吉里)
204	보물	제1322호	곡성가곡리오층석탑 (谷城柯谷里五層石塔)	곡성 가곡리 오층석탑 (谷城 柯谷里 五層石塔)			전라남도 곡성군 오산면 가곡리 2	한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
205	보물	제1346호	백양사소요대사부도 (白羊寺逍遙大師浮屠)	장성 백양사 소요대사탑 (長城 白羊寺 逍遙大師塔)			전라남도 장성군 북하면 약수리 20	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용	명승 38호 장성 백양사 백학봉 천기 153호 장성 백양사 비지나무 숲
206	보물	제1347호	대흥사서산대사부도 (大興寺西山大師浮屠)	해남 대흥사 서산대사탑 (海南 大興寺 西山大師塔)			전라남도 해남군 삼산면 구림리 산8-6	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용	사적 508호 해남 대흥사 명승 66호 두륜산 대흥사일원
207	보물	제1372호	함평고막천석교 (咸平古幕川石橋)	함평 고막천 석교 (咸平 古幕川 石橋)			전라남도 함평군 학교면 고막리 629	한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
208	보물	제1395호	도갑사도선ㆍ수미비 (道岬寺道詵ㆍ守眉碑)	영암 도갑사 도선국사ㆍ수미선사비 (靈巖 道岬寺 道詵國師ㆍ守眉禪師碑)			전라남도 영암군 군서면 도갑리 산56-2	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 명칭을 명확히 부여(도선ㆍ수미비→ 도선국사ㆍ수미선사비)
209	보물	제1396호	백련사사적비 (白蓮寺事蹟碑)	강진 백련사 사적비 (康津 白蓮寺 事蹟碑)			전라남도 강진군 도암면 만덕리 247	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용	천기 151호 강진 백련사 동백나무 숲
210	보물	제1433호	도갑사오층석탑 (道岬寺五層石塔)	영암 도갑사 오층석탑 (靈巖 道岬寺 五層石塔)			전라남도 영암군 군서면 도갑리 8	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
211	보물	제51호	문경내화리삼층석탑 (聞慶內化里三層石塔)	문경 내화리 삼층석탑 (聞慶 內化里 三層石塔)			경상북도 문경시 산북면 내화리 47-1	한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
212	보물	제52호	봉화서동리삼층석탑 (奉化西洞里三層石塔)	봉화 서동리 동ㆍ서 삼층석탑 (奉化 西洞里 東ㆍ西 三層石塔)			경상북도 봉화군 춘양면 서동리 91	한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 2기의 석탑이 동·서 방향으로 배치되어 있으므로 방향을 명칭에 부여
213	보물	제53호	개심사지오층석탑 (開心寺址五層石塔)	예천 개심사지 오층석탑 (醴泉 開心寺址 五層石塔)			경상북도 예천군 예천읍 남본리 200-3	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
214	보물	제54호	고령지산동당간지주 (高靈池山洞幢竿支柱)	고령 지산리 당간지주 (高靈 池山里 幢竿支柱)			경상북도 고령군 고령읍 지산리 3-5	행정지역 명칭 변경(지산동→지산리) 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
215	보물	제56호	안동동부동오층전탑 (安東東部洞五層塼塔)	안동 운흥동 오층전탑 (安東 雲興洞 五層塼塔)			경상북도 안동시 운흥동 231	행정지역 명칭 변경(동부동→운흥동) 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
216	보물	제57호	안동조탑동오층전탑 (安東造塔洞五層塼塔)	안동 조탑리 오층전탑 (安東 造塔里 五層塼塔)			경상북도 안동시 일직면 조탑리 139-2	한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 및 행정지역 명칭 변경(조탑동→조탑리) 표기
217	보물	제59호	숙수사지당간지주 (宿水寺址幢竿支柱)	영주 숙수사지 당간지주 (榮州 宿水寺址 幢竿支柱)			경상북도 영주시 순흥면 내죽리 158	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
218	보물	제61호	불국사사리탑 (佛國寺舍利塔)	경주 불국사 사리탑 (慶州 佛國寺 舍利塔)			경상북도 경주시 진현동 산1-1	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용	사적 502호 경주 불국사
219	보물	제64호	경주보문리석조 (慶州普門里石槽)	경주 보문사지 석조 (慶州 普門寺址 石槽)			경상북도 경주시 보문동 848-16	한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 경주시 보문동의 절터에서‘보문(普門)’이라는 글자가 적혀 있는 명문기와가 발견되었으므로 이를 명칭에 부여하여 변경
220	보물	제65호	경주서악리삼층석탑 (慶州西岳里三層石塔)	경주 서악동 삼층석탑 (慶州 西岳洞 三層石塔)			경상북도 경주시 서악동 705-1	한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 및 행정지역 명칭 변경 표기 부기(서악리→서악동)
221	보물	제66호	경주석빙고 (慶州石氷庫)	경주 석빙고 (慶州 石氷庫)			경상북도 경주시 인왕동 449-1	한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
222	보물	제67호	경주효현리삼층석탑 (慶州孝峴里三層石塔)	경주 효현동 삼층석탑 (慶州 孝峴洞 三層石塔)			경상북도 경주시 효현동 419-1	한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 및 행정지역 명칭 변경 표기 부기(효현리→효현동)
223	보물	제68호	경주황남리효자손시양정려비 (慶州皇南里孝子孫時揚旌閭碑)	경주 황남동 효자 손시양 정려비 (慶州 皇南洞 孝子 孫時揚 旌閭碑)			경상북도 경주시 황남동 240-3	행정지역 변경 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
224	보물	제69호	망덕사지당간지주 (望德寺址幢竿支柱)	경주 망덕사지 당간지주 (慶州 望德寺址 幢竿支柱)			경상북도 경주시 배반동 964-2	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용	사적 7호 망덕사지
225	보물	제70호	경주서악리귀부 (慶州西岳里龜趺)	경주 서악동 귀부 (慶州 西岳洞 龜趺)			경상북도 경주시 서악동 1006-1	행정지역 변경 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
226	보물	제113호	청도봉기동삼층석탑 (淸道鳳岐洞三層石塔)	청도 봉기리 삼층석탑 (淸道 鳳岐里 三層石塔)			경상북도 청도군 풍각면 봉기리 719-5	행정지역 변경명칭 표기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용(봉기동→봉기리)
227	보물	제114호	안동옥동삼층석탑 (安東玉洞三層石塔)	안동 평화동 삼층석탑 (安東 平和洞 三層石塔)			경상북도 안동시 평화동 71-108	한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 및 행정지역 명칭 변경 표기 부기(옥동→평화동)
228	보물	제117호	상주화달리삼층석탑 (尙州化達里三層石塔)	상주 화달리 삼층석탑 (尙州 化達里 三層石塔)			경상북도 상주시 사벌면 화달리 857, 417-4	한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
229	보물	제123호	경주보문리당간지주 (慶州普門里幢竿支柱)	경주 보문사지 당간지주 (慶州 普門寺址 幢竿支柱)			경상북도 경주시 보문동 856-3	한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 경주시 보문동의 절터에서‘보문(普門)’이라는 글자가 적혀 있는 명문기와가 발견되었으므로 이를 명칭에 부여하여 변경	사적 390호 경주 보문리사지
230	보물	제124호	경주남산리삼층석탑 (慶州南山里三層石塔)	경주 남산동 동ㆍ서 삼층석탑 (慶州 南山洞 東ㆍ西 三層石塔)			경상북도 경주시 남산동 227-3	한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 및 행정지역 명칭 변경 표기(남산리→남산동) 2기의 석탑이 동ㆍ서 방향으로 배치되어 있으므로 방향을 명칭에 부여
231	보물	제125호	무장사아미타불조상사적비이수및귀부 (鍪藏寺阿彌陀佛造像事蹟碑螭首및龜趺)	경주 무장사지 아미타불 조상 사적비 (慶州 鍪藏寺址 阿彌陀佛 造像 事蹟碑)			경상북도 경주시 암곡동 산1-9	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 귀부 및 이수는 제외하고, 사지를 부여
232	보물	제126호	무장사지삼층석탑 (鍪藏寺址三層石塔)	경주 무장사지 삼층석탑 (慶州 鍪藏寺址 三層石塔)			경상북도 경주시 암곡동 산1-7	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
233	보물	제127호	경주삼랑사지당간지주 (慶州三郞寺址幢竿支柱)	경주 삼랑사지 당간지주 (慶州 三郞寺址 幢竿支柱)			경상북도 경주시 성건동 129-1	한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
234	보물	제137호	봉암사지증대사적조탑 (鳳巖寺智證大師寂照塔)	문경 봉암사 지증대사탑 (聞慶 鳳巖寺 智證大師塔)			경상북도 문경시 가은읍 원북리 485	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 탑의 시호만을 사용하기로 한 원칙을 적용
235	보물	제168호	경주천군리삼층석탑 (慶州千軍里三層石塔)	경주 천군동 동ㆍ서 삼층석탑 (慶州 千軍洞 東ㆍ西 三層石塔)			경상북도 경주시 천군동 550-2, 550-3	한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 및 행정지역 명칭 변경 표기(천군리→천군동) 2기의 석탑이 동ㆍ서 방향으로 배치되어 있으므로 방향을 명칭에 부여	사적 82호 경주 천군리사지
236	보물	제169호	봉암사삼층석탑 (鳳巖寺三層石塔)	문경 봉암사 삼층석탑 (聞慶 鳳巖寺 三層石塔)			경상북도 문경시 가은읍 원북리 490-2	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
237	보물	제171호	봉암사정진대사원오탑 (鳳巖寺靜眞大師圓悟塔)	문경 봉암사 정진대사탑 (聞慶 鳳巖寺 靜眞大師塔)			경상북도 문경시 가은읍 원북리 산1-1	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 탑의 시호만을 사용하기로 한 원칙을 적용
238	보물	제172호	봉암사정진대사원오탑비 (鳳巖寺靜眞大師圓悟塔碑)	문경 봉암사 정진대사탑비 (聞慶 鳳巖寺 靜眞大師 塔碑)			경상북도 문경시 가은읍 원북리 481-2	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 탑의 시호만을 사용하기로 한 원칙을 적용
239	보물	제186호	경주남산용장사곡삼층석탑 (慶州南山茸長寺谷三層石塔)	경주 남산 용장사곡 삼층석탑 (慶州 南山 茸長寺谷 三層石塔)			경상북도 경주시 내남면 용장리 산1-1	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용	사적 311호 경주 남산일원
240	보물	제188호	의성관덕동삼층석탑 (義城觀德洞三層石塔)	의성 관덕리 삼층석탑 (義城 觀德里 三層石塔)			경상북도 의성군 단촌면 관덕리 889	한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 및 행정지역 명칭 변경 표기 부기(관덕동→관덕리)
241	보물	제189호	송림사오층전탑 (松林寺五層塼塔)	칠곡 송림사 오층전탑 (漆谷 松林寺 五層塼塔)			경상북도 칠곡군 동명면 구덕리 91-6	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
242	보물	제193호	운문사금당앞석등 (雲門寺金堂앞石燈)	청도 운문사 금당 앞 석등 (淸道 雲門寺 金堂 앞 石燈)			경상북도 청도군 운문면 신원리 1789	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용	천기 180호 청도 운문사 처진소나무
243	보물	제249호	부석사삼층석탑 (浮石寺三層石塔)	영주 부석사 삼층석탑 (榮州 浮石寺 三層石塔)			경상북도 영주시 부석면 북지리 149	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
244	보물	제251호	선봉사대각국사비 (僊鳳寺大覺國師碑)	칠곡 선봉사 대각국사비 (漆谷 僊鳳寺 大覺國師碑)			경상북도 칠곡군 북삼읍 숭오리 1435-1	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
245	보물	제252호	보경사원진국사비 (寶鏡寺圓眞國師碑)	포항 보경사 원진국사비 (浦項 寶鏡寺 圓眞國師碑)			경상북도 포항시 북구 송라면 중산리 622	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
246	보물	제255호	부석사당간지주 (浮石寺幢竿支柱)	영주 부석사 당간지주 (榮州 浮石寺 幢竿支柱)			경상북도 영주시 부석면 북지리 117	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
247	보물	제297호	청암사수도암삼층석탑 (靑巖寺修道庵三層石塔)	김천 청암사 수도암 동ㆍ서 삼층석탑 (金泉 靑巖寺 修道庵 東ㆍ西 三層石塔)			경상북도 김천시 증산면 수도리 513	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 2기의 석탑이 동ㆍ서 방향으로 배치되어 있으므로 방향을 명칭에 부여
248	보물	제305호	안동석빙고 (安東石氷庫)	안동 석빙고 (安東 石氷庫)			경상북도 안동시 성곡동 산225-1	한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
249	보물	제316호	운문사원응국사비 (雲門寺圓鷹國師碑)	청도 운문사 원응국사비 (淸道 雲門寺 圓鷹國師碑)			경상북도 청도군 운문면 신원리 1794-12	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용	천기 180호 청도 운문사 처진소나무
250	보물	제318호	운문사사천왕석주 (雲門寺四天王石柱)	청도 운문사 사천왕석주 (淸道 雲門寺 四天王石柱)		청도 운문사 석조사천왕상 (淸道 雲門寺 石造四天王像)	경상북도 청도군 운문면 신원리 1789	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 사천왕석주로 보기 어려움으로 ‘청도 운문사 석조사천왕상’으로 변경	천기 180호 청도 운문사 처진소나무
251	보물	제323호	청도석빙고 (淸道石氷庫)	청도 석빙고 (淸道 石氷庫)			경상북도 청도군 화양읍 동천리 285	한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
252	보물	제327호	의성빙산사지오층석탑 (義城氷山寺址五層石塔)	의성 빙산사지 오층석탑 (義城 氷山寺址 五層石塔)			경상북도 의성군 춘산면 빙계리 산70	한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
253	보물	제426호	예천동본동삼층석탑 (醴泉東本洞三層石塔)	예천 동본리 삼층석탑 (醴泉 東本里 三層石塔)			경상북도 예천군 예천읍 동본리 474-4	한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 행정지역 명칭 변경 표기 부기(동본동→동본리)
254	보물	제428호	인각사보각국사탑및비 (麟角寺普覺國師塔및碑)	군위 인각사 보각국사탑 및 비 (軍威 麟角寺 普覺國師塔 및 碑)			경상북도 군위군 고로면 화북리 612, 613-1	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용	사적 374호 군위 인각사지
255	보물	제429호	불굴사삼층석탑 (佛窟寺三層石塔)	경산 불굴사 삼층석탑 (慶山 佛窟寺 三層石塔)			경상북도 경산시 와촌면 강학리 산55-9	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용	사적 502호 경주 불국사
256	보물	제430호	보경사부도 (寶鏡寺浮屠)	포항 보경사 승탑 (浦項 寶鏡寺 僧塔)			경상북도 포항시 북구 송라면 중산리 산101-1	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 부도(浮屠)란 부처의 한자표기로 일제강점기 문화재를 지정하면서 스님의 이름을 알지 못하는 승탑을 부도로 부르면서 사용하게 되어 이를 승탑으로 바로잡고자 함
257	보물	제465호	영천신월동삼층석탑 (永川新月洞三層石塔)	영천 신월리 삼층석탑 (永川 新月里 三層石塔)			경상북도 영천시 금호읍 신월리 205-2	한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 및 행정지역 변경 변경 부기(신월동→신월리)
258	보물	제469호	선산낙산동삼층석탑 (善山洛山洞三層石塔)	구미 낙산리 삼층석탑 (龜尾 洛山里 三層石塔)			경상북도 구미시 해평면 낙산리 837-4	한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 및 행정지역 변경 명칭 부기(선산 낙산동→구미 낙산리)
259	보물	제470호	도리사석탑 (桃李寺石塔)	구미 도리사 석탑 (龜尾 桃李寺 石塔)			경상북도 구미시 해평면 송곡리 403	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
260	보물	제498호	울진구산리삼층석탑 (蔚珍九山里三層石塔)	울진 구산리 삼층석탑 (蔚珍 九山里 三層石塔)			경상북도 울진군 근남면 구산리 1494-1	한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
261	보물	제510호	칠곡기성동삼층석탑 (漆谷箕聖洞三層石塔)	칠곡 기성리 삼층석탑 (漆谷 箕聖里 三層石塔)			경상북도 칠곡군 동명면 기성리 1028	한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 및 행정지역 변경 명칭 변경(기성동→기성리)
262	보물	제517호	영천청제비 (永川菁堤碑)	영천 청제비 (永川 菁堤碑)			경상북도 영천시 도남동 산7-1	한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
263	보물	제605호	고령양전동암각화 (高靈良田洞岩刻畵)	고령 장기리 암각화 (高靈 場基里 岩刻畵)	고령 장기리 암각화 (高靈 場基里 岩刻畫)	고령 장기리 암각화 (高靈 場基里 岩刻畫)	경상북도 고령군 고령읍 장기리 532	행정지역 변경 표기(양전동→장기리) 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 한자 정정(岩刻畵→岩刻畫)
264	보물	제606호	직지사대웅전앞삼층석탑 (直指寺大雄殿앞三層石塔)	문경 도천사지 동ㆍ서 삼층석탑 (聞慶 道川寺址 東ㆍ西 三層石塔)			경상북도 김천시 대항면 운수리 216	원래 문경시 신북면 서중리 도천사 절터에 있었던 3기 중 2기를 1974년 현재의 위치로 옮긴 것으로 석탑이 있었던 원래의 소재지로 명칭 변경 2기의 석탑이 동ㆍ서 방향으로 배치되어 있으므로 방향을 명칭에 부여
265	보물	제607호	직지사비로전앞삼층석탑 (直指寺毘盧殿앞三層石塔)	문경 도천사지 삼층석탑 (聞慶 道川寺址 三層石塔)			경상북도 김천시 대항면 운수리 216	원래 문경시 신북면 서중리 도천사 절터에 있었던 3기 중 1기를 1974년 현재의 위치로 옮긴 것으로 석탑이 있었던 원래의 소재지로 명칭 변경
266	보물	제609호	화천동삼층석탑 (化川洞三層石塔)	영양 화천리 삼층석탑 (英陽 化川里 三層石塔)			경상북도 영양군 영양읍 화천리 835	행정지역 명칭 표기 부기(화천동→화천리) 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
267	보물	제610호	현일동삼층석탑 (縣一洞三層石塔)	영양 현리 삼층석탑 (英陽 縣里 三層石塔)			경상북도 영양군 영양읍 현리 401	행정지역 명칭 표기 부기(현일동→현리) 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
268	보물	제674호	유금사삼층석탑 (有金寺三層石塔)	영덕 유금사 삼층석탑 (盈德 有金寺 三層石塔)			경상북도 영덕군 병곡면 금곡리 838	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
269	보물	제675호	영천화남동삼층석탑 (永川華南洞三層石塔)	영천 화남리 삼층석탑 (永川 華南里 三層石塔)			경상북도 영천시 신녕면 화남리 498	행정지역 명칭 표기 부기(화남동→화남리) 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
270	보물	제677호	장연사지삼층석탑 (長淵寺址三層石塔)	청도 장연사지 동ㆍ서 삼층석탑 (淸道 長淵寺址 東ㆍ西 三層石塔)			경상북도 청도군 매전면 장연리 108-1	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 2기의 석탑이 동ㆍ서 방향으로 배치되어 있으므로 방향을 명칭에 부여
271	보물	제678호	운문사삼층석탑 (雲門寺三層石塔)	청도 운문사 삼층석탑 (淸道 雲門寺 三層石塔)			경상북도 청도군 운문면 신원리 1789	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용	천기 180호 청도 운문사 처진소나무
272	보물	제682호	지보사삼층석탑 (持寶寺三層石塔)	군위 지보사 삼층석탑 (軍威 持寶寺 三層石塔)			경상북도 군위군 군위읍 상곡리 280	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
273	보물	제683호	상주상오리칠층석탑 (尙州上吾里七層石塔)	상주 상오리 칠층석탑 (尙州 上吾里 七層石塔)			경상북도 상주시 화북면 상오리 699	한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
274	보물	제907호	월성남사리사지삼층석탑 (月城南沙里寺址三層石塔)	경주 남사리 삼층석탑 (慶州 南莎里 三層石塔)			경상북도 경주시 현곡면 남사리 234-2	한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 및 행정지역 변경 명칭 부기(월성→경주) 남사리 한자 정정(南沙里→南莎里) ‘사지(寺址)’라는 명칭은 사지(寺址)명이 확인된 것을 제외하고 지역명을 붙일 때는 생략
275	보물	제908호	월성용명리사지삼층석탑 (月城龍明里寺址三層石塔)	경주 용명리 삼층석탑 (慶州 龍明里 三層石塔)			경상북도 경주시 건천읍 용명리 856-7번지	한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 및 행정지역 변경 명칭 부기(월성→경주) ‘사지(寺址)’라는 명칭은 사지(寺址)명이 확인된 것을 제외하고 지역명을 붙일 때는 생략
276	보물	제909호	남간사지당간지주 (南澗寺址幢竿支柱)	경주 남간사지 당간지주 (慶州 南澗寺址 幢竿支柱)			경상북도 경주시 탑동 858-6	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
277	보물	제910호	경주보문동연화문당간지주 (慶州普門洞蓮華文幢竿支柱)	경주 보문사지 연화문 당간지주 (慶州 普門寺址 蓮華文 幢竿支柱)			경상북도 경주시 보문동 752-2	한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 경주시 보문동의 절터에서‘보문(普門)’이라는 글자가 적혀 있는 명문기와가 발견되었으므로 이를 명칭에 부여하여 변경	사적 390호 경주 보문리사지
278	보물	제911호	석굴암삼층석탑 (石窟庵三層石塔)	경주 석굴암 삼층석탑 (慶州 石窟庵 三層石塔)			경상북도 경주시 진현동 999	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
279	보물	제912호	경주마동사지삼층석탑 (慶州馬洞寺址三層石塔)	경주 마동 삼층석탑 (慶州 馬洞 三層石塔)			경상북도 경주시 마동 101-2	한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 ‘사지(寺址)’라는 명칭은 사지(寺址)명이 확인된 것을 제외하고 지역명을 붙일 때는 생략
280	보물	제1186호	직지사청풍료앞삼층석탑 (直指寺淸風寮앞三層石塔)	구미 강락사지 삼층석탑 (龜尾 江洛寺址 三層石塔)		구미 (전)강락사지 삼층석탑 (龜尾 (傳)江洛寺址 三層石塔)	경상북도 김천시 대항면 운수리 216	원래 선산군(현재 구미시) (추정)강락사 절터에 있었던 석탑을 선산군청으로 옮겼다가 현재의 위치로 옮긴 것으로 석탑이 있었던 원래의 소재지로 명칭 변경
281	보물	제1188호	천룡사지삼층석탑 (天龍寺址三層石塔)	경주 남산 천룡사지 삼층석탑 (慶州 南山 天龍寺址 三層石塔)			경상북도 경주시 내남면 용장리 875-2	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 경주 남산 내에 소재한 천룡사지의 삼층석탑이므로 명칭에 남산을 포함
282	보물	제1427호	괘릉석상및석주일괄 (掛陵石像및石柱一括)	경주 괘릉석상 및 석주일괄 (慶州 掛陵石像 및 石柱一括)			경상북도 경주시 외동읍 괘릉리 산17	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용	사적 26호 경주 괘릉
283	보물	제1429호	경주원원사지삼층석탑 (慶州遠願寺址三層石塔)	경주 원원사지 동ㆍ서 삼층석탑 (慶州 遠願寺址 東ㆍ西 三層石塔)			경상북도 경주시 외동읍 모화리 산12-3	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 2기의 석탑이 동ㆍ서 방향으로 배치되어 있으므로 방향을 명칭에 부여	사적 46호 경주 원원사지
284	보물	제1523호	불국사석조 (佛國寺石槽)	경주 불국사 석조 (慶州 佛國寺 石槽)			경상북도 경주시 진현동 13-5	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용	사적 502호 경주 불국사
285	보물	제72호	단속사지동삼층석탑 (斷俗寺址東三層石塔)	산청 단속사지 동 삼층석탑 (山淸 斷俗寺址 東 三層石塔)			경상남도 산청군 단성면 운리 303-2	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
286	보물	제73호	단속사지서삼층석탑 (斷俗寺址西三層石塔)	산청 단속사지 서 삼층석탑 (山淸 斷俗寺址 西 三層石塔)			경상남도 산청군 단성면 운리 302	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
287	보물	제74호	통도사국장생석표 (通度寺國長生石標)	양산 통도사 국장생 석표 (梁山 通度寺 國長生 石標)			경상남도 양산시 하북면 백록리 718-44	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
288	보물	제128호	반야사원경왕사비 (般若寺元景王師碑)	합천 반야사지 원경왕사비 (陜川 般若寺址 元景王師碑)			경상남도 합천군 가야면 치인리 산1-19	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 사지를 명칭에 부여
289	보물	제129호	월광사지삼층석탑 (月光寺址三層石塔)	합천 월광사지 동ㆍ서 삼층석탑 (陜川 月光寺址 東ㆍ西 三層石塔)			경상남도 합천군 야로면 월광리 369-1	행정지역 명칭 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 2기의 석탑이 동ㆍ서 방향으로 배치되어 있으므로 방향을 명칭에 부여
290	보물	제227호	창녕탑금당치성문기비 (昌寧塔金堂治成文記碑)	창녕 인양사 조성비 (昌寧 仁陽寺 造成碑)			경상남도 창녕군 창녕읍 교리 294	한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 및 비 명칭을 쉬운말로 표현 비문의 내용으로 보아 인양사(仁陽寺)의 탑과 금당의 건립에 필요한 내용이 구체적으로 적혀 있는 등 비문의 내용에 따라 명칭을 ‘창녕 인양사 조성비’로 변경
291	보물	제253호	청량사석등 (淸凉寺石燈)	합천 청량사 석등 (陜川 淸凉寺 石燈)			경상남도 합천군 가야면 황산리 973	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
292	보물	제266호	청량사삼층석탑 (淸凉寺三層石塔)	합천 청량사 삼층석탑 (陜川 淸凉寺 三層石塔)			경상남도 합천군 가야면 황산리 973	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
293	보물	제294호	승안사지삼층석탑 (昇安寺址三層石塔)	함양 승안사지 삼층석탑 (咸陽 昇安寺址 三層石塔)			경상남도 함양군 수동면 우명리 263	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
294	보물	제310호	창녕석빙고 (昌寧石氷庫)	창녕 석빙고 (昌寧 石氷庫)			경상남도 창녕군 창녕읍 송현리 288	한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
295	보물	제312호	소태리오층석탑 (小台里五層石塔)	밀양 소태리 오층석탑 (密陽 小台里 五層石塔)			경상남도 밀양시 청도면 소태리 1138-2	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
296	보물	제353호	영암사지쌍사자석등 (靈岩寺址雙獅子石燈)	합천 영암사지 쌍사자 석등 (陜川 靈岩寺址 雙獅子 石燈)			경상남도 합천군 가회면 둔내리 1659	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용	사적 131호 합천 영암사지
297	보물	제372호	용암사지부도 (龍巖寺址浮屠)	진주 용암사지 승탑 (晉州 龍巖寺址 僧塔)			경상남도 진주시 이반성면 용암리 산31	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 부도(浮屠)란 부처의 한자표기로 일제강점기 문화재를 지정하면서 스님의 이름을 알지 못하는 승탑을 부도로 부르면서 사용하게 되어 이를 승탑으로 바로잡고자 함
298	보물	제373호	보천사지삼층석탑 (寶泉寺址三層石塔)	의령 보천사지 삼층석탑 (宜寧 寶泉寺址 三層石塔)			경상남도 의령군 의령읍 하리 797-1	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
299	보물	제379호	진양효자리삼층석탑 (晋陽孝子里三層石塔)	진주 묘엄사지 삼층석탑 (晉州 妙嚴寺址 三層石塔)			경상남도 진주시 수곡면 효자리 447-1	행정지역 명칭 변경 부기(진양→진주) 2008년도 발굴조사(동아시아 연구소발굴단)때 절터의 명칭을 밝힐 수 있는 명문 기와편의 발견으로 묘엄사지(妙嚴寺址)였음이 확인되었으므로 이를 명칭에 부여하여 변경
300	보물	제380호	쌍계사부도 (雙磎寺浮屠)	하동 쌍계사 승탑 (河東 雙磎寺 僧塔)			경상남도 하동군 화계면 운수리 산47-1	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 부도(浮屠)란 부처의 한자표기로 일제강점기 문화재를 지정하면서 스님의 이름을 알지 못하는 승탑을 부도로 부르면서 사용하게 되어 이를 승탑으로 바로잡고자 함
301	보물	제381호	합천백암리석등 (陜川伯岩里石燈)	합천 백암리 석등 (陜川 伯岩里 石燈)			경상남도 합천군 대양면 백암리 90-3	한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
302	보물	제466호	만어사삼층석탑 (萬魚寺三層石塔)	밀양 만어사 삼층석탑 (密陽 萬魚寺 三層石塔)			경상남도 밀양시 삼랑진읍 용전리 4	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
303	보물	제467호	표충사삼층석탑 (表忠寺三層石塔)	밀양 표충사 삼층석탑 (密陽 表忠寺 三層石塔)			경상남도 밀양시 단장면 구천리 33	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
304	보물	제468호	밀양숭진리삼층석탑 (密陽崇眞里三層石塔)	밀양 숭진리 삼층석탑 (密陽 崇眞里 三層石塔)			경상남도 밀양시 삼랑진읍 숭진리 412-1	한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
305	보물	제471호	통도사봉발탑 (通度寺奉鉢塔)	양산 통도사 봉발탑 (梁山 通度寺 奉鉢塔)			경상남도 양산시 하북면 지산리 583	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
306	보물	제472호	보천사지부도 (寶泉寺址浮屠)	의령 보천사지 승탑 (宜寧 寶泉寺址 僧塔)			경상남도 의령군 의령읍 하리 산96-1	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 부도(浮屠)란 부처의 한자표기로 일제강점기 문화재를 지정하면서 스님의 이름을 알지 못하는 승탑을 부도로 부르면서 사용하게 되어 이를 승탑으로 바로잡고자 함
307	보물	제473호	법계사삼층석탑 (法界寺三層石塔)	산청 법계사 삼층석탑 (山淸 法界寺 三層石塔)			경상남도 산청군 시천면 중산리 873	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
308	보물	제474호	벽송사삼층석탑 (碧松寺三層石塔)	함양 벽송사 삼층석탑 (咸陽 碧松寺 三層石塔)			경상남도 함양군 마천면 추성리 산18-1	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
309	보물	제480호	영암사지삼층석탑 (靈岩寺址三層石塔)	합천 영암사지 삼층석탑 (陜川 靈岩寺址 三層石塔)			경상남도 합천군 가회면 둔내리 1659	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용	사적 131호 합천 영암사지
310	보물	제489호	영암사지귀부 (靈岩寺址龜趺)	합천 영암사지 귀부 (陜川 靈岩寺址 龜趺)			경상남도 합천군 가회면 둔내리 1659	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용	사적 131호 합천 영암사지
311	보물	제518호	해인사원당암다층석탑및석등 (海印寺願堂庵多層石塔및石燈)	합천 해인사 원당암 다층석탑 및 석등 (陜川 海印寺 願堂庵 多層石塔 및 石燈)			경상남도 합천군 가야면 치인리 30	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용	사적 504호 합천 해인사 명승 62호 가야산 해인사일원
312	보물	제520호	술정리서삼층석탑 (述亭里西三層石塔)	창녕 술정리 서 삼층석탑 (昌寧 述亭里 西 三層石塔)			경상남도 창녕군 창녕읍 술정리 414	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용	중요민속자료 10호 창녕 술정리 하씨 초가
313	보물	제564호	영산만년교 (靈山萬年橋)	창녕 남천 만년교 (昌寧 南川 萬年橋)			경상남도 창녕군 영산면 동리 455	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 남천에 위치하고 있으므로 ‘창녕 남천 만년교’로 변경
314	보물	제614호	사천매향비 (泗川埋香碑)	사천 흥사리 매향비 (泗川 興士里 埋香碑)			경상남도 사천시 곤양면 흥사리 산48-2	행정지역 명칭(흥사리) 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
315	보물	제1112호	대원사다층석탑 (大源寺多層石塔)	산청 대원사 다층석탑 (山淸 大源寺 多層石塔)			경상남도 산청군 삼장면 유평리 1	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
316	보물	제1113호	내원사삼층석탑 (內院寺三層石塔)	산청 내원사 삼층석탑 (山淸 內院寺 三層石塔)			경상남도 산청군 삼장면 대포리 583	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
317	보물	제1114호	산청대포리삼층석탑 (山淸大浦里三層石塔)	산청 대포리 삼층석탑 (山淸 大浦里 三層石塔)			경상남도 산청군 삼장면 대포리 573	한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
318	보물	제1242호	해인사길상탑 (海印寺吉祥塔)	합천 해인사 길상탑 (陜川 海印寺 吉祥塔)			경상남도 합천군 가야면 치인리 산1-1	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용	사적 504호 합천 해인사 명승 62호 가야산 해인사일원
319	보물	제1301호	해인사사명대사부도및석장비 (海印寺四溟大師浮屠및石藏碑)	합천 해인사 홍제암 사명대사탑 및 석장비 (陜川 海印寺 弘濟庵 四溟大師塔 및 石藏碑)			경상남도 합천군 가야면 치인리 21	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 스님의 이름이 밝혀져 있으므로 부도를 탑으로 변경하고, 홍제암에 위치해 있으므로 명칭에 부여하여 명칭을 변경	사적 504호 합천 해인사 명승 62호 가야산 해인사일원
320	보물	제1471호	통도사삼층석탑 (通度寺三層石塔)	양산 통도사 삼층석탑 (梁山 通度寺 三層石塔)			경상남도 양산시 하북면 지산리 583	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
321	보물	제1187호	불탑사오층석탑 (佛塔寺五層石塔)	제주 불탑사 오층석탑 (濟州 佛塔寺 五層石塔)			제주도 제주시 삼양1동 696	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
322	보물	제386호	옥천교 (玉川橋)	서울 창경궁 옥천교 (서울 昌慶宮 玉川橋)			서울특별시 종로구 와룡동 2-1	행정지역 명칭 표기 부기 및 해당 문화재 소속 창경궁 명칭 부기	사적 123호 창경궁
323	보물	제810호	경복궁자경전십장생굴뚝 (景福宮慈慶殿十長生굴뚝)	서울 경복궁 자경전 십장생 굴뚝 (서울 景福宮 慈慶殿 十長生 굴뚝)			서울특별시 종로구 세종로 1-1	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용	사적 117호 경복궁
324	보물	제811호	경복궁아미산의굴뚝 (景福宮峨嵋山의굴뚝)	서울 경복궁 아미산 굴뚝 (서울 景福宮 峨嵋山 굴뚝)			서울특별시 종로구 세종로 1-1	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용	사적 117호 경복궁
325	보물	제846호	창경궁풍기대 (昌慶宮風旗臺)	서울 창경궁 풍기대 (서울 昌慶宮 風旗臺)			서울특별시 종로구 와룡동 2-1	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용	사적 123호 창경궁
326	보물	제847호	경복궁풍기대 (景福宮風旗臺)	서울 경복궁 풍기대 (서울 景福宮 風旗臺)			서울특별시 종로구 세종로 1-1	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용	사적 117호 경복궁
327	보물	제851호	관천대 (觀天臺)	서울 창경궁 관천대 (서울 昌慶宮 觀天臺)			서울특별시 종로구 와룡동 2-1	행정지역 명칭 표기 부기 및 해당 문화재 소속 창경궁 명칭 부기	사적 123호 창경궁
328	보물	제1119호	창경궁내팔각칠층석탑 (昌慶宮內八角七層石塔)	서울 창경궁 팔각 칠층석탑 (서울 昌慶宮 八角 七層石塔)			서울특별시 종로구 와룡동 2-1	한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 의존명사 ‘내’는 제외하고 ‘창경궁 팔각 칠층석탑’으로 변경	사적 123호 창경궁
329	보물	제166호	서울홍제동오층석탑 (서울弘濟洞五層石塔)	서울 홍제동 오층석탑 (서울 弘濟洞 五層石塔)			서울특별시 용산구 서빙고로 135 국립중앙박물관	한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
330	보물	제190호	거돈사원공국사승묘탑 (居頓寺圓空國師勝妙塔)	원주 거돈사지 원공국사탑 (原州 居頓寺址 圓空國師塔)			서울특별시 용산구 서빙고로 135 국립중앙박물관	원 소재지 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 사지를 부여하고, 탑의 시호만을 사용하기로 한 원칙을 적용	사적 168호 거돈사지
331	보물	제282호	고달사지쌍사자석등 (高達寺址雙獅子石燈)	여주 고달사지 쌍사자 석등 (驪州 高達寺址 雙獅子 石燈)			서울특별시 용산구 서빙고로 135 국립중앙박물관	원 소재지 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용	사적 382호 여주 고달사지
332	보물	제358호	영전사지보제존자사리탑 (令傳寺址普濟尊者舍利塔)	원주 영전사지 보제존자탑 (原州 令傳寺址 普濟尊者塔)			서울특별시 용산구 서빙고로 135 국립중앙박물관	원 소재지 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 보제존자 사리탑을 보제존자탑으로 변경
333	보물	제359호	정토사홍법국사실상탑비 (淨土寺弘法國師實相塔碑)	충주 정토사지 홍법국사 실상탑비 (忠州 淨土寺址 弘法國師 實相塔碑)		충주 정토사지 홍법국사탑비 (忠州 淨土寺址 弘法國師塔碑)	서울특별시 용산구 서빙고로 135 국립중앙박물관	원소재지 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 사지를 부여하고, 탑의 시호만을 사용하기로 한 원칙을 적용
334	보물	제360호	월광사원랑선사탑비 (月光寺圓朗禪師塔碑)	제천 월광사지 원랑선사탑비 (堤川 月光寺址 圓朗禪師塔碑)			서울특별시 용산구 서빙고로 135 국립중앙박물관	원소재지 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 사지를 부여
335	보물	제361호	보리사대경대사탑비 (菩提寺大鏡大師塔碑)	양평 보리사지 대경대사탑비 (楊平 菩提寺址 大鏡大師塔碑)			서울특별시 용산구 서빙고로 135 국립중앙박물관	원소재지 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 사지를 부여
336	보물	제362호	봉림사진경대사보월능공탑 (鳳林寺眞鏡大師寶月凌空塔)	창원 봉림사지 진경대사탑 (昌原 鳳林寺址 眞鏡大師塔)			서울특별시 용산구 서빙고로 135 국립중앙박물관	원 소재지 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 사지를 부여, 탑의 시호만을 사용하기로 한 원칙을 적용
337	보물	제363호	봉림사진경대사보월능공탑비 (鳳林寺眞鏡大師寶月凌空塔碑)	창원 봉림사지 진경대사탑비 (昌原 鳳林寺址 眞鏡大師塔碑)			서울특별시 용산구 서빙고로 135 국립중앙박물관	원소재지 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 사지를 부여하고, 탑의 시호만을 사용하기로 한 원칙을 적용
338	보물	제364호	나주서문석등 (羅州西門石燈)	나주 서문 석등 (羅州 西門 石燈)			서울특별시 용산구 서빙고로 135 국립중앙박물관	한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
339	보물	제365호	흥법사진공대사탑부석관 (興法寺眞空大師塔附石棺)	원주 흥법사지 진공대사탑 및 석관 (原州 興法寺址 眞空大師塔 및 石棺)			서울특별시 용산구 서빙고로 135 국립중앙박물관	원 소재지 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 한자 명칭을 한글로 순화(附→ 및) 사지를 부여
340	보물	제928호	봉인사부도암사리탑및사리장엄구 (奉印寺浮圖庵舍利塔및舍利莊嚴具)	남양주 봉인사 부도암지 승탑 및 사리장엄구 (南楊州 奉印寺 浮圖庵址 僧塔 및 舍利莊嚴具)		남양주 봉인사 부도암지 사리탑 및 사리장엄구 (南楊州 奉印寺 浮圖庵址 舍利塔 및 舍利莊嚴具)	서울특별시 용산구 서빙고로 135 국립중앙박물관	원 소재지 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 봉인사 보도암지에 있었으므로 ‘남양주 봉인사 부도암지 사리탑 및 사리장엄구’로 변경
341	보물	제107호	보광사대보광선사비 (普光寺大普光禪師碑)	부여 보광사지 대보광선사비 (扶餘 普光寺址 大普光禪師碑)			충청남도 부여군 부여읍 동남리 산16-1 국립부여박물관	원 소재지 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 사지를 부여
342	보물	제194호	부여석조 (扶餘石槽)	부여 석조 (扶餘 石槽)			충청남도 부여군 부여읍 동남리 산16-1 국립부여박물관	한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
343	보물	제148호	공주중동석조 (公州中洞石槽)	공주 중동 석조 (公州 中洞 石槽)			충청남도 공주시 웅진동 360 국립공주박물관	한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
344	보물	제149호	공주반죽동석조 (公州班竹洞石槽)	공주 반죽동 석조 (公州 班竹洞 石槽)			충청남도 공주시 웅진동 360 국립공주박물관	한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
345	보물	제357호	정도사지오층석탑 (淨兜寺址五層石塔)	칠곡 정도사지 오층석탑 (漆谷 淨兜寺址 五層石塔)			대구광역시 수성구 황금로 200 국립대구박물관	원 소재지 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
346	보물	제202호	의성관덕동석사자 (義城觀德洞石獅子)	의성 관덕동 석사자 (義城 觀德洞 石獅子)			경상북도 경주시 인왕동 76 국립경주박물관	한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
347	보물	제135호	석조부도 (石造浮屠)	대구 산격동 남 승탑 (大邱 山格洞 南 僧塔)	<대구시 제시> 대구 산격동 용무늬 승탑 (大邱 山格洞 龍무늬 僧塔) <경북대 박물관 제시> 대구 산격동 경북대 동 승탑 (大邱 山格洞 慶北大 東 僧塔)	대구 산격동 연화 운룡장식 승탑 (大邱 山格洞 蓮花 雲龍裝飾 僧塔)	대구광역시 북구 산격동 1370 경북대학교박물관	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 같은 장소에 있은 보물 제258호 석조부도와 구분하기 위하여 ‘대구 산격동 연화 운룡 승탑’으로 명칭을 변경함. 부도(浮屠)란 부처의 한자표기로 일제강점기 문화재를 지정하면서 스님의 이름을 알지 못하는 승탑을 부도로 부르면서 사용하게 되어 이를 승탑으로 바로잡고자 함
348	보물	제258호	석조부도 (石造浮屠)	대구 산격동 북 승탑 (大邱 山格洞 北 僧塔)	<대구시 제시> 대구 산격동 가릉빈가상 승탑 (大邱 山格洞 迦陵頻伽像 僧塔) 대구 산격동 사자무늬 승탑 (大邱 山格洞 獅子무늬 僧塔) <경북대 박물관 제시> 대구 산격동 경북대 서 승탑 (大邱 山格洞 慶北大 西 僧塔)	대구 산격동 사자 주악장식 승탑 (大邱 山格洞 獅子 奏樂裝飾 僧塔)	대구광역시 북구 산격동 1370 경북대학교박물관	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 같은 장소에 있은 보물 제135호 석조부도와 구분하기 위하여 ‘대구 산격동 사자 주악 승탑’으로 명칭을 변경함. 부도(浮屠)란 부처의 한자표기로 일제강점기 문화재를 지정하면서 스님의 이름을 알지 못하는 승탑을 부도로 부르면서 사용하게 되어 이를 승탑으로 바로잡고자 함
349	보물	제516호	대구무술명오작비 (大邱戊戌銘塢作碑)	대구 무술명 오작비 (大邱 戊戌銘 塢作碑)			대구광역시 북구 산격동 1370 경북대학교박물관	한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용
350	보물	제351호	석조부도 (石造浮屠)	양평 보리사지 대경대사탑 (楊平 菩提寺址 大鏡大師塔)	서울시 서대문구 대현동 소재 석조 승탑 (서울시 西大門區 大峴洞 소재 石造僧塔) 석조승탑 (石造僧塔)	서울 대현동 승탑 (서울 大峴洞 僧塔)	서울특별시 서대문구 대현동 산11-1 이화여자대학교박물관	행정지역 명칭 표기 부기 및 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 부도(浮屠)란 부처의 한자표기로 일제강점기 문화재를 지정하면서 스님의 이름을 알지 못하는 승탑을 부도로 부르면서 사용하게 되어 이를 승탑으로 바로잡고자 함	대경대사 석조부도(최영식 전문위원 의견 제시)
351	보물	제838호	수표 (水標)	서울 청계천 수표 (서울 淸溪川 水標)			서울특별시 동대문구 청량리동 산1-157 세종대왕기념관	행정지역 명칭 및 원 소재지 표기 부기, 한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용	사적 461호 서울 청계천유적(광통교지, 수표교지, 오간수문지)
352	보물	제579호	괴산외사리석조부도 (槐山外沙里石造浮屠)	괴산 외사리 승탑 (槐山 外沙里 僧塔)			서울특별시 성북구 성북동 97-1 간송미술관	한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 부도(浮屠)란 부처의 한자표기로 일제강점기 문화재를 지정하면서 스님의 이름을 알지 못하는 승탑을 부도로 부르면서 사용하게 되어 이를 승탑으로 바로잡고자 함
353	보물	제580호	전문경오층석탑 (傳聞慶五層石塔)	문경 오층석탑 (聞慶 五層石塔)			서울특별시 성북구 성북동 97-1 간송미술관	한글 맞춤법(띄어쓰기) 적용 경상북도 문경시에 있던 것을 옮긴 것이 확실함으로 전(傳)을 명칭에서 제외

※ 참고자료(이화여자대학교 소장 석조부도/보룰 제351호)

□ 이화여자대학교 박물관 홈페이지 자료

석조 부도

石造浮屠

고려 939년 보물 351호(寶物351號)

부도(浮屠)란 선사(禪師)의 사리나 유골을 묻는 탑(塔)의 일종이다. 이 부도(浮屠)는 원래 경기도 양평군 용문면 보리사(京畿道 楊平郡 龍門面 菩提寺)에 있던 것으로 대경대사 부도(大鏡大師 浮屠)로 추정된다. 전면(全面)에 부조가 화려하고 고려석조 미술을 대표하는 작품의 하나이다.

높이 2.7m

□ 문화재청 전자행정 자료

고려시대 초기의 선승 대경대사(大鏡大師, 862~930) 여엄(麗嚴)의 탑이라 전해지고 있는 이 승탑은 본래 경기도 양평의 보리사터에 있었으나 지금은 이화여대박물관에 소장되어 있다. 대경대사는 통일신라 경문왕(景文王) 2년(862)에 태어나 9세 때 출가하였으며, 19세에 계를 받았다. 그 후 교리보다는 참선에 뜻을 두어 성주사(聖住寺)의 무염(無染)대사에게서 수행하기도 하였다. 중국으로 건너가 수 년 동안 정진하다가 효공왕(孝恭王) 13년(909)에 귀국하여 소백산에서 은거하던 중 고려 태조의 부름으로 보리사의 주지가 되었으며, 68세로 입적하자 태조는 그의 시호를 ‘대경대사’라 하고 탑 이름을 ‘현기탑(玄機塔)’이라고 내렸다.

이 승탑은 대경대사의 탑비가 939년에 세워진 것으로 보아 조성연대는 939년을 하한으로 하는 작품이라고 할 수 있다. 규모는 다소 작은 편이나 높직한 기단부에 탑신부를 갖추었다. 기단부의 하대석은 2단으로 하단부는 연잎이 부조된 팔각의 넓은 연지형으로 이루어졌으며, 측면에는 사자가 각 면 1마리씩 부조되어 있다. 상단은 위로 폭이 좁아지면서 중대석(中臺石)을 받도록 하였다. 중대석 또한 이례적으로 2단 구성을 하였는데 하단은 다시 위로 폭이 넓어지면서 난간장식으로 마감하여 상단부의 중대석을 받는 기능을 하였고, 상단의 중대석은 밑부분을 두툼하게 돌출시켜 구름 속에 가릉빈가(迦陵頻伽)를 배열하고 윗부분은 폭을 줄여 각 면에 주악비천상(奏樂飛天像)을 배치하였다. 팔각의 상대석은 넓은 연꽃 받침형으로 조성하여 측면의 각 모서리에는 연줄기모양의 작은 난간기둥을 새겼으며, 윗부분에는 연잎을 부조하였다. 탑신부는 몸체의 앞뒷면에 문틀과 자물쇠를 새기고 양 옆면에는 사천왕상(四天王像)을 배치하였다. 지붕은 낮은 밑불림을 두어 이곳에 비천상(飛天像)과 수미산(須彌山)을 각 면에 번갈아 부조하고 처마 밑에는 서까래를 표현하였다. 지붕 위에는 기왓골과 우동마루를 뚜렷하게 표현하였으며 지붕의 꼭대기를 연꽃새김으로 덮어 마감하고 그 위로 화염보주(火焰寶珠)를 올려 놓았다.

이 승탑은 기단부에서의 독특한 구성의 변화, 특히 중대석 구성에서 새로운 발상이 주목되는데, 이는 통일신라 하대로부터 줄곧 기단구성의 응용이 전개되는 과정에서 하대석과 중대석에 대한 또 다른 모티브의 구상이 실현된 것으로 보인다. 후삼국기의 혼란으로 인한 한동안의 공백기와 침체기를 벗어나 통일 직후에 되살아나는 새로운 기운과 함께 이 승탑의 기단구성에서도 새로운 착상이 나타나고 있음을 알 수 있다.

【보고사항】

안건번호 건축분과 2010-11-21

21. 신륵사 다층석탑 탑신 추정 석재 발견

가. 제안사항

경기도 여주군 소재 보물「신륵사 다층석탑」탑신 부재로 추정되는 석재가 발견되어 보고합니다.

나. 보고사유

ㅇ 지방유형문화재「신륵사 극락보전」해체보수공사 중 배면 어칸 하인방(고맥이)에서 보물「신륵사 다층석탑」탑신 부재로 추정되는 석재가 발견되어 보고하는 사항임.

다. 주요내용

(1) 신 청 인 : 문화재청장

(2) 대상문화재 : 보물「신륵사 다층석탑」

ㅇ 소 재 지 : 경기 여주군 북내면 천송리 282 신륵사

(3) 보고내용(신륵사 다층석탑 탑신 추정 석재 발견)

ㅇ 발견일자 : 2010. 10. 5(화)

ㅇ 내    용 : 극락보전 해체보수공사 중 다층석탑 탑신부재 1개 및 석등 추정 부재(연화문) 2개 발견

ㅇ 발견장소 : 극락보전 배면 어칸 하인방 하부 고맥이 및 마루 귀틀 동바리

ㅇ 규    격(옥개석과 탑신이 단일부재로 제작)

- 다층석탑 탑신추정 부재

․ 탑신 187㎜×94㎜×78㎜, 탑신받침 223×115×14㎜, 찰주공 Φ 62㎜

․ 옥개부 넓이 270×177×98㎜(탑신받침)

- 석등 추정 부재

․상부 탑신괴인 선 외부 : 420

․전체 직경 : 600

․높이 : 270

․내부 홈 : 긴방향 50, 짧은방향 35, 깊이 90(장방형)

라. 현지조사 결과

ㅇ 신륵사 다층석탑과 금번 발견된 탑 추정 부재의 재질이 동일한 대리석으로 되어 있고 다층석탑의 최상층 탑신부재와 형태 및 규격이 유사함.(신륵사 다층석탑 탑신 추정)

※ 최상층 탑신 : 189×93×76㎜, 찰주공 Φ 65㎜

ㅇ 석등 부재로 추정되는 석재 2개(1조)를 마루귀틀 하부 동바리로 사용하였으나, 원 위치 및 사용처는 확인하기 어려움.

마. 향후 조치계획

ㅇ 신륵사다층석탑에 대한 정밀실측 및 연구용역 등을 통하여 원형 고증 후 처리방안 결정.

ㅇ 금번 발견된 석탑 추정 부재는 현재 신륵사에 보관 중에 있으나, 정확한 조사를 위하여 여주군 박물관에 이전․보관토록 함.

바. 의결사항

ㅇ 원안접수

안건번호 건축분과 2010-11-22

22. 영암 도갑사 해탈문 주변 누각 및 장랑복원 공사 보고

가. 제안사항

2010년도 문화재보수정비 국고보조사업으로 추진 중인 전라남도 소재 국보 제50호 ‘영암 도갑사 해탈문’ 주변 누각 및 장랑복원 공사에 대하여 보고합니다.

나. 보고사유

ㅇ 도갑사 해탈문 주변 누각 및 장랑복원공사에 대하여 보고하고자 하는 사항임.

ㅇ 동 건은 문화재위원회 건축문화재분과 제8차 회의(‘10.07.15)에서 조건부 가결된 사항으로서 실시설계내용을 보고하는 사항임.

다. 주요내용

(1) 신청인 : 영암군수

(2) 대상문화재 : 영암 도갑사 해탈문

ㅇ 소재지 : 전라남도 영암군 군서면 도갑리 8번지

(3) 설계내용(누각 및 장랑복원)

ㅇ 누각복원

- 면 적 : 66.16㎡(2층)

- 양 식 : 정면 3칸 측면 2칸, 일출목 이익공, 맞배지붕, 겹처마

ㅇ 장랑복원

- 서랑복원

ㆍ 면 적 : 233.76㎡

ㆍ 양 식 : 정면 11칸 측면 1칸(전퇴집), 익공집, 맞배지붕, 홑처마

- 동랑복원

ㆍ 면 적 : 170.0㎡

ㆍ 양 식 : 정면 8칸 측면 1칸(전퇴집), 익공집, 맞배지붕, 홑처마

라. 관계전문가 설계자문

ㅇ 기본계획(안)은 발굴조사 규모로 복원토록 함.

ㅇ 누각의 양식은 익공으로 하고, 지붕은 맞배양식으로 하며, 장랑 또한 초익공과 맞배지붕구조로 함.

ㅇ 장랑은 발굴조사에서 나타난 온돌의 흔적이 있으므로 방으로 계획하되 내부공간을 적정한 규모로 구획토록 함.

ㅇ 장랑 전ㆍ후에 위치한 발굴유구는 훼손되지 않도록 함.

ㅇ 누각 및 장랑에 대한 문헌자료 및 유사사례 등을 조사하여 기본계획 및 실시설계에 반영토록 함.

ㅇ 용척은 추가 사례조사 하여 검토함.

ㅇ 실시설계는 고건축 및 발굴기관의 자문을 받아 시행토록 함.

ㅇ 복원되는 누각 및 장랑 전면에 발굴보고서의 천왕문의 위치를 표현하여 향후 계획에 반영될 수 있도록 함..

ㅇ 누각과 맞닿은 좌ㆍ우 장랑의 각각의 실(室)은 봉당을 포함한 공간으로 계획할 것.

ㅇ 기존의 회벽은 재사벽(황토색)으로 교체할 것.

ㅇ 누각 및 장랑의 건물 높이를 낮게 조정하여 진입시야에 대한 고려를 반영할 것.

ㅇ 누각의 포형식은 익공으로 하되 지역적 특색이 있는 익공형식을 사용할 것.

ㅇ 장량의 처마는 기존의 겹처마에서 홑처마로 변경할 것.

마. 향후추진 계획

ㅇ 공사시행 시 고건축 및 발굴기관 등으로 기술지도단을 구성․운영하여 건물의 형태와 양식 등 공사전반에 거쳐 자문을 받아 추진할 예정임.

바. 의결사항

ㅇ 원안접수