ㅇ 천연기념물 제414호 화성 고정리 공룡알 화석산지

구분	허 용 기 준
제1구역	ㅇ 신축불가(원지형보전) ㅇ 육림사업 허용
그 외 구역	ㅇ 화성시 도시계획 등 관련 규정에 따라 처리
공통사항	ㅇ 기존건축물이 있는 지역에서 허용기준을 초과하는 기존건축물은 기존규모로 개보수하고 허용기준을 초과하지 않는 건축물은 동 기준을 적용한다. ㅇ 건축물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑, 기타 이와 유사한 것 포함한 높이로 한다.

ㅇ 천연기념물 제434호 여수 낭도리 공룡발자국 화석산지 및 퇴적층

구분	허 용 기 준
	평지붕	경사지붕 (경사가 3:10)
제1구역	ㅇ 신축불가(원지형보전) ㅇ 기존건축물 범위 내 재축, 개축 허용 ㅇ 세계자연유산 지정에 따른 필요시설 등 허용 ㅇ 육림사업 허용
제2구역	ㅇ 최고높이 8.0m 이하 (2층 허용)	ㅇ 최고높이 12.0m 이하 (2층 허용)
그 외 구역	ㅇ 여수시 도시계획 등 관련 규정에 따라 처리
공통사항	ㅇ 기존건축물이 있는 지역에서 허용기준을 초과하는 기존건축물은 기존규모로 개보수하고 허용기준을 초과하지 않는 건축물은 동 기준을 적용한다. ㅇ 건축물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑, 기타 이와 유사한 것 포함한 높이로 한다.

ㅇ 천연기념물 제487호 화순 서유리 공룡발자국 화석산지

구 분	허 용 기 준		비 고
	평스라브	경사지붕 (경사가 3:10이상)
제1구역	ㅇ 신축불가(원지형 보존) ㅇ 기존 건축물 범위 내 개축, 재축 허용 ㅇ 묘지, 육림사업 허용
제2구역	ㅇ 최고높이 8.0m 이하 (2층 허용)	ㅇ 최고높이 12.0m 이하 (2층 허용)	온천개발지구
그외구역	ㅇ 화순군 도시계획 등 관련규정에 따라 처리
공통사항	ㅇ 기존 건축물이 있는 지역에서 허용기준을 초과하는 기존 건축물은 기존규모로 개보수하고, 허용기준을 초과하지 않은 건축물은 동 기준을 적용한다 ㅇ 건축물 최고높이는 옥탑, 계단 탑, 승강기 탑, 망루, 장식 탑 기타 이와 유사한 것을 포함한 높이로 한다