[사적 제193호 “동구릉” 주변 현상변경허용기준]

구분	허용기준		비고
	평스라브	경사지붕(3:10)
1구역	ㅇ보존구역
2구역	ㅇ건축물 최고높이 5m이하 (1층 이하)	ㅇ건축물 최고높이 7.5m이하 (1층 이하)
3구역	ㅇ건축물 최고높이 11m이하 (3층 이하)	ㅇ건축물 최고높이 15m이하 (3층 이하)
4구역	ㅇ건축물 최고높이 14m이하 (4층 이하)	ㅇ건축물 최고높이 18m이하 (4층 이하)
5구역	ㅇ건축물 최고높이 29m이하 (9층 이하)
6구역	ㅇ건축물 최고높이 45m이하 (15층 이하)
공통	ㅇ기존 건축물 규모 범위 내 재․개축 허용 ㅇ건축물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기 탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함한 높이로 함 ㅇ용도제한 : 위험물 저장시설, 숙박시설, 위락시설, 자동차 정비소 및 판매소, 골프연습장, 가설 건축물 ㅇ과도한 성․절토 금지