사적 제318호 “화산천주교회” 주변 현상변경허용기준

구 분	허용기준		비 고
	평스라브	경사지붕(3:10 이상)
제1구역	◦ 건축물 최고높이 8m 이하 (2층 이하)	◦ 건축물최고높이 12m 이하 (2층 이하)
제2구역	◦ 건축물 최고높이 17m 이하 (5층 이하)	◦ 건축물 최고높이 21m 이하 (5층 이하)
제3구역	◦ 익산시 도시계획조례 등 관련 법률에 따라 처리
공통사항	◦ 건축물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함한 높이로 한다.