[사적 제143호 서울문묘일원 주변 현상변경 허용기준]

구분	현상변경허용기준		비고
	평지붕	경사지붕(10:3 이상)
1구역	ㅇ 심의구역
2구역	ㅇ 건축물 최고높이 8m 이하	ㅇ 건축물 최고높이 11m 이하
3구역	ㅇ 건축물 최고높이 11m 이하	ㅇ 건축물 최고높이 14m 이하
공통사항	ㅇ 기존 시설물 범위 내 개․재축은 허용 ㅇ 건축물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함한 높이로 한다. ㅇ 문묘 서측 지역의 건축물 높이는 창덕궁과 창경궁 지정·보호구역에 설치된 담장 높이보다 낮게 건축물 높이를 제한함.