사적 제489호 춘천신매리유적 주변 현상변경허용기준

구 분		허용 기준		비 고
		평스라브	경사지붕 (경사가 3:10이상)
공 통		- 사업시행시 발굴조사 선행 - 지하층 훼손이 수반되는 경작행위 금지(예. 마 경작 등) - 건물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 기타 이와 유사한 것 포함.
1구역	0m～200m	11m 이하(3층)	15m 이하(3층)
	200m～500m	14m 이하(4층)	18m 이하(4층)
기타구역 (매장문화재 포장 인정지역)		14m 이하(4층)	18m 이하(4층)