[사적 제205호 “파주삼릉” 주변 현상변경허용기준]

구분	허용기준		비고
	평스라브	경사지붕(3:10)
1구역	ㅇ보존구역
2구역	ㅇ건축물 최고높이 8m 이하 (2층 이하)	ㅇ건축물 최고높이 12m 이하 (2층 이하)
3구역	ㅇ건축물 최고높이 11m 이하 (3층 이하)	ㅇ건축물 최고높이 15m 이하 (3층 이하)
4구역	ㅇ건축물 최고높이 14m 이하 (4층 이하)	ㅇ건축물 최고높이 18m 이하 (4층 이하)
5구역	ㅇ파주시 도시계획조례 등 관련 법률에 준함
공통	ㅇ기존 건축물 규모 범위 내 재․개축 허용 ㅇ건축물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기 탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함한 높이로 함