건축문화재분과위원회 제13차 회의 회의내용 및 결과

□ 회의일시 : 2008. 12. 18(목), 10:00 ~ 12:00

□ 회의장소 : 국립고궁박물관 강당

□ 출석위원 : 12명(박언곤, 김동욱, 김동현, 김봉렬, 김창준, 소재구, 윤홍로, 장경호, 장석하, 조성룡, 천득염, 최성은)

□ 회의내용 및 의결사항(세부내용 붙임 참조)

ㅇ 심의사항 : 3건 (현상변경 3건)

- 결과 : 조건부 가결 2, 부결 1

ㅇ 보고사항 : 3건

- 결과 :  원안접수 3

목 차
【심의사항】		페이지
1	용문사정지국사부도및비 주변 현음당 신축	1
2	계룡산중악단 주변 일로향각 개축	3
3	송림사오층전탑 주변 협문 건립	5
【보고사항】
1	조선효릉영릉(寧陵)재실 원형담장 복원공사 보고	6
2	조선효릉영릉(寧陵)재실 소방방재시설 구축 보고	7
3	국가지정문화재현상변경등허가 처리결과 보고	9

<문화재위원회(건축문화재분과) 제13차 회의 안건 보고>

【심의사항】

건  명

사  업   내  용

비  고

1.용문사정지국사부도및비

(보물 제531호)

ㅇ신청인 : 용문사 주지

ㅇ위 치 : 경기도 양평군 용문면 신점리 626

ㅇ내 용(현음당 신축)

	1차 신청 (‘08.10.16)	2차 신청 (‘08.11.20)	금회 신청 (‘08.12.18)
건물명칭	템플스테이	템플스테이	현음당
연면적	111.6㎡(지하1층 63.0㎡, 지상1층 48.6㎡)	64.8㎡	114.48㎡(지하1층 65.88㎡, 지상1층 48.6㎡)
높 이	6.1m(지하1층 2.9m, 지상1층 6.1m)	6.1m(지상1층 6.1m)	8.93m(지하1층 3.05m, 지상1층 5.88m)
양 식	초익공 맞배지붕 5량가 (전면 3칸, 측면 2칸)	초익공 맞배지붕 5량가 (전면 4칸, 측면 2칸)	민도리 맞배지붕 5량가 (전면 3칸, 측면 2칸)

조건부 가결

- 축대,담장,건물비례,구조 등 설계도서는 문화재청의 자문을 받아 재작성하여 시행하도록 함.

2.계룡산중악단

(보물 제1293호)

ㅇ신청인 : 신원사 주지

ㅇ위  치 :충남 공주시 계룡면 양화리 산1-1

ㅇ내 용(일로향각 개축)

	현황	개축 내용
건축면적	121.1㎡	좌동
높 이	7.35m	7.38m
양 식	이익공 칠량가 홑처마 팔작지붕(정면5칸, 측면3칸)	좌동

조건부 가결

- 설계도면은 문화재청의 승인을 받아 시행하도록 함

3. 송림사오층전탑

(보물 제189호)

ㅇ신청인 : 송림사 주지

ㅇ위  치 : 경북 칠곡군 동명면 구덕리 91-6

ㅇ내 용(협문 건립)

- 건축면적 : 11.1㎡

- 높    이 : 8.79m

- 양    식 : 다포 맞배지붕(정면1칸)

- 구    조 : 전통한식목구조

부결

- 문의 기능 재고, 위치와 유구조사 등과 관련하여 재설계

【보고사항】

건 명	사 업 내 용	비고
4.조선효릉영릉재실 (보물 제1532호)	ㅇ신청인 : 문화재청장(세종대왕유적관리소) ㅇ위 치 : 경기도 여주군 능서면 왕대리 산83-1 ㅇ사업개요(조선효릉영릉(寧陵)재실 원형담장 복원공사) - 협문철거 : 가로 80m × 세로 127cm × 폭 50cm 1개소 - 담장복원 : 외부담장과 같은 형태의 토석담장으로 복구함 - 작업방법 : 자체인력 및 자재소요	원안 접수
5.조선효릉영릉재실 (보물 제1532호)	ㅇ신청인 : 문화재청장(세종대왕유적관리소) ㅇ위 치 : 경기도 여주군 능서면 왕대리 산83-1 ㅇ사업개요(조선효릉영릉(寧陵)재실 소방방재시설 구축 보고) - 방수총 3개소, 옥외소화전 및 호스릴 1개소, 물탱크, 기계실 설치	원안 접수
6-1. 현상변경허가 자체처리 결과 보고 [ 청룡사대웅전(보물 824호) 주변 건물 3동(지봉당, 종무소, 봉향각) 단청 및 지봉당 번와]	ㅇ신청인 : 청룡사 주지 ㅇ위 치 : 경기 안성 서운면 청룡리 청룡사 경내 ㅇ신청내용(건물 3동 단청 및 1동 번와) - 건물 3동(지봉당, 종무소, 봉향각) 단청 : 모로+긋기 단청 - 건물 1동(지봉당) 번와 보수	원안 접수
6-2. 현상변경허가 자체처리 결과 보고 [ 직지사대웅전앞삼층석탑(보물 606호)] 주변 부도전 조성[허가사항 변경허가 신청]]	ㅇ신청인 : 직지사 주지 ㅇ위 치 : 경북 김천시 대항면 운수리 직지사 경내 ㅇ신청내용[허가사항 변경허가 신청] - 부도전 조성(사업내용은 동일함) : 설계도면 일부 변경(배수공 및 식재 등)	원안 접수
6-3. 현상변경허가 자체처리 결과 보고 [ 관봉석조여래좌상(보물 431호) 주변 탐방로 정비 등[허가사항 변경허가 신청]]	ㅇ신청인 : 경산시장 ㅇ위 치 : 경북 와촌면 대한리 산 42 ㅇ신청내용[허가사항 변경허가 신청] - 탐방로 포장공사 : 395.5m→381.0m 등	원안 접수