ㅇ 사적 제112호 “이충무공묘” 주변 현상변경허용기준

구 분	허용기준		비 고
	평스라브	경사지붕 (경사가 3:10 이상)
제1구역	ㅇ 신축불가 ㅇ 기존 건축물 및 시설물 개축․재축 허용 ㅇ 기존건축물 연면적 10% 증축 허용 (단 증축은 1회에 한함)
제2구역	건축물 최고높이 8m이하 (2층 이하)	건축물 최고높이12m이하 (2층 이하)
제3구역	건축물 최고높이14m이하 (4층 이하)	건축물 최고높이18m이하 (4층 이하)
공통사항	ㅇ 고유수종 식재 ㅇ 건축물 최고높이는 옥탑, 계단 탑, 승강기 탑, 망루, 장식 탑, 기타 이와 유사한 것 포함한 높이로 한다.