문화재별 현상변경허용기준 도면

□ 천연기념물 제91호 내장산 굴거리나무군락

○ 허용기준

구 분	허 용 기 준	비 고
제1구역	ㅇ 자연공원법 등 관련 법률에 따라 처리	국립공원 내
공통사항	ㅇ 건물 및 시설물 설치 시 과도한 절·성토 금지 ㅇ 건물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루 기타 이와 유사한 것 포함

○ 구역도면(원도면은 www.cha.go.kr 문화유산정책-법령정보-훈령․예고․고시 참조)

□ 천연기념물 제183호 고창 중산리 이팝나무

○ 허용기준

구 분	허 용 기 준		비 고
	평슬라브	경사지붕(3:10 이상)
제1구역	ㅇ 건물 신축 및 신규 시설물 설치 불가
제2구역	ㅇ 최고높이 8.0m 이하 (2층 이하)	ㅇ 최고높이 12.0m 이하 (2층 이하)
그외구역	ㅇ 고창군 도시계획 등 관련 법률에 따라 처리
공통사항	ㅇ 건물 및 시설물 설치 시 과도한 절·성토 금지 ㅇ 건물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루 기타 이와 유사한 것 포함

○ 구역도면(원도면은 www.cha.go.kr 문화유산정책-법령정보-훈령․예고․고시 참조)

□ 천연기념물 제184호 고창 선운사 동백나무 숲

○ 허용기준

구 분	허 용 기 준	비 고
제1구역	ㅇ 원지형 보존	문화재 뒤편 산림지
그외구역	ㅇ 고창군 도시계획 등 관련 법률에 따라 처리
공통사항	ㅇ 건물 및 시설물 설치 시 과도한 절·성토 금지 ㅇ 건물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루 기타 이와 유사한 것 포함

○ 구역도면(원도면은 www.cha.go.kr 문화유산정책-법령정보-훈령․예고․고시 참조)

□ 천연기념물 제214호 진안 평지리 이팝나무

○ 허용기준

구분	허 용 기 준		비 고
	평슬라브	경사지붕(3:10 이상)
제1구역	ㅇ 최고높이 8.0m 이하 (2층 이하)	ㅇ 최고높이 12.0m 이하 (2층 이하)
그외구역	ㅇ 진안군 도시계획 등 관련 법률에 따라 처리
공통사항	ㅇ 건물 및 시설물 설치 시 과도한 절·성토 금지 ㅇ 건물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루 기타 이와 유사한 것 포함

○ 구역도면(원도면은 www.cha.go.kr 문화유산정책-법령정보-훈령․예고․고시 참조)

□ 천연기념물 제354호 고창 선운사 도솔암 장사송

○ 허용기준

구분	허 용 기 준	비 고
제1구역	ㅇ 건물 신축 및 신규 시설물 설치 불가	보호구역 외곽 약 100m
그외구역	ㅇ 고창군 도시계획 등 관련 법률에 따라 처리
공통사항	ㅇ 건물 및 시설물 설치 시 과도한 절·성토 금지 ㅇ 건물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루 기타 이와 유사한 것 포함

○ 구역도면(원도면은 www.cha.go.kr 문화유산정책-법령정보-훈령․예고․고시 참조)

□ 천연기념물 제366호 담양 관방제림, 보물 제505호 담양읍석당간,

보물 제506호 담양읍오층석탑

○ 허용기준

구분	허 용 기 준		비 고
	평스라브	경사지붕(3:10 이상)
제1구역	ㅇ 최고높이 8.0m 이하 (2층 이하)	ㅇ 최고높이 12.0m 이하 (2층 이하)
제2구역	ㅇ 최고높이 11.0m 이하 (3층 이하)	ㅇ 최고높이 15.0m 이하 (3층 이하)
제3구역	ㅇ 최고높이 15.0m 이하 (4층 이하)	ㅇ 최고높이 18.0m 이하 (4층 이하)
제4구역	ㅇ 최고높이 18.0m 이하 (5층 이하)	ㅇ 최고높이 21.0m 이하 (5층 이하)
제5구역	ㅇ 원지형 보존 ㅇ 기존 건축물 범위 내 개축, 재축 허용
그 외 구역	ㅇ 담양군 도시계획 등 관련 법률에 따라 처리
공통 사항	ㅇ 매장문화재의 분포가 예상되는 오층석탑 및 석당간으로보터 300m 이내의 지역에서 건축 및 시설물 설치 행위 시 해당분야 문화재 관계 전문가의 자문을 얻어야 함. ㅇ 건축물의 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 기타 이와 유사한 것을 포함 한 전체 높이로 함.

○ 구역도면(원도면은 www.cha.go.kr 문화유산정책-법령정보-훈령․예고․고시 참조)

□ 천연기념물 제367호 고창 삼인리 송악

○ 허용기준

구 분	허 용 기 준	비 고
제1구역	ㅇ 건물 신축 및 신규 시설물 설치 불가	문화재 인접 소하천, 후면 임야지역
그외구역	ㅇ 고창군 도시계획 등 관련 법률에 따라 처리
공통사항	ㅇ 건물 및 시설물 설치 시 과도한 절·성토 금지 ㅇ 건물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루 기타 이와 유사한 것 포함

○ 구역도면(원도면은 www.cha.go.kr 문화유산정책-법령정보-훈령․예고․고시 참조)

□ 명승 제12호 진안 마이산, 천연기념물 제380호 진안 마이산 줄사철나무군, 천연기념물 제386호 진안 은수사 청실배나무

○ 허용기준

구 분	허 용 기 준		비 고
	평스라브	경사지붕(3:10 이상)
제1구역	-	ㅇ 최고높이 8.0m 이하 (1층 이하, 한옥)	사찰 경내
제2구역	ㅇ 최고높이 8.0m 이하 (2층 이하)	ㅇ 최고높이 12.0m 이하 (2층 이하)	서쪽 진입로 상가
제3구역	ㅇ 최고높이 14.0m 이하 (4층 이하)	ㅇ 최고높이 18.0m 이하 (4층 이하)	북쪽 진입로 상가
그외구역	ㅇ 자연공원법 등 관련 법률에 따라 처리		마이산 도립공원 내
공통사항	ㅇ 건물 및 시설물 설치 시 과도한 절·성토 금지 ㅇ 건물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루 기타 이와 유사한 것 포함

○ 구역도면(원도면은 www.cha.go.kr 문화유산정책-법령정보-훈령․예고․고시 참조)

□ 천연기념물 제463호 고창 문수사 단풍나무 숲

○ 허용기준

구 분	허 용 기 준	비 고
제1구역	ㅇ 건물 신축 및 신규 시설물 설치 불가	문화재 주변 산림
제2구역	ㅇ 최고높이 8.0m 이하(1층 이하 한옥)	1구역 내 종교용지
그 외 구역	ㅇ 고창군 도시계획 등 관련 법률에 따라 처리
공통사항	ㅇ 건물 및 시설물 설치 시 과도한 절·성토 금지 ㅇ 건물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루 기타 이와 유사한 것 포함

○ 구역도면(원도면은 www.cha.go.kr 문화유산정책-법령정보-훈령․예고․고시 참조)

□ 천연기념물 제483호 화순 개천사 비자나무 숲

○ 허용기준

구분	허 용 기 준	비 고
제1구역	ㅇ 화순군 도시계획 등 관련 법률에 따라 처리	영향검토 전구역

○ 구역도면(원도면은 www.cha.go.kr 문화유산정책-법령정보-훈령․예고․고시 참조)

□ 천연기념물 제494호 고창 수동리 팽나무

○ 허용기준

구 분	허 용 기 준	비 고
제1구역	ㅇ 신축 및 시설물 설치 불가	보호구역 주변 약50m
그외구역	ㅇ 고창군 도시계획 등 관련 법률에 따라 처리
공통사항	ㅇ 건물 및 시설물 설치 시 과도한 절·성토 금지 ㅇ 건물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루 기타 이와 유사한 것 포함

○ 구역도면(원도면은 www.cha.go.kr 문화유산정책-법령정보-훈령․예고․고시 참조)