사적 제373호 “부여정암리와요지” 주변 현상변경허용기준

구 분	허용기준		비 고
	평스라브	경사지붕(경사가 3:10 이상)
1구역	ㅇ건축물 최고높이 5m이하(1층 이하)	ㅇ건축물 최고높이 7.5m이하(1층 이하)
2구역	ㅇ건축물 최고높이 8m이하(2층 이하)	ㅇ건축물 최고높이 12m이하(2층 이하)
3구역	ㅇ 부여군 도시계획 조례 및 관련 법률에 따라 처리
공통사항	ㅇ 개․재축 허용 ㅇ 공익을 위한 공공시설물 및 건축물은 별도 심의한다. ㅇ 건축물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기 탑, 망루, 장식 탑, 기타 이와 유사한 것 포함한 높이로 한다.