	2009년도
문화재위원회(건축문화재분과) 제10차 회의결과 보고

▣ 일  시 : 2009. 10. 15(목) 14:00～18:00

▣ 장  소 : 국립고궁박물관 회의실

▣ 안  건 : 총 15건

- 심의 8건(광주동오층석탑 주변 다가구주택 건립 등)

- 검토 5건(남원향교 명륜당 보물지정 등)

- 보고 2건(범어사삼층석탑보수공사 기술지도 결과 등)

▣ 참석자 : 9명

- 박언곤, 윤홍로, 문영빈, 박경립, 최성은, 이상필, 정명섭, 서만철, 김숙현

▣ 회의결과

- 심의사항 : 8건(가결 6, 부결 2)

- 검토사항 : 5건(가결 3, 부결 2)

- 보고사항 : 2건(조건부접수 1, 보류1)

문  화  재  위  원  회

목 차
【심의사항】		결 과
1	광주동오층석탑 주변 다가구 주택건립	가결
2	개심사지오층석탑 주변 아파트 건립	부결
3	용두사지철당간 주변 근린생활시설 신축	부결
4	의성김씨종택 주변 주택 신축	조건부 가결
5	신륵사조사당 주변 강월헌 신축(2차)	조건부 가결
6	태화사지 12지상부도 주변 조각품 설치	조건부 가결
7	월정사팔각구층석탑 주변 불교수행관 건립(허가사항 변경)	가결
8	담양읍오층석탑 주변 근린생활시설 신축(허가사항 변경)	가결
【검토사항】
1	남원향교 명륜당 보물지정 검토	부결
2	남원향교 진강루 보물지정 검토	부결
3	무위사선각대사편광탑비 주변 루각건립	조건부 가결
4	미황사대웅전 보호구역 해제 검토	가결
5	해인사장경판전 보수공사	조건부 가결
【보고사항】
1	범어사삼층석탑 보수공사 기술지도 결과 보고	조건부 접수
2	표충사 수장고 건립	보류

<문화재위원회(건축문화재분과) 제10차 회의 결과 보고>

【심의사항】/ 8건

건  명

사  업   내  용

비  고

1.광주동오층석탑

(보물 제110호)

ㅇ 신청인 : 한XX

ㅇ 위  치 : 광주 동구 지산동 430-8외 2필지

ㅇ 내  용(다가구주택 신축)

- 대지면적 : 283㎡

- 건축면적 : 168.9㎡

- 연 면 적 : 437.82㎡

- 구    조 : 철콘 / 지상 4층 / 8가구

- 건물높이 : 11.75m

가   결

2. 개심사지

오층석탑

(보물 제53호)

ㅇ 신청인 : (주)마야건설

ㅇ 위  치 : 경북 예천군 예천읍 남본리 206

ㅇ 내  용(아파트 1동 신축)

- 건축면적 : 278.23㎡

- 연 면 적 : 1,911.25㎡

- 구    조 : 철근콘크리트(벽식)

- 건물높이 : 27.2m(지상9층)

- 이격거리 : 110m

부   결

ㅇ높이 약 27m의 9층 공동주택이 들어설 경우 문화재를 압도할 수 있어 주변경관을 저해할 우려가 있음.

3. 용두사지

철당간

(국보 제41호)

ㅇ 신청인 : (주)에이치디엠

ㅇ 위  치 : 충북 청주시 상당구 남문로2가

9-3번지 외 6필지

ㅇ 내  용(근린생활시설 신축)

- 주용도 : 의료시설, 업무시설, 근린생활시설

- 구조 및 규모 : 철콘 / 지하 5층, 지상 15층

- 건축면적 : 1,230.36㎡

- 연 면 적 : 24,865.38㎡

- 건물높이 : 63.1m

- 이격거리 : 52m

부   결

ㅇ철당간으로부터 50m 거리에 15층 높이의 건물이 들어설 경우 주변을 압도하여 문화재 주변 경관을 저해할 우려가 있음.

4. 안동의성김씨

종택

(보물 제450호)

ㅇ 신청인 : 김XX

ㅇ 위  치 : 경북 안동시 임하면 천전리 280-10

ㅇ 내  용(단독주택 개축)

- 건축면적 : 120.6㎡

- 연 면 적 : 89.55㎡

- 구    조 : 벽체 조적조, 한식목구조,

기와지붕, “ㄱ”자형

- 건물높이 : 6.12m(지상1층)

조건부 가결

ㅇ전통한옥 기법을 성실히 준수하여 시공하도록 함.

5. 신륵사조사당

(보물 제180호)

ㅇ 신청인 : 여주군수

ㅇ 위  치 : 경기도 여주군 여주읍 천송리 545-1

ㅇ 내  용(강월헌 신축)

- 건축면적 : 42.12㎡

- 규모 및 양식 : 전면 3칸, 측면 3칸, 2층,

팔작지붕, 초익공, 겹처마

- 건물높이 : 7.8m

조건부 가결

ㅇ건물의 형태, 양식, 높이 등을 관계전문가의 자문을 받아 설계도서를 보완하여 시행

6. 태화사지

12지상부도

(보물 제441호)

ㅇ 신청인 : 울산광역시 중구청장

ㅇ 위  치 : 울산광역시 중구 학성동 73번지

ㅇ 내  용(조각품 설치)

- 조각품 : 1점(작품명 : 봄편지)

- 작품크기 : 1,880㎜×860㎜×1,620㎜

- 작품재질 : 브론즈

- 이격거리 : 45m

조건부 가결

ㅇ신청부지는 울산왜성내에 위치하고 있으므로 울산시 문화재위원회에서 검토하도록 함.

7. 월정사팔각

구층석탑

(국보 제48호)

ㅇ 신청인 : 월정사

ㅇ 위  치 : 강원도 평창군 진부면 동산리 63-1

ㅇ 내  용(불교수행관 건립)

사업내용(㎡)				사업기간	비고 (변경사유)
구분	변경전	변경후	변경내용
지하층	1,746.36	2,039.94	293.58 면적증가	2009.07.17 ~ 2010.07.16 (현상변경 허가일로부터 12개월)	1.불교수행의 원활한 진행을 위한 평면 재구성 2.외부공간의 효율성을 높이고자 선큰공간 재구성
건물1동 (선방)	118.80	변경없음
건물2동 (선방)	50.49	변경없음	선방에서 사무실로 용도변경
건물3동 (선방)	125.55	변경없음
건물4동 선방	130.95	125.55	5.4 면적감소
건물5동 (사주문)	7.29	변경없음
합계 (연면적)	2,179.44	2,467.62	288.18 면적증가

※동 안건은 제7차 문화재위원회 건축문화재분과(09.7.16)에서 허가된 안건임.

가   결

8. 담양읍

오층석탑

(보물 제506호)

ㅇ 신청인 : 조XX

ㅇ 위  치 : 전남 담양군 담양읍 남산리 267-1

ㅇ 내  용(주택, 사무실 신축, 허가사항변경)

구 분	당 초		변 경		비고
	제조업	주택	제조업	주택, 사무실
면 적	492㎡	68.4㎡	492㎡	98㎡	증) 29.6㎡
높 이	7.15m	4.65m	7.15m	4.65m
구 조	경량철골조, 지상 1층		경량철골조, 지상 1층

※ 건축문화재분과 심의(2008. 12) : 가결

가   결

건  명

사  업   내  용

비  고

2.남원향교진강루

(비지정)

ㅇ신청인 : 전라북도지사

ㅇ위  치 : 전북 남원시 향교동 1512

ㅇ내  용(남원향교 진강루 보물지정)

- 수 량 : 1동

- 소유자/관리자 : 남원향교

- 시 대 : 조선시대

부   결

ㅇ권고사항 : 지방문화재로 지정․검토하도록 함.

3.무위사선각대사

편광탑비

(보물 제507호)

ㅇ신청인 : 문화재청장

ㅇ위  치 : 전라남도 강진군 성전면 월하리

ㅇ내  용(루각건립)

- 건축면적 : 112.32㎡

- 규모 및 양식 : 정면5칸, 측면3칸, 중층,

5량가, 1출목 2익공, 겹처마, 맞배지붕,

모로단청

조건부 가결

ㅇ누각이 건립될 경우 극락전을 압도할 우려가 있으므로 위치 및 규모를 관계전문가의 자문을 받아 설계도서를 보완하여 시행하도록 함.

4. 미황사대웅전

(보물 제947호)

ㅇ신청인 : 문화재청장

ㅇ위  치 : 전남 해남군 송지면 서정리 1

ㅇ내  용(보호구역 해제)

기지정구역				해제지역				비고
지번	지목	지적 (㎡)	지정 면적 (㎡)	지번	지목	지적 (㎡)	해제 면적 (㎡)
1	종	16,889	2,306.8	1	종	16,889	2,306.8	해제

※ 명승 제59호 해남달마산미황사일원과 중복

가   결

5. 해인사

장경판전

(국보 제52호)

ㅇ신청인 : 문화재청장

ㅇ위  치 : 경상남도 합천군 가야면 치인리 10

ㅇ내  용(장경판전 보수)

- 수다라장전 창호 해체보수 9개소 및

창호 보수에 따른 회벽 해체보수

- 회벽 및 고막이 긁어내기 후

표면 미장바르기(4개동 전체)

- 철망창 교체설치 73개소(수다라장전 7,

법보전 62, 서사간판전 2, 동사간판전 2)

조건부 가결

1.철망(동선)은 창틀에 붙이지 않는 방안을 연구(바람 및 통풍관계)

2.배수로 넓이와 깊이를 조정하도록 하고, 바닥재료를 교체

3.창틀은 벽체 해체 후 보수범위 결정

【검토사항】/ 5건

건 명	사 업 내 용	비 고
1.남원향교명륜당 (비지정)	ㅇ신청인 : 전라북도지사 ㅇ위 치 : 전북 남원시 향교동 1512 ㅇ내 용(남원향교 명륜당 보물지정) - 수 량 : 1동 - 소유자/관리자 : 남원향교 - 시 대 : 조선시대	부 결 ㅇ권고사항 : 지방문화재로 지정․검토하도록 함.

【보고사항】/ 2건

건  명

사  업   내  용

비  고

1.범어사삼층석탑

(보물 제250호)

ㅇ신청인 : 문화재청장

ㅇ위 치 : 부산시 금정구 청룡동 546번지

ㅇ내용(범어사삼층석탑보수)

ㅇ기술지도 자문회의 개요

- 일  시 : 2009. 8. 5(수)

- 장  소 : 범어사 현장

- 참석자 : 전문화재위원 김동현,

문화재전문위원 박경식,

국립문화재연구소 김사덕

- 안  건 : 석탑보수방안

조건부 접수

1.원래 기단부에 대한 형식, 구조 등을 찾아서 시공

2.원래 지표를 고려하여 탑의 높이가 낮아지지 않도록 높이 조정

2. 표충사

삼층석탑

(보물 제467호)

ㅇ신청인 : 표충사주지

ㅇ위 치 : 경남 밀양시 단장면 구천리 25번지

ㅇ내용(수장고 건립)

건 물 명	수 장 고
건축규모	정면5, 측면2칸, 133.65㎡, 높이 8.61m
건축양식	맞배집, 겹처마
이격거리	64.6m

원안 보류

ㅇ건립될 수장고가 사당과 근접해 있으므로 위치 및 규모를 재조정하여 재부의 하도록 함.