ㅇ 사적 제3, 115, 478호 “화성, 화령전, 화성행궁”주변 현상변경허용기준

구 분	허용기준		비 고
	평스라브	경사지붕 (경사가 3:10 이상)
제1구역	ㅇ 건축물 최고높이 12m이하(2층 이하) - 지붕형태는 경사지붕으로 한함
제2구역	건축물 최고높이 11m이하(3층 이하)	건축물 최고높이 15m이하(3층 이하)
제3구역	건축물 최고높이 14m이하(4층 이하)	건축물 최고높이 18m이하(4층 이하)
공통사항	ㅇ 건축물 최고높이는 옥탑, 계단 탑, 승강기 탑, 망루, 장식 탑, 기타 이와 유사한 것 포함한 높이로 한다. ㅇ 화성 외부 지역에 대해서는 현상변경 허용기준 제정 시 까지 현행과 같이 허가절차를 이행토록 한다.