□ 천연기념물 제412호 연천 은대리 물거미 서식지

구 분	허용 기준(안)		비 고
	평스라브	경사지붕 (경사 3:10이상)
1구역	ㅇ 신축 및 시설물 설치 불가 ㅇ 기존 건축물 범위 내 개․재축 허용
2구역	ㅇ 건축물 최고높이 11m이하 (3층 이하)	ㅇ 건축물 최고높이 15m이하 (3층 이하)
3구역	ㅇ 건축물 최고높이 17m이하 (5층 이하)	ㅇ 건축물 최고높이 21m이하 (5층 이하)
4구역	ㅇ 연천군 조례 등 타 관계법에 따라 처리
공통사항	ㅇ 문화재구역의 수계에 영향을 미치는 행위는 금지한다. ㅇ 건축물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑, 기타 이와 유사한 것 포함한 전체 높이로 한다.