사적 제329호 “용인서리고려백자요지” 주변 현상변경허용기준

구분 (구역)	현상변경 허용기준안 (범위)
	펑슬라브	경사지붕(경사 3:10 이상)
1구역	ㅇ 건물 신축 및 신규 시설물 설치 불가
2구역	ㅇ 최고높이 5m 이하(1층 이하)	ㅇ 최고높이 7.5m 이하(1층 이하)
3-1 구역	ㅇ 최고높이 8m 이하(2층 이하)	ㅇ 최고높이 12m 이하(2층 이하)
	ㅇ 터파기 공사시 관계전문기관 입회
3-2 구역	ㅇ 최고높이 8m 이하(2층 이하)	ㅇ 최고높이 12m 이하(2층 이하)
4 구역	ㅇ 최고높이 11m 이하(3층 이하)	ㅇ 최고높이 15m 이하(3층 이하)
5 구역	ㅇ 용인시 도시계획조례 등 관련 법규에 따라 처리
공통	ㅇ 기존 건물 범위 내에서 개․재축 가능 ㅇ 건축물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 기타 이와 유사한 것 포함