사적 제150호 “익산미륵사지” 주변 현상변경허용기준

구 분	허용기준		비 고
	평스라브	경사지붕(3:10 이상)
제1구역	◦ 신축 및 시설물 설치 불가, 기존 건물 범위 내 개․재축 허용
제2구역	◦ 익산 미륵사지 관광단지 조성계획에 따라 처리
제3구역	◦ 임야는 원지형 보존 및 신축불가, 기존 건물 범위 내 개․재축 허용 ◦ 임야를 제외한 지역은 건축물 최고높이 12m 이하 (2층 이하) - 농가주택 및 농가 창고에 한함
제4구역	◦ 건축물 최고높이 17m 이하 (5층 이하)	◦ 건축물 최고높이 21m 이하 (5층 이하)
제5구역	◦ 익산시 도시계획조례 등 관련 법률에 따라 처리
공통사항	◦ 임야의 구분은 지목상 (임)으로 한다. ◦ 제1, 2, 3구역의 지붕형태는 경사지붕(3:10이상)으로 한다. ◦ 건축물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함한 높이로 한다.