[사적 제197호 “광릉” 및 사적 제360호 “휘경원” 주변 현상변경허용기준]

구분	허용기준		비고
	평스라브	경사지붕(3:10)
1구역	ㅇ 보존구역 (임업시험장, 사찰건물의 경우 개별심의) (수종갱신 허용)
2구역	ㅇ건축물 최고높이 5m 이하 (1층 이하)	ㅇ건축물 최고높이 7.5m 이하 (1층 이하)	주택 및 근생시설만 허용
3구역	ㅇ건축물 최고높이 8m 이하 (2층 이하)	ㅇ건축물 최고높이 12m 이하 (2층 이하)
4구역	ㅇ남양주시, 파주시 도시계획조례 및 관련 법률에 따라 처리 (일부지역은 포천시에 포함되어 있음)
공통	ㅇ기존 건축물 규모 범위 내 재․개축 허용 ㅇ건축물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기 탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함한 높이로 함