[사적 제351호 “파주오두산성” 주변 현상변경허용기준]

구분	허용기준		비고
	평스라브	경사지붕(3:10)
1구역	ㅇ 보존구역
2구역	ㅇ건축물 최고높이 8m 이하 (2층 이하)	ㅇ건축물 최고높이 12m 이하 (2층 이하)
3구역	ㅇ건축물 최고높이 14m 이하 (4층 이하)	ㅇ건축물 최고높이 18m 이하 (4층 이하)
4구역	ㅇ천연 기념물과 관련협의 내용에 준함
공통	ㅇ기존 건축물 규모 범위 내 재․개축 허용 ㅇ건축물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기 탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함한 높이로 함