중민 제137호 제원 박도수가옥 주변 현상변경허용기준

구분	허용기준		비고
	평슬라브	경사지붕(3/10이상)
제1구역	ㅇ 신축불가, 원지형보존
제2구역	ㅇ 신축불가	ㅇ 건축물 최고높이 7.5m이하(1층이하) - 주거 및 농업용 창고에 한함
제3구역	ㅇ 건축물 최고높이 5m이하(1층이하) - 주거 및 농업용 창고에 한함	ㅇ 건축물 최고높이 7.5m이하(1층이하) - 주거 및 농업용 창고에 한함
제4구역	ㅇ 건축물 최고높이 11m이하(3층이하)	ㅇ 건축물 최고높이 15m이하(3층이하)
공통 사항	ㅇ 건축물 최고 높이는 옥탑, 계단 탑, 망루, 장식 탑 기타 이와 유사한 것을 포함한 높이로 한다.

중민 제148호 제원 정원태가옥 주변 현상변경허용기준

구분	허용기준		비고
	평슬라브	경사지붕(3/10이상)
제1구역	ㅇ 신축불가, 원지형보존
제2구역	ㅇ 신축불가	ㅇ 건축물 최고높이 7.5m이하(1층이하) - 주거 및 농업용 창고에 한함
제3구역	ㅇ 건축물 최고높이 5m이하(1층이하) - 주거 및 농업용 창고에 한함	ㅇ 건축물 최고높이 7.5m이하(1층이하) - 주거 및 농업용 창고에 한함
제4구역	ㅇ 건축물 최고높이 8m이하(2층이하)	ㅇ 건축물 최고높이 12m이하(2층이하)
공통 사항	ㅇ 건축물 최고 높이는 옥탑, 계단 탑, 망루, 장식 탑 기타 이와 유사한 것을 포함한 높이로 한다.

중민 제188호 성읍 민속마을 주변 현상변경허용기준

구분	허용기준		비고
	평슬라브	경사지붕(20/100이상)
제1구역	ㅇ 신축불가 ㅇ 기존 건축물 규모 범위내 개ㆍ보수 허용
제2구역	ㅇ 신축불가	ㅇ 건축물 최고높이 7.5m이하(1층이하)
제3구역	ㅇ 신축불가	ㅇ 건축물 최고높이 12m이하(2층이하)
제4-1구역	ㅇ 건축물 최고높이 5m이하(1층이하)	ㅇ 건축물 최고높이 7.5m이하(1층이하)
제4-2구역	ㅇ 신축불가	ㅇ 건축물 최고높이 7.5m이하(1층이하)
제5구역	ㅇ 건축물 최고높이 8m이하(2층이하)	ㅇ 건축물 최고높이 12m이하(2층이하)
제6구역	ㅇ 건축물 최고높이 8m이하(2층이하)	ㅇ 건축물 최고높이 12m이하(2층이하)
공통사항	ㅇ 건축물 최고 높이는 옥탑, 계단 탑, 망루, 장식 탑 기타 이와 유사한 것을 포함한 높이로 한다 ㅇ 경사지붕은 합각, 우진각, 맞배지붕으로 제한 ㅇ 평슬라브지붕은 기와처마돌림띠(눈썹지붕)를 설치 ㅇ성읍조일훈가옥(중민 제68호), 성읍고평오가옥(중민 제69호), 성읍이영숙가옥(중민 제70호), 성읍한봉일가옥(중민 제71호), 성읍고상은가옥(중민 제72호)에 대한 현상변경 처리기준은 동 허용기준에 따라 시행한다.

중민 제236호 아산 외암마을 주변 현상변경허용기준

구 분	건축부문		토목부문 및 기타
	평슬라브	경사지붕(경사가 3:10이상)
제1구역	ㅇ 신축불가 ㅇ 기존 시설물 및 건축물 개ㆍ재축허용 ㅇ 증축은 수평증축만 허용		원지형 보존
제2구역	ㅇ 신축불가	ㅇ 건축물 최고높이 7.5m이하(1층이하) - 초가, 한옥, 절충 한옥 등 외암마을 경관과 조화되는 건축양식 허용	1m 이하 굴착허용 1m이하 조형물 허용
제3구역	ㅇ 건출물 최고높이 14m이하 (4층이하)	ㅇ 건축물 최고높이 18m이하 (4층이하)	5m 이하 굴착허용 5m 이하 조형물 허용
공통사항	ㅇ 건축물 최고 높이는 옥탑, 계단 탑, 망루, 장식 탑 기타 이와 유사한 것을 포함한 높이로 한다. ㅇ 아산외암리참판댁(중민 제195호) 및 아산건재고택(중민 제233호)의 현상변경 허용기준은 동 기준에 따라 처리한다.