중요민속자료 제133호 이항희가옥 주변 현상변경 허용기준

구 분	허용기준		비고
	평스라브	경사지붕 (경사가 3:10 이상)
제1구역	ㅇ 신축불가 ㅇ 기존건물 범위내 개축ㆍ재축 허용
제2구역	ㅇ 건축물 최고높이 5m이하(1층이하)	ㅇ 건축물 최고높이 7.5m이하(1층이하)
제3구역	ㅇ 건축물 최고높이 8m이하(2층이하)	ㅇ 건축물 최고높이 12m이하(2층이하)
제4구역	ㅇ 건축물 최고높이 11m이하(3층이하)	ㅇ 건축물 최고높이 15m이하(3층이하)
공통 사항	ㅇ 건축물 최고높이는 옥탑, 계단 탑, 망루, 장식 탑 기타 이와 유사한 것을 포함한 높이로 한다. ㅇ 보도연맹사건 지역으로 추정되는 제2구역 일부는 시굴조사하여 그 결과에 따라 처리한다.

중요민속자료 제138호 유계화가옥 주변 현상변경 허용기준

구 분	허용기준		비고
	평스라브	경사지붕 (경사가 3:10 이상)
제1구역	ㅇ 신축불가 ㅇ 기존건물 범위내 개축ㆍ재축 허용
제2구역	ㅇ 건축물 최고높이 5m이하(1층이하)	ㅇ 건축물 최고높이 7.5m이하(1층이하)
제3구역	ㅇ 건축물 최고높이 8m이하(2층이하)	ㅇ 건축물 최고높이 12m이하(2층이하)
제4구역	ㅇ 청원군 도시계획 등 관련 법률에 따라 처리
공통 사항	ㅇ 건축물 최고높이는 옥탑, 계단 탑, 망루, 장식 탑 기타 이와 유사한 것을 포함한 높이로 한다.