중요민속자료 제132호 영동 소석고택 주변 현상변경 허용기준

구분	허용기준
	평슬라브		경사지붕 (경사가 3:10 이상)
제1구역	ㅇ 건축물 최고높이 5m이하(1층이하)		ㅇ 건축물 최고높이 7.5m이하(1층이하)
제2구역	ㅇ 건축물 최고높이 8m이하(2층이하)		ㅇ 건축물 최고높이 12m이하(2층이하)
제3구역	ㅇ 건축물 최고높이 17m이하(5층이하) - 영동군 도시계획조례에 따라 처리		ㅇ 건축물 최고높이 21m이하(5층이하) - 영동군 도시계획조례에 따라 처리
제4-1구역	ㅇ 신축불가 ㅇ 기존건물 범위내 개축ㆍ재축 허용(개축은 기존 규모+10%내 허용)
제4-2구역	ㅇ 건축물 최고높이 5m이하(1층이하) - 농업용 시설 허용	ㅇ 건축물 최고높이 7.5m이하(1층이하) - 농업용 시설 허용
공통 사항	ㅇ 건축물 최고높이는 옥탑, 계단 탑, 망루, 장식 탑 기타 이와 유사한 것을 포함한 높이로 한다.

중요민속자료 제140호 영동 규당고택 주변 현상변경 허용기준

구분	허용기준
	평슬라브	경사지붕 (경사가 3:10 이상)
제1구역	ㅇ 신축 불가 ㅇ 기존건물 범위내 개축ㆍ재축 허용(개축은 기존 규모+10%내 허용)
제2구역	ㅇ 건축물 최고높이 8m이하(2층이하)	ㅇ 건축물 최고높이 12m이하(2층이하)
제3구역	ㅇ 건축물 최고높이 11m이하(3층이하)	ㅇ 건축물 최고높이 15m이하(3층이하)
제4구역	ㅇ 건축물 최고높이 17m이하(5층이하) - 영동군도시계획 조례에 따라 처리	ㅇ 건축물 최고높이 21m이하(5층이하) - 영동군도시계획 조례에 따라 처리
공통 사항	ㅇ 건축물 최고높이는 옥탑, 계단 탑, 망루, 장식 탑 기타 이와 유사한 것을 포함한 높이로 한다.

중요민속자료 제144호 영동 성위제가옥 주변 현상변경 허용기준

구분	허용기준
	평슬라브	경사지붕 (경사가 3:10 이상)
제1구역	ㅇ 신축 불가 ㅇ 기존건물 범위내 개축․재축 허용(개축은 기존 규모+10%내 허용)
제2구역	ㅇ 건축물 최고높이 5m이하(1층이하)	ㅇ 건축물 최고높이 7.5m이하(1층이하)
제3구역	ㅇ 건축물 최고높이 8m이하(2층이하)	ㅇ 건축물 최고높이 12m이하(2층이하)
제4구역	ㅇ 건축물 최고높이 11m이하(3층이하)	ㅇ 건축물 최고높이 15m이하(3층이하)
제5구역	ㅇ 건축물 최고높이 5m이하(1층이하) - 농업용 시설 허용	ㅇ 건축물 최고높이 7.5m이하(1층이하) - 농업용 시설 허용
공통 사항	ㅇ 건축물 최고높이는 옥탑, 계단 탑, 망루, 장식 탑 기타 이와 유사한 것을 포함한 높이로 한다.