[사적 제272호 만인의총 주변 현상변경 허용기준]

구분	현상변경허용기준		비고
	평지붕	경사지붕(10:3 이상)
1구역	ㅇ 신축 및 시설물 설치 불가
2구역	ㅇ 건축물 최고높이 8m이하	ㅇ 건축물 최고높이 11m이하
2-1구역	ㅇ 향교일원은 향교 지방유형문화재 허용기준 등에 따름
3구역	ㅇ 건축물 최고높이 11m이하	ㅇ 건축물 최고높이 14m이하
4구역	ㅇ 남원시 도시계획 조례 및 관련 법률에 따라 처리 - 고시일을 기준으로 영향검토구역 내에서 관계법령(도시계획 또는 지방자치단체 조례 등 포함)이 변경될 경우 문화재에 미치는 영향을 고려하여 현상변경허용기준을 재조정토록 함
공통사항	ㅇ 개․재축 허용 ㅇ 기존 건축물의 연면적(최고높이 포함) 10% 범위 내에서 증축 허용 (단 1회에 한함) ㅇ 유적 정비 및 공익을 위한 신축 및 시설물 설치는 별도 심의한다. ㅇ 건축물 최고높이는 옥탑, 계단 탑, 승강기 탑, 망루, 장식 탑, 기타 이와 유사한 것 포함한 높이로 한다.