(가칭) 무형문화유산전당 건립

- 설계지침서 -

2007

문   화   재   청

1. 사업의 목적

1.1 목적	1

1.2 개념 및 사업	1

1.3 개요	2

2. 설계경기 세부사항

2.1 설계경기 목적	3

2.2 설계경기 방식	3

2.3 설계경기 추진일정	3

2.4 설계경기 참가자의 자격	4

2.5 현장설명	4

2.6 등록	5

2.7 질의응답	5

2.8 작품 접수 및 제출	6

2.9 작품심사 및 결과발표	6

2.10 심사의원(가나다순)	7

2.11 작품 배점기준	7

2.12 기타	8

3. 세부 설계지침

3.1 무형문화유산 전당의 성격과 역할	10

3.2 무형문화유산 전당의 건축개념	10

3.3 토지이용 및 배치계획	11

3.4 세부 건축계획	16

3.5 기타 지침	20

3.6 용도별 면적표	24

4. 설계도서의 작성기준

4.1 제출도서의 종류	26

4.2 도판번호 및 심사번호 기재방법	26

4.3 제출도서의 작성	27

5. 제공도서

5.1 대상지 토지조서	31

5.2 대상지 현황	31

5.3 주변 현황사진	31

5.4 보호수목 위성사진	31

5.1 대상지 토지조서	32

5.2 대상지 현황	33

5.3 주변 현황사진	34

5.4 보호수목 위성사진	35

6. 각종서식

1. 사업의 목적

1.1 목적

ㅇ 전국에서 활동하는 무형문화재 전승자들이 기량을 연마하고, 교류하며, 국민들이 다양한 공연과 전시를 체험할 수 있도록 한다.

ㅇ 아태 지역의 무형문화유산을 선도할 수 있는 무형문화의 전승과 창달의 중심공간과 허브 기능을 수행할 수 있는 복합시설을 건립한다.

ㅇ 무형문화유산의 온전한 전승을 위한 각종 무형문화재 자료의 영구 보존 처리 및 미래세대에 우리 문화의 비전을 제시한다.

ㅇ 세계 무형문화재 교류의 중심 역할 수행 및 우리문화의 진수를 보여줄 수 있는 문화관광 인프라를 구축한다.

1.2 개념 및 사업

1) 전당의 개념

: 무형문화유산 아카이브를 기본공간으로 무형문화재들의 활동을 통한 소통-전승-체험의 중심 공간

2) 전당의 미션

: 무형문화유산의 보존 전승에 기여하기 위하여 무형문화유산의 ‘활동의  장’을 제공하고, ‘접근성’을 제고하며, 활성화를 위한 ‘체계적 지원’을 함.

: 무형문화재 활동의 상설적인 중심활동 공간이면서 무형문화재의 활동 및 지역전수관 등의 활동을 지원하는 허브 공간

2) 전당의 기능

: 기본기능 : 아카이브 기능으로 기록, 보존, 콘텐츠 개발 및 연구

: 핵심기능 : 전승활동기능으로 무형문화재 교육 및 전문 연수, 전승활동, 무형문화재 전승작업

: 대중화․활성화기능 -소통과 체험기능으로서 지역전수교육관과 세계의 교류, 커뮤니케이션의 공간, 아태무형유산 교류 거점, 체계적 마케팅과 기획 지원의 허브로서의 역할

1.3 개요

1) 사 업 명 : 가칭「무형문화유산전당」건축설계경기

2) 발주기관 : 문화재청

3) 건립위치 : 전북 전주시 동서학동 896-1번지 일대

4) 도시계획(지역․지구 등)사항 : 1종 주거지역(문화시설지구로 변경 중)

5) 건립부지 : 59,588㎡(전라북도산림환경연구소 부지 외 추가 3필지)

6) 건립규모 : 건축연면적 17,150㎡

7) 추정공사비 : 44,800백만원(부가세 포함)

8) 추정설계용역비 : 1,758백만원(부가세 포함)

9) 설계기간 : 착수일로부터 7개월 예정

10) 공사기간 : 착공일로부터 36개월 예정

※ 위 7～9번 사항은 발주기관의 사정에 따라 달라 질 수 있음

2. 설계경기 세부사항

2.1 설계경기 목적

본 설계 경기는 국내, 국외 무형문화재의 기록보존과 연구개발을 체계화 하고, 전승ㆍ공연ㆍ전시 등 문화공간으로서의 네트워크를 실현하기 위한 무형문화유산 전당을 건립함을 목적으로 한다.

2.2 설계경기 방식

국내건축사 자격증 소지자에 의한 일반 공개 경기방식

2.3 설계경기 추진일정

1) 현장설명 및 참고자료 배부 :	2007. 7. 31

2) 응모신청서 배부 및 등록 :	2007. 8. 1 ～ 8. 7

3) 질의서 접수 :	2007. 8. 1 ～ 8. 21

4) 질의서 회신 :	2007. 8. 28

5) 작품 접수 마감 :	2007. 11. 6

6) 작품 심사 :	2007. 11. 7 ～ 11. 9

7) 입상작 발표 :	2007. 11. 12

2.4 설계경기 참가자의 자격

1) 건축사법에 의한 건축사 자격을 취득하고, 동법에 의하여 건축사사무소를 개설하고 있는 자로서 관계법령에 결격사유가 없는 자

(단, 공동으로 응모하는 경우에는 대표자 1인을 선정하여야 하며, 모  든 법적 권리와 의무 사항은 대표자에게 귀속된다.)

2) 다음에 해당하는 자는 본 설계경기에 참여할 수 없으며 응모자에게 어떠한 도움도 주어서는 안 된다.

ㅇ 공모 공고일을 기준으로 업무신고취소, 휴업, 폐업, 업무정지 및 자격정지 중인 자

ㅇ 설계 경기의 심사위원 또는 그 심사위원이 소속된 설계사무소 구성원

2.5 현장설명

1) 일    시 : 2007. 7. 31(화) 14:00～

2) 장    소 : 국립고궁박물관 1층 강당(전화 02-3701-7500)

3) 주    소 : 서울시 종로구 세종로 1번지(경복궁 내)

4) 참가자격 : 건축사 면허수첩 사본 또는 건축사 면허증 사본 1부.

(위임받은 자는 위임장 및 재직증명서 제출)

5) 내    용 : 설계지침 및 설계경기규정 설명, 참고자료 배부,

2.6 참가등록 신청서 교부 및 등록

1) 제출기간 : 2007. 8. 1 ～ 8. 7(화) 18:00까지

2) 등 록 처 : 정부대전청사 문화재청 무형문화재과(1동 8층)

ㅇ 주  소 : 대전광역시 서구 선사로 139(둔산동)

ㅇ 연락처 : 전화 042-481-4623, 4624

3) 등록방법 : 우편접수(당일 18:00까지 도착분에 한하며 반드시 등기우편 이어야함) 또는 직접제출

4) 구비서류

ㅇ 설계경기 응모신청서 1부 [서식 1]

ㅇ 위임장, 재직증명서 각 1부 (대리인이 등록할 경우에 한함)

ㅇ 대표자 선임계 (공동 응모할 경우에 한함) 1부 [서식 2]

ㅇ 건축사 사무소 업무신고 필증 및 건축사 자격증 사본 1부

5) 기타

ㅇ 설계경기에 등록하지 않은 자는 작품을 제출 할 수 없으며, 응모작품수는 응모자별 1점으로 한정한다.

ㅇ 건축설계경기 지침서 및 등록신청서등은 문화재청 홈페이지(www.cha.go.kr)⇒알림마당⇒공지사항에 게재

2.7 질의응답

1) 질의접수기간 : 2007. 8. 1 ～ 8.21(화) 18:00까지

ㅇ 서면질의로 접수기간 내에 접수된 내용에 대해 회신한다.

ㅇ 접수처 : 문화재청 무형문화재과(등록처와 주소 동일)

- F A X : 042-481-4979(전화 통화 후 확인된 경우에 한함)

2) 질의회신 : 2007. 8. 28(화)

3) 지침서, 제공도서 또는 본 경기에 관하여 질의할 사항이 있을 경우에는 서면 [서식 3]으로 질의하여야 하며, 답변은 추후 지정된 날짜에 인터넷 홈페이지(www.cha.go.kr)를 통해 일괄 게재한다.

4) 질의서에는 질의자의 회사명, 주소, 성명, 전화번호 및 E-MAIL 주소를 반드시 기재해야 한다.

5) 설계경기 기간 중 발생하는 자료나 정보는 문화재청 인터넷 홈페이지 게시판에 수시로 게재할 예정이므로, 공모 참가자는 이를 확인할 의무가 있으며, 미확인으로 인한 모든 책임은 참가자에게 있다.

2.8 작품 접수 및 제출

1) 제출일시 : 2007. 11. 6(화) 18:00까지

2) 제출장소 : 문화재청 무형문화재과(정부대전청사 1동 8층)

3) 제출방식 : 우편접수는 불가하며, 반드시 인편에 의한 접수만 가능하다.

2.9 작품심사 및 결과발표

1) 심 사 일 : 2007. 11. 7(수) ～ 11. 9(금)

2) 심사방법 : 본 지침서에서 정한 제반사항의 준수 여부와 심사위원회

에서 별도로 정하는 심사기준에 따라 공정하게 심사

3) 결과발표 : 2007. 11. 12(월)

4) 심사결과 : 심사종료 이후에 문화재청 인터넷 홈페이지에 게시하고

수상작에 한하여 개별 통지한다.

5) 시상내역

ㅇ 당선작(1점) : 기본 및 실시 설계권 부여

ㅇ 우수작(1점) : 3천만원

ㅇ 가  작(2점) : 2천만원

※ 심사결과에 따라 공모 목적에 적합하지 않거나 작품수준이 현저히 떨어질 경우 당선작을 선정하지 않을 수 있다.

2.10 심사의원(가나다순)

ㅇ 김광현 : 서울대학교 교수

ㅇ 김봉렬 : 한국예술종합학교 교수

ㅇ 김상구 : 문화재청 건축문화재과장

ㅇ 김정화 : 단국대학교 교수

ㅇ 김학범 : 한경대학교 교수

ㅇ 김회서 : 단국대학교 교수

ㅇ 박승홍 : 건축가

ㅇ 송인호 : 서울시립대 교수

ㅇ 유  걸 : 건축가

ㅇ 윤열수 : 가회박물관장

ㅇ 임장혁 : 중앙대학교 교수

ㅇ 조성룡 : 조성룡도시건축 대표

ㅇ 최종덕 : 문화재청 국제교류과장

2.11 작품 배점기준

평가항목	평가내용	배점
건축계획의 예술•독창성 및 합리성	○ 건축계획의 예술성·작품성 및 기능성 - 계획의 타당성·창의성·독창성 및 기능성과 공공기여도, 환경친화적 설계기법 반영	30
	○ 건축물 설계의 부합성 - 주변환경 및 장소의 특성과 건축 프로그램에 대한 해석 및 적용의 독창성을 비교평가	10
	○도시계획·택지개발계획·단지계획 등의 적합성 - 도로·교통 및 단지계획과 도시미관·기능보호 - 기타 대지 및 건축물의 특성과 사업목적에 따라 도시환경시설, 옥외공간계획 등 필요한 사항을 비교 평가	10
	○주변환경과 도시환경의 조화와 문화의 기여도 - 식재·조경·조형물·도시안내시설 등 공공시설물, 문화공간 등의 설치 등과 커뮤니티의 이벤트 기획능력	10
건축계획의 기술적 안정성 및 경제성	○건축구조 및 시공계획의 기술성 및 안정성 - 구조의 안정성·시공의 적정성(공사시방서를 포함한다) 및 내구성과 발주청 요구사항 등의 가능성	20
	○경제성 및 공공성 등 - 설계 및 자재표준화, 우리나라의 기후·풍토 등 실정에 맞는 자재의 사용계획과 에너지 절약 등의 경제성, 공공의 기여도, 건축물의 생애주기비용의 적정성과 건축폐자재의 재활용 정도 등 환경관리계획서의 적정성	20

※ 작품의 평가항목 및 배점 기준은 향후 설계심사위원회에서 최종 확정 후 평가

2.12 기타

1) 당선작 설계자의 의무 등

ㅇ 당선작 설계자는 발주기관의 요구사항을 종합하여 설계변경 및 보완이 필요한 경우 기본 및 실시설계 시 수정․보완하여 이를 설계에 반영하여야 한다.

ㅇ 당선작의 설계자는 해당 공사에 대하여 발주기관과 기본 및 실시설계용역을 체결할 의무를 갖는다. 다만, 발주기관의 사정으로 본 사업 또는 용역을 이행할 수 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

ㅇ 당선자는 설계용역 계약을 체결할 때 다음 분야(설계 지침서 참조)의 설계면허(자격)가 없는 경우에는 관련규정에 의한 설계자격자와 공동도급계약을 체결하여야 하며, 공동도급계약의 대표자는 당선자가 된다.

① 조경 및 토목분야는 국내 엔지니어링 진흥법 제4조에 의거 과학기술부장관에게 조경/토목구조분야 신고를 필하고 해당분야 기술사를 보유한 업체 또는 기술사법 제6조에 의거 과학기술부장관에게 조경/토목구조분야 기술사사무소를 등록한 업체와 공동 참여해야한다

② 전기분야는 건설기술관리법 제20조의2 규정에 의한 설계등 용역업자 또는 전력기술관리법에 의한 전문설계업 1종 이상 등록자로 건축전기설비기술사를 보유한 업체

③ 정보통신분야는 건설기술관리법 제20조의2 규정에 의한 설계등 용역업자로서 정보통신기술사를 보유한 업체

④ 소방분야는 소방시설공사업법에 의한 전문소방시설설계업 등록자

2) 저작권

ㅇ 당선자는 설계안에 대한 저작권을 가지며, 수상작에 대한 소유권과 사용권은 발주자에게 있다. 다만, 발주기관이 프로젝트를 수행하기 위하여 공모에 참여한 자와 합의한 경우에는 예외로 할 수 있다.

3) 작품 반환

ㅇ 응모 작품은 작품심사 결과 발표일로부터 7일 이내에 반출하여야 하며, 이에 따른 비용은 응모자가 부담한다.

ㅇ 위의 기간 내에 반출하지 않은 작품은 임의로 처분하며, 이에 대하여 응모자는 어떠한 이의도 제기할 수 없다.

4) 작품 전시

ㅇ 필요시 모든 응모작품을 전시 및 출판할 수 있으며, 입상작 이외의 작품 또한 이에 응모자가 동의한 것으로 간주한다.

5) 기본 및 실시설계권 부여

ㅇ 당선자가 자신의 귀책이나 사정으로 인해 기본 및 실시설계용역의 수행이 불가능할 경우, 차점자(우수작)에게 기본 및 실시설계권을 부여할 수 있다. 차점자에게 설계권을 부여하는 경우에는 기 지급된 보상금은 환수한다.

6) 유의 사항

ㅇ 응모자는 현장을 답사하여 현장조건을 조사하여야 하며, 당해 대상지 및 인접지의 여건을 고려하여 계획하여야 한다.

ㅇ 응모자는 모든 관계법규 및 제반 규정에 적합하게 계획하여야 한다.

3. 세부 설계지침

3.1 무형문화유산 전당의 성격과 역할

1) 무형문화유산 전당은 무형의 전통문화유산을 유형적인 전당에 담아 미래를 여는 문화 길잡이 지도이다.

2) 무형문화유산 전당은 자신을 통해 무형문화유산의 가치를 구현하는 기능적ㆍ문화적ㆍ공간적ㆍ도시적 윈도우(Window)로서의 기능을 갖도록 계획한다.

3) 무형문화유산 전당은 ‘닫힌 집’이 아닌 유산의 가치와 전통을 미래로 이어주고 유산의 보존과 활용의 파급효과를 지역으로 분산시키는 ‘열린 길’로서의 기능을 갖도록 계획한다.

3.2 무형문화유산 전당의 건축개념

1) 무형문화유산 전당의 건축개념은 ‘무형의 문화유산의 가치를 어떻게 건축과 공간으로 유형화할 것인가’에 대한 고민을 중심으로 무형과 유형, 전통과 현대, 시간과 공간, 문화와 생활, 전당과 전주를 통합할 수 있도록 계획한다.

2) 무형문화유산의 가치와 이를 매개하는 무형문화재의 활동을 집산한 통합된 장소로서의 무형문화유산 전당은 기록/보존, 연구/교육, 기획/활용/체험, 국제교류의 기능을 통해 전국에 산재한 무형문화재 관련시설의 네트워크 허브(networked hub)역할을 수행하도록 계획한다.

3) 무형문화유산 전당은 전통과 현대, 보존과 활용, 전문가와 시민 등의 문화간(文化間) 개념과 무형문화유산의 개별기능간의 연계성과 복합시너지를 높이는 복합공간개념으로 계획 한다.

4) 무형문화유산을 전당이라는 건물 안에 가두는 방식이 아니라 건축 공간과 운영프로그램이 조화롭게 통합될 수 있도록 계획한다.

5) 무형문화유산 전당은 기능공간의 집합이 아니라 가치와 관계의 집합으로서의 역할을 수행할 수 있도록 계획한다.

6) ‘전당을 통해 어떻게 전통경관을 구현할 것인가, 전당을 통해 어떻게 문화경관을 구현할 것인가, 전당을 통해 어떻게 기능경관을 구현할 것인가‘에 대한 구체적인 건축개념을 제안하여야 한다.

7) 무형문화유산 전당은 비움과 채움의 연속으로 구성된 관계의 터이자 집이며,  크고 작은 다양한 실내의 기능마당과 실외의 야외마당의 연속/반복/중첩되어 형성된 공간으로 계획되어야 한다.

3.3 토지이용 및 배치계획

1) 기본방향

ㅇ 넓고 평탄한 대지특성을 반영하여 외부공간과 건물과의 관계를 설정하며, 전시･공연･교육 시설 프로그램의 연관성에 입각한 건물군 배치를 우선적으로 고려하되, 각 건물이 고립되지 않고 원만하게 연결될 수 있도록 계획한다.

ㅇ 도심축, 가로축, 지형, 경관 등의 주변 환경에 기인하는 맥락적 질서와 조화를 이룰 수 있는 배치계획을 수립한다.

2) 교통계획

ㅇ 일반방문자와 서비스 및 직원차량을 구분하여 주차장을 설치하고 서비스 및 직원용 주차장에는 하역장을 설치하여 물류와 장비의 하역과 관리 동선으로 활용할 수 있도록 계획한다.

ㅇ 차량의 내부순환 동선은 방문자, 관계자, 물류의 세 가지 유형에 입각하여 가급적 각 동선이 분리되도록 계획하는 것을 원칙으로 한다.

ㅇ 내부순환 도로는 비상차량과 응급차량을 위한 비상도로의 역할을 겸할 수 있도록 충분한 폭을 확보한다.

ㅇ 전시품의 운송차량은 시설까지 접근이 용이하도록 도로 폭 및 회차를 위한 여유 공간을 확보하여야 한다.

ㅇ 부지 내 일반방문자용 주차장에는 단체방문객을 배려한 적절한 규모의 대형차량 주차공간을 확보하며, 이와 관련하여 전주시가 추진중인 대형주차장 설치 계획을 활용하도록 한다.

3) 보행자 동선계획

ㅇ 보차분리개념을 주 진입로와 보조 진입로는 포장 형태나 재료 등으로 구분하여 다양한 보행환경을 조성하도록 계획한다.

ㅇ 각 건물군에 이르는 동선은 시설별 특성을 반영하여 다음과 같은 사항이 고려되어야 한다. 전시시설은 관람객과 관계자의 동선이 분리되어야 하며, 공연시설은 순간적으로 관람객이 집중하는 경우에 대비할 수 있어야 한다.

4) 건물배치계획

ㅇ 부지에 인접하는 전통문화관련 시설과의 연계성을 고려한 배치개념을 수립한다.

ㅇ 부지의 입구부터 단계적인 공간배치를 통해 유기적인 공간흐름을 형성하고, 시설별 특성에 입각한 분산 배치계획을 수립함으로써 옥외시설을 포함한 외부공간과의 연계성을 확보한다.

ㅇ 시설의 영역구분은 기본기능, 전승기능, 지원기능, 활성화기능, 네트워크기능, 국제화기능이라는 전당의 6개 핵심기능에 입각하여 수립하며, 이에 따른 시설별 건축물의 구획과 배치는 설계자의 판단에 따라 계획하도록 한다.

5) 조경 및 외부공간계획

ㅇ 보존지역에 위치하는 수목들은 최대한 보존하는 것을 원칙으로 하되 설계자의 건축계획과 상충되는 지역의 일부 수목에 대해서는 이식을 검토할 수 있다.

ㅇ 또한 아래 표기된 3그루의 보존수목은 반드시 보존하여야 한다.

ㅇ 전당의 옥외활동 프로그램을 수용할 수 있는 야외마당을 설치하여야 하며, 그 종류는 다음과 같다.

기능구분	마당구분	기능
야외기능	전통정원	전당의 상징적 정원공간으로 전통문화에 어울리며 기존의 수목보존지역과 조화되는 전통정원으로서 야외휴게공간이 결합되도록 계획
	풍류마당	야외에서 공연, 놀이, 소리, 민속놀이 등의 활동이 일어날 수 있는 통합된 복합마당의 성격으로 공연마당을 중심으로 하되 놀이, 소리, 민속 등의 프로그램이 공동 사용될 수 있도록 계획 (200`~ 300석 규모의 야외공연장)
	시민체험 마당	전당의 중심광장으로 비어진 마당으로서 다양한 야외행사가 이뤄지고 풍류마당으로 이어지는 야외공간의 연속으로 계획(대규모 행사나 많은 방문객들을 위한 야외장터의 기능도 겸함)

ㅇ 야외공간은 여러 개의 마당으로 구성하고 각각의 특성을 갖도록 계획한다. 필요시 야외마당은 독립된 구조물로 계획 가능하다.

ㅇ 건물군 및 옥외시설의 용도, 규모 및 입지조건 등을 충분히 파악하여 유기적이며 효율적인 대지이용계획을 수립한다.

ㅇ 주변지역의 역사적, 문화적, 자연적 환경과 조화를 도모하는 가운데 각 시설간의 개방감을 확보할 수 있는 경관계획을 수립한다.

ㅇ 조경용 수종의 절기별 개화시기, 활엽수와 상록수의 배분 등을 감안하여 외부경관계획을 수립함으로서 방문객들이 사계절의 변화를 정서적으로 체감할 수 있도록 배려한다.

6) 증축가능성 및 기존건물의 활용 검토

ㅇ 향후 미래적 수요와 기능의 확장에 따라 교육연수센터(연수 기능확대), 문화유산창조센터, 복합체험센터, 아태무형유산센터의 확장을 고려하여 장기적 차원에서 증축가능성을 고려한 배치계획을 수립하여야 한다. 단, 국제교류센터는 초기단계에서 최소한의 형태로 아태무형유산센터의 역할을 수행하며 전당의 타 기능시설을 공유할 수 있도록 계획한다.

ㅇ 부지 서쪽에 건립된 산림박물관은 전당의 시설이 추후 증축될 가능성을 고려하여 건물을 보존하도록 하며, 필요시 활용방안을 제안할 수 있다. (건축연면적 17,150㎡ 이외)

7) 부지 주변정비 및 개발계획의 고려(전주시 추진사업)

ㅇ 문화시설지구 지정 설계용역 진행중

(2007년 완료예정, 지정면적 도면참조)

ㅇ 전당-한옥마을 간 관광교 설치를 위한 설계용역 추진중

(위치 도면참조)

ㅇ 대형주차장 설치 계획 수립(2008년 사업추진/관련자료 제공예정)

3.4 세부 건축계획

1) 기본방향

ㅇ 본 전당은 무형문화유산의 보존이라는 인프라기능과, 일반대중의 참여를 기획하고 활동을 육성하는 대중화기능을 수용하는 장으로 이해할 수 있다. 전당의 건축공간은 이러한 2대 핵심 기능을 바탕으로 9개의 센터로 이루어지며, 그 종류는 다음과 같다.

ㅇ 각 센터는 별개의 건물이나 공간을 의미하는 것은 아니며, 기능이나 성격에 따라 분산, 집중이 가능하다.

기능구분		대분류	소분류
문화유산 인프라기능	기본기능	기록 및 보존 프로그램	아카이브센터
			영상미디어센터
	전승기능	연구 및 교육 프로그램	교육연수센터
			복합전승센터
	지원기능	지원 및 서비스 프로그램	행정지원센터
			시민서비스센터
문화유산 대중화기능	활성화기능	문화 프로그램	공연센터
	기획 네트워크기능	기획 프로그램	기획연구센터
	국제화기능	교류 프로그램	국제교류센터 (아·태무형문화유산센터)

2) 세부 기능 및 고려사항

① 아카이브 센터

ㅇ 무형문화유산의 자료연구, 수집, 수장, 보존, 전시, 기록 등의 기능을 수행하는 시설로서, 주요 수장자료는 무형문화재 관련 현안 및 이슈를 다룬 정책자료, 동향자료, 전문연구자료, 보도자료, 통계자료 등이다.

ㅇ 지식정보화 시대에 대응하여 방문객들뿐만 아니라 온라인을 통해 접근하는 사람들에게 다양한 정보를 제공할 수 있는 사이버센터로서 역할을 수행하기에 적합한 시설로서 계획한다.

ㅇ 수장시설의 특수성에 따른 기술적 검토사항을 고려하여야 한다.

② 영상미디어센터

ㅇ 무형문화유산의 원형을 영상으로 기록하고 보존하며, 전승활동의 디지털화 작업을 지원한다.

ㅇ 첨단 영상미디어 전시공간을 포함하며 이에 따른 건축적, 기술적 검토사항을 반영하도록 한다.

ㅇ 디지털스튜디오는 무형문화유산의 전승 및 보존, 홍보에 필요한 디지털 영상 및 음향미디어 콘텐츠의 제작과 저장, 그리고 온라인상의 배포에 필요한 장비를 수용하기에 적합한 기술적 검토사항을 고려하여야 한다.

③ 교육연수센터

ㅇ 무형문화재의 홍보를 위한 교육연수프로그램을 기획하고 전수자들의 유산전승을 위한 교육기능을 수행한다.

ㅇ 강의실은 일반인을 대상으로 무형문화재의 단일종목별로 연계교육이 이루어지는 연수프로그램을 수용하는 공간임을 감안하여 적절한 규모로 구획하여 공간계획을 수립하도록 한다.

④ 복합전승센터

ㅇ 무형문화재 종목별로 전문적인 전승이 이루어지는 공간으로서 공연, 전시, 체험이 하나로 결합된 복합전승기능을 수행한다.

ㅇ 기능형 전승센터의 경우 전승과 제작과정이 연계되어 시민들이 직접 무형문화재의 전승 및 작품의 생산과정을 체험할 수 있으며, 전승과정과 무형문화재 작품 전시, 판매 및 유통지원 공간이 복합화될 수 있도록 계획한다.

ㅇ 예능형 전승센터의 경우 전문화된 스튜디오타입의 전용공간으로 계획하고 공연센터와 인접하여 배치함으로써 두 공간이 상호 연계될 수 있도록 계획한다.

ㅇ 전승관과 연습실 위주로 구성되어 있으므로 방음에 유의하여 계획한다.

⑤ 행정지원센터

ㅇ 무형문화유산전당(가칭)의 시설관리운영, IT통합관리, 행정지원 등의 기능을 총괄한다.

ㅇ 직무별 업무에 따른 공간 이용 행태의 차이를 반영하며, 또한 업무 공간 내용의 변화에 유연하게 대응 할 수 있도록 융통성 있는 공간배치를 고려한다.

⑥ 시민서비스센터

ㅇ 무형문화유산전당(가칭)을 이용하는 시민들에게 다양한 정보와 편의시설을 제공하는 기능을 수행한다.

⑦ 공연센터

ㅇ 무형문화재의 공연이 이루어지는 공간으로서 공연의 성격과 규모에 따라 전문화된 공연환경을 갖춘 전문공연장(무대종목)과 대중과의 의사소통을 중시한 다목적공연장(마당종목)을 동시에 수용한다.

ㅇ 전통음악 전문공연장의 경우 상설공연보다는 기획공연을 기준으로 삼아 무형문화재의 공연환경에 적합하도록 계획하며, 특히 원음을 최대한 살릴 수 있는 공연장이 되도록 공간적, 기술적 검토사항을 고려한다.

ㅇ 다목적공연장은 무대형태를 가급적 아레나(arena)형으로 구성하여 객석과 무대가 긴밀한 관계성을 유지할 수 있도록 계획한다.

ㅇ 다목적공연장의 경우 놀이 및 제식의 옥내･외 연계 연출이 가능하도록 야외공연공간과 인접하여 배치하도록 계획한다.

⑧ 기획연구센터

ㅇ 기획연구센터의 주요목적이 전국 각 지역에 산재한 무형문화재들의 홍보, 기획, 프로그램 제작활동의 어려움을 해결하기 위해 관련분야의 전문가가 상주하면서 이를 지원하는 것임을 감안하여 전수교육활동의 지원, 다양한 문화체험 콘텐츠의 개발, 그리고 통합적 마케팅 지원의 기능을 수행하기에 적합한 시설로서 계획한다.

ㅇ 무형문화유산의 문화복합 프로그램, 외국인 대상의 체험프로그램, 국제행사, 체험캠프프로그램 등의 개발 및 전승활동 지원을 통해 무형문화유산을 활성화시키는 기획기능을 포함한다.

⑨ 국제교류센터(아·태무형유산센터)

ㅇ 국내무형문화재의 해외공연과 국제교류 프로그램을 기획, 홍보, 지원하는 기능을 수행한다.

ㅇ 국내지역 연수관 및 세계 무형문화유산시설과의 교류를 활성화하고 세계 무형문화유산의 공연과 체험프로그램을 도입하는 역할을 담당한다.

ㅇ 국제교류센터는 아·태무형유산센터 설립의 초기단계에 필요한 국제 교류협력사업을 병행할 수 있는 공간계획을 수립하도록 한다. 특히 여기에 필요한 시설목록은 국제교류센터의 공간프로그램에 제시된 세부항목을 수용, 혹은 겸용하는 것으로서 다음과 같은 실들이 반영되어야 한다.

- 센터사무국(센터장실, 사무국, 대외응접실 등)

- 중회의실(30석)

3.5 기타 지침

1) 기계설비 분야

ㅇ 건물 실별 용도에 적합한 환경계획과 LCC(Life Cycle Cost)를 고려하여 경제적으로 계획한다.

ㅇ 「건축물의에너지절약설계기준」(건설교통부고시 제2003-314호),「고효율에너지 기자재 보급촉진에 관한 규정」(산업자원부고시 제2004-6호),「공공기관 에너지 절약 추진 지침」(국무총리지시 2004-1호),「대체에너지개발 및 이용․보급촉진법」 및 공공기관의 대체에너지 이용 의무화 규정(산업자원부공고 제2004-110호) 등 에너지절약 관련 사항을 적극 수용하고 에너지관리공단 및 대체에너지 개발보급센터와 사전협의하여 환경 친화적 건축물로 계획한다.

- 에너지절약형 설계에 따른 고효율에너지기자재 인증제품 사용

- 대체에너지설비 시설설치 계획

- 소형가스열병합발전시설 도입을 통한 에너지이용효율 제고 및 에너지수급 합리화 검토

- 중수도 설비설치의 검토 및 절수형수도설비의 설치

ㅇ 냉․난방설비는 각 실 및 기능에 따라 열에너지를 효율적으로 운용할 수 있고 쾌적한 실내 환경 유지관리가 용이한 방식을 채택한다.

ㅇ 자동제어시스템은 타 시스템과 호환이 가능하고 유지보수가 용이한 방식을 적용한다.

ㅇ 냉․열원 공급시스템은 심야전력을 이용한 시스템 등을 면밀히 검토하여 유리한 방식으로 한다.

ㅇ 위생기구(세면기, 소변기, 수전, 양변기 등)는 절수기구를 사용하고 중수도 시설 도입을 고려한다.

ㅇ 장애인용 위생시설은 장애인과 일반인이 모두 사용가능한 형식으로 하여 자원 및 불필요한 공간낭비를 최소화한다.

2) 전기․ 정보통신 분야

ㅇ 중앙통제실은 간선수납 및 기기설치에 충분한 공간을 확보하여야 하며, 전선의 인출이 편리한 장소이어야 한다.

ㅇ 전력 및 정보통신설비의 유연한 공급이 가능하도록 바닥배선 수납공간 (Acces Floor)을 계획한다.

ㅇ 전기실과 발전기실은 유지관리를 고려하여 충분한 공간을 확보하고 침수로 인한 피해가 발생하지 않도록 유의하되, 특히 펌프실 등 물을 사용하는 장소와는 완전하게 구획하여야 한다.

ㅇ 노약자를 위한 엘리베이터 배치계획을 고려하되 유지관리비가 최소화되도록 계획하여야 한다.

3) 생태환경 건축지침

ㅇ 지속 가능한 개발을 위한 환경친화형(Green Building System) 적용 및 에너지 절약과 쾌적성 향상을 위한 각종 환경조절(제어)시스템과 설비 시스템의 최적화를 반영한다.

ㅇ 우수, 지하수, 수자원 이용계획과 태양열, 지열 등 대체에너지 이용을 계획한다.

ㅇ 2006년 관공서에 대한 친환경인증 의무화에 대비한 친환경 건축 적용 가능부분을 반영한다.

ㅇ 친환경건축물(Green Building)로 인증 받을 수 있도록 계획한다.

4) 기타 지침

ㅇ 시설물의 사용연한 내 그 기능이 확보할 수 있도록 건축구조, 설비 및  건축비구조 부재의 합리적인 내구성의 향상에 노력한다.

ㅇ 시설물의 설계는 경제성에 입각하여 구조, 자재, 공법, 설비 및 부대시설 등을 제시하여야 하며, 사후 유지관리 등의 경제성이 비교․검토되어야 한다.

ㅇ 시설물의 안전관리, 보전 및 보수 등에 고려하여 필요한 비용, 인력, 장비 등 시설물의 유지관리방법을 제시하여야 한다.

ㅇ 담장 및 휴게시설 등 외부의 부대시설물은 이용자의 접근성과 주변 환경 등이 조화될 수 있도록 설계하여야 한다.

ㅇ 장애인이 전당을 방문(이용)시 차량하차 및 보행출입(방문)시부터 각종 편의시설의 이용에 지장이 없도록 동선계획 및 편의시설 등을 설계하여야 한다.

ㅇ 건물 주출입구 및 유동이 많은 곳에 각 실의 위치를 인지할 수 있는 게시판시설을 계획하여 설치하여야 한다.

ㅇ 부지 내에 설치하는 공개공지는 관계법령에 적합하게 계획하여야 하며, 야외 부대시설과 연계하여 문화공간으로서의 휴식공간을 제공할 수 있도록 계획하여야 한다.

ㅇ 기타 공사 시 유발될 수 있는 민원이 최소화 되도록 계획하여야 한다.

ㅇ 주차장의 규모는 전당의 규모, 교통조건 및 주변 환경 등의 여러 요인에 영향을 받으므로 제 요인을 감안하여 적정하게 계획한다.

ㅇ 설계도서는 관계법령에 의한 인ㆍ허가 취득, 심의 및 협의에 문제가 없도록 작성되어야 하며, 당선 이후에도 허가를 위한 업무수행을 하여야 한다.

ㅇ 입찰자는 최적설계를 수행하기 위하여 제공되는 자료를 이용하도록 하며, 필요시 지질, 지반, 지형 및 기타 현장조사 업무를 수행하여야 한다.

ㅇ 설계자는 동부지가 하천 부지와 인접하여 있고 복토된 지형임을 감안하여 연약지반 처리, 침수 방지 대책을 수립하여야 한다.

3.6 용도별 면적표

1) 총괄 면적표

기능구분		대분류	소분류	연면적
전용면적	기본 기능	기록 및 보존 프로그램	아카이브센터	1,560㎡
			영상미디어센터	1,080㎡
	전승 기능	연구 및 교육 프로그램	교육연수센터	690㎡
			복합전승센터	1,320㎡
	지원 기능	지원 및 서비스 프로그램	행정지원센터	450㎡
			시민서비스센터	750㎡
	활성화 기능	문화 프로그램	공연센터	3,060㎡
	네트워크 기능	기획 프로그램	기획연구센터	510㎡
	국제화 기능	교류 프로그램	국제교류센터 (아태무형유산센터)	540㎡
	소 계			9,960㎡
공용면적	기계전기실/화장실/복도/로비 등			5,800㎡
	설계자 자유공간			1,390㎡
전당 연면적 합계				17,150㎡ (5,197평)

2) 각 센터별 세부실 및 규모

기능	세부실	면적(㎡)
아카이브 센터	명예의 전당	300
	상설전시실(도구, 소품전시)	240
	기획전시실(디지털영상전시실과 연계)	300
	수장전시실(상설전시실과 연계)	600
	연구실(사무실, 회의실 포함)	90
	휴게실	30
	소계	1,560
영상미디어센터	디지털전시실	390
	영상자료보관실	120
	디지털스튜디오(기능형 180㎡1개, 예능형 180㎡1개)	360
	영상편집실	90
	기자재실, 장비실	120
	소계	1,080

기능	세부실		면적(㎡)
교육연수센터	사무실(강사실 포함)		120
	강의실(다목적 강의실, 실습실, 세미나실, 시청각실 포함 : 대, 중, 소규모로 분리)		420
	자료실/열람실		60
	소모임실(휴게실 포함)		90
	소계		690
복합전승센터	전문 전승관(기능형90㎡ 4개, 예능형 180㎡ 2개)		720
	복합전승관		270
	실습/연습실(기능형60㎡ 2개, 예능형 60㎡ 2개)		240
	기자재실, 창고		90
	소계		1,320
행정지원센터	원장실		60
	지원시설(센터장실, 운영지원실 포함)		180
	사무실		180
	관리실		30
	소계		450
시민서비스센터	라운지(카페테리아, 편의시설 포함)		450
	상품판매실(부속시설 포함)		180
	안내실(정보검색실 포함)		120
	소계		750
공연센터	공연장(분장실, 대기실 등 부속시설 포함)	100석 규모의 전문공연장	450
		500석 규모의 다목적공연장	1,350
	관리실(사무실 포함)		120
	공동제작실, 기기실, 창고 등 공연지원시설		360
	연습실		240
	매표소/보관소/안내실		210
	편의시설(로비, 휴게실, 카페테리아포함)		330
	소계		3,060
기획연구센터	기획연구실(센터장실 포함)		180
	프로그램 개발실		120
	운영홍보실		90
	회의실		120
	소계		510
국제교류센터 (아태무형센터)	연구실		240
	회의실(30석 규모)		90
	자료실/열람실		120
	사무실(센터장실 포함)		90
	소계		540
공용공간	기계실/전기실/화장실/복도/로비 등		5,800
	매개형 준공용공간(설계자 자유공간)		1,390
	소계		7,190
총 면적소계			17,150

4. 설계도서의 작성기준

4.1 제출도서의 종류

1) 심사용 설계도판 (A1) : 6매

2) 설계도면 (A3) : 15부

3) 설계 설명서(A4) : 15부

4) 심사용 모형(150cm X 100cm) : 1점

5) CD 1set : 도판내용(그림파일 jpg, 설계도면, 설계 설명서, 조감도 등 수록)

6) 설계경기 응모신청서 [서식 1]

4.2 도판번호 및 심사번호 기재방법

1) 심사용 설계도판의 심사번호, 기재란 및 도판번호(도판의 전시순서를 표시한 번호)작성은 아래와 같다.

ㅇ 도판의 크기 및 매수 : A1(가로 841 × 세로 594mm)크기로서 총 6매 제출한다.

ㅇ 설계도판에는 아래와 같이 심사번호-도판번호를 전시순서에 따라 각 도판 우측 상단에 1~6까지 번호를 명기한다.

					30	10	30	20
	<심사번호 기재란> ※ 단위 : mm
											20
					1	―	1				30
※ 단위 : mm

ㅇ 글씨크기 : 48point(진하게) / 글 씨 체 : 신명체, 고딕

ㅇ 테두리선 : 진하게 / 정렬방식 : 중앙정렬

4.3 제출도서의 작성

1) 공통사항

ㅇ 제출도서의 제본은 스프링, 클립 등은 사용 불가하며, 접착제 제본만 가능하다.

ㅇ 축척과 방위는 각 도면 및 도판의 좌측 상단에 정확히 표현한다.

ㅇ 조감도와 모형, 제출도서의 표지를 제외한 모든 제출도서의 종이는 백색으로 하며, 재질은 백상지(100/㎡이하)로 한다.

ㅇ 제출도서(모형제외)는 무채색으로 하며 조감도 및 내부투시도, 모형사진은 칼라사용이 가능하다.

ㅇ 주요실의 명칭 및 면적 등은 해당 실에 직접 기재한다.

ㅇ 모든 도면의 표기는 한글과 아라비아 숫자로 하며 미터법을 사용한다.(평은 필요시 괄호 안에 표기할 수 있다)

ㅇ 제출된 제품은 수정, 변경, 보완할 수 없다.

2) 심사용 설계도판

ㅇ 규격 : A1 (가로 841mm × 세로 594mm)의 도판 1매 단위로 하여 단변이 수직이 되도록 작성한다.(예 : □ 가로로 길게 작성)

ㅇ 매수 : 6매

ㅇ 도판은 작품 심사 시 게시가 가능하도록 두께 10mm 폼보드에 테두리 없이 부착하여 제출한다.

ㅇ 배치도의 축척은 1/600로 하여 인접대지 및 인근 블록의 건축물 배치 및 용도를 동시에 표현하고, 정북이 도판 위쪽을 향하게 작성한다.

ㅇ 설계도판에는 투시도, 조감도, 모형사진 부착 등 모든 표현이 가능하다.

ㅇ 작품 심사 시 게시되는 도판의 조합은 다음과 같다.

도판 1)

도판 2)

도판 3)

도판 4)

도판 5)

도판 6)

① 도판1 : 설계개요 및 조감도 작성

ㅇ 설계개요 : 전당 건립, 부지 조경에 대한 개요 등을 작성하고 설계안의 특징을 나타내는 핵심개념 등에 대한 사항을 표기한다.

ㅇ 조감도 : 축척은 임의대로 정한다.

② 도판 2 : 배치도

ㅇ 시설배치, 도로, 조경 및 부대시설(주차장)배치계획 및 이격거리에 대한 사항 등을 작성한다. 또한 대상지 외 주변 일부를 함께 표현하여 계획의 종합적 판단이 가능하도록 한다.

※ 위의 2가지 도서는 반드시 도판에 표현하고, 이외의 사항에 대해서는 계획안을 효과적으로 설명할 수 있도록 설계자의 임의로 내용 및 도판을 구성한다.

3) 설계도면

ㅇ 규격 : A3(가로420㎜×세로297㎜) 크기로 좌측을 철하여 제출한다.

ㅇ 분량 : 총 30쪽 이내(앞 ․ 뒤 표지를 포함하며, 단면 인쇄)

ㅇ 부수 : 15부

ㅇ 지질 : 백상지 120g 이하(바탕무늬 없는 것)

ㅇ 심사용 설계도판에 표기하지 못한 세부사항을 도면으로 제출할 수 있다.

ㅇ 도면의 종류 : 다음의 도면은 필히 포함할 것.

① 시설 및 건축개요

② 배치도(건축물, 도로, 주차장, 조경계획 등을 표기하고, 대상지 외 주변 일부를 함께 표현하여 계획의 종합적 판단이 가능하도록 한다.)

③ 대지 종․횡 단면도(각 1면)

④ 평면도(각층)

⑤ 입면도(4면)

⑥ 단면도(종, 횡)

⑦ 식재계획도

⑧ 포장 및 시설물 계획도

⑨ 경관 및 외부공간특성화계획도

※ 위의 지정된 도면 이외의 기타도면은 계획안을 효과적으로 설명할 수 있도록 설계자 임의로 작성한다.

4) 설계 설명서

ㅇ 규격 : A4 (가로210mm×세로297mm)크기로 상단을 철하여 제출한다.

ㅇ 분량 : 50쪽 이내(앞, 뒤표지를 포함하며, 단면인쇄)

ㅇ 부수 : 15부

ㅇ 지질 : 백상지 100g 이하(바탕무늬 없는 것)

ㅇ 작성방법

① 표지는 별첨[서식 8]에 의한다.

② 글씨는 표지를 제외한 내용물의 제목(크기 16포인트), 부제목(크기 14포인트), 일반글자(크기 12포인트)는 한글워드프로세서로 신명조체를 사용한다.

③ 줄 간격은 160%를 기준하고, 여백은 위쪽 20mm, 아래쪽 10mm, 좌ㆍ우측 각 20mm, 머리말ㆍ꼬리말 각 10mm로 작성한다.

ㅇ 작성내용

설계자가 임의로 구성하되 다음의 사항은 반드시 설명 및 표현되도록 하고, 「3. 세부설계지침」에서 요구하는 사항들의 설명 위주로 작성한다.

① 기본계획 방향

② 대지현황 분석

③ 외부 공간 계획

④ 건축개요 및 시설 면적표 [서식 4]

⑤ 부문별 및 층별 면적표 [서식 5]

⑥ 관련법규 검토서 [서식 6]

⑦ 축소도면

⑧ 추정 예상 공사비 개략내역서 [서식 9]

⑨ 신공법, 신소재 등에 관한사항

※ 상기 제출도서 작성기준 표현을 요구한 내용은 준수사항이 아닌 참고사항으로서 응모자의 판단에 따라 본 용역에 꼭 필요하다고 판단되는 사항에 대하여는 추가 또는 부연하여 표현할 수 있다.

5. 제공도서

5.1 대상지 토지조서

5.2 대상지 현황

5.3 주변 현황사진

5.4 보호수목 위성사진

5.1 대상지 토지조서

전라북도 산림환경연구소 부지

연번	지 번	지 목	면적(㎡)	소유자	비고
계	30필지		59,588.056		18,506.987(평)
소계	15필지		3,341		국유지
1	885-5	구	222.241	국
2	947-6	도	268.099	국(건교부)
3	951-1	도	153.286	국(건설부)
4	951	도	103.115	국(건설부)
5	949-4	대	51.031	국(건설부)
6	895-5	천	8.15	국(국세청)
7	895-6	천	47.558	국(국세청)
8	937-3	전	58.716	국(국세청)
9	880-4	전	110.165	국(재경부)
10	885-2	전	73.316	국(재경부)
11	950	도	284.433	국(재무부)
12	947-7	도	1,360.718	국(재무부)
13	951-2	도	25.692	국(재무부)
14	894-6	천	27.368	국(재무부)
15	949-12	대	470.93	국(재무부)
소계	9필지		51,550.171		도유지
1	886-1	대	12,153.438	전라북도
2	886-10	전	2,564.263	전라북도
3	949-75	대	237.39	전라북도
4	880	전	2,846.906	전라북도
5	885-7	대	5,856.165	전라북도
6	871-1	전	3,554.338	전라북도
7	896-1	전	18,987.284	전라북도
8	880-3	전	98.374	전라북도
9	895-2	대	5,252.013	전라북도
소계	3필지		1,311		시유지
1	895-4	구	34.835	전주읍
2	896-2	구	498.237	전주읍
3	885-1	구	778.097	전주읍
소계	3필지		3385.885		추가필지
1	892	대	770.634
2	892-1	대	556.151
3	936	대	2059.1
자료 : 지적도상의 면적을 기준으로 산정

5.2 대상지 현황 -> 첨부파일 대상지.dwg

5.3 주변 현황사진

건립 부지 전경

건립 부지 동남쪽

건립 부지 북동쪽

5.4 보호수목 위성사진

6. 각종서식

6.1. 설계경기 응모신청서              [서식 1]

6.2. 대표자 선임계                    [서식 2]

6.3. 설계경기 서면 질의서             [서식 3]

6.4. 건축개요 및 시설면적표           [서식 4]

6.5. 관련법규 검토서                  [서식 5]

6.6. 설계경기 참여신청서              [서식 6]

6.7. 설계도면 표지 서식               [서식 7]

6.8. 설계설명서 표지 서식             [서식 8]

6.9. 추정 예상공사비 개략내역서       [서식 9]

[서식 1]

설계경기 응모신청서
※ 접수번호
대 표	업 체 명			주민등록번호
				E-mail
	소 재 지			전화번호
				(FAX번호)
공동응모	업 체 명			주민등록번호
	소 재 지			전화번호
				(FAX번호)
문화재청에서 주최하는 「무형문화유산전당」(가칭) 설계경기 공모에 있어서 설계지침서와 과업내용서를 준수하여 응모할 것을 신청합니다. 첨부 : 등록서류 (공고문 참조) ※ 두 업체 이상의 업체가 합동 또는 공동으로 작품을 제출시 공동응모자란에 기재함 (응모업체가 다수일 경우 별지 작성 첨부) 2007. - . -- . 신청인 : (인) (대표자) 문화재청장 귀하
----------------------- 절 취 선 -----------------------
설계경기 응모신청 접수증
※ 접수번호							접수인
업 체 명			전화번호 (FAX번호)
대 표 자			주민등록번호

[서식 2]

대 표 자 선 임 계

본인은 ○○○의 (공동)대표로써 문화재청에서 시행하는 「무형문화유산전당」(가칭) 건립사업 설계경기에 응모함에 있어 공동응모자 ○○○ (공동)대표 ○○○를 응모자의 대표자로 선임하며 설계경기에 관한 모든 권한을 위임합니다.

2007. -. --.

○○○

(대표) ○○○

※ 하나의 업체에 대표가 2인 이상 있거나 둘 이상의 업체가 합동으로 작품을 제출 시 한사람의 대표자를 선임해야 함.

문화재청장 귀하

[서식 3]

설계경기 서면 질의서
대 표 자		신 청 접수번호
업 체 명		전화번호 (FAX번호)
소 재 지		E-mail	반드시 기재
지 침 서 (Page)	질 의 내 용
	※ 질의서는 직접접수, 우편물(반드시 등기우편 발송, 접수기간 내 접수분에 한함) 및 전송(042-481-4650, 전송시 접수사실을 반드시 구두확인 하여야 함)으로 제출 가능하며, 질의회신 내용은 문화재청 홈페이지(http://www.cha.go.kr/)에 일괄 게재합니다.

[서식 4]

건축개요 및 시설면적표(예시)

구 분		설 계 내 역	비 고
건물개요	명 칭
	대지위치
	지역지구
	대지면적	㎡
	도로현황
	연 면 적	㎡
	건축면적	㎡
	건 폐 율	%
	용 적 율	%
	구 조
	층 수
	최고높이	m
외부마감
설비개요
주차개요
조경개요
기타사항

[서식 5]

관 련 법 규 검 토 서(예시)

연번	법규명 및 조항	대 상	법적기준	설계기준	비고
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13

[서식 6]

설계경기 참여신청서
접 수 번 호
대 표 자	업 체 명		주민등록번호
	소 재 지		전화번호 (FAX번호)
			E-mail 주소
공동응모	업 체 명		주민등록번호
	소 재 지		전화번호 (FAX번호)
			E-mail 주소
위와 같이 문화재청에서 주최하는 「무형문화유산전당」(가칭) 건립사업 설계를 위한 설계경기(현상설계) 참여를 신청합니다. 첨부 1) 심사용 설계도판 6매. 2) 설계도면 15부. 3) 설계 설명서 15부. 4) CD 1set. 2007 . -. -- 신청인 : (인) 문화재청장 귀하

-------------      절        취        선     ------------

설계경기 작품 접수증
접 수 번 호			접 수 인
업 체 명
대 표 자
발 주 기 관	기 관 명
	주 소
	전화번호(FAX)
	홈페이지

[서식 7]

설계도면 표지서식 및 작성방법

《표지예시》

「무형문화유산전당」(가칭)

건립사업 현상설계 도면

2007.  7.

《내용예시》

※ 내용 도면 등 삽입

※ A3(420㎜×297㎜) ― 작성하여  좌측을 철한다

※ 총 30쪽이내(앞, 뒤 표지 포함, 단면인쇄)

[서식 8]

설계설명서 표지 서식

「무형문화유산전당」(가칭)

건립사업 현상설계 설명서

2007.  7.

※ A4(210mm×297mm)크기로 상단을 철한다

총 50쪽 이내(앞, 뒤표지를 포함하며, 단면인쇄)

[서식9]

추 정  예 상 공 사 비  개 략 내 역 서

□ 공사명 : 「무형문화유산전당」(가칭) 건립공사

품 명	규격	단위	수량	재료비	노무비	경 비	계	비고
건축공사
조경공사
토목공사
기계공사
조경공사
전기공사
통신공사
소방공사
철거공사
○○공사
○○공사
제경비 (비율계산)
계

※ 기본설계 또는 실시설계단계에서 산정한 공사비가 발주기관의 요구에 대한 추가공사비를 제외하고 30%이상 증가되는 경우 부당한 방법에 의한 당선작으로 간주하여 계약을 취소할 수 있음

※ 내역서는 용지방향을 넓게(횡방향) 설정해서 작성해도 상관없음.