궁궐 문화재 안내판 사양

유 형	재 질	종류	수량	규 격	색 채	글씨체
종합 안내판	두랄루민 합금	1	2	H2,150×W(860+1,060)×T(12)	판재컬러 pantone 7540u 페인트컬러 white gray 20% gray 40% pantone 361c pantone process yellow pantone orange 021c	한글 :윤고딕 530/550 윤명조 530 영문 :univers janson text
권역 안내판		3	2	H1,680×W(650+770)×T(12)	판재컬러 pantone 7540u 페인트컬러 white gray 20% gray 40% pantone orange 021c	한글 :윤고딕 530/550 윤명조 530 영문 :univers janson text
			2	H1,680×W(550+650)×T(12)
			1	H1,680×W770×T(12)
개별 안내판		1	1	H1,075×W300×T(12)	판재컬러 pantone 7540u 페인트컬러 white gray 20%	한글 :윤고딕 530/550 윤명조 530 영문 :univers janson text
길찾기 안내판		3	1	H1,300×W345×T(12)	판재컬러 pantone 7540u 페인트컬러 white pantone 361c	한글 :윤고딕 530/550 영문 :univers
				H1,300×W345×T(12)
				H1,300×W345×T(12)
신위봉안도		3	1	H1,280×W680×T(12)	판재컬러 pantone 7540u 페인트컬러 white	한글 :윤고딕 530/540 윤명조 530 영문 :univers janson text
				H1,280×W590×T(12)
				H1,100×W960×T(12)

□ 각 안내판 시스템도

ㅇ 형태는 다음과 같으며, 크기는 비례하지 않음.