공  고

문화재청 공고 제2005 - 213호

문화재보호법 제4조에 따라 부산광역시 금정구 소재 『범어사조계문』을 국가지정문화재(보물)로 지정하고자 하는 사항에 대하여 같은 법 시행규칙 제1조의2 제3항에 의거하여 다음과 같이 예고합니다.

2005년  11월  30일

문  화  재  청  장

1. 국가지정문화재(보물) 지정예고

○문화재명 : 『범어사조계문』

○소 재 지 : 부산광역시 금정구 청룡동 546

○수    량 : 건물 1동

○시    대 : 조선시대(1614 창건, 1694 중건)

○소 유 자 : 범어사

○관 리 자 : 범어사

○지정예고 사유 : 따로 붙임 참조

2. 지정예고 일자 : 관보 공고일

3. 지정예고 기간 : 2005. 11. 30 ～ 12. 29

4. 의견제출 : 예고사항에 대한 의견이 있는 개인이나 단체는 지정예고 기간중에 문화재청 문화유산국 건조물과(김한옥, 전화 042-481-4874/ 이메일 : hokim59@ocp.go.kr/ 팩스 042-481-4879)로 연락 주시기 바랍니다.

국가지정문화재(보물) 지정예고 사유

1.  현황 및 연혁

ㅇ 범어사 일주문인 조계문의 중앙 어칸에는ꡐ曹溪門ꡑ이라 편액하고 좌우 협칸에는ꡐ金井山梵魚寺ꡑ와ꡐ禪刹大本山ꡑ이라 편액하였으며 조계문이라는 이름은 1718년(康熙57년)에 기록한ꡐ梵魚寺曺溪門重刱樑門錄ꡑ과 1720년(康熙59년)에 기록한ꡐ梵魚寺大雄殿佛像毘盧殿佛像香積殿石井曺溪門石柱四階石梯盖石桶記ꡑ 및 1841년(道光21년)에 기록한ꡐ梵魚寺曹溪門重修上樑文ꡑ등에 그 이름이 나타난다.

ㅇ 본 조계문은 자연초석 위에 긴 석조기둥과 짧은 목조기둥을 이어 세운 것으로 보이나 초석부분은 1964년 기단을 조성하면서 박석깔기로 덮어 놓았다.

ㅇ 범어사 조계문은 광해군 6년(1614)에 妙全和尙이 창건하였다고 전하나 확실한 근거는 확인할 수 없고 1993년 문화재연구소에서 실측조사할 때 어칸 종도리에서 발견된 묵서명에 의하여 숙종 20년(1694, 康熙三十三年七月)에 중창한 것으로 추정된다.

ㅇ ‘梵魚寺曺溪門重刱樑門錄’ 및 ‘梵魚寺大雄殿佛像毘盧殿佛像香積殿石井曺    溪門石柱四階石梯盖石桶記’ 등에 의하면 숙종 44년(1718, 康熙五十七年戊 戌)에 僧統 明洽(都監兼別座 建羡) 등이 풍우로 마모되고 기울어진 기둥을 石柱로 교체하였고, ‘本寺燈燭獻畓兼一柱門重建有功記’ 및 ‘梵魚寺曹溪門重修上樑文’ 등에 의하면 헌종 7년(1841, 道光二十一年辛丑)에 僧統 道永(榮)(監役都監 和尙 宇聰) 등이 重修(盖瓦補修 및 丹雘 등)하였다고 한다.

2.  건축구조 및 양식적 특징

ㅇ 우리나라의 일반적인 일주문은 초석위에 둥근 목조기둥 2주를 세웠으나 본 조계문은 적당히 치석한 둥글고 긴 석조기둥과 짧은 목조기둥 4주를 세워 3칸으로 구성하였는데 이와 유사한 예는 경북 경산시에 있는 환성사일주문터에 사각형 석주 4주가 남아있으며 목조기둥으로 세워진 경우는 인근지역에 있는 통도사일주문(1770년에 중건한 것으로 전함) 등 일부가 있어 희귀한 수법인데 다만 石柱에 대하여는 제주향교, 旌義鄕校나 범어사대웅전 및 子城臺 서문, 望美樓, 동래향교 攀化樓 등 해안지방에서 많이 볼 수 있는 수법이다.

ㅇ 본 조계문의 구조는 창방과 평방을 보 방향으로도 뺄목처럼 두어 기둥위에서 마루의 귀틀을 짜듯이 교차시키고 앞 뒤로 2중의 포작을 결구하였는데 이러한 구조로 인하여 발생할 수 있는 전 후면의 창방과 평방의 처짐을 보강하기 위하여 석조기둥 상부에서 창방 밑으로 안초공형식의 계자각 받침을 두었다.

ㅇ 공포의 구성은 공간포 1구씩을 둔 다포계이며 각 제공은 앞 뒤로 연결    되는 하나의 통재를 사용하여 구조적으로 안정감을 주고 있다.

ㅇ 공포수법은 외3출목으로서 소첨차나 대첨차는 교두형이고 1ㆍ2ㆍ3제공의 쇠서는 수평에 가까우면서 강직한 형태로 되었는데 1ㆍ2제공의 쇠서 하단은 둥글고 단순하지만 3제공의 쇠서 하단은 파형으로 초각하였고 4제공의 쇠서는 날렵한 익공형태로 되어 있어 경내에 있는 조선중기에 중건된 것으로 추정되는 대웅전(보물 제434호)과 유사한 수법이다.

ㅇ 또한 지붕의 형태는 맞배지붕으로 되었는데 이는 대웅전을 비롯하여 비로전, 미륵전, 관음전, 팔상전, 나한전, 옛 명부전, 심검당, 불이문, 천왕문 등이 모두 맞배지붕으로 되어 있어 서로 같은 수법을 따른 것으로 보인다.

3.  지정예고 사유

ㅇ 범어사 조계문은 조선 숙종 20년(1694)에 중창하였고 숙종 44년(1718) 기둥을 석주로 교체하면서 중창하였으며 헌종 7년(1841) 중수 및 단청, 1983년 해체보수 등을 거쳐 현재에 이르고 있다.

ㅇ 구조 양식은 3칸으로 평면을 구성하되 석주로 세워 특이한 수법을 보여 주고 있고 포작의 결구에 있어서도 전 후로 연결되는 제공부재를 통재로 하여 구조적으로 매우 안전하게 하였으며 공포부분도 수차례에 걸친 중건과 해체보수로 인하여 여러 부재들이 교체되어 왔으나 구조 양식 및 조각수법 등 대체적인 면모에는 큰 변화는 없는 것으로 판단되며 본 사찰의 대웅전과 같은 형태의 다포식 수법을 잘 보여주고 있다.

ㅇ 따라서 범어사 조계문은 사찰의 일주문이 가지는 기능적인 건물로서의 가치와 함께 모든 구성 부재들의 적절한 배치와 결구를 통한 구조적인 합리성 등이 시각적으로 안정된 조형 및 의장성을 돋보이게 하고 한국전통 건축의 구조미를 잘 표현하여 우리나라 일주문 중에서 훌륭한 걸작품으로 평가할 수 있다.