보 도 자 료 [2012. 12. 10.]	보도시점	배포 시점부터 보도해 주시기 바랍니다.
	담당부서	국립해양문화재연구소 수중발굴과	전화번호	061-270-2064
	담 당 자	정용화 학예연구사	F A X	061-270-2079

www.cha.go.kr

아시아 최대 수중발굴 전용 인양선‘누리안호’취항

- 12.14. 오후 2시, 전남 목포항 삼학부두 -

문화재청 국립해양문화재연구소(소장 성낙준)는 오는 14일 오후 2시 전남 목포시 목포항 삼학부두에서 수중발굴 전용 인양선 ‘누리안호’의 취항식을 개최한다.

2010년 4월부터 6개월간 선박을 설계하고 2010년 10월 착공하여 이번에 건조를 완료하고 취항을 앞둔 누리안호는 잠수장비, 유물의 인양·보관설비, 잠수사 감압챔버(잠수 시 공기압을 조절하는 시설)와 발굴현장 감시 설비인 열영상관측시스템을 갖춘 수중발굴 전용 선박이다. 누리안호는 총톤수 290톤으로 길이 36.4m, 폭 9m, 깊이 4m이며, 최대 14노트의 속력으로 항해할 수 있고, 20여 명의 조사원이 20일간 체류하면서 발굴조사를 수행할 수 있다.

잠수 통제실에는 최대 8명의 수중 잠수조사원과 실시간으로 통신을 주고받으며 수중조사의 전 과정을 기록할 수 있는 영상처리장치가 구비되어 있어 유물의 매장상태를 기록하는 등 학술적인 연구를 가능하게 한다. 또 감압챔버를 설치하여 조사원의 갑작스런 잠수사고에 응급조치가 가능하도록 했다.

아시아 최대의 수중발굴 전용 인양선 누리안호는 2013년 4월부터 소소승자총통(小小勝字銃筒) 등이 출수되어 화제가 된 전남 진도 오류리 해역과 인천 옹진군 섬업벌 해역 등 전국의 수중발굴 현장에서 수중문화재 발굴을 주도하는 해상 발굴기지 역할을 할 것으로 보인다.

문화재청은 앞으로 누리안호가 우리나라 수중고고학의 수준을 높이고 수중문화유산을 적극적으로 보호하고 관리하는데 큰 도움이 될 것으로 본다.

붙임 1. 누리안호 건조 개요 및 운용 계획.

2. 사진자료.  끝.

공공누리 구분	이용 허락 범위
	√ 출처 표시 √ 상업적, 비상업적 이용가능 √ 변형 등 2차적 저작물 작성 가능

(붙임 1)

누리안호 건조 개요 및 운용 계획

□ 추진 배경

○ 매년 수중문화재 발견 신고 증가와 대규모 해양개발로 인한 발굴조사 지역의 급증으로 신속하고 체계적인 발굴조사 시스템 구축 필요성 대두

○ 관측망 유지가 어려운 해양에서 연안 위주의 고정 관측망 운영으로 외해에서 접근하는 위험과 기상현상의 사전 감지 및 목표 관측능력 미흡

○ 해군 및 타기관의 도움없이 2002년 자체 수중발굴조사를 시작한 이후로 운용하고 있는 바지선 및 임대 인양선은 전문시설 및 장비부족으로 유물 인양과 발굴조사에 효율성이 떨어지고, 안전사고 예방에 어려움이 많았음

○ 넓은 면적과 감시가 힘든 해양 특성상 상시 도굴의 위험에 노출되어 있어, 수중문화재 발굴 현장의 24시간 상주 감시시스템 구축을 통한 도굴 예방 필요

□ 건조 개요

○ 사업기간/총사업비 : ’10～’12년/47억원(설계 2.5억원, 건조 44.5억원)

○ 운영 및 탑승인력(총 20명) : 선박운영인원 6명, 조사인원 14명

○ 주요제원

항 목	규 격	항 목	규 격
총톤수	290톤	선수추진기	FPP×1기
총길이	36.4m	발전기	주발전기×2기, 정박발전기×1기
넓 이	9.0m	연속항해	20일
깊 이	4.0m	항행구역	연근해
속 력	항해 13노트, 최대 14노트	승선인원	기본 20명, 일시 15명
주기관	1,420BHP×2	선 급	KR
추진기	FPP×2기	주요설비	잠수설비, 열영상감시장비 등

○ 주요특징

— 국내 조사선 중 최초로 잠수 통제실 및 잠수설비, 잠수사 감압챔버 탑재

— 주․야간 열영상관측시스템 탑재

— 수중발굴 현장에서 24시간 상주 및 현장 감시시스템 구축

□ 운용 및 활용계획

○ 운항 일수 : 연간 180일 내외

○ 운항 범위 : 서해 및 남해 발굴해역

○ 주요 운항 목적

— 중수심 해역(20~40m) 발굴조사와 대수심 해역(40m 이상) 탐사조사 업무 수행

— 수중문화재 매장추정 해역, 해전 유적지 탐사조사 : 4월, 11월

— 진도 오류리 해역 등 수중문화재 집중 매장해역 발굴조사 : 5~10월

○ 누리안호 활용계획

— 최신의 잠수조사 장비와 잠수사 감압챔버 등의 설치로 잠수조사원의 안전성 확보와 효율적인 수중조사 업무 도모

— 우리나라 수중문화유산의 적극적인 보호․관리체계 확립

— 사고해역에서 종합적인 해양기상정보의 실시간 수집․제공

www.cha.go.kr