(붙임 3)

숭례문 건축 개요

□ 연  혁

○ 태조 7년(1398) 한양도성의 성곽 축조와 함께 창건

○ 세종 29년(1447) 8월 ~ 세종 30년 5월 개건공사

- 숭례문의 터전을 높이고, 연못 설치 등 중창 수준의 공사 추정

○ 성종 9년(1478) ~ 성종 10년 2차 개건

○ 1860년대 문루보수

○ 1907. 9 ~ 1909. 5 숭례문 좌우성곽 훼철

○ 1952. 한국전쟁에 의한 숭례문 피해 복구

○ 1954. 숭례문 단청 보수

○ 1961 ~ 1963 전면 해체보수

□ 규모 및 양식

○ 문루 및 육축 규모

- 문 루 : 정면5칸, 측면 2칸 (22.5×7.7m), 바닥면적 173.46㎡(52.47평),

상층 137.86㎡(41.70평) 연면적 311.32㎡(94.17평)

- 육 축 :  상단면적(여장포함) 330㎡(99.82평, 27.5×12m),

․ 남측입면 13단, 높이 8.08m, 폭 12m

․ 북측입면 14단, 높이 8.36m(6.67), 폭 12m

․ 홍예 남측 폭 5.06m, 높이 5.85(4.49)m, 북측 폭 5.58m, 높이 6.75(5.07)m

※ ( )는 현 지반에서의 높이

- 여  장 : 전돌 사용, 총안이 없음, 전․후면 높이 1.2m, 측면 1.8m

여장 길이 전후면 26.7m,  측면 11.3m로 총 58m

○ 문루 양식

- 중앙열에 고주 4본, 귀고주 4본의 중층 가구

- 다포양식(조선초기 수법)으로 상측 외3, 내2출목, 하층 외2,내2출목

※ 성벽은 육축에 연결되어 남측에만 성벽 축조, 여장에는 타마다 총안 구성

□ 숭례문 세부 규모

구 분	구 분	세 부 내 용	비 고
연 혁	ㅇ 창 건 : 태조7년(1398년) ㅇ 개 건 : 세종29년(1447년), 성종10년(1479년) ㅇ 보 수 : 1860년대, 1907년(좌우성곽 훼철), 1952년(피해복구) 1954년(단청보수), 1961~1963년(전면해체보수)
문 루	양 식	ㅇ 정면 5칸 X 측면 2칸, 귀고주가 있는 중층가구 ㅇ 다포양식 (조선초기 수법) - 상층 : 외3출 내2출목, 하층 : 외2출 내2출목 ㅇ 우진각 지붕
	하층(1층)	ㅇ 면적 : 22.5×7.7m, 173.46㎡(52.33평)
	상층(2층)	ㅇ 면적 : 21×6.23m, 137.86㎡(41.74평)
	총 높이	ㅇ 13.8m (문루바닥~용마루 최상단)
육 축	양 식	ㅇ 장대석 13~14단, 홍예문 1개소, 상부 여장
	바닥면적 (여장포함)	ㅇ 27.5×12m, 330㎡(99.8평)
	규 모	ㅇ 남측(13단) 높이 8.08m, 폭 12m ㅇ 북측(14단) 높이 8.36m, 폭 12m ※ 현 지반에서 높이 6.67m
	홍 예	ㅇ 남측 높이 5.85m, 폭 5.06m ㅇ 북측 높이 6.75m, 폭 5.58m ※ 현 지반에서 높이 4.49m(남) ~ 5.07m(북)
여 장	양 식	ㅇ 전돌사용, 총안 없이 구성
	규 모	ㅇ 전후면 높이 1.2m, 측면 높이 1.8m ㅇ 전후면 길이 26.7m, 측면 11.3m, 총 58m
전체높이		22.16m